木炭生产的商业计划
工业试制连续退火炉的工艺流程简述
1、往仓库运送木材。
2、按必要程度的造材与分类 （木垫板、炭、木片）。
3、8m3容量斗车的装载。
4、第一连续退火炉箱的干燥 （进行干燥在摄氏130-180度, 全水分是利用在连续退火炉的强冷室或者在预热水的换热器）。时间是四个小时。为了煤炭和焦油产量增加，在干燥时候可以用催化剂是2,5%的盐酸液加工木材。
5、高温分解过程的煤炭生产在第二连续退火炉箱用加热无氧气方法在摄氏450-500度。时间是三个半或四个小时。并且发生这样过程：
5.1加热150-275度，析出6. 7%的醋酸。
5.2加热275-430度，析出沼气；甲醇；焦油；8%的碳氢化合物。
5.3烘焙430-500度，析出4-5.5%.的重焦油。
6、第三箱湿蒸汽的冷却在摄氏100-120度。
7、发出产品：
7.1提取木垫板和炭时候，安装沉淀、秤量与分装；碎煤取碎煤为后续的加工。
7.2碎煤生产时候，卸载后产品发到打碎时掺合石灰乳浆与表胶的螺旋破碎机。
7.3以后压煤砖，就发到干燥箱。然后是秤量和分装。
这种类炉的优势是：
1.装载和卸载的简单
2. 不要更换设备又加热室 炼出各种类产品的能力
1. 木垫板
2. 木炭
3. 末煤
4.使用原料的能力。原木、树枝、锯末、木片、皮壳、球果。
5. 操作速度调节仅加热温度的增加或者降低。
6. 操作自动化的能力最低数量服务人员。
7. 用已经预备好的火箱加热增加扩大生产的简单。
使用范围
· 在电焊条生产、各种颜料、玻璃和水晶；
· 打火石生产、硼和铝半导体；
· 在冶金上作为还原剂；
· 以肥料身份；
· 作为家畜饲料；
· 在印刷业用的磨光零件和抛光零件；
· 在施工上作为绝缘物；
· 在塑料生产作为石墨更换；
· 在黑火药生产；
· 在电子技术和电真空技术安装的刷子、电阻和接点生产；
· 在活性炭生产作为原料。
另外，不用结构大幅度改变也可以回收轮胎。
把最大输出液体馏分和天然气显示为进行过程。进行工艺过程最适宜的温度范围是在摄氏350-400度，并且被提取以下产品：
-  液体馏分41%;
-  热解气到12%;
- 高碳固体余渣到40%;
- 金属废料8%。
依据使用原料的种类可能提取的产品数量波动。
在热解气冷却下的精馏过程。
高温分解过程的气集合以后气体遭到初期换热器，那里产生可沉淀残渣的分离就是后续升华的焦油。还有火箱燃烧使用的不沉淀气。连续退火炉降低：
燃料消耗。
1. 在燃烧热解不沉淀气的时候，所有的有害排放物都烧完。这使洁净炉子。
2. 增加炉效率。
过程图和大约有用物质的取得
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1скл.м3	дров 450кг влаж.20%- 1堆叠立方米柴450公斤湿度20%，360кг а.с.д. – 360公斤绝对干燥的木材
Уголь 110 кг - 煤炭110公斤
спиртовые продукты 15кг -酒精产物15公斤
газы 50 м3（90 кг）-煤气50立方米（90公斤）
Сточная вода 180 кг -废水180公斤，Кислота 15 кг -酸15公斤，Экстракционная смола 5 кг- 萃取焦油15公斤
Жижка 250 кг -焦木馏出物250公斤
Отстойная смола 20 кг -沉淀焦油20公斤
Кислая вода 215 кг -酸水215公斤
Растворимая смола 15 кг -水溶性树脂15公斤

在生产程序时候分出的焦油生产食品工业用乙酸、甲醇、溶剂、松香、松节油。

结算财务章
产量300吨 / 月工业试制生产的建筑需要：
1. 协议的设计预算文件。
2. 建筑场。
3. 辅助车间。
4. 辅助设备。
5. 连续退火炉。
6. 换热器。
7. 原料。
8. 最后产品的消费者
1.设计预算文件价包括：
1.1建筑设计任务书；
1.2经济技术基础；
1.3设计阶段П；
1.4设计阶段РД（章是ГП, АР, КЖ, АС, КМ, КМД, ТХ, ЭС, ОВ, ВК, ПБ, ОВОС）；
1.5投资估算和协商价格；
1.6项目评估；
1.7开始生产许可；
1.8投入生产。
总价值：30000美元
                2. 建筑场价包括：
	  2.1购买或者土地租赁价。
	    总价值：5000美元
	 3. 辅助车间价包括：
	  3.1加工木材地段；
         3.2炭沉淀地段；
         3.3成品仓库。
	      建筑或租借总价值：10000美元
	  4. 辅助设备价包括：
	   4.1油锯、斧子、劈开工具、切片机；
          4.2斗车、牵引装置；
            4.3螺旋破碎机、饲料输送机、压砖机。
     总价值：3000美元
          5. 连续退火炉价包括：
           5.1直接炉的建筑又安装价值；
           5.2防爆门装配、炉管汇装配、气密大门装配、测量检测仪表装配、道轨装配；
           5.3原冷库（换热器）；
           5.4废油燃烧器.
    总价值：60000美元
6. 换热器价包括：
6.1沉积热解产品分级分离的换热器。
总价值：4500美元
调试和投产是12000美元
7. 投产投产价包括：
7.1直接原料价值；
7.2载能体价值（水、电力）；
7.3工人工资运输费用；
7.4生产上动作的工程技术人员和工人工资。
总价值：15000美元
8. 最后消费者的费用包括：
8.1营销服务;
8.2表示和租用成本;
8.3经营管理部工资。
总价值：8500美元
一共初期开支部分：
9.1协 同项目预算文件。30000美元
9.2建筑场。5000美元
9.3 辅助车间。10000美元
9.4. 辅助设备。6000美元
9.5连续退火炉。60000美元
9.6换热器。4500美元
9.7原料。15000美元
9.8最后产品的消费者。8500美元
9.9调试和投产是。12000美元
一共是151000美元
10. 收入部分计算
森林的价值是700格里夫纳/м3= 26美元/м3
取得一个月300吨规定特性的木炭需要：
300 吨0,34%= 900吨森林就是说26美元*900 吨23400美元
木炭价格是230美元//吨在现场
300吨*230欧元= 69000美元
木炭压块价格是320美元/吨
有鉴于粘结剂，获取300+5%=315吨
315吨*320欧元= 100800美元（不计运输费用）
木垫板价格是550美元，鉴于脆性与灰尘损失（以后再使用的和卖出的）) 
300-10%=270吨
270吨*550吨= 148500美元+30吨*230= 、6900美元一共是155400（不计分装与运 输）
投资利润计算：
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式中：
IC  (Invest Capital) -原来投资成本；
CFi (Cash Flow) – 该项目现金流量是净利款额与折旧。
现金流量计算必须用下面的公式：
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             收入 - 交易成本 - 税款和借入资本付款
А (Amortization) -折旧是不为费用的现金流量种类；
NP (Net Profit) –投资项目纯利。
或者РР=IC/CFcr
PP是投资回收期
IC-投资资本
CFcr -年均收入=按煤砖生产平均的
煤砖价格是320欧元/吨
有鉴于粘结剂，获取300+5%=315吨/月
315吨*320欧元= 100800欧元 （不计运 输）
CFcr年= (压块价格*12月) – (原料费+销售费) )*12 月* 1,1%征税
  (100800*12)-(1500+8500)*12*1,1=1209600-23500*12*1,1=1209600-310200=899400
投资回收期间
РР= 151000/899400=  0,2 年
这样，根据这计算项目回收率期间是2,4个月
该项目的必要阶段︰
1. 协调和订立合同 是 一个月
2. 设计和估计文档是两个月
3. 统一和建设的开始是一个月
4. 施工和调试是两个月
5. 调试和营销是 一个月
总算：如果您拥有所需的投资，六个月内，可以获得较高的盈利能力的企业
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