Цей посібник з описом монтажних робіт із встановлення кондиціонера  розроблено майстрами, які мають багаторічний досвід. Призначений як для фахівців, так і для звичайних людей. Посібник можна застосувати як навчальний матеріал - з метою виконання монтажу самостійно, а також для ознайомлення, щоб мати змогу контролювати дії фахівців, які монтують кондиціонер. Якщо Ви знаєте, що самостійно не впораєтесь – ознайомтесь з інформацією для того, щоб розуміти, чи все правильно виконують фахівці. 
Посібник складається із 17 блоків і містить практичні рекомендації.
Зміст
Етап 1: Підготовка до монтажних робіт із встановлення кондиціонера 
Етап 2: Вибір місця для встановлення зовнішнього блоку кондиціонера 
Етап 3: План монтажних робіт по з'єднанню системи кондиціонування 
Етап 4: Інструкція для перевірки кондиціонера перед встановленням
Етап 5: Прокладання штроби чи використання спеціального короба під час монтажу кондиціонера?
Етап 6: Правила свердління зовнішньої стіни для прокладання комунікацій кондиціонера
Етап 7: Правила монтажу внутрішнього блоку кондиціонера
Етап 8: Монтаж зовнішнього блоку кондиціонера
Етап 9: Підключення кондиціонера до електричної мережі 
Етап 10: Ізоляція мідних трубок, що з'єднують внутрішній і зовнішній блоки кондиціонера 
Етап 11: Збір системи труб кондиціонера
Етап 12: Вакуумування перед запуском у систему холодоагента
Етап 13: Заповнення магістралі кондиціонера холодоагентом
Етап 14: Заправка кондиціонера фреоном
Етап 15: Особливості встановлення дренажної системи
Етап 16: Запуск кондиціонера і його перевірка
Етап 17: Завершення монтажу кондиціонера

Етап 1: Підготовка до монтажних робіт із встановлення кондиціонера.
Правильна і детальна підготовка є ключовим етапом у встановленні кондиціонера, що значно полегшить процес та дозволить провести його швидко та ефективно. Дуже важливо прорахувати всі деталі, а саме: уважно прочитати технічну інструкцію, щоб ознайомитися з усіма особливостями та вимогами щодо монтажу кондиціонера, а також підготувати матеріали та інструменти для його встановлення. Не варто ігнорувати рекомендації виробника та фахівців, оскільки це може призвести до неправильного встановлення та можливих проблем у майбутньому.

Перелік необхідних інструментів
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Інструмент для монтажу кондиціонера має бути якісним і професійним. Від цього залежить, наскільки швидко, правильно та безпечно ви його встановите.
Обов’язково ознайомтесь із технічною документацією - в ній ви знайдете інструкцію з монтажу кондиціонера, яка детально описує всі особливості, правила та послідовність дій. Незважаючи на те, що принцип встановлення блоків кондиціонування однаковий, та все ж є відмінності у різних моделей. 
Перелік необхідного обладнання для встановлення кондиціонера:  
Викрутка: запасіться цілим набором різних типів викруток для зручності в роботі. 
Шестигранні ключі: різні розміри шестигранних ключів допоможуть вам працювати з різними болтами.
Рівень: важливий інструмент для рівної розмітки та встановлення зовнішнього та внутрішнього блоків кондиціонера.
Розвідні ключі, інструменти для різання, згинання мідних труб: допоможуть вам з роботою з трубами та з'єднаннями.
Дриль, перфоратор з буром: необхідні для свердління отворів в стінах для прокладання трас.
Вальцювальний набір, вакуумний насос, манометричний зі шлангами, електричний тестер: для підготовки та налагодження системи кондиціонування.
Також вам може знадобитись дозаправка кондиціонера. У такому випадку додатково доведеться придбати балон із холодоагентом і ваги. 
Наявність обладнання для монтажу кондиціонера - один з ключових аспектів, без якого неможливо працювати.


Вивчення технічних показників кондиціонера
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Будь-яка техніка завжди має технічну документацію, рекомендації та іншу важливу інформацію. Недотримання норм встановлення кондиціонера (за інструкцією) часто призводить до поломок, порушення роботи та інших неприємностей. Обов'язково ознайомтеся з інформацією, яку вам надала компанія-виробник. Якщо ви не знайшли цю інформацію в упаковці, спробуйте знайти її в Інтернеті. Правильний монтаж кондиціонера можна виконати, враховуючи продуктивність, споживання енергоресурсів, тиск, тип і масу холодоагенту, вагу блоків, переріз кабелю і розміри складових компонентів. Ця інформація буде корисною  не лише під час встановлення, а й під час подальшого обслуговування. А інструмент для ремонту кондиціонера в майбутньому згодиться той, який ви придбали для монтування. 

Матеріали, необхідні для монтажних робіт
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Необхідно, щоб матеріали для монтажу кондиціонера були надійними, інакше можуть виникнути проблеми (наприклад, якщо дюбель неякісний, це може ускладнити закріплення анкерного болта, що в свою чергу може призвести до проблем з самим кондиціонером).
Рекомендується придбати деякі комплектуючі з запасом, такі як гайки та шурупи, оскільки під час роботи є ризик їх втрати чи випадкового випадання.

Деталі та комплектуючі для монтажу кондиціонерів: 
Комплектуючі для кріплення, такі як анкерні болти для кріплення зовнішнього блоку кондиціонера, гайки, шурупи, дюбелі для кріплення монтажної пластини. Іноді в комплектацію входять деякі кріпильні частини, але необхідно все перевірити. 
Для встановлення зовнішнього блоку  обов'язково потрібні кронштейни відповідного розміру. 
Деталі для підключення до мережі: електрокабелі з відповідним перетином, гофротруба для проведення трас у штробах (за їх наявності), автоматичний вимикач. У разі, якщо кабель та міжблочні з'єднання прокладаються вздовж стіни, може знадобитися декоративний короб. Електромонтажні роботи досить небезпечні, тому слід проводити їх з обережністю. 
Додаткові матеріали: силіконовий герметик, маркер (олівець, крейда) для розмітки, ізоляційна стрічка, теплоізоляційний матеріал, дренажні шланги, фітинги, мідні трубки для трубопроводу з холодоагентом, клемна колодка, мотузки для монтажу зовнішнього блоку кондиціонера. 
Крім того, можуть знадобитися додаткові кріпильні матеріали та перехідники у разі ускладнень під час монтажу. 
У магазині або на ринку можна придбати набір для встановлення кондиціонера, що заощадить час і зусилля, та й виявиться вигідніше, ніж купувати кожну деталь окремо. 
Тепер, коли все готово, можна сміливо розпочинати монтаж. 
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