Плетеный забор
Плетеный забор выступает в роли достаточно интересного ограждения участка. Также является неким декоративным тыном палисадника с внутренней стороны дачного либо приусадебного пространства. Процесс плетения забора из прутьев выполняется по древним технологиям. В то время плетень считалась наиболее известным типом хозяйственных заборов. Изготовить это изделие можно при помощи подручных средств. Это могут быть, к примеру: лоза, палки или ветви. На сегодняшний день плетеное ограждение относится к ландшафтному дизайну. Люди воспринимают его как натуральное и экологичное изделие, которое в полной мере соответствует всем эстетическим требованиям и предпочтением каждого садовода. Как сделать  плетеный забор своими руками, чтобы они были действительно качественным? Это будет пошаговая инструкция для начинающих. Человек, сделавший забор самостоятельно, сможет почувствовать себя настоящим профессионалом. Практикуйте плетения из лозы своими руками и веток с кустарников и деревьев.
При помощи чего производится плетенка?
Досочную ограду можно изготовить при помощи австрийской плетенки. Зачастую берется основная доска, толщина которой составляет порядка 25-ти миллиметров, а ширина – 100 миллиметров. В качестве расходного материала используется сосна. Она имеет достаточно демократичную стоимость, в ней содержится много смолы, в связи с чем ее можно расценивать, как весьма износостойкий материал. Если вы хотите увеличить срок эксплуатации сосны, ее следует покрасить при помощи средства, обладающего антигрибковыми особенностями. 
Что нужно применять для плетня?
Это может быть:
· Орешник;
· Ива;
· Береза;
· Осина;
· ПВХ прут.
Зачастую прибегают к использованию орешника и ивы. Они имеют уплотненную серцевину, за счет чего считаются долговечными. Прочие породы дерева спустя некоторое время теряют прочность и внешний вид. Забор из орешника и ивы будет выглядеть стильно и современно.
ПВХ прут для плетня стал применяться не так давно. И хотя он не является натуральным, его используют достаточно часто, поскольку древесина, которая подвергается обработке, спустя пару лет уже не выглядит так привлекательно, как хотелось бы. Пластик же прекрасно справляется с различными погодными условиями и долго сохраняет солидный внешний вид. К слабым сторонам пластика можно отнести то, что его следует приобретать тогда, когда уже можно заниматься нарезкой лозы. 
Подготавливаем прутья 
Поздней осенью либо ранней весной заготавливаются побеги, толщина которых составляет от 1-го до 3-х см. Для забора небольшого размера подойдут побеги высотой 1-1,2 м и тонкие прутья высотой 1-2 см.  Для более высоких оградок — те, что потолще.
Кора на прутьях зачищается, а сами прутья при этом покрываются маслом для дерева или морилкой. Получить бурый оттенок можно путем замачивания прутьев в марганце. Для получения серого цвета прутья замачиваются в медном купоросе. 
Есть возможность использования и неокоренных побегов, но впоследствии кора будет отслаиваться, и ее внешний вид станет менее привлекательным. Зачистку коры лучше делать благодаря расщепленной толстой ветке. Ее можно соорудить из необходимого размера куска ветки. 
Если в ваших планах сплести забор из прутьев попозже, то пучки веток укладываются в подвал. Перед использованием прутья ставят в тару с водой на 7 дней, при этом воду следует иногда подливать. Прутки становятся эластичными и разбухают, проще очищается кора. Если процедура проходит трудно, то ветки замачиваются еще на 7 дней. Это должно облегчить процесс. Также актуальным будет считаться вариант выдержки над паром. При таком исходе кора снимется, как кожура от банана, но сама процедура парения усложнится. 
Столбы
Столбы выступают, как основа для оградок и производятся из ровных толстых веток либо стволов молодых деревьев. Диаметр столбов составляет порядка 5-ти см. если вы хотите сделать высокий плетень, то диаметр может быть и больше. Их забивают или закапывают вглубь как минимум на 50 сантиметров, при этом шаг установки составляет 50 см. эти показатели могут меняться в зависимости от того, насколько подготовленная лоза гибкая. 
Чтобы столбы прослужили вам как можно дольше, они обрабатываются при помощи бактерицидных пропиток. Концы обжигаются дедовским методом, затем окунаются в горячий битум и несколько дней вымачиваются в медном купоросе. 
Если вы решили поставить сплетенный забор из лозы для того, чтобы оградить участок с наружной стороны, то лучшим вариантом будет использование столбов из брусьев либо труб из металла. Если будет горизонтальное сечение, то сечение тубы не будет иметь значения. Имеется в виду, что квадратная и круглая тубы подойдут. С круглой тубой возможно даже будет проще работать. При вертикальном виде плетения комфортнее будет поставить столбы из профильной трубы. К ним прикрепляются поперечины. Проще всего это сделать к ровной грани. 
Типы плетеных сооружений
Стандартный забор, сделанный из плетня из переплетенных веток и опор можно разбавить материалом лоз и формой плетения. 
1. Шахматка 
Горизонтальные прутья следует укладывать сразу все вместе. При таком виде плетения получается узор «шахматка». 
2. Вертикальное плетение 
На опоры, которые изначально устанавливаются, закрепляются 3 или 4 горизонтальные деревянные планки из бруса, диаметр которых составляет 5-6 см. Укладывать прутья можно по вертикали, таким образом, чтобы они переплетались между горизонтальными планками.

3. Шахматка по диагонали
Шахматку труднее изготовить. На верхние рамы из дерева прикрепляются пруты. Они крепятся на саморезы, расстояние между ними составляет 10-15 см. прикрепленные прутья диагонально поворачиваются. Между ними вы должны будете прикрепить другие прутья, которые будут переплетаться по диагонали. 
4. Плетение из шпона
Зачастую такой вид плетения выполняется как сборная щитовая конструкция. В каждом щите скручивают 4 рамы, на которые закрепляются опоры, огибающие обрезки шпона, в результате чего образуется плетень. Шпон крепится при помощи скрепок из металла либо коротких гвоздиков. 
5. Плетень из камыша. 
В этом виде забора плетеного, по сути, нет плетения, но имеются вертикальные опоры, пучки камыша и горизонтальные поперечины. Перед тем, как закрепить рогоз либо камыш, его следует изначально срезать и вязать в снопы, диаметр которых составляет 4-5 см. 
6. Плетень из досок
Для такого типа изделия применяются длинные тонкие доски. Они могут быть необрезными. Опоры стоит установить на расстоянии друг от друга. 
7. Плетеный забор из досок 
Такой забор будет самой необычной визиткой вашего дачного участка. Он может послужить элементом декора для старинной кирпичной кладки или плиты из бетона. Скорость изготовления плетня может повлиять на то, насколько плетеный забор из веток будет долговечным. Черновой тын, который вы изготовите на скорую руку через 1,5-2 года уже нужно будет ремонтировать. Корректно произведенный плетень из деревянных ветвей, покрытый каким-то защитным покрытием может быть пригодным порядка 10-ти лет. Плетеные ограждения являются менее прочными, нежели каменные заборы плетеные своими руками, но зато они дарят потрясающую красоту и ощущение чего-то доброго, старинного и необычного.  Теперь вы все знаете о том, как сделать забор собственноручно. Построив такую изгородь, вы будете иметь самый стильный садовый участок. 
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