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Бачок насоса ГУР на КамАЗ
На автомобилях КамАЗ предусмотрен механический тип управления руля с гидравлическим усилителем. Система облегчает управление тяжелым грузовиком, снижает утомляемость и повышает эффективность выполнения поставленных задач. Механизм снижает усилия, которые необходимо приложить водителю при повороте, смягчает удары при движении по ухабистой дороге. Работает гидроусилитель при постоянной циркуляции жидкости. Все элементы с течением времени выходят из строя и требуют замены. Купить бачок насоса ГУР на КамАЗ можно в автомагазине КамТех.
Особенности устройства
Система гидроусилителя грузовых автомобилей комплектуется емкостью, расположенной на корпусе насоса, или отдельным элементом, связанным с механизмом шлангами. Для грузовиков КамАЗ предусмотрен первый вариант. 
Все бачки, независимо от типа, выполняют одинаковые функции: 
· хранение необходимого запаса жидкости для работы системы;
· встроенный клапан в емкости очищает жидкость;
· поддержание необходимого уровня жидкости при нагреве во время работы устройства;
· сброс повышенного давления в системе при завоздушивании, повышении уровня давления, засорении фильтра.
Емкости могут иметь разную форму, на КамАЗ заказать бачок насоса ГУР нужно овальный. Все типы механизмов работают по одному принципу. Масло из емкости начинает поступать в насос при запуске двигателя. Жидкость движется по системе, подается в емкость со стороны фильтра, проходит очистку и поступает в бачок. При засорении фильтрующих элементов жидкость поступает в емкость с примесями, что ускоряет износ деталей. Если в бачке образуется высокое давление или масло залито выше положенного уровня, срабатывает предохранительный клапан и выводит излишки из системы.
В процессе эксплуатации грузовика необходимо проверять целостность емкости и общую герметичность системы. При трещинах, деформации и других повреждения необходимо установить новую емкость. Произвести замену бачка насоса ГУР на КамАЗ в Украине можно в автомастерской грузовых автомобилей. При негерметических соединениях бывает достаточно установить новые прокладки. Для нормальной очистки жидкости, фильтрующие элементы рекомендуется менять каждые 60-80 тыс.км пробега.
Запчасти на КамАЗ в магазине КамТех
При правильной эксплуатации и своевременной замене вышедших из строя элементов, гидроусилитель руля будет безотказно работать при эксплуатации транспорта в любых условиях. Компания КамТех реализует оригинальные узлы в сборе и отдельные элементы на все марки грузовиков. Цена на бачок насоса ГУР на КамАЗ и другие запчасти размещена на сайте. Магазин принимает заказы в электронном виде и по телефону. Для оптовых покупателей предусмотрена гибкая система скидок. Менеджеры портала всегда помогут с выбором товара и оформлением заявки.
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Уникальность -100
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