Борона дисковая прицепная совмещает в себе функции культиватора, плуга, лущильщика и, конечно же, бороны. Основным рабочим механизмом являются вырезные или гладкие диски. Благодаря расположению этих дисков под углом по направлению движения машины, снижаются энергозатраты и при этом увеличивается работоспособность бороны в целом. Во время рабочего процесса диски начинают вращение, тем самым разрыхляя и перемешивая землю, обогащая ее воздухом и полезными веществами.
Такое устройство обрабатывает нужные слои почвы, насыщая ее органическими удобрениями, равномерно распределяет пожнивные остатки. Также создаются оптимальные условия для роста растений, увеличивается влагопоглощаемость почвы, но при этом предотвращая эрозию грунта. Благодаря измельчению грудок земли, уравнивается  поверхность почвы, происходит насыщение ее воздухом. 
Где и для чего используется борона дисковая прицепная?
Борона дисковая прицепная используется в разнообразных сельскохозяйственных целях и выполняет множество полезных функций, например:
1) устраняет вредителей и сорняки из необработанной земли;
2) мульчирует грунт;
3) осуществляет пожнивное лущение;
4) заделывает пожнивные остатки;
5) разрыхляет грунты различной плотности;
6) крошит задернелые пласты и земляные глыбы;
7) обрабатывает почву перед посевом с минимальной затратой энергии и ресурсов.
Обработка земли данной техникой происходит челночным методом, также в процессе работы прикатывается верхний слой почвы, что в свою очередь способствует лучшему хранению влаги. Обработка происходит на глубину от 4 до 18 см, в зависимости от потребностей и желания фермера. Хотя отдельные модели борон дают возможность обрабатывать почву и на больших глубинах. Регулировать уровень проникновения возможно с помощью прикатывающего катка. 
Примечательной особенностью, отделяющей прицепную дисковую борону от других видов, будет сама ее конструкция. Наличие симметрично расположенных агрегатов вдоль продольной оси обеспечивает регулировку дисков. Если в ходе работы увеличивается угол обрабатываемой площади, то зазор между этими вырезными дисками все равно сохраняется. Такое строение механизма обеспечивает равномерное вспахивание почвы.
Виды дисковых прицепных борон
Несмотря на многофункциональность данной техники, существуют несколько видов дисковых прицепных борон:
1) Модели, которые используют для подготовки почвы перед посевом озимой культуры, а также после сбора урожая (не осуществляя перед этим глубокого вспахивания грунта);
2) Тяжелые модели борон, которые используют для размельчения больших земляных комов и глыб, появившихся после вспахивания другой техникой, а также для устранения либо измельчения пожнивных остатков сельскохозяйственных культур;
3) Модели, которые используют для предпосевных обработок земли, для устранения сорняков и пожнивных остатков культур, а также для выравнивания грунта.
Во время использования данного агрегата важно учитывать влажность почвы, ведь она не должна превышать показатель 27% . Однако, существуют также болотные модели дисковых борон, которые способны работать на почве с высоким показателем влажности.
[bookmark: _GoBack]Борона дисковая прицепная, какой бы модели не была, является действительно важной составляющей в сельскохозяйственных работах. Каждый фермер подтвердит насколько ускоряет, упрощает и улучшает качество работы данный агрегат. И хотя стоимость такого приспособления достаточно велика, однако, он окупает себя быстро, а служит долго и качественно.


