Как подключить контроллер к светодиодной ленте?
При покупке первой светодиодной ленты многие удивляются словам консультанта, что для полного функционирования разноцветного устройства необходим RGB-контроллер. Действительно, человек потратился на саму ленту, блок питания, а продавец пытается навязать еще какую-то непонятную коробочку. Давайте разберемся с тем, что такое контроллер, для чего он нужен и можно ли обойтись без него.
Что такое контроллер светодиодной ленты?
Контроллер — это своего рода регулирующий блок, с помощью которого можно влиять на работу разноцветной ленты. 
Функции, выполняемые контроллером:
· Изменение оттенков путем смешивания стандартных цветов: красного, зеленого и синего;
· Увеличение или уменьшение яркости;
· Установка определенной программы динамики светодиодов: чередование цветов, скорость мигания, плавность переливания;
· Базовое включение и выключение прибора.
Нужно учесть, что для разноцветной ленты необходимо приобрести именно RGB-контроллер, так как обычный диммер не сможет обеспечить полноценное управление устройством: он не имеет возможности смешивать разные цвета и получать различные оттенки. 
Как подобрать контроллер для светодиодной ленты?
Итак, мы убедились в значимости контроллера, поэтому пришло время определиться с лучшим вариантом. Ни один эксперт с ходу не сможет дать ответ, если вы спросите, какое устройство вам подойдет. Каждый прибор подбирается для конкретного случая, учитывая все индивидуальные желания и потребности. Чтобы определиться с выбором, вам нужно выделить для себя оптимальные параметры и функции, которыми должен обладать будущий контроллер. 
Признаки, по которым можно различить контроллеры:
· Тип управления;
· Сенсорные или кнопочные;
· Выходная мощность;
· Прошивка программы.
Типы управления контроллерами
1. Без пульта дистанционного управления. 
Это самый простой в управлении прибор небольших размеров. Настройка параметров проводится всего один раз, входе которой устанавливается режим работы всей ленты: задается цвет, интенсивность свечения и динамика переливания. Такой вариант подойдет в тех случаях, когда нет нужды в частой регулировке светодиодной ленты. 
2. Инфракрасный пульт управления.
Контроллер буквально на ходу регулируется с помощью ИК-пульта дистанционного управления. Пульт действует в пределах 10 метров при условии, что инфракрасный датчик не перегораживается посторонними предметами. В некоторых моделях имеется огромное количество функций. Их возможностями можно управлять каждым светодиодом по отдельности. ИК-комплекты обычно дешевле аналогов. Если пульт вышел из строя либо потерян, его можно заменить, купив точно такой же в ближайшем магазине электротехники. 
3. Радиопульт.
Управлять светодиодной лентой можно на расстоянии до сотни метров. Устройство получит сигнал даже через стены и преграды на пути к пульту, так как в этом случае не используется инфракрасный луч.
4. Wi-Fi.
Перечень доступных функций такой же, как у моделей с радио- и ИК-пультом. Различия заключаются лишь в том, что управление производится со смартфона, планшета или персонального компьютера. Также существуют приборы с вмонтированным модулем Wi-Fi или регулируемые с определенного маршрутизатора, контролирующего одновременно несколько светодиодных лент. В специальном приложении на iOS или Android можно настроить каждый диод, установить ему собственный оттенок и определить скорость переливания. 
5. Звуковой.
Процесс работы проходит в полуавтоматическом режиме. Контроллер реагирует на внешние звуки. Включать или выключать светодиоды можно различными звуками, установленными при первоначальной настройке, например, хлопок, щелчок и подобное. Если определенным образом настроить контроллер, лента может динамически реагировать на музыку, повторяя ее ритм и темп. 
Сенсорные или кнопочные
Сенсорные пульты обладают сенсорным кольцом, с помощью которого выбирается необходимый режим и оттенок освещения. Они отличаются высокой стоимостью, однако в современном мире это самый удобный вариант управления.  
Кнопочные пульты являются самым популярным вариантом на современном рынке. Программа динамики светодиодов назначается определенной кнопкой. Товар отличается простотой эксплуатации и относительно низкой ценой.
Классификация контроллеров по выходной мощности
В продаже имеются модели, рассчитанные на выходную мощность от 72Вт до 288Вт. Можно выбрать любой контроллер, который удовлетворит все ваши потребности.
Разделение регуляторов по системе программирования
После покупки устройства можно выбрать определенную программу изменения оттенков, интенсивности и скорости переливания. В некоторых моделях доступна функция самостоятельной настройки светодиодной ленты.
Как подключить контроллер к светодиодной ленте?
В первую очередь перед посещением магазина электронных товаров, необходимо определиться с мощностью будущего RGB-контроллера. Запас должен составлять 20-30 процентов от потребляемой мощности светодиодной лентой. Также не стоит забывать о том, что контроллеры могут работать с разным напряжением — 12V и 24V. Аппараты на 24 вольта дороже менее способных аналогов, однако зачастую людям не нужно настолько мощное устройство. Поэтому можно обойтись вариантом подешевле, если владелец, конечно же, не собирается в скором времени расширять количество лент.
В самом простом контроллере RGB находится 6 контактов для подключения:
· «+» и «-»;
К ним подключается блок питания.
· Контакты «R», «G», «B»;
К ним присоединяются проводки, отвечающий за красный, зеленый и синий цвета соответственно.
· «V+».
Общий провод для всех светодиодов.
Существуют ленты с дополнительным белым цветом — RGBW (white — белый). Для белых оттенков предназначен специальный контакт.
Важные моменты
1. Ни в коем случае нельзя подключать контроллер напрямую к сети 220V. Если не использовать блок питания, светодиодная лента или просто не включится, или моментально выйдет из строя.
2. Внимательно смотрите на обозначение контактных разъемов. Если перепутать и подключить, к примеру, провод синих светодиодов к красным, а красные — к синим, RGB-лента не сможет правильно функционировать.
3. Не приветствуется подключение ленты больше 5 метров. Если вы купили устройство, длина которого преувеличивает стандартные 5 метров, приобретите также RGB-усилитель. 
4. Из-за большого количества протекающего тока нужно использовать высококачественные провода.
5. Во время установки и использовании светодиодной ленты оберегайте ее от ударов, царапин и механических нагрузок.
6. Нельзя резко сгибать ленту, так как могут образоваться переломы. 
7. Не рекомендуется продолжать использовать осветительный прибор, если заметите нарушение изоляции. 
Подключение светодиодной ленты до 5 метров
Это наиболее простой вариант заставить светиться ваш дом. 
Что нужно для установки:
· Блок питания;
· RGB-контроллер;
· Сам осветительный прибор.
Алгоритм подключения 5-метровой ленты:
1. Подключаем блок питания к источнику напряжения (в розетку).
2. Подсоединяем контроллер к блоку питания.
3. В соответствии с маркировкой подключаем все провода ленты к контроллеру.
4. Вешаем ленту в желаемое место.
Подключение светодиодной ленты больше 5 метров
Если вы хотите, чтобы устройство проработало как можно дольше, не используйте последовательное подключение. Светодиоды на конце потускнеют, а светодиоды в начале станут подвергаться увеличенной нагрузке, что поспособствует скорейшему выводу их из строя.
Существует 2 способа подключения: 
· Параллельное подключение;
· Добавление RGB-усилителя.
В варианте с параллельным подключением вторая лента также присоединяется к RGB-контроллеру или к проводам, соединяющим первый отрезок ленты и контроллер. Необходимо учесть, что общая мощность всех RGB-осветителей не должна превышать мощность блока питания и контроллера. Освещение больших пространств, реализуемое с помощью параллельного подключения, требует использования мощных блоков питания и контроллеров, которые создают назойливый шум.
Можете ознакомиться со схемой:
[image: ]
Второй вариант заключается в присоединении усилителя к концу первой части ленты, что усилит сигнал управления. Он запитывается от БП. С помощью RGB-усилителя можно обеспечить энергией светодиодную подсветку различной длины, используя лишь один контроллер.
Также прилагается схема:
[image: ]
Эти 2 способа можно комбинировать для достижения более качественной подсветки. 
Подключение ленты с белыми диодами — RGBW
RGBW может содержать в кристалле отдельные светодиоды белого цвета. Также белые диоды могут располагаться на ленте обособленно, чередуя теплые и холодные тона. Это способствует улучшенному выбору температуры освещения. Подключается такая лента так же, как монохромная или разноцветная, только контроллер в этом случае имеет 7 выводов. 
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