Что нужно, чтобы правильно обустроить систему воздушного отопления в частном домовладении, производственном или складском помещении? Какое оборудование следует использовать? Что служит теплоносителями и источниками энергии в воздушных системах отопления? Ответы на эти и другие вопросы содержатся в данном материале.

Итак, что же такое – воздушное отопление помещений? К этому виду обогрева можно отнести все способы, в которых не используются промежуточные носители тепла. Так, наглядными примерами воздушного отопления можно назвать тепловые пушки, системы кондиционирования с функцией обогрева, тепловые вентиляторы. А если мы говорим об источниках тепла, то здесь используются твердое топливо, отработанные автомасла, электроэнергия, газ, дизельное топливо. Чтобы не вгонять себя в какие-либо рамки, попробуем рассмотреть все схемы отопительных воздушных систем, использование которых наиболее целесообразно в современных условиях жизнедеятельности, вне зависимости от того, какие позиции на рынке они занимают.

Чтобы как-то определить, что именно можно считать достоинствами или недостатками воздушного отопления помещений, следует использовать одну из классических схем, используемых при монтаже отопительных систем, при которой источник тепла располагается в одном помещении, а в другие тепло попадает по специальным воздуховодам.

Если речь идет о габаритном помещении, внутри которого не предусмотрены перегородки (например, ангары или промышленные гаражи, теплицы, производственные цеха), то рекомендуется использовать не один, а несколько теплоносителей. Возможен также вариант использования одного теплоносителя, в котором воздушные потоки регулируются специальными заслонками. В такой системе не требуется разводка из гофрированного рукава.

В числе достоинств такой отопительной системы, можно перечислить следующие:

- низкая инерционность: помещение прогревается практически моментально;
- низкая стоимость: топливный котел для системы воздушного отопления стоит существенно дешевле, чем котел, например, для водяной отопительной системы. Дешевле обойдется и разводка – гофрированный рукав стоит намного меньше, нежели современные радиаторы и комплектующие к ним;
- устойчивость системы к условиям низких температурных режимов – такую систему можно выключить на любой период времени (например, в течение рабочего дня, когда никого нет в доме), не опасаясь того, что трубы и радиаторы размерзнутся и лопнут;
- простота монтажа и его «незаметность». Если речь идет о водяном отоплении, то по умолчанию подразумевается, что некоторое количество труб и радиаторы будут расположены на поверхности стен. Безусловно, возможно и «утопить» радиаторы в полу или бетонном перекрытии. Но как это осуществить в квартире? Как не потерять несколько дециметров высоты потолков? Что уже говорить о масштабности таких работ и количестве сопутствующей пыли и грязи;
- возможность совмещения с вентиляционной системой. Тепловые насосы могут работать в режиме кондиционера;
- легкость в управлении и первом запуске после простоя. Воздушное отопление не подразумевает под собой длительной и утомительной балансировки радиаторов отопления, в данной системе нет необходимости стравливать воздух, а также настраивать в системе режим рабочего давления.

Дабы не нарушать баланс справедливости, необходимо уточнить, что в водяной системе балансировка выполняется только при первом запуске, а решить проблему с лишним воздухом можно и автоматикой, если таковая предусмотрена.

Если мы говорим о недостатках воздушной отопительной системы, то реальная проблема, пожалуй, только одна: система должна монтироваться максимально близко к полу, что может скрадывать полезное пространство, препятствуя расположению предметов интерьера вдоль стен помещения. Кроме того, тепло будет также распределяться неравномерно. Чтобы решить данную проблему, используют конвекторы, которые распределяют тепло.

При использовании теплового насоса или кондиционера, не стоит беспокоиться и о необходимости прокладывания разводки для распределения теплого воздуха. В зависимости от сложности проекта, воздушная система отопления может быть обустроена с использованием нескольких независимых устройств, а также состоять из мулитисплит-системы, которая состоит из одного внешнего блока и нескольких внутренних. Кроме того, воздушные магистрали в таких системах достаточно тонкие и могут располагаться непосредственно под потолком.

Что можно использовать в качестве источников тепла в системах отопления воздухом?

Твердотопливные котлы, наверное, являются наиболее популярными источниками тепла в воздушных системах отопления. Например, широкое применение обрел бурельян – имя производителя таких печей уже давно стало нарицательным, если речь идет о пиролизных котлах, обеспечивающих естественную циркуляцию теплого воздуха в помещении.

Внешний вид и габариты твердотопливного котла позволяют установить его в любом помещении: дизайн интерьера не пострадает, а продукты сгорания выводятся наружу, поэтому котельная, как отдельное помещение, не нужна. Кроме того, булерьян в состоянии прогреть дом со сложной планировкой за счет естественной циркуляции воздуха. Если возникает такая необходимость, можно обустроить алюминиевую разводку воздуховодов необходимой конфигурации, где воздух будет циркулировать по всем этажам и всем помещениям в естественных условиях или же принудительно.

Какими знаниями и навыками необходимо обладать, чтобы обустроить систему воздушного отопления с твердотопливным котлом своими руками?

Это достаточно просто:

- первым делом, необходимо установить котел в таком месте, где к нему будет открыт свободный доступ, и котел не будет мешать, гармонично вписываясь в пространство;
- рядом с котлом необходимо обустроить место для хранения твердого топлива;
- далее следует закрепить алюминиевые воздуховоды, которые должны опоясывать котел. Для этого используется алюминиевый скотч;
- внизу системы необходимо прикрепить отрезки алюминиевого воздуховода, в которых будут размещены канальные вентиляторы;
- далее производится разводка алюминиевых рукавов во все помещения, которые будут отапливаться.

В качестве альтернативы твердотопливным котлам, можно использовать каминное воздушное отопление. Если мы говорим об обычном камине, то существенная часть тепла, вместе с продуктами сгорания, выводится наружу. В этой системе тепловая энергия будет использована для того, чтобы нагреть воздух в кожухе, изготовленном из чугуна или стали. далее – обычная схема: теплый воздух по воздуховодам распределяется по отапливаемым помещениям.

Использование в отопительных системах газовых котлов и климатических газовых комплексов

Если мы говорим о газовом котле, как об автономном устройстве для обогрева помещения, то схема работы примитивна: в котле сгорает газ, от чего нагревается теплообменник. Через последний, в свою очередь, прогоняется воздух, нагревается и распределяется по отапливаемым помещениям.

[bookmark: _GoBack]Если принято решение использовать климатический комплекс, источником энергии в котором является газовый котел, то для обустройства такой отопительной системы потребуется дополнительное оборудование. Разумеется, дополнительные компоненты системы влекут и дополнительные расходы.

Воздушные системы отопления, функционирующие на электроэнергии: достоинства и недостатки

Это самая простая и недорогая система отопления – проще говоря, для обогрева помещения используются обыкновенные тепловентиляторы. Они потребляют минимум электроэнергии, при этом, обогревая помещение в считанные секунды. Воздух нагревается, путем его прогона через спирали накаливания. Единственный недостаток такой системы – существенное ухудшение микроклимата в помещении (она сжигает кислород).

Немного более интересными можно, пожалуй, назвать конвекторы и тепловые пушки с обдувом теплоносителя. Они, в совокупности с рекуператорами, создают в помещении нормальный микроклимат, при этом, не требуя особо высоких энергозатрат (если сравнивать, например, с электрическими котлами).

Уже много лет нам известны тепловые насосы, отапливающие помещение. Одним из них является известный всем обыкновенный кондиционер, который монтируется на оконный блок. Такое устройство не тратит энергию на обогрев воздушных потоков в помещении: основные энергозатраты приходятся на забор воздуха с улицы (в условиях низких температур). Такие насосы могут функционировать за счет тепла, забранного у грунта или воды.

Чтобы понимать принципиальное различие в функциональных особенностях таких устройств, необходимо разобраться в их тонкостях. Итак, в разных видах насосов используются различные источники тепла:

- воздух-грунт. Грунт, который расположен ниже уровня промерзания, имеет постоянную круглогодичную температуру. Следует отметить, что она повышается с увеличением глубины. Погружение в почву горизонтального коллектора или нескольких глубинных зондов обеспечивает беспрерывное извлечение тепла, которого будет достаточно для обогрева частного дома. Такие насосы являются универсальными, однако, имеют два весомых недостатка – высокая стоимость и сложность монтажа;
- воздух-вода. Если на участке, где расположена постройка, грунтовые воды протекают достаточно близко, то задача по отоплению помещения имеет практически элементарное решение. Простыми словами, добыть энергию можно, путем погружения теплообменника в заблаговременно вырытый колодец. Если вблизи помещения имеется незамерзающий водоем, можно использовать ту же схему получения энергии. Понятно, что в данной схеме действует одно ограничение – такие грунтовые воды или, пригодные для использования, водоемы имеются не везде;
- воздух-воздух. В данной категории различают две основные системы:

1. Канальные кондиционеры – классическая система отопления воздухом. Теплый воздух в такой системе разводится по всем помещениям, посредством насоса и воздуховодов
2. Мультисплит-система. Используется для поддержания нормального микроклимата в малогабаритных домах. Ограничение отапливаемой площади спровоцировано тем, что длина магистрали в такой системе не может быть большой: через нее прокачивается фреон. Стенки трубы не могут оказать этому газу достаточное сопротивление, поэтому велика вероятность взрыва.

Как температурный режим и погодные условия и прочие факторы влияют на общую проблемность использования вышеописанных систем отопления?

Пришло время выделить из вышесказанного самое важное. А, именно, следующие факторы:

- выше изложенный материал, надеемся, отчетливо дает понять, что проектирование и монтаж воздушных систем отопления должен выполняться профессионалами;
- в расчетах обязательно учитывается толщина стен здания и материал, из которого они возведены;
- количество и общая площадь дверных и оконных проемов играют важную роль в проектировании отопительной системы, поскольку они в ощутимом объеме отдают тепло наружу;
- количество людей, которые постоянно пребывают в помещении, также является важным фактором: в целях мер безопасности для здоровья и жизни людей, в помещении должен поддерживаться надлежащий микроклимат;
- количество и мощность дополнительных источников обогрева помещения, которые могут сэкономить энергозатраты.

