Побутовий ручний електрорубанок латвійського виробництва REBIR IE-5708R може бути встановлений стаціонарно і виконувати ряд завдань з особливою точністю і простотою. Модель оснащена потужним двигуном і якісною системою охолодження, що забезпечить «холодний режим роботи» навіть тривалий час. Електрорубанок використовується як в домашній майстерні, так і в професійній. Максимальна глибина стругання рубанком - 3,5мм., з можливістю плавного регулювання глибини і фіксацією в заданому положенні. Передня частина робочої підошви оснащена трикутним пазом, який дозволить Вам швидко і якісно зняти фаску. Також інструмент укомплектований лінійкою для установки під кутом до 45°, що дозволяє працювати зі скосами і вибіркою фальца. Функція плавного пуску дозволяє краще утримувати рубанок на старті, а саме головне – збільшує робочий ресурс приводу і двигуна, завдяки мінімізації стартового навантаження на дані вузли. Присутня можливість підключення будівельного пилососу, задля утримання робочого місця в чистоті і мінімізації часу на прибирання, після виконаної роботи. Для більш високопродуктивної роботи, рекомендовано використовувати змінні ножі «ключ» і не забувати про їх своєчасну заміну.
Додатково інструмент укомплектований кнопкою захисту від ненавмисного ввімкнення, що робить експлуатацію інструменту безпечнішою і комфортнішою. 
