Демонтаж несущих стен и балок: подробности процесса
	Часто бывает так, что владельцы недвижимости решают выполнить капительный ремонт, зачастую это связано с перепланировкой помещений. Для выполнения таких задач почти всегда необходим демонтаж несущих стен и внутренних перегородок. Не смотря на то, что на первый взгляд этот процесс кажется довольно таки простым, это не так. 
	Дело в том, что при малейшей ошибке, могут начаться непоправимые последствия – трещины в стенах, перекрытиях, дверных и оконных проемах и пр. Поэтому лучше всего пользоваться услугами профессионалов – компании «Альбион».
Процесс демонтажа несущей конструкции
	Вы должны знать, что полный демонтаж несущей конструкции невозможен. Можно удалить только ее часть, но для этого нужно обязательное согласование и получение разрешений в БТИ. Без этого начинать работы не стоит, так как переделка планировки без согласования может в дальнейшем привести к плохим последствиям. Например, вы не сможете продать или передать в наследство такое имущество.
	В последнее время демонтаж несущих стен в Красноярске выполняется в комнатах, где есть выход на балкон. Убирается часть стены и балконный блок, а комната становиться длиннее на ширину балкона. Но в таком случае нужно не забывать о качественном утеплении балкона, чтобы в комнате было тепло.
	Выполняется этот процесс таким образом:
1. стена освобождается от различных атрибутов, оказывающих на нее нагрузку;
2. производиться демонтаж стены, а если быть точным, то ее части. Выполняется это только алмазным оборудованием, от которого практически нет вибрации, чтобы избежать появления трещин;
3. нужно хорошо рассчитать нагрузку и правильно установить несущую опору. Она может быть выполнена в виде красивой колоны.
Разборка внутренней перегородки
	Изменение внутренних перегородок нужно также согласовывать в БТИ. Эти работы не такие ответственные, как предыдущие, но есть свои нюансы. Внутреннюю перегородку можно демонтировать полностью. Как выглядит процесс работы:
1. вначале происходит полное обесточивание объекта от систем электроснабжения;
2. затем убирается облицовочный слой кафеля, обоев, краски и пр.;
3. стену хорошо смачивают водой и начинают оббивать штукатурку, делается это для того чтобы меньше было были;
4. далее вытаскивается электрическая проводка;
5. теперь можно с помощью отбойного молотка или кувалды можно начинать разбирать с верхней части.
	Если вы нуждаетесь в качественном демонтаже стен в Красноярске, обращайтесь за помощью в компанию «Альбион».
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