Каталог коллекций норвежского ламината Аллок
Одним из современных видов напольного покрытия является ламинат. Обладая высокой прочностью и легкостью в укладке, ламинат Аллок из Норвегии отвечает всем критериям лучшего напольного покрытия для дома. Торговая марка Alloc широко известна во всем мире. Завод по выпуску ламината, открывшийся более 50 лет назад, является крупнейшим и единственным производством, выпускающим покрытие с алюминиевыми замками. Традиции концерна – это:
- более ста различных поверхностей покрытия и образцов декора;

- 9 видов ламината для любых типов помещений;

- дизайн, отвечающий духу времени и современным тенденциям;

- интерьеры любого вида: от классического до стиля hi-tech.

=Преимущества ламината Alloc
Революционная технология ламината с алюминиевым замком Берри Аллок имеет громадное преимущество перед ламинатом со стандартным замком. Данный замок имеет 6 подклассов и способен выдерживать нагрузку до 1200 кг на разрыв. Наличие такого замка позволяет не только легко собрать, но и разобрать ламинат, поэтому укладка напольного покрытия на новом месте не составит труда. Вследствие надежного закрепления между стыками отсутствует щель, что служит дополонительным препятствием для прохождения влаги под ламинат. Концерн дает гарантию на пятикратное перестилание напольного покрытия без повреждения замков. Благодаря двум замкам – фибровому и алюминиевому, пол из ламината Аллок имеет большую проходимость.
= Ламинат Берри Аллок

Данный вид ламината относится к категории hi-tech и считается самым прочным видом ламината Этот высокотехноолгичный вид напольного покрытия Берри Аллок 34 класса обладает необычайной прочностью и рекомендуется к применению в помещениях с большой проходной нагрузкой: гостиница, магазин, офис, терминал аэропорта. Ламинат Аллок 34 класс устойчив к выцветанию, износу, проникновению влаги. Напольное покрытие 34 класса обладает повышенной прочностью к удару, что позволяет применять его в общественных помещениях. Замковая система данного ламината имеет пожизненную гарантию. Каталог коллекций с фото можно найти на официальном сайте компании.
= Производство

Чтобы увидеть как изготавливается ламинат Аллок, на официальном сайте концерна есть видеоролики, описывающие поэтапное производство всех компонентов ламината и весь процесс в целом. Ламинат Аллок бывает двух видов: ламинат о давления (HPL) и ламинат прямого давления (DPL). Их отличие состоит в методе прессования и количестве слоев ламината. Верхний слой ламината HPL прессуется отдельно и только затем соединяется с несущей плитой и нижним слоем. Благодаря такой технологии производства данный тип ламината обладает повышенной прочностью, например к роликовым колесикам компьютерных кресел, к падению тяжелых и прочных предметов с высоты, а также прожиганию от сигарет или других горящих материалов с высокой температурой.
= Состав доски

Доска ламината Аллок формируется из нескольких слоев:

- верхний слой, который в свою очередь состоит из пергамина, декоративной бумаги и крафт-картона (верхний слой может быть изготовлен по технологии прямого давления или технологии высокого давления);
- древесная плита высокой влагостойкости;
- алюминиевый замок, позволяющий монтировать и демонтировать доску несколько раз без разрушения составляющих компонентов;

- крафт-картон;

- шумопоглощающая подложка, благодаря которой уровень шума уменьшается в два раза

= Классы ламината марки Alloc
Завод выпускает ламинат трех классов: 34 класс, 33 класс, 32 класс. Все три класса имеют пожизненную гарантию производителя и пожарные сертификаты. Ламинат Аллок 34 класс серии Commercial и применяется на коммерческих объектах. Также особенностью ламината данного класса есть необычайный дизайн под. плитку и камень, что делает интерьер помещения изысканным. Фото коллекций и отзывы про ламинат Аллок потребитель может найти прямо на официальном сайте компании.
= Укладка ламината

Посетив официальный сатй, потребитель имеет возможность скачать инструкцию по укладке любого вида ламината с любым замком, а также просмотреть обучающий видеоролик, благодаря которому можно самостоятельно уложить ламинат Alloc.
= Уход за ламинатом Аллок из Норвегии

При уходе за ламинатом необходимо соблюдать некоторые правила:
- не допускается очистка поверхности пескоструйным сопособом, так как это приведет к повреждению покрытия;

- протирать ламинат Аллок необходимо хорошо отжатой мокрой тряпкой, хотя достаточно и протирки сухой щеткой;
- при сильном загрязнении лучше всего воспользоваться специальным очищающим средством, которое производится фирмой-изготовителем ламината.

Эта, а также другая дополнительная информация по уходу за данным типом напольного покрытия размещена на официальном сайте производителя.
Официальный сайт компании содержит подраздел в виде форума, где потребители могут обменяться своими идеями или задать любой интересующий их вопрос и получить быстрый квалифицированный развернутый ответ от специалистов компании.

= Гарантии

Фирма производитель предоставляет определенные гарантии потребителю на случай, если укладка и эксплуатация ламинированной поверхности производится в соответствии с технической инструкцией по эксплуатации:

- в случае стандартного бытового использования верхний слой ламината не будет подвержен износу;

- внешний слой покрытия Аллок не выгорает при попадании на него прямых солнечных лучей;

- любые пятна и загрязнения с поверхности ламината Alloc легко удаляются;
- поврежденные доски легко демонтировать и вместо них установить новые;

- влагостойкость ламината 33 класс и 34 класс позволяют применять его в помещениях с высокой влажностью (коридоры, общественные места, кухни)
На некоторые коллекции ламината Аллок при эксплуатации его в бытовых условиях дается пожизненная гарантия, а в производственных помещениях до 10 лет. Список коллекций и срок гарантии можно найти на официальном сайте производителя. 

