Как самостоятельно подключить светильник к выключателю?
Во время ремонта часто возникает необходимость подключения осветительных приборов к выключателю. Учитывая тип комнаты: кухня, гостиная, детская, ванная, - существуют различные способы соединений: 
· встречается разветвленная проводка на несколько бра, торшеров, люстр;  

· возможно питание непосредственно от электропроводки;

· использование вилки, где питание обеспечивается через розетку;

· сетевое разъединение происходит в стене посредством клавишного переключения;

· включение/выключение от выключателя веревочного типа, именуемого в народе «шнурок».

Если прокладка проводов в гипсокартоне и прочих отделочных материалах, штробление, затирка стен могут вызвать трудности, то соединение одноклавишного выключателя с сетью не вызовет сложностей. Справиться с подобной задачей любой желающий, так что получится сэкономить на вызове электрика. 
Подготовительные работы
Не лишним будет напоминание о необходимости выключения напряжения сети. Перед началом работ убедитесь, что все действующие оголенные контакты без подачи электричества. Это первое и самое основное правило техники безопасности при работах с электросетью.
Простого выключения клавишей недостаточно, потребуется обесточить проводку методом отключения распределительного щитка. Особое внимание уделите моменту, когда щиток находится вне жилого помещения, на улице или на лестничной клетке высотного здания. Обеспечить собственную безопасность получится, разместив на щитке табличку «ремонтные работы».
Инструменты, которые пригодятся в процессе подключения:
1. Острый нож для зачистки провода;

2. Плоскогубцы (пассатижи) для снятия пластика, скрепления элементов;

3. Кусачки (бокорезы) пригодятся в качестве быстрого способа зачистить провод, отрезать требуемую длину;

4. Шлицевая тонкая, шлицевая средняя, крестовая отвертки; 

5. Изолирующая лента из ПХВ.

Весь представленный перечень инструментов присутствует в любом современном наборе-кейсе мастера. Также необходим сам выключатель, соединительные провода, распределительная коробка.
Что нужно учитывать при работе с оголенными проводами?
Выбирая будущую проводку в магазине, нужно заблаговременно поинтересоваться о сечении, материале изготовления, соответствии цвета и функциональности. Рекомендуется выбирать кабели с жилами одинаковой расцветки, сечением на 1,5 мм2, из меди и дополнительной защитой от возгораний. 
Трудности возникают с переподключением старой проводки. Большинство проводов в одном цвете. Чтобы определить фазу/ноль пригодится индикаторная отвертка. Алюминиевые кабеля требуют к подключению элементы из аналогичного материала. 
Стандартное распределение по цветам:
· рабочий нулевой - синий;

· заземляющий - желтый (с дополнительной полосой или без);

· остальные расцветки (красного, фиолетового и других оттенков) - фаза.

Процесс подключения светильника к выключателю
Подведение провода непосредственно к осветительному прибору не требует дополнительных разъяснений. Куда сложнее окажется соединения проводов лампы, электрощитка и выключателя в одной распределительной коробке. К распределительной коробке подводятся:
· двухпроводный кабель от щитка;

· кабель от светильника;

· кабель от выключателя.

Поэтапные работы:
· фазный красный провод распределительного щитка подключается к зачищеному красному проводу от выключателя;

· второй синий провод от выключателя фиксируется с красным проводом ведущим к люстре. Таким образом создается коммутируемая фаза идущая на светильник;

· нулевой провод от лампы закрепляется с нулевый синим от распределительного щитка.

Представленная схема обеспечит безопасную подачу электричества. При нажатии на клавишу выключателя, происходит замыкание цепи, лампочка загорается. Соответственно при выключении, цепь разрывается и свет тухнет.
Особенности проведения работ
Несмотря на простоту всех действий, элементарную схему подключения светильника к выключателю, главное не забывать основное правило:
Фаза всегда должна подсоединяться на разрыв. Благодаря тому, что выключатель будет разрывать фазу, а не ноль, обеспечиваются все эксплуатационные требования.
При разрыве нуля, проводка останется под напряжением минимум 220B. Это может вызвать неожиданное замыкание, возгорание. Использование на деле такого подключения будет небезопасно. Например, при потребности заменить перегоревшую лампочку одного нажатия на выключатель окажется мало. Электричество продолжит движение кабелями, случайное прикосновение к токоведущим элементам приведет к травматизму. 
После скрутки обязательно следует плотно обжать провода, запаять. Последним этапом будет изолирование, фиксация в коробке. После первой проверки можно смело начинать эксплуатацию самостоятельно подключенного к выключателю светильника. 
