Поломки блока питания и корпуса системного блока
Пользователь компьютера не должен думать что блок питания и корпус  системного блока – на 100 процентов не изнашиваемые приборы и что выходить из строя может только материнка и видеоплата.

В основном поломка блока питания сводиться к двум моментам ,первое -  системный блок не функционирует совсем , либо функционирует не совсем правильно.   

В первую очередь , пользователь должен проверить , не выключил ли он по неосторожности блок питания переключателем с обратной стороны системного блока. Переключатель должен быть на отметке «ON» или «1» . Необходимо также проверить правильность положения так называемого слайд свитч ,переключателя вида сетевого напряжения, при его наличии.  Его нужно поставить на соответствующее напряжение в сети . В Европе и  России это положение 220-230-240 Вольт. Когда нужно изменить положение этого  переключателя требуется в обязательном порядке выключить системный блок из электрической сети. Это связано с тем если слайд свитч поставлен на метку 110 Вольт и он включается в электросеть с напряжением 220 Вольт , то он безоговорочно может сгореть. Но даже если пользователь ПК совершит данную ошибку, это не смертельно ,блок питания с данным видом неисправности отремонтировать представляется возможным, нужно только заменить  сгоревшие электродетали , к примеру конденсаторы.

Неправильно работающий блок питания это не только причина неустойчивой работоспособности системного блока но и возможная причина возникающих впоследствии неисправностей компьютера.

Блок питания низкого качества , недостаточный по мощности или неработоспособный вызывает помехи в памяти , которые появляются по случайному адресу. Еще неработоспособный блок питания создает периодические ошибки во время начала работы компьютера. Также возможна перезагрузка , зависание компьютера – первоисточник этого недостаточная стабилизация напряжения или слабая мощность блока питания. В особенности это случается после апгрейда лептопа, в том случае когда были установлены платы требующие больше мощности, при этом на компьютере остался старый недостаточно мощный блок питания.
В том случае если компьютер не может загрузится после обновлений , апгрейда , неоднократно проявляется отказ системы , всяческие сбои , то нужно обязательно менять блок питания , при чем нужно обратить внимание на его мощность и качество. Дефекты блока питания могут проявляться не сразу , а после нескольких месяцев эксплуатации , это взаимосвязано с наступлением деградации электродеталей БП , как правило это конденсаторы.

В стареньких компьютерах после длительного времени использования есть вероятность отрыва или отделения контакта – отсоединения провода который идет к блоку питания. Неисправный провод вызывает короткое замыкание или с высокой вероятностью искрение и дым.

При возможности необходима замена блока питания на другой – исправный , более мощный. После этого нужна проверка , устранена ли суть неисправности.

Проблемы также существуют и в корпусе системного блока. Неполадка корпуса может привести к разным неприятностям в виде того что лептоп не может «стартовать» , « виснет» , не мигают светодиоды. В добавок системный блок самопроизвольно отключается.

Источник бесперебойного питания (ИБП) выходит из строя аналогичным способом что и остальное оборудование компьютера. Обычный недостаток всех дешевых видов ИБП – аккумуляторная батарея.  Основная масса дешевых бесперебойников производится с отсутствием стабилизатора напряжения, в таких ИБП при небольших скачках напряжения происходит кратковременное переключение на работу от аккумуляторной батареи.
В том случае когда в электросети часты перепады напряжения аккумуляторная батарея ИБП требует частой замены.  То есть когда напряжение электросети стабильно и периодически не исчезает то потребность в приобретении дорогого бесперебойника отпадает. 
