**Подготовка потолка из гипсокартона к покраске, поклейке обоев: цены**

После монтажа натяжного гипсокартонного потолка остается небольшая часть работы — отделка. Здесь есть два варианта: покраска и оклеивание обоями. Но перед этим есть еще один важный шаг — **подготовка потолка из гипсокартона**. Эта процедура осуществляется практически одинаково как для обоев, так и под покраску. **Шпаклевка потолка из гипсокартона под покраску** — это сложная процедура, поскольку не очень легко идеально выровнять большую площадь. Именно поэтому рекомендуется вызвать квалифицированного мастера или бригаду, которых можно найти на нашем сайте. Профессионал в этом деле легко выполнит подобную работу в несколько этапов. Для этого требуется не много инструмента и материалов:

* Шпаклевка стартовая и финишная, а также специальная штукатурка для гипсокартонных поверхностей;
* Армирующая лента;
* Грунтовка;
* Шпатель, валик, кисть, мелкое абразивное полотно (пригодится для очень аккуратной шлифовки) и другой малярный инструмент;

**Подготовка потолка из гипсокартона под покраску**

Чаще всего окраска потолка выполняется акриловой краской. Первым делом необходимо наклеить армирующую ленту на стыки гипсокартонных плит, предварительно заполнив их штукатуркой.

**Важно!** Необходимо соблюдать идеальную чистоту шпателей и других

инструментов, чтобы не испортить раствор. Ведь от этого зависит не только срок службы потолка, но и его стойкость в первые дни эксплуатации.

Когда штукатурная смесь затвердела, можно приступать к второму этапу.

**Шпаклевка потолка из гипсокартона под покраску** осуществляется один или несколько раз. Все зависит от сложности работ и возможных неровностей. После высыхания мастера аккуратно выполнят шлифовку, используя исключительно мелкое абразивное полотно.

Последний шаг — **грунтовка потолка из гипсокартона под покраску**. Выполняется

как обычно валиком и кистью. Лучше использовать разбавленную водой грунтовку либо готовую смесь, которую можно купить в любом строительном магазине. Внимание! Очень важно, чтобы грунтовка впиталась гипсокартоном равномерно. Именно поэтому не рекомендуется покупать поролоновые валики.

**Подготовка потолка из гипсокартона к поклейке обоев**

Если вы планируете клеить обои на гипсокартон, то процесс подготовки практически идентичен предыдущему. Необходимо также добиться ровной поверхности, и если что-то идет не по плану, лучше нанести два слоя шпаклевки: стартовый и финишный. Так вы обезопасите себя от неприятностей во время поклейки обоев и эксплуатации. Есть также противогрибковая грунтовка, обработав гипсокартон которой вы можете быть спокойны, ведь защита от вредных микроорганизмов действует очень долгое время.

**Все работники — портал для поиска мастеров для любого вида работ**

На нашем сайте имеется возможность выбрать мастера или строительную бригаду в своем городе для любого вида отделочных работ, в том числе по обработке гипсокартона. Специалисты предложат выгодную цену и отличное качество. Стоимость указана рядом с именем мастера, а также в официальном прайс листе. После выполнения всех подготовительных работ вы можете смело начинать покраску или поклейку обоев.