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	Чтобы напольные покрытия прослужили дольше нужно хорошо и правильно выполнить работы по формированию основы пола. Наибольшую популярность приобрела сухая стяжка пола. Ее главным преимуществом является быстрота создания и великолепная тепло- и звукоизоляция.
Специалисты компании «Стройразвитие» помогут вам качественно и с гарантией изготовить идеально ровную поверхность за самые короткие сроки. Если у вас возникли вопросы относительно проводимых работ, то вы можете уточнить их на горячей линии. Работы выполняются по всему городу Красноярску и региону.
Наполнители
	Сухая стяжка пола в квартире может быть выполнена при задействовании таких наполнителей:
· керамзит – это наиболее распространенный вариант, представляет собой гранулы из глины, подвергшиеся термическому обжогу. Материал обладает легким весом и пористостью. При расчете необходимых объемов керамзита, нужно учитывать, что минимальный его слой должен быть 3-4см;
· вермикулит – слоистый и природный материал. Он обладает легким весом, а его один кубометр весит всего 160кг, поэтому нет особой дополнительной нагрузки на перекрытия. Для создания стяжки пола годиться лишь вспученный вермикулит, потому что обыкновенный обладает высоким водопоглощением;
· перлит – вулканическая порода. Для стяжек применяют во вспученном виде, после удаления влаги. Для работ также годится и перлитовый песок.
Технология создания
	Создание сухой стяжки пола можно разбить на несколько этапов:
1. на старую основу укладывается полиэтиленовая пленка, она будет выполнять задание водяного барьера;
2. поверх пленки расставляются направляющие и маяки;
3. по всему периметру комнаты на молярную ленту крепится кромочная лента, которая будет служить звукоизолятором;
4. на этом этапе можно переходить к засыпке пола. Начинают это делать от дальних сторон и направляться к выходу. Уровень делается благодаря специальному правилу. Оно может быть как металлическое, так и деревянное;
5. теперь можно переходить к укладке гипсоволокнистых листов. Их укладывают плотно к стенам, а стыки промазывают герметикам и закрепляют саморезами;
6. теперь можно обрезать торчащую по периметру кромочную ленту.
	Далее можно переходить к укладке ламината и креплению плинтусов. Нужно сказать, что бетонная стяжка пола ничем не превосходит такую и ее можно делать даже в гараже. 
Обращайтесь в компанию «Стройразвитие» за помощью.

