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Розділ І. Джерела дослідження, історія використання відновлювальних джерел енергії 

У сучасному світі наявність і доступність паливно-енергетичних ресурсів, безперебійність поставок й ефективність їх використання багато в чому визначають стійкий розвиток і енергетичну безпеку – важливу складову національної безпеки.
Енергоспоживання на початку ХХІ сторіччя у всіх регіонах світу демонструє стійку тенденцію до зростання, за останні 10 років воно збільшилося на 11%. Це зростання обумовлюється темпами світового економічного розвитку, збільшенням населення планети й усе більш зростаючою роллю енергоресурсів у житті людства.
Світ вступив у нову енергетичну епоху, що характеризується підвищенням потреб в паливі. Не зважаючи на різкі зміни попиту і цін на нафту, тенденція до зростання споживання палива та енергії все ж таки залишиться, хоча розподіл споживання між секторами і країнами може дещо змінитися.       Водночас тенденції розвитку суспільства вимагають різкого підвищення ефективності використання природних ресурсів, прийняття нових нетрадиційних рішень, здатних у найкоротший термін і з мінімальними витратами вирішити проблеми нестачі електроенергетичних потужностей, зменшити шкідливе навантаження на довкілля і провести модернізацію енергетики відповідно до вимог XXI століття.
Зростання світових потреб в паливі та енергії при ресурсних та екологічних обмеженнях традиційної енергетики обумовлює необхідність своєчасної підготовки нових енергетичних технологій, спроможних взяти на себе суттєву частину приросту енергетичних потреб і стабілізувати споживання органічного палива. Ціною стійкого розвитку повинні стати великі довгострокові капіталовкладення у світову енергетичну інфраструктуру, на якій базується економічне зростання. Умовою ефективності таких довгострокових капіталовкладень є обґрунтована, цілеспрямована економічна та енергетична політика урядів у сполученні із науковим потенціалом всього світового співтовариства. Це спонукає до розвитку міждержавного співробітництва, об’єднання науково-технічних та фінансових можливостей багатьох країн світу. Прагнення забезпечити енергетичну безпеку сьогодні є вирішальним фактором в енергетичній політиці і для тих країн, що мають запаси нафти й газу, і для тих, що не володіють ними в достатньому обсязі. Також загальносвітовою тенденцією в енергетичній політиці на фоні проблеми вичерпаності традиційних енергоресурсів є підвищення ролі енергозбереження.
Загальні проблеми енергозабезпечення та окремі питання, що на них впливають, знаходяться під постійною увагою світових та регіональних міжнародних організацій, і в першу чергу – енергетичних. Це – Міжнародне енергетичне агентство (МЕА), Всесвітня енергетична рада (ВЕР), Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ), Статуправління Європейської Комісії (ЄВРОСТАТ), Електроенергетична рада СНД та ін.
МЕА надає значний обсяг аналітичної інформації з енергетичних питань у світовому вимірі, а також стосовно окремих країн у своїх щорічних оглядах, а також у спеціальних випусках, присвячених таким актуальним питанням, як енергетична безпека, розвиток нетрадиційних джерел енергії, новітніх енерготехнологій, особливості енергетичної політики, потреби в інвестиціях, тощо.
Україна об’єктивно зацікавлена у передбачуваній світовій енергетичній політиці та грамотному позиціюванні у світових енергетичних процесах з метою раціонального використання свого ресурсного, транспортного, технологічного та наукового потенціалу.
На сьогоднішньому етапі Україна є енергетично залежною країною, але водночас вона має значний енергетичний потенціал. Це, в першу чергу, стосується покладів вугілля та уранової руди, а також нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії. Завдяки своєму геостратегічному положенню Україна також відіграє значну роль в міжнародній системі постачань енергоресурсів, і в першу чергу, у європейській системі. Роль України як транзитної держави є достатньо вагомою сьогодні в енергозабезпеченні Європи і буде зростати в майбутньому.
Вітчизняні дослідні установи й окремі фахівці приділяють значну увагу питанням енергозабезпечення та енергетичної безпеки країни. Найбільш відомими з цих питань є роботи Шидловського А.К., Ковалка М.П., Кулика М.М., Стогнія Б.С., Жовтянського В.А., Суходолі О.М. та ін.
Найбільш актуальним проблемам енергозабезпечення присвячено низку робіт Національного інституту стратегічних досліджень.
Тривалий час Україна не мала стратегічної програми національного енергетичного розвитку, що негативно позначалося на формуванні й реалізації вітчизняної енергетичної та загальноекономічної політики. Тому значущим в історичному і економічному контексті було ухвалення у 2006 році національної Енергетичної стратегії на період до 2030 року, якою перед керівництвом та науковою громадськістю країни поставлено амбіційні цілі – до 2030 року забезпечити потреби країни у енергоресурсах, які загалом збільшаться у 1,5 рази у порівнянні з існуючим рівнем,що буде коштувати країні більш ніж 1000 млрд. грн. Тому визначення шляхів раціонального використання наявного енергопотенціалу, пріоритетів у впровадженні новітніх енерготехнологій, у які першочергово треба робити капітальні вкладення, – це завдання і для керівництва країни, і для науково-дослідних та аналітичних організацій. Актуальним також є визначення позиціювання України у світовому енергетичному просторі як у сучасний період, так і в перспективі.
Дійсне дослідження і присвячено вирішенню цих питань. В роботі проведено аналіз стану та нових світових тенденцій у ресурсному та технологічному оснащенні енергетичної галузі, розвитку світових енергетичних ринків, нових ініціатив у світовій енергетичній політиці, а також у розбудові системи світової енергетичної безпеки.
   Особливості розвитку та функціонування світового ринку енергоносіїв
                Енергетичній фактор у міжнародних відносинах
У 90-х роках XX ст. змінилися пріоритети зовнішньої політики провідних держав: у питаннях забезпечення національної безпеки дедалі важливішими стають економічні фактори, а не військові. Нині зовнішня політика більшості держав спрямована на довгострокове гарантоване забезпечення стійкого розвитку своїх економік стратегічними ресурсами, серед яких найбільше значення надається паливно-енергетичним.
Країнами «вісімки» в енергетичній сфері проголошені такі основні принципи:
·доступ до безпечних, економічних і надійних джерел постачання енергії є необхідною умовою прогресу;
·здійснення заходів щодо запобігання різким коливанням цін на нафту і зміцнення енергетичної безпеки шляхом ширшого використання ринкових механізмів, диверсифікації постачання енергії, підвищення енергоефективності, удосконалення інформаційного обміну, а також розвитку глобального енергетичного діалогу;
·спрямованість зусиль світового співтовариства на забезпечення стабільності і надійності у функціонуванні світової системи постачання енергетичних ресурсів, у тому числі на розвиток і підвищення надійності транспортної інфраструктури.
У той же час боротьба за володіння енергоресурсами, за право їхнього транспортування, за вплив на ринок енергоносіїв стала сьогодні найважливішим фактором реалізації інтересів держав світу, їхньої політичної поведінки, базою політичних і економічних союзів і навіть джерелом міжнародних конфліктів.
Нинішній час (починаючи з 1998 р.) характеризується нестабільністю світових енергетичних ринків, яка посилюється затяжним спадом у світовій економіці. Тенденції, що намітилися, свідчать про істотне збільшення залежності промислово розвинених країн, інших основних споживачів енергетичних ресурсів від імпорту, що веде до збільшення конкуренції. Актуальнішою стає проблема забезпечення енергетичної безпеки і стабільності на світових енергетичних ринках. Події 11 вересня 2001 року, внаслідок яких зросла напруженість на Близькому та Середньому Сході, обумовили загострення цих проблем.
У міждержавних відносинах енергетичний фактор так чи інакше присутній на всіх рівнях і є однією з тем багатьох переговорів. Енергетична дипломатія починає домінувати у зовнішній політиці більшості країн. Показовий у цьому відношенні досвід США.
Основні пріоритети зовнішньої енергетичної політики США багато в чому визначаються не тільки тим, що ця країна найбільше споживає і виробляє енергетичних ресурсів, але і тим, що вона - лідер в розробці і координації загальної енергетичної політики промислово розвинених країн. Цілі і пріоритети зовнішньої енергетичної політики США випливають з Національної енергетичної стратегії 1991 р., що була оновлена у 1998 р., а в 2001 р. доповнена кількома новими положеннями. Основною метою зовнішньої енергетичної політики проголошується підвищення енергетичної безпеки США поряд зі зміцненням і розвитком системи глобальної енергетичної безпеки.
Передусім йдеться про унеможливлення перебоїв у постачаннях енергоресурсів і різких коливань світових цін на енергоносії, а також про збереження своїх власних запасів енергоресурсів, в основному нафти. Енергетична дипломатія США приділяє велику увагу вивченню і контролю стану світового ринку енергоресурсів, послуг, технологій та інвестицій у паливно-енергетичні галузі.
Для досягнення основних цілей своєї зовнішньої енергетичної політики США прагнуть диверсифікувати джерела енергоресурсів, що імпортуються, і забезпечити їхнє надійне постачання.
Пріоритет в регіональній енергетичній політиці США віддають співробітництву в рамках створеної у 1994 р. Північноамериканської зони вільної торгівлі (НАФТА), куди увійшли США, Канада і Мексика. В Латинській Америці енергетичні інтереси США полягають у забезпеченні надійних постачань енергоресурсів, а також у зміцненні регіональних позицій американських компаній.
Міжнародними пріоритетами для США є відносини з країнами, що володіють великими запасами енергоресурсів. У відносинах з основними нафтовидобувними країнами Північної Африки, Близького та Середнього Сходу США проводять диференційовану політику. Основні партнери США - це Саудівська Аравія, Кувейт, ОАЕ. Останнім часом активізувалися відносини з Алжиром. У відносинах з «опальними» державами (Лівія, Ірак, Іран) проводиться тверда політика санкцій, у тому числі з використанням можливостей США в ООН.
Велика увага приділяється також розвитку енергетичного співробітництва з Росією та країнами Каспійського басейну. Тут особлива увага приділяється сприянню ринковим перетворенням, а також зміцненню позицій американських компаній у цих країнах. Каспійський регіон поряд з Перською затокою офіційно трактується Держдепартаментом США як сфера життєво важливих інтересів Вашингтону, які стосуються національної безпеки країни.
Основна мотивація американської енергетичної дипломатії у відносинах з Росією і країнами СНД визначається просуванням інтересів великих компаній, що базуються в США, а також використанням можливостей американської участі в енергетичному співробітництві з пострадянськими країнами для посилення зовнішньополітичних позицій США на території колишнього СРСР.
Аналітики звертають увагу, що реакція США та їхніх союзників на регіональні конфлікти залежить від наявності чи відсутності енергетичної складової у кожному конкретному випадку. Так, по-різному віднеслися США до захоплення Туреччиною 37 % території Кіпру і до іракської анексії Кувейту. Якщо необхідність відновлення Югославії після натівських бомбардувань вже навіть не обговорюється, багатоміліардна фінансова допомога Афганістану почала надаватися негайно. І це продиктовано не стільки бажанням відновити економіку країни і покінчити з тероризмом, скільки можливістю здійснити давнішні плани США щодо перекидання нафти і газу з прикаспійських держав через західний і південний Афганістан у пакистанські порти Карачі та Гвадар.
Тепер США, домінуючи в Афганістані і Центральній Азії, можуть самі визначати напрямок газопроводів і нафтопроводів. Просуваючись далі у Закавказзя, вони можуть фактично узяти у свої руки процес формування "Великого шовкового шляху", яким підуть енергетичні ресурси Каспію. Вже сьогодні США намагаються перейти від слів до діла в будівництві нафтопроводу Баку - Джейхан з підключенням до нього нафти Казахстану й інших країн регіону. Одночасно в американських політичних колах і в конгресі обговорюється питання щодо проведення однієї гілки цього нафтопроводу через Вірменію, щоб економічною та енергетичною залежністю об'єднати під своїм крилом усі країни як Центральної Азії, так і Закавказзя.
Подальші плани США націлені на використання сили проти Ірану й Іраку, що створює значну загрозу енергетичній безпеці Європи. Основними постачальниками енергетичних ресурсів для Європи є так звані «країни-ізгої» - Лівія, Алжир, Іран та Ірак, які можуть стати жертвами «війни з тероризмом».
Таким чином, США, максимально контролюючи основні країни-виробників нафти, створюють принципову можливість одноосібно нав'язувати цінову політику на ринках нафти і тим самим використовувати цю можливість в цілях, які важко спрогнозувати сьогодні (наприклад, з метою спровокувати енергетичну чи економічну кризу у світі або в регіоні).
Прагнення Європи позбавитися енергозалежності від мусульманських країн і тим самим зміцнити свою безпеку веде її на зближення з Росією. Росія володіє значними ресурсо-сировинними запасами, істотним промисловим та інтелектуальним потенціалом у сфері ПЕК, об'єктивно є великою енергетичною державою і щороку грає все помітнішу роль у світовій енергетичній політиці.
Сьогодні Росія і ЄС активно розвивають енергодіалог. У руслі цього діалогу передбачається збільшення постачань енергоресурсів до Європи з урахуванням реальних потреб європейських країн і можливостей Росії з їхнього задоволення (приблизно на 30 %) за умови залучення європейських інвестицій у розробку російських родовищ і розвиток транспортних маршрутів на європейський ринок.
Росія поряд з використанням можливостей європейського ринку енергоресурсів зацікавлена також в диверсифікації напрямків експорту. Передбачається здійснення комплексу заходів для розширення експортних потоків у південному і східному напрямках (у країни Південно-Східної Азії й Азіатсько-Тихоокеанського регіону в цілому), а також у США.
У планах Росії нарощування міжсистемних перетоків електроенергії. Вже розпочато організацію спільної роботи енергосистем Росії, України й інших країн СНД з міждержавними енергетичними об'єднаннями Південної, Центральної і Західної Європи. «Енергомости» з країнами Південно-Східної Азії започаткують формування глобальних євроазіатських енергетичних систем.
Від того, наскільки зможе енергетична дипломатія знайти баланс інтересів у трикутнику США-ЄС-Росія залежить стійкість, стабільність і передбачуваність світової енергетики, а також ситуації у світі.
Україна у цьому трикутнику має розбудовувати свою зовнішню енергетичну політику, максимально використовуючи всі можливості, якими вона володіє. Донедавна ні в самій Україні, ні за її межами не існувало чіткої уяви про таку політику. Політикам і чиновникам різного рангу зручно було класифікувати історично сформовану монопольну залежність від Росії в енергопостачанні як російську експансію, при цьому не вживаючи дійових заходів щодо зміни становища у зв'язку з трансформаціями міждержавних відносин. Понад те, результатом такої «політики» стало погіршення відносин з Росією - ресурсопотоки почали йти в обхід території України (прокладка газопроводу через Білорусь і Польщу, будівництво перемички Суходільна-Родіоновська).
І. І. Відновлювальні  джерела енергії - соціально економічна парадигма. Вичерпання запасів органічного палива, забруднення повітряного і водного басейнів, кислотні дощі і парниковий ефект – усе це стало в останні роки стимулом щодо розвитку відновлюваних джерел енергії та підвищення їхньої ролі у виробництві електроенергії й тепла.
Загальний теоретичний потенціал ВДЕ на кілька порядків перевищує сучасний рівень світового споживання первинних паливно-енергетичних ресурсів. Тільки річний енергетичний потенціал сонячної радіації на поверхні Землі є у 3000 разів вищим загальної кількості первинної енергії, що споживається в світі. Значний енергетичний потенціал мають також біомаса, вітер, геотермальна і приливна енергія. Однак при сьогоднішньому рівні технологічного розвитку та існуючій на світових нергетичних ринках кон’юнктурі лише досить незначна їхня частка ефективно використовується. За даними МЕА, внесок відновлюваних джерел у світове енергозабезпечення становить біля 11%.

За визначенням МЕА, до відновлюваних джерел енергії належать: гідро- і геотермальна енергія, енергія сонця, вітру, приливна енергія, а також енергія горючих відходів (твердої біомаси, газу з рідкої і твердої біомаси, деревинного вугілля, відновлюваних муніципальних твердих відходів).

Внесок окремих видів відновлюваних джерел у їх загальний світовий обсяг складає: горючих відходів 80%, гідроенергії 16,3%, геотермальної енергії 3,1%, сонячної і приливної енергії 0,22% і енергії вітру 0,38%. Таким чином, серед відновлюваних джерел перше місце (в основному, для приготування їжі й обігріву) займають горючі відходи. Лідируючі позиції з їхнього використання займають країни Південної Азії і Африки, що розвиваються. Розвинені країни лідирують у використанні так званих «нових» відновлюваних джерел – енергії сонця, вітру і приливів.

Різні види ВДЕ перебувають на різних стадіях освоєння. Інтенсивно розвивається використання енергії біомаси. Остання може конвертуватися в технічно зручні види палива або використовуватися для одержання енергії шляхом термохімічної (спалювання, піроліз, газифікація) і (або) біологічної конверсії. При цьому використовуються деревинні й інші рослинні та органічні відходи, у тому числі міське сміття, відходи тваринництва й птахівництва. При біологічній конверсії кінцевими продуктами є біогаз і високоякісні екологічно чисті добрива. Цей напрямок має значення не тільки з погляду виробництва енергії. Мабуть, ще більшу цінність він становить з позицій екології, тому що вирішує проблему утилізації шкідливих відходів.

Особливою сферою впровадження ВДЕ є застосування біопалива на транспорті. Основними видами такого пального є біоетанол та біодизель. Біоетанол – це спирт, який виробляється з цукрової тростини, буряка, зерна, целюлози тощо. Технологія виробництва – така ж, як у “горільчаному” виробництві спирту, головні відмінності – спрощена процедура дистиляції, масштаби виробництва (значно більші), підвищена енергоефективність.

У своїй більшості етанол виробляється з кукурудзи та цукрового буряка. Використання кукурудзи є характерним для США та частини Європи (де вона дає добрі врожаї), цукрової тростини – для Південної та Центральної Європи. Цукрова тростина – це найкраща сировина, оскільки вона дозволяє застосовувати найпростіший й найефективніший спосіб виробництва етанолу.

Добавка 10% етанолу в паливо не потребує доробки двигуна. Але ж задля більш ефективного використання етанолу в Бразилії та США виробляють етанольно-гібридні авто FFV (flexible fuel vehicles), які можуть працювати на будь-якій суміші етанолу й бензину.

Витрати на виробництво етанолу в різних регіонах залежать від типу сировини й технології переробки, а також витрат на оренду землі, оплату праці тощо. Етанол, що виробляється у Бразилії із цукрової тростини, коштує біля 0,30 дол./л бензинового еквівалента. Ціна етанолу, що виробляється в США з кукурудзи, становить близько 0,60 дол./л, а вироблений із пшениці європейський етанол коштує близько 0,70-0,75 дол./л.

Біодизель – це хімічно модифікована олія, найчастіше – це метилові ефіри жирних кислот з рапсу та сої. В Америці в цьому виробництві найбільш використовується соя, в Європі – рапс. Біодизель отримують шляхом змішування 100 частин олії, 10 частин метилового спирту й 1 частини луги. Біодизель можна використовувати без будь-якої модифікації двигуна, втім, рекомендується змішувати із соляркою в пропорції 20:80, отримуючи паливо Б20 (20% біодизелю).

Поки що частка етанолу та біодизелю складає трохи більше 1% від загального обсягу транспортного пального, що споживається в світі. Найбільших успіхів досягла Бразилія – вона залишається світовим лідером у виробництві етанолу. У 2010 році в цій країні обсяги виробництва етанолу досягли 15 млрд л, що перевищило половину світового виробництва. Усі заправочні станції країни продають етанол Е95 та Е25. У 2010 році в Бразилії працювало близько 340 цукрово- та лікеро-горілчаних заводів, які виробляли етанол. Другу позицію за обсягами виробництва й споживання етанолу займають США - 14 млрд л у 2010 році. Виробництвом цього продукту займаються 80 заводів. Дж.Буш оприлюднив плани щодо доведення до 2020 року частки етанолу до 20%. До країн, де активно розвивається виробництво етанолу належать країни ЕС, Австралія, Китай, Індія та ін. Що стосується біодизелю, то його найбільшими виробниками є США, Німеччина, Франція, Італія.

Біоенергетика.На сьогодні найбільш швидкими темпами здатна розвиватись біоенергетика. Очікується, що енергетичне використання всіх видів біомаси здатне забезпечити щорічно заміщення 9,2 млн. т у.п. викопних палив на рівні 2030 року, в тому числі за рахунок енергетичного використання залишків сільгоспкультур, зокрема, соломи – 2,9 млн. т у.п., дров та відходів деревини – 1,6 млн. т у.п., торфу – 0,6 млн. т у.п., твердих побутових відходів – 1,1 млн. т у.п., одержання та використання біогазу – 1,3 млн. т у.п., виробництва паливного етанолу та біодизельного пального – 1,8 млн. т у.п. Загальний обсяг інвестицій у розвиток біоенергетики, для забезпечення таких темпів нарощування, складе до 2030 року близько 12 млрд. грн.

Біомаса-це найстаріша форма відновлюваної енергії, що використовувалась людством, переважно у формі спалювання деревини для забезпечення виробництва теплової енергії. Безпосереднє спалювання достатньо поширене до теперішнього часу. При безпосередньому спалюванні отримують теплоту безпосередньо для опалення або різноманітних технологічних процесів або використовують отриману теплоту для виробництва електроенергії. Парові котли, які використовують біомасу, мають типову потужність в діапазоні 20- 50 Мвт. Хоча існують технологічні можливості досягнення паровими установками на біомасі ефективності понад 40% , ефективність типових промислових установок зараз знаходиться в межах 20%. Таке використання біомаси має негативні і позитивні сторони. З одного боку при спалюванні виділяються токсичні гази, з іншого боку сільськогосподарські та інші відходи утилізуються і виробляється енергія.

Технологія сумісного спалювання (Co-firing) передбачає, що біомаса заміщує частину звичайного палива в існуючій енергетичній установці. Часто це деревина яку додають (в кількості 5 – 15%) до вугілля при парогенерації. Така технологія широко використовується в США. Електрогенеруючі кампанії проводять дослідження щодо поширення цієї технології і пов’язаними з цим проблемами. Сумісне спалювання виявляється більш економічно ефективним ніж будівництво нової установки на біомасі тому що більшість існуючих установок можуть працювати в такому режимі без значних модифікацій. У порівнянні з вугіллям, яке замінюється, біомаса при спалюванні утворює менше SO2, NOx та інших забруднень. Після регулювання парогенератора втрат потужності при сумісному спалюванні не відбувається. Це дозволяє перетворювати енергію біомаси в електричну з високою ефективністю (в межах 33 – 37%) сучасних вугільних станцій.

Піроліз – процес розкладу при підвищенні температури (300 -700 °C) і відсутності кисню. Продуктом піролізу може бути тверда речовина (деревинне вугілля), рідина (піролізна олія), або суміш паливних газів. Піроліз використовувався на протязі сторіч для отримання деревинного вугілля. Останнім часом піролізна олія привертає більшу увагу тому що має більший вміст енергії ніж тверда біомаса і зручна при використанні. Подібно сирій нафті піролізна олія може легко транспортуватись і перероблятись в різноманітну продукцію. В процесі швидкого піролізу можливе отримання піролізної олії до 80% від початкової ваги біомаси, в той час як повільний піроліз забезпечує більшу кількість деревинного вугілля (35 – 40%). Головна перевага швидкого піролізу (щодо вмісту енергії, транспортування, розподілу) в тому, що виробництво пального відокремлено від енергогенерації.

Газифікація – це форма піролізу при більшій кількості повітря і вищій температурі для отримання газу. Паливний газ має більш різнобічне використання ніж біомаса. Він може використовуватись як для опалення і парогенерації,так і в двигунах внутрішнього згорання, або турбінах при виробництві електроенергії. Він може навіть використовуватись, як пальне транспортних засобів. Газифікація – найбільш новий процес перетворення енергії біомаси що має переваги перед безпосереднім спалюванням. В техніко-економічних термінах газ може бути використаний більш ефективно в комбінованих системах що об’єднують газові і парові турбіни при виробництві електроенергії. Процес перетворення теплоти в енергію відбувається при вищій температурі ніж в паровому циклі, що робить процес перетворення термодинамічно більш ефективним. Газ очищується і фільтрується для усунення небажаних хімічних компонентів, що знімає екологічні проблеми.

Анаеробне зброджування - це біологічний процес в ході якого органічні рештки перетворюються не біогаз – зазвичай суміш метану (40 – 75%) і двоокису вуглецю. Процес базується на руйнуванні макромолекул біомаси бактеріями природного походження. Цей процес відбувається при відсутності повітря в замкнених контейнерах. Результат – біогаз і супутні продукти, що складаються з неперетравленого залишку (густий бруд) і різні розчинні субстанції. Анаеробне зброджування широко використовується для утилізації різноманітних відходів. Біогаз може використовуватись для тепо- і електрогенерації, в дизельних двигунах і двигунах, що можуть використовувати різні типи палива потужністю до 10 МВт.

Інший відомий приклад використання анаеробного зброджування - утилізація відходів тваринництва – гній змішаний з водою підігрівають і зброджують у герметичному контейнері. Об’єм контейнера може коливатись від 1 м3 до більш ніж 2000 м3.

Нетрадиційні позабалансові енергетичні ресурси. Головними напрямками збільшення використання позабалансових джерел енергії є видобуток та утилізація шахтного метану. Використання метану для виробництва теплової та електричної енергії забезпечить заміщення 5,8 млн. т у.п. первинної енергії на рівні 2030 року, близько 1 млн. т у.п. – на рівні 2011 року, водночас поліпшиться екологічний стан і стан безпеки у вуглевидобуванні. Разом з тим, цей напрям потребує детальнішого економічного обґрунтування, оскільки вугілля видобувається з великої глибини і системи дегазації вугільних пластів на основі прийнятих у світі технологічних схем потребуватимуть значних інвестицій, що знизить конкурентноздатність використання шахтного метану. Разом з тим, можливі інші варіанти його використання, зокрема при очистці вентиляційних викидів.

Поряд з цим, передбачається подальше збільшення використання природного газу малих родовищ, газоконденсатних родовищ і попутного нафтового газу для виробництва електроенергії і теплоти. Обсяги видобутку цих ресурсів оцінюються у 830 тис. у.п. у 2030 р.

Передбачається виробництво електроенергії за рахунок надлишкового тиску доменного та природного газів, за рахунок чого можна виробити до 1,3 млрд. кВт*год у 2030 році. Економічно доцільним є також збільшення використання вторинних горючих газів промислового походження.

Найбільш швидко серед негорючих ВДЕ в світі розвивається вітроенергетика. За різними оцінками, щорічні темпи її зростання складають від 25% до 50%. Значні темпи розвитку вітроенергетики пояснюється тим, що їй властиві найменші питомі капітало-вкладення в порівнянні з іншими видами ВДЕ. Сумарна світова встановлена потужність великих ВЕУ й ВЕС, за різними оцінками, становить від 10 до 20 ГВт. Зростає не тільки сумарна потужність вітряних установок, але і їхня одинична потужність, що перевищила 1 МВт. Сьогодні вітроенергетика використовується більш ніж у 30 країнах. Світовими лідерами із застосування енергії вітру є США, Німеччина, Нідерланди, Данія, Індія. У багатьох країнах виникла нова галузь - вітроенергетичне машинобудування. Очевидно, і в найближчій перспективі вітроенергетика збереже свої передові позиції.

За даними Європейської вітроенергетичної асоціації, у 2010 року потужності ВЕС у країнах Європи в середньому становлять 10% від загального енерговиробництва. Це дає змогу заощадити 13 млрд євро, які не підуть на придбання органічного палива. Але головне, у навколишнє середовище не буде викинуто 523 млн т вуглецю, що забезпечить на третину виконання вимог Кіотського протоколу.

Наступне місце за обсягами застосування займає геотермальна енергетика. Сумарна світова потужність ГеоТЕС становить не менш 6 ГВт. Вони цілком конкурентоспроможні в порівнянні із традиційними паливними електростанціями. Однак ГеоТЕС географічно прив'язані до обмеженого числа районів, і це обмежує область їхнього поширення. Поряд з ГеоТЕС широке використання одержали системи геотермального теплопостачання. Темпи росту світової геотермальної енергетики становлять від 5 до 9%.

Останнім часом значними темпами (від 17 до 33% на рік) поширюється використання сонячної енергії. Вона використовується, в основному, для виробництва низькопотенціального тепла для комунально-побутового гарячого водопостачання й теплопостачання. Переважним видом устаткування тут є так звані плоскі сонячні колектори. Їхнє загальносвітове виробництво становить не менш 2 млн м2 у рік, а виробництво низькопотенціального тепла за рахунок сонячної енергії досягло 5·106 Гкал.

Усе активніше впроваджується устаткування для перетворення сонячної енергії в електроенергію. Тут використовуються два методи - термодинамічний і фото-електричний, останній лідирує зі значним відривом. Так, сумарна світова потужність автономних фотоелектричних установок досягла 500 МВт. Тут варто згадати проект «Тисяча дахів», реалізований у Німеччині, де 2250 будинків були обладнані фотоелектричними установками. При цьому роль резервного джерела відіграє електромережа, з якої може надходить енергія в разі потреби. У випадку ж її надлишку вона передається в мережу. При реалізації цього проекту до 70% вартості установок сплачувалося з федерального й земельного бюджетів. У США прийнята ще більш масштабна програма «Мільйон сонячних дахів», яка розрахована до 2010 р. Витрати федерального бюджету на її реалізацію склали 6,3 млрд дол. Сьогодні велика кількість автономних фотоелектричних установок постачається (за рахунок міжнародної фінансової підтримки) в країни, що розвиваються.

Однак поки що головною перешкодою на шляху широкого впровадження фотоелектричних батарей є їхня ціна, яка визначається високою ціною кремнієвих пластин. Кремній – основний матеріал для виробництва фотоелектричних пристроїв. Особливість ринку полікристалічного кремнію полягає в тому, що виробництво кількох тисяч тонн на рік цього матеріалу за повним ехнологічним циклом в змозі забезпечити лише декілька країн світу. Повні технологічні “кремнієві” цикли існують сьогодні у США, Японії, Німеччині та Італії. Вважається, що тільки шість корпорацій контролюють увесь світовий ринок полікристалічного кремнію – Wacker Sitronics (Німеччина), MEMC (Італія), Shin-Etsu Semiconductors (США), Mitsubishi Materials-Silicon, Toshiba Ceramics та Komatsu Electronic Metals (Японія).

Сьогодні в світі виробляється близько 30 тис. т полікриста-лічного кремнію. З них близько 22тис.т йдуть на потреби мікроелектроніки і силової техніки (потужні тиристори та діоди) і тільки біля 8 тис. т – у фотоелектроніку. У зв’язку з бурхливим розвитком фотоелектроніки вартість кремнію на світовому ринку зросла вдвічі. Але навіть за ціною 60-70 дол. за кг сьогодні відчувається його дефіцит.

Технології виробництва “сонячного” кремнію та фотоелектричних батарей постійно вдосконалюються, а разом з цим зростають і обсяги виробництва фотоелектричних модулів. Аналітики прогнозують зростання їхньої встановленої потужності з 896 МВт у 2004 р. до 3062 МВт у 2011 р. Наприкінці 2005 р. середня вартість за 1 Вт складала в Європі 5,76 євро і 5,23 дол. в США.

Значний розвиток одержав напрямок, пов'язаний з використанням низькопотенціального тепла навколишнього середовища (води, ґрунту, повітря) за допомогою теплонасосних установок (ТНУ). Економічна доцільність використання ТНУ підтверджується світовим досвідом. У ТНУ при витраті одиниці електричної енергії виробляються 3-4 еквівалентні одиниці теплової енергії, отже, їхнє застосування в кілька разів вигідніше, ніж пряме електричне нагрівання. Вони успішно конкурують і з паливними установками. В розвинених країнах сьогодні ТНУ є найбільш поширеною системою опалення та кондиціювання. Поштовхом до їх розвитку були світові енергетичні кризи 1973 та 1978 рр. На початку свого впровадження ТНУ встановлювались в будинках вищої цінової групи та підвищеної комфортності, але за рахунок застосування сучасних технологій та масового виробництва зараз ТНУ доступні середньому класу. Вони встановлюються в нових будівлях або замінюють застаріле обладнання зі збереженням або незначною модифікацією попередньої опалювальної системи. Найбільше розповсюдження ТНУ набули в США (їхня встановлена потужність становить 4800 МВт), Швейцарії (500 МВт), Канаді (380 МВт), Швеції (377 МВт), Німеччині (344 МВт), Австрії (228 МВт) та ін.

У США щорічно виробляється біля 1 млн. теплових насосів, в Японії - біля 3 млн. У Швеції 50% всього опалення забезпечують теплові насоси, у тому числі 12% всього опалення Стокгольма забезпечують ТНУ загальною потужністю 320 МВт, що використовують тепло Балтійського моря. В 2001 році у Швейцарії в кожному третьому новозбудованому будинку встановлювався ТНУ. У будинку Президента США Джорджа Буша в Техасі у 2001 р. встановлено геотермальний тепловий насос, що дозволило зменшити витрати на опалення та кондиціювання на 75%.

В останні роки спостерігається відродження інтересу до створення й використання малих ГЕС. Вони одержують у багатьох країнах все більше поширення на новій, більш високій технічній основі, пов'язаній, зокрема, з повною автоматизацією їхньої роботи при дистанційному керуванні.

Набагато меншим є практичне застосування приливної енергії. У світі існує тільки одна велика приливна електростанція (ПЕС) потужністю 240 МВт (Ранс, Франція). Ще менше використовується енергія морських хвиль. Цей спосіб використання ВЕД перебуває в стадії початкового експериментування.

Загальною рисою розвитку ВДЕ є постійне зниження собівартості енергії, що виробляється, завдяки удосконаленню технологій. Так, собівартість 1 кВтг електроенергії, що виробляється ВЕУ, з 1980-х років до теперішнього часу знизилася з 0,38 дол. до 0,03-0,035 дол. У той же час, для електроенергії, що виробляється за рахунок природного газу, відповідний показник зріс з 0,015 дол. до 0,055 дол.

Інвестиції в альтернативну енергетику з кожним роком зростають і сьогодні вони становлять чверть усіх світових інвестицій в енергетичну галузь. У 2004 р. приблизно 9,5 млрд дол. було інвестовано у вітрову енергетику (31,6% від загального обсягу інвестицій в альтернативну енергетику), 7 млрд дол. – у сонячні сітьові енергогенератори (23,3%), 4,5 млрд дол. – в малу гідроенергетику (15%), 4 млрд дол. – у сонячні установки для нагрівання води і обігріву житла (13,3%), 5 млрд дол. – у геотермальні установки і виробництво біопалива.

Однак, незважаючи на наявність значних переваг, внесок ВДЕ в заміщення органічного палива поки досить обмежений. Їхня частка в загальносвітовому енергоспоживанні становить зараз близько 11% (без врахування гідроенергетики), з яких 95% доводиться на біомасу, яка у своїй більшості спалюється.

Прогнози МЕА свідчать про те, що ВДЕ будуть у перспективі найбільш динамічно розвинутою кладовою світового паливно-енергетичного господарства. Використання ВДЕ до 2030 року збільшиться майже в 5 разів, виробництво на них електроенергії зросте більш ніж на порядок. Однак їхня частка в загальному енергобалансі залишиться невеликою.

Причину такого становища експерти бачать в низькій конкурентоспроможності ВДЕ на ринку енергогенеруючих технологій. Поки ж питомі капітальні витрати й собівартість виробництва електроенергії на станціях на органічному паливі істотно нижчі, ніж на станціях на базі ВДЕ. До того ж нижня цінова границя питомої вартості ВДЕ характерна в основному для дослідних, а не промислових зразків установок ВДЕ, а також для практично ідеальних природних умов, які є далеко не скрізь.

Водночас технології на ВДЕ (за виключенням тих, що використовують біомасу) є безпаливними. При цьому експлуатаційні витрати для технологій на ВДЕ за різними оцінками нижче експлуатаційних витрат для технологій на органічному паливі. Це означає, що собівартість виробництва електроенергії на ВДЕ визначається в основному інвестиційною складовою.

За даними МЕА, при подвоєнні потужностей ВДЕ їхня питома вартість знижується на 5% (для сонячної фотоелектрики – на 18%). Слід зазначити, що вартісні характеристики окремих ВДЕ за останні роки значно покращилися, однак стартова площадка була настільки низькою, що досягнуті результати не дозволяють забезпечити їхню бажану конкурентоспроможність. І поки що інвестори не поспішають вкладати кошти в технології, більш дорогі в порівнянні із традиційними.

Існує також ряд інших бар'єрів, які не є ні економічними, ні технічними, проте можуть відкласти або обмежити розробку й розгортання на ринку нових енергетичних технологій. Такі бар'єри можуть приймати різні форми, включаючи правила планування й ліцензування, недолік інформації й освіти, регулювання охорони здоров'я й безпеки та недолік координації в різних секторах. Реалізація на практиці існуючого потенціалу перспективних технологій вимагає уваги й подолання цих бар'єрів. Для цього необхідно зробити технологічний прорив у зниженні вартості праці й матеріалів при створенні обладнання для ВДЕ й всебічна підтримка їхнього широкого ринкового впровадження (перш за все, підтримка держави).

За висновками експертів МЕА, нові нетрадиційні енергетичні технології, що існують вже сьогодні або перебувають на стадії технологічного доопрацювання, здатні направити світ до стійкого енергетичного забезпечення. Втім, для подолання перешкод на шляху їх розвитку потрібні чітко сплановані програми наукових досліджень і розробок. Це принципово важливо для розвитку багатьох нових енергетичних технологій та зниження їх собівартості. Існує нагальна потреба у стабілізації фінансування енергетичних наукових досліджень і розробок та практичної їх підтримки, у тому числі і на урядовому рівні. Урядам необхідно створити стабільне й прогнозоване правове, нормативне й політичне середовище, що створюватиме стимули для розвитку низьковуглецевих технологій.

Таким чином, нетрадиційна енергетика є сьогодні одним з основних напрямів світового енергетичного розвитку, тому що вона є екологічно чистою (за винятком прямого спалювання біомаси), безпечною і використовує невичерпні ресурси, суттєвий потенціал котрих існує в кожній країні.

І. ІІ. Позитивні та негативні аспекти використання відновлювальних джерел енергії. 
Альтернативою до традиційних енергоносіїв також виступають відновлювальні джерела електроенергії.

Вітрова енергія. Вітроенергетика – галузь відновлюваної енергетики, яка спеціалізується на використанні кінетичної енергії вітру. Цей вид джерела енергії є непрямою формою сонячної енергії, і, тому, належить до відновлюваних джерел енергії. Зараз вітер використовується для видобутку електроенергії. Хоча ціна 1 Квт-години видобутої з енергії вітру порівняно невисока, але всі проекти по будівництву нових вітряків зазвичай дуже повільно окуповують себе.

Джерело вітроенергетики – сонце, так як воно є відповідальним за утворення вітру. Від загальної кількості енергії сонця 1-2% перетворюється на енергію вітру. Ця кількість вп’ятеро перевищує річну світову енергетичну потребу. Сучасна технологія дозволяє використовувати тільки горизонтальні вітри, що знаходяться близько до поверхні землі та мають швидкість від 12 до 65 км/год.Для того, щоб будівництво вітроелектростанції виявилося економічно виправданим, необхідно, щоб середньорічна швидкість вітру в даному районі складала не менш 6 метрів за секунду. У нашій країні вітряки можна будувати на узбережжях Чорного і Азовського морів, у степових районах, а також у горах Криму і Карпат .

Переваги. Вітрова енергетика є екологічно чистим способом вироблення енергії. Вона не забруднює атмосферу, не споживає палива і не спричинює теплового забруднення довкілля. Максимальне ефективне використання енергії вітру в Україні, дасть можливість щорічно виробляючи 5,71 млн. МВт-год, забезпечити 2,5% загального річного електроспоживання в Україні.

Недоліки. Вітрові електростанції створюють шум високої частоти, тому потребують великих земельних ділянок для свого розміщення, а також заважають близьким населеним пунктам. Є ще один вид впливу вітрової енергетики: генератори великих вітродвигунів обертаються зі швидкістю близько 30 обертів за секунду. Це близько до частоти синхронізації телебачення. Тому великі вітродвигуни можуть заважати прийому передач на відстані до 1,6 км .

Енергія Сонця. Сонячна енергетика – використання сонячної енергії для отримання енергії в будь-якому зручному для її використання вигляді. Сонячна енергетика використовує поновлюване джерело енергії і в перспективі може стати екологічно чистою, тобто такою, що не виробляє шкідливих відходів.

Сьогодні для перетворення сонячного випромінювання в електричну енергію існує дві можливості: використовувати сонячну енергію як джерело тепла для вироблення електроенергії традиційними способами (наприклад, за допомогою турбогенераторів) або ж безпосередньо перетворювати сонячну енергію в електричний струм в сонячних елементах. Сонячну енергію використовують також після її концентрації за допомогою дзеркал – для плавлення речовин, дистиляції води, нагріву, опалювання і т.д.

Сонячні фотоелементи вже сьогодні знаходять своє специфічне застосування. Вони виявилися практично незамінними джерелами електричного струму в ракетах, супутниках і автоматичних міжпланетних станціях, а на Землі – в першу чергу для живлення телефонних мереж в не електрифікованих районах або ж для малих споживачів струму (радіоапаратура, електричні бритви і запальнички і т.п.).

Переваги сонячної енергетики: загальнодоступність і невичерпність джерела; теоретично, повна безпека для навколишнього середовища (проте в даний час у виробництві фотоелементів і в них самих використовуються шкідливі речовини).

Недоліки сонячної енергетики: через відносно невелику величину для постійної сонячної енергетики потрібне використання великих площ землі під електростанції, але фотоелектричні елементи на великих сонячних електростанціях встановлюються на висоті 1,8—2,5 метра, що дозволяє використовувати землі під електростанцією для сільськогосподарських потреб, наприклад, для випасу худоби; потік сонячної енергії на поверхні Землі сильно залежить від широти і клімату. У різних місцевостях середня кількість сонячних днів в році може дуже сильно відрізнятися;залежність потужності сонячної електростанції від часу доби і погодних умов;висока ціна сонячних фотоелементів; не дивлячись на екологічну чистоту отримуваної енергії, самі фотоелементи містять отруйні речовини, наприклад, свинець, кадмій, галій, миш'як і т. д., а їх виробництво споживає масу інших небезпечних речовин.

Мала гідроенергетика. Мала гідроенергетика є технологічно освоєним способом виробництва електроенергії, що має досить гарантований поновлюваний енергоресурс та найменшу собівартість виробництва електроенергії серед традиційних паливних і більшості нетрадиційних технологій її виробництва.

Освоєння потенціалу малих річок з використанням малих та мікроГЕС допомагає вирішити проблему покращення енергозабезпечення споживачів. Найбільш ефективними є малі ГЕС, що створюються на існуючих гідротехнічних спорудах.

Переваги гідроелектростанцій очевидні – постійно поновлюваний самою природою запас енергії, простота експлуатації, відсутність забруднення навколишнього середовища, поліпшення умови роботи річкового транспорту. Недоліком виступають затоплення територій, так на Дніпрі, наприклад, водосховищами затоплено величезні площі найродючіших земель в Європі: Київським – 922 квадратних кілометрів, Канівським – 675, Кременчуцьким – 2250, Дніпродзержинським – 567, Дністровським – 410, Каховським – 2155 кілометрів квадратних.

Біопаливо та біомаса. Біопаливо або біологічне паливо – органічні матеріали, такі як деревина, відходи та спирти, що використовуються для виробництва енергії. Офіційне визначення біопалива – будь-яке паливо мінімум з 80 % вмістом (за об'ємом) матеріалів, отриманих від живих організмів, зібраних в межах десяти років перед виробництвом.

До біомаси входять не тільки рослинна органічна речовина (зернові культури, кукурудза, соняшник, відходи деревини), але й гній, газ звалищ. При цьому установки анаеробної переробки біомаси з отримання біогазу, тобто біогазові установки виконують також роль очисних споруд, бо переробляють органічні відходи у нейтральні мінеральні продукти. Якщо установки для використання вітрової, сонячної енергії є пасивно чистими, то біогазові установки є активно чистими, бо усувають екологічну небезпеку тих продуктів, які й використовують у якості джерела енергії. Наприклад, технологія метанового зброджування гною дозволяє отримувати біогаз і усуває бактеріальне, хімічне забруднення ґрунту, води, повітря, що відбувається у накопичувачах гною. При цьому виробляються високоякісні добрива, білково-вітамінні кормові добавки, тому вона є безвідходною. Найбільшими світовими виробниками біоетанолу залишаються США (24,6 млн куб. м), Бразилія (18,8 млн куб. м) і країни Євросоюзу (2,3 млн куб. м).

Переваги: використовуючи практично відходи виробництв, маємо можливість отримувати екологічно чисте пальне.

Недоліки використання біопалива: вчені встановили, що неефективно виготовляти біодизель з ріпакової олії, тому що для заправки одного авто протягом року, необхідно приблизно 1500 літрів олії, а це ділянка землі з футбольне поле при врожайності ріпаку до 3000 кг/га. Розширення посівних площ під сільськогосподарські культури, з яких вироблятимуть біопаливо, пропорційно призводить до скорочення посівних площ, які використовують для виробництва продуктів харчування (кукурудза, ріпак, олійні культури). Внаслідок цього пропозиція останніх зменшується, що спричинює зростання цін. Так, за оцінками Федерального резервного банку Канзасу, зростання цін на енергоносії на 10% призводить до зростання цін на продовольство на 5,2%. В зв'язку з цим зростають також ціни на продукти переробки та продукти харчування, для яких не вистачає відповідної сировини: цукор (цукрову тростину переробляють на етанол), продукція тваринництва (із кукурудзи, яку використовують як цінний корм, виробляють етанол), пиво (площі, на яких вирощують ячмінь, вивільняють під виробництво кукурудзи, соєвих бобів і ріпаку) та інші.Нарощування виробництва сільськогосподарських культур для виробництва біопалива можливе за рахунок введення в обіг резервних земель, що може не позначитися на обсягах виробництва зернових для харчового виробництва.Слід сказати про негативний вплив виробництва біопалива на вартість продуктів харчування, що породжує проблему голоду в світі.Як аргумент наводиться той факт, що для однієї заправки етанолом американського джипу (100 л) потрібно близько 350 кг кукурудзи, якої вистачило б для харчування однієї людини в країнах "третього світу" протягом цілого року. Тож у разі реалізації планів адміністрації США із розширення виробництва біопалива, в 2017 році тільки для американських автомобілів знадобиться продуктів стільки, скільки їх достатньо для проживання більш ніж мільярда людей. Втім, у світі формується протидія широкомасштабному впровадженню біопалива з причини подорожчання продуктів харчування. Так, ООН вважає, що переорієнтація орних угідь на вирощування технічних культур й наступна їхня переробка на паливо – це шлях до катастрофи, оскільки це призведе до збільшення в світі кількості людей, що потерпають від голоду. Пропонується на п’ять років об’явити мораторій на таке виробництво, а за цей час розробити технології виробництва біопалива з використанням відходів рослинництва .

Геотермальна енергетика. Геотермальна енергія (природне тепло Землі), акумульована в перших десятьох кілометрах Земної кори, за оцінкою вчених досягає 137 трлн. тонн умовного палива (т у.п.), що в 10 разів перевищує геологічні ресурси усіх видів палива разом узятих.

З усіх видів геотермальної енергії мають найкращі економічні показники гідрогеотермальні ресурси – термальні води, пароводяні суміші і природна пара.Переваги: геотермальну енергію отримують від джерел тепла з великими температурами, вона має декілька особливостей: температура теплоносія значно менша за температуру при спалюванні палива і найкращий спосіб використання геотермальної енергії – комбінований (видобуток електроенергії та обігрів).

Недоліки: низька термодинамічна якість; необхідність використання тепла біля місця видобування; вартість спорудження свердловин виростає зі збільшенням глибини.
І. ІІІ.  Концепція міні готелів в соціально-культурному просторі.  
За даними всесвітньої організації туризму ВТО та МГА у світі

зареєстровано більше 308 тис. готельних підприємств. Основна їх кількість

зосереджена в Європі-171 тис. готелів (лідером є Італія), 88 тис. в Америці.

Показником забезпеченості готелями є кількість готельних місць на одну

тис. жителів країни, наприклад у Австрії це 86, у Швейцарії 42, в Україні це -

2,3 місця на 1 тис. населення. Показником якості і рівню готелів країни є

коефіцієнт завантаженості готелю. Наприклад в середньому у країнах Європи

це 66-75%, в Україні на сучасному етапі це 32%. Оптимальний рівень 60-80%, це дає можливість забезпечити оптимальний рівень рентабельності готелів та цієї галузі туризму країни. Межею виживання вважається 40% завантаженості.

Рівень розвитку готельного комплексу країни це один з найголовніших показників рівня розвитку економіки держави, впровадення в країні високотехнологічних засобів будівництва та інтерактивних систем, рівень розвитку культури та інтересу до країни.

Швидкий розвиток технологій будівництва, поява нових будівельних та оздоблювальних матеріалів, запровадження електроніки та комп’ютерної

техніки, інтерактивних технологій, з одного боку, та зростання всесвітніх

подорожей та туризму різного рівня, урізноманітнення туристичного попиту,

загострення конкуренції між готелями та пошуки нових сегментів ринку, зміна самої філософії обслуговування – з іншого, зумовили появу сучасних тенденцій розвитку всесвітнього готельного господарства:

- використання сучасних комп’ютерних та інтерактивних технологій;

- диверсифікація готельних послуг;

- індивідуалізація обслуговування;

- екологія готелю;

- спеціалізація пропозиції;

- концептуалізація діяльності.

Комп`ютерна техніка почала проникати на ринок готелів у 80-х роках. Натепер можна говорити про не можливість існування готельного господарства у світі без постійного одночасного розвитку бізнеса та технологій. Розвиток комп’ютеризації у сучасних готелях йде у двох напрямках. По перше, це підключення до світових мереж бронювання та автоматизація трудомістких технологічних процедур з керування організмом готелю, життєзабезпечення та безпека – управління збутом, управління номерним фондом на різних рівнях, в обслуговуванні гостей, у телекомунікація.

За допомогою внутрішніх готельних систем управління – PMS, таких як “Фіделіо”, “Опера” та інш. До основних компонентів входять модулі

бронювання, служба портьє, розрахунків з гостем, управління номерним

фондом, безпекою гостей, система електронних замків, та головне – інженерної служби, яка створюється на етапі проектування готелю – автоматизація та диспечиризація теплоенергозабеспечення та зберігання, водопостачання, інтерактивне телебачення. Особливе значення інтерактивних технологій у випадках впровадження складних інженерних систем у найцінніших пам’ятниках архітектурного значення, де важливим є питання збереження обліку інтер’єрів та архітектури споруди. Рівень інтерактивних систем в готелі показник його якості та рівня кваліфікації.

Диверсифікація готельних послуг знаходить своє відображення в

урізноманітненні їх асортименту. Нині в готелях надається велика кількість

послуг – різноманітні заклади харчування, фітнес, велнес - і спа - центри,

салони краси, послуги побутового характеру, танцзали, музичні та тематичні

салони, спортивні майданчики та корти, зал для конференцій, переговорів,

бізнес-ценри для постійної індивідуальної роботи гостя, виставкові та

універсальні зали, торгівельні заклади різних напрямків. Поява нових функцій в готельному світовому комплексі коректує функціональну схему та планувальну структуру споруд готелів. Концепція та вибір функцій в готелі створюється на стадії проектування споруди та формує її тип й планировочне рішення.

Основною послугою готелю залишається проживання, тому у сучасній практиці номенклатура типів номерів теж розширюється. Рівень обладнання та обслуговування номерів постійно зростає та використовує найсучасні світові технології. Відносно до рівня готелю розробляється дизайн меблів, складається система типових елементів, концепція та рівень інвестицій закладу влияет на підбір отделочнх метеріалів. Їснуе ціла низка рекомендацій прийнятих у світі що до якості оформлення інтерьерів номерного фонду, яка складається з концепції чи окремого готелю чи ланцюга готелів.

Поширюється тенденція індивідуалізації обслуговування в готелях.

Персонал запам’ятовує ім’я клієнта, його улюблені напої, намагається створити у нього враження, що він є бажаним гостем. На це спрямовані й так звані «компліментарні послуги» - привітальний коктейль (у Туреччині та Єгипті –чашечка чаю з карка де, на Балі – склянка жасминового чаю), цукерка або шоколадка на ніч на ліжку (в Австрії –альпійський кекс на столику біля ліжка), зустріч або проводи групи з оркестром, невеличкі сувеніри, фрукти і мінеральна вода тощо. Все це пов’язано з ще однією тенденцією – «гедонізацією» сервісу. Вона полягає в тому, що персонал намагається зробити перебування гостя в готелі максимально радісним не тільки через люб’язне обслуговування, послужливість, «компліментарні» послуги, але й через організацію низки приємних традицій, як наприклад, (happy hour) – «щаслива година», коли гостей пригощають келихом шампанського в холі готелю або фірмовими стравами та напоями за половинною ціною тощо. У старій Європі, наприклад існує цілі асоціації тематичних та історичних люкс готелів які обмінюються інформацією про своїх клієнтів та створюють єдину систему сервісу, тематичних готелів чи сезонів, індивідуальні запрошення гостей (Швейцарська Асоціація Історичних готелів). Концепція стилю таких готелів пронизана духом історії, цінної архітектури та унікальністю побуту, сервісу та комфорту. Таким чином готель стає не тільки містом для тимчасового перебування, а клубом та сенсом подорожі.

Екологізація готельного продукту нині набуває великого значення у

зв’язку з необхідністю збереження природного довкілля, зростанням попиту

туристів на екологічно безпечні послуги та товари. Готелі намагаються

використовувати екологічно безпечні матеріали в інтер'єрі та обладнанні,

практикувати «безвідходні» технології, пропонують гостям спеціальну білизну «для алергіків», екологічно чисті продукти та напої «без хімії» в ресторані. Для деяких готелів екологія перетворилась на концепцію їх діяльності.

Однією з найпопулярніших нині є концепція екологічних готелів.

Наприклад, готельна група Inter Continental анонсувала перший 100%

екологічний готель. Готелі бренду Innovation Hotel будуть використовувати для своєї інфраструктури лише сонячну енергію, а також зможуть обходитися постійним об'ємом води, яка після вжитку буде очищатися й знову попадати у водопровід. Вітряки забезпечать необхідну кількість електрики для задоволення потреб готелю. Невеликі парки, розміщенні на даху, допоможуть зберегти приміщення прохолодним в спекотні місяці та захистити від холоду взимку.

Вся дощова вода, яка впаде на будівлю готелю, буде збиратися в спеціальні резервуари, очищатися й використовуватися у ванних та туалетах, а також для миття посуду. В готелі будуть встановлені вікна з вже переробленого скла, меблі з вже перероблених матеріалів. При цьому гарантовано використання тільки натуральних компонентів. Їжа, яка залишиться після шведських столів, буде герметично упакована й передана до благодійних фондів. Всі побутові відходи будуть сортуватися й відправлятися на переробку. Харчові відходи планується переробляти на біологічне пальне. Всього в світі нараховується близько 4 тисяч готелів, які так чи інакше намагаються знизити рівень збитків довкіллю. Серед них виділяється готель Inter Continental Thalasso Spa на Бора- Бора, який спеціальними водозабірними системами піднімає з глибин океану

майже крижану воду й використовує її для охолодження приміщень, а також

Inter Continental Willard у Вашингтоні, який повністю обходиться електрикою

вітряних електростанцій. Починаючи з впровадження в готелях парового

опалення та світла, готелі за традицією одні з перших споруд новаторів і

замовників високих технологій та новітніх розробок у сфері інженерії. Це

головна концепція підходу до ведення справ і розвитку готельної сфери у світі.

Диверсифікація туристичного попиту змусила готелі шукати свою нішу на ринку розміщення, що призвело до процесу спеціалізації готелів. В основі спеціалізації лежать види туризму, типи клієнтури та обраного нею транспорту, смаки та інтереси гостей. Курортні готелі широко спеціалізуються на лікувально-відновлювальних процедурах різного профілю, пропонують курс відновлення шкіри, коригування фігури, позбавлення зайвої ваги. З'являються готелі для вегетаріанців, у Швейцарії існує вже кілька таких готелів категорії п'ять зірок. Бізнес-готелі практикують швидкі процедури поселення-виписки, прокат автомобілів, послуги технічного персоналу. Готелі для ділових жінок пропонують підвищені заходи безпеки, спеціально обладнані ванні кімнати, послуги салонів краси. Багато готелів та інших засобів розміщення спеціалізуються на різних видах спортивних занять. З'явилися готелі для інвалідів, прикладом яких може служити готель для людей з розумовими і фізичними вадами «Лазарусхоф» («Будинок Лазаря») в Німеччині. У готелі є спеціально обладнані ліфти та туалети, широкі коридори та пандуси, гараж для інвалідних візків, персонал має спеціальну підготовку.

Є готелі з унікальною спеціалізацією. Готель для маленьких дітей

(«Гранд-готель» у мініатюрі) в Ліверпулі (Англія) приймає клієнтів від півтора до дев'яти років. У номерах готелю - маленькі іграшкові містечка, стеля всипана зірками, на стінах - гірлянди квітів. Лондонський готель «Дорчестер» зберігає традиції й атмосферу старої доброї Англії. Серед унікальних - готелі-замки з привидами у Франції та Англії, готель для любителів шнапсу поблизу курорту Віллах в Австрії. Все частіше спеціалізація готельного підприємства на  певному сегменті ринку знаходить відображення у цілісній концепції – єдиному ідейному задумі, який пронизує всю діяльність готелю - від архітектурного вирішення, підбору персоналу, організації обслуговування, до стилю спілкування з клієнтами і найменших деталей - меню страв у ресторані, кольорової гами приміщень, дрібного інвентарю тощо. Концепція готелю - це синергія думок спеціалістів багатьох професій, архітектора, дизайнера, інженера, маркетолога, менеджерів готельної справа та інш.

Готель «Міцпе Хайамим» («Вид на два моря») в Ізраїлі на озері Кінеред втілює концепцію найекологічнішого готелю світу, обрану його засновником, лікарем-гомеопатом Ериком Яросом. Тінисті алеї, струмочки та водоспади, безліч квітів, що використовуються в аро-матерапії, мазях і ваннах... Фітнес-зали, басейни, солярії, водні споруди, оглядові майданчики з музичними концертами. Вся вода в готелі - з власних свердловин, мед і фрукти теж власні, як і взагалі всі продукти в готелі, що поставляються з власних ферм. Особлива гордість - фітобар з десятками трав'яних напоїв.

Готель «Бурж аль Араб» («Арабська вежа») (Дубаї, ОАЕ) обрав

концепцію елітного готелю для супербагатих. Про це говорить і його категорія -сім зірок. Зовні він має вигляд біло-блакитного вітрила, що здіймається над водами Перської затоки на висоту 321 м. В оздобленні інтер'єру використані рідкісні породи дерева, дорогоцінний бразильський мармур, білизна – з ірландського льону, гобелени ручної роботи. Вхід для гостей - з даху готелю, де сад, тенісні корти, два басейни. Інтер'єр нижнього вестибюлю зі стінами 50-метрової висоти вирішений як гігантський акваріум, що представляє зріз моря з його мешканцями. Головний ресторан знаходиться у скляному куполі під водою, де замість пташок за вікнами пропливають екзотичні рибки. Відвідання ресторанів дозволяється лише у вечірньому вбранні.

Але концептуалізація готелів може бути заснована і на більш звичних

сегментах попиту. Окремий досвіт та сегмент ринку готелів – це готелі

високого рівня розташовані у центрах історичних міст, відомих своїми

спорудами, знаковими місцями та культурно-просвітницьким інтересом. Як

правило сама споруда готелю – це пам’ятка історії чи архітектури з унікальним виглядом інтер’єрів чи легенд. Такі готелі об’єднує в області сучасного розвитку і концентрації унікальних об'єктів в єдині асоціації, видаються спеціальні премії (ICOMOS з 1997) “Кращий готель і ресторан” з метою стимулювати збереження і підтримку цих пам'ятників, Швейцарська Асоціація “Історичні готелі” в партнерстві з ICOMOS створена з метою відтворення і повернення до первинного вигляду унікальних споруд.

Од же сучасний стан готельної справи світу це не тільки сфера діяльності

бізнесу та інвестицій, це напрямок світової культури та національної спадщини.
Розділ ІІ. Типи та види  міні-готелів для різних груп цільової аудиторії
Класифікація готельних підприємств за рівнем комфорту відіграє величезну роль у вирішенні питань управління якістю готельних послуг. Рівень комфорту- це комплексний критерій, складовими якого є певні параметри: - стан номерного фонду: площа номерів (м2), частка одномісних (однокімнатних), багатокімнатних номерів, номерів-апартаментів, наявність комунальних зручностей і т. д.;- стан меблів, інвентаря, предметів санітарно-гігієнічного призначення;- наявність і стан підприємств харчування: ресторанів, кафе, барів;- стан будинку, під'їзних колій, облаштованість прилягаючої до готелю території;- інформаційне забезпечення і технічне оснащення, у тому числі наявність телефонного, супутникового зв'язку, телевізорів, холодильників, міні-барів, міні-сейфів і т. д.;- забезпечення можливості надання ряду додаткових послуг. Ці параметри оцінюються практично в всіх наявних нині системах класифікації готелів. Крім того, ряд вимог пред'являється до персоналу та його підготовки: освіті, кваліфікації, віку, стану здоров'я, знання мови, зовнішньому вигляду і поводженню. Установлення рівня комфорту в даний час лежить в основі більше ніж тридцяти систем класифікації, найбільш розповсюдженими серед яких такі: - європейська, або, як часто її називають, система "зірок", що ґрунтується на Французькій національній системі класифікації, в основі якої лежить розподіл готелів на категорії від однієї до п'яти зірок. Така система застосовується у Франції, Австрії, Угорщині, Єгипті, Китаї, Україні і ряді інших країн;- система букв (А, В, С, D), що використовується в Греції;- система "корон", застосовується у Великій Британії;- система розрядів (люкс, вищий А, вищий Б, перший, другий, третій, четвертий), використовувалася на території колишнього СРСР. У кожній окремій державі до розуміння рівня комфорту як критерію класифікації підходять по-різному. Саме ця обставина, а також ряд факторів, зумовлених культурно-історичними і національними традиціями держав, перешкоджають введенню в світі єдиної класифікації готелів. У цьому напрямі залишається безрезультатна діяльність Всесвітньої туристичної організації (ВТО), Комітету готельної та ресторанної індустрії ЄС, Міжнародної готельної асоціації (МГА). Авторитетна в готельному бізнесі фірма ВТІ (Business Travel International) пропонує таку класифікацію. Вона видає щорічний довідник, у якому показано вартість розміщення в готелях бізнес-класу різних країн. Відповідно до класифікації ВТІ, всі готелі поділяються на 9 розрядів: 5 вищих і 4 нижчих. Вищі розряди: - Superior Deluxe - винятково готелі класу люкс, що пропонують найвищий стандарт проживання, послуг і зручностей;- Deluxe - надає аналогічні за характером послуги, що й готелі класу Superior Deluxe, але без надмірного їх задоволення, лише відповідно до мети задоволення потреб клієнта;- Moderate Deluxe - готелі цього розряду не мають такої високої репутації, як попередні. В іншому основні їх характеристики схожі;- Superior First Class - готелі вищі за середній клас;- First Class - комфортабельні готелі зі стандартними номерами, місцями для проведення загального дозвілля і стандартним набором зручностей. До нижчих розрядів відносять класи Moderate First Class, Superior Tourist Class, Tourist Class, Moderate Tourist Class. ВТІ обмовляє, що ця класифікація може відрізнятися від національної системи класифікації, а її стандарт не відповідати стандарту, прийнятому в тій чи іншій країні. У світовій практиці є випадки, коли в межах однієї країни існує кілька систем класифікацій. Наприклад, у Великій Британії поряд із системою "корон" використовується класифікація, запропонована Асоціацією британських турагентств- British Travel Authority (ВТА): - бюджетні готелі - розташовані в центральній частині міста і мають мінімум зручностей;- готелі туристичного класу - у структурі обов'язкова наявність ресторану і бару;- готелі середнього класу - рівень обслуговування досить високий;- готелі першого класу- дуже висока якість комфорту і відмінний рівень обслуговування;- готелі вищої категорії- рівень обслуговування і проживання екстра-класу. У Великій Британії також реалізується класифікаційна схема для широкого спектра об'єктів розміщення, що включає як розкішні готелі, так і скромні фермерські будиночки на два номери, розроблена багатопрофільною організацією АА (Automobile Association development Ltd). Класифікаційна система АА визнана в національному масштабі і гарантує якість обслуговування в готелях, що пройшли інспекцію фахівців АА і заслужили право користатися її емблемою - чорно-жовтим знаком. Підтвердження категорії готелю здійснюється щорічно. Усі засоби розміщення в системі АА розділені на два класи: власне готелі (Hotels, Lodge Country, House) і приватні готелі та пансіонати (Private Hotels, Guesthouses), фермерські будинки (Farmhouses), невеликі дорожні готелі (Inn). Готелі в системі АА класифікуються від однієї до п'яти зірок. При цьому оцінюються кількість, якість наданих послуг, місткість номерного фонду (розмір готелю). Властивістю системи АА, що допомагає клієнтам орієнтуватися у різноманітті пропонованих готельних послуг, є те, що кращі готелі одного класу відзначаються тут червоними зірками (Red star) (звичайні- зірки жовтого кольору на чорному тлі). При виділенні кращих готелей оцінюються не тільки якість номерного фонду, якість харчування, а й гостинність, охайність персоналу, загальне враження клієнтів від готелю. Наприклад, ***** - **** Red означає чудовий готель, що рекомендується для відвідування. Забезпечує дуже високий рівень сервісу, харчування і розміщення;*** - ** Red - гарний готель, що перевищує необхідний для одержання відповідної категорії рівень вимог. Забезпечує високий рівень комфорту;* Red - готель середнього рівня, що забезпечує прийнятний рівень обслуговування і комфорту. Тобто готелі в системі АА класифікуються від однієї до п'яти Q (від "Quality"- якість): 5Q- кращі з обраних, 4Q- обрані, 3Q-1Q - що рекомендуються. Французька національна класифікація встановлює для туристичних готелів шість категорій, серед яких п'ять із присвоєнням певної кількості зірок (1*, 2*, З*, 4* чи 5*), одна категорія без зірки. Така система дозволяє найбільш повно охопити ринок готельних послуг. Жодне готельне підприємство не може претендувати на присвоєння категорії, якщо воно не відповідає мінімальним вимогам-критеріям, об'єднаним у такі групи: А - кількість кімнат;В - загальні приміщення;С - устаткування готелю;D - комфортність житла;Е - обслуговування;F - зручність для інвалідів і осіб з обмеженою рухливістю. Відповідно до Німецької класифікації, готельні підприємства поділяються на п'ять класів. З метою гармонізації з Європейською системою тут відразу ж передбачається відповідність кожного класу певній кількості зірок: туристичний клас - *;стандартний клас - **;комфортний клас - ***;перший клас - ****;люкс - ***** Спроби встановити відповідність із системою "зірок", що іноді чисто умовні, роблять і в інших системах (букв, "корон", категорій). Так, у Греції готелю категорії А відповідають чотири зірковому рівню, У- тризірковому, 3- двозірковому, р - однозірковому. В Італії перша категорія умовно відповідає рівню чотирьох зірок, друга - трьох, третя - двох. Для того щоб гармонізувати систему "корон", що використовується у Великій Британії, із системою "зірок", необхідно від загального числа "корон" відняти одну "зірку" (наприклад, рівень чотирьох "корон" дорівнює рівню трьох "зірок"). Розглянута вище класифікація готелів, запропонована Асоціацією британських турагентств, що вважається у Великій Британії найбільш розповсюдженою, також передбачає подібну відповідність: бюджетні готелі - *;готелі туристичного класу - * *;середнього класу - ***;першого класу - ****;вищої категорії - *****_ Німецька класифікація встановлює вимоги за 22-ма обов"язковими і незалежними від класу підприємств критеріями: 1. Робота служби прийому (Reception).2. Сервіс сніданків.3. Сервіс напоїв.4. Сервіс харчування.5. Наявність телефону в номері.6. Робота телефону.7. Мінімальна площа для 75 % номерів, включаючи площу санвузла.8. Санітарний комфорт (у відсотках до загального оснащення санвузлів).9. Оснащення санвузлів.10. Наявність сюїт-номерів (номерів-апартаментів).11. Меблювання й оснащення номерів.12. Наявність радіо і ТВ-приймачів у номері.13. Наявність подарунків для гостей.14. Послуги прання і прасування.15. Наявність сейфів.16. Кількість і стан холів.17. Можливість безготівкового розрахунку.18. Наявність телефаксу.19. Кількість і режим роботи готельних барів.20. Кількість і режим роботи ресторанів.21. Можливість проведення конференцій і банкетів.22. Кількісті додаткових послуг. За останньою вимогою встановлено таку кількість додаткових послуг: для готелів класу люкс - 270, першого - 120, комфортного - 70, стандартного - 25, туристичного - 0. Особливістю Німецької класифікації є те, що в ній передбачені категорії і для таких типів готельних підприємств, як пансіони, вітальні двори, готелі-гарні. При встановленні відповідних категорій для цих типів відсутні такі обов'язкові критерії, як "Ресторан", "Сервіс харчування", а необхідна кількість факультативних критеріїв набагато менша: для першого класу - 90, комфортного - 50, стандартного- 15. Крім того, зазначеним типам підприємств максимально може бути привласнений перший клас (****). У США немає офіційно затвердженої класифікації готелів. За рівнем комфорту вони звичайно поділяються на п'ять категорій. Вища категорія (п'ять зірок) присуджується двома організаціями: American Automobile Association (AAA) i Mobile Travel Guide. Власний підхід до класифікації готелів мають готельні ланцюги. Звичайно в них виділяються не категорії, а марки, що поширюються на всі готелі конкретного ланцюга. У кожній марці може враховуватися не тільки рівень комфорту, а й призначення, місце розташування і деякі інші критерії. Наприклад, найбільший європейський готельний ланцюг Ассог (Франція) пропонує кілька марок підприємств, у яких різноманітна палітра послуг і цін: - Sofitel;- Novotel;- Mercury, що, в свою чергу, за рівнем комфорту і цін поділяється ще на 3 групи:- Relais Inn - пропонує стандартні номери, якісне обслуговування за помірними цінами;- Hotel Mercury - послуги вищого рівня, індивідуальне обслуговування, комфортабельне розміщення;- Grand Hotel - прекрасне розміщення готелю, вишуканий комфорт і високий рівень обслуговування цілодобово;- Ibis;- Etap;- Formule 1. З урахуванням кон'юнктури ринку, готельний ланцюг Ассог поєднує ряд підприємств, незалежно від їхньої марки, з метою обслуговування визначених сегментів туристичного ринку. Наприклад, деякі готелі марки Novotel і Mercury входять у групу Atria, що спеціалізується на прийомі й обслуговуванні конгресів, виставок та інших професійних зустрічей і заходів. Інша група готелів має у своїй назві знак "Goralia", що означає "курортний готель". Найбільший американський готельний ланцюг Holiday Inn при виділенні марок враховує не тільки рівень комфорту, а й призначення, розміщення, тривалість перебування клієнтів і деяких інших критеріїв. Вона включає такі марки: - Holiday Inn hotels resorts - готелі курортного типу, розташовані позаміськими і промисловими зонами, поблизу морського узбережжя або озер, у горах та лісі. Мають усе необхідне для активного відпочинку: басейни, сауни, тенісні корти і різний спортивний інвентар. Це найпоширеніша торгова марка ланцюга;- Holiday Inn Garden Court hotels - готелі економічного класу для ділових людей. Найчастіше знаходяться поблизу аеропортів і великих торгових бізнесів-центрів;- Holiday Inn Express hotels - готелі з номерами квартирного типу (апарт-отели);- Holiday Inn Select hotels - готелі для ділових людей з повним набором послуг;- Holiday Inn Hotels Suites - готелі, розраховані на бізнесменів, що полюбляють мати домашній комфорт в умовах тривалого проживання в готелі. Відомий готельний ланцюг Великої Британії Forte Hotel Group пропонує чотири диференційовані торгові марки готельних підприємств: - Le Meridien Hotels & resorts - готелі класу deluxe (вище від категорії люкс), розташовані в найбільших містах і на курортах. Архітектурне вирішення підприємств цієї марки витримане в класичному європейському стилі з індивідуальними особливостями, що враховують місцеві традиції. Властивий високий рівень обслуговування. Клієнтами в більшості випадків є представники бізнес-, конгресового та інсентив (заохочувального)-туризму;- Posthouse- середньобюджетні готелі. Пропонують стандартний набір послуг. Забезпечують необхідні умови для відпочинку й роботи, проведення конференцій і симпозіумів. Близько 50 % підприємств цієї марки мають оздоровчі центри з безкоштовними послугами для проживаючих;- Heritage Hotels - унікальна торгова марка, яку називають "перлиною". Готелі, об'єднані під цією маркою, являють велику історичну цінність. Практично всі підприємства цієї марки знаходяться в зонах підвищеної туристичної активності і в невеликих, що мають багатовікову культуру, містечках Англії і Шотландії, центральній частині й уздовж узбережжя Великої Британії. Наприклад, цю марку має найстарший готель Англії "The Bear", побудований в околицях Оксфорда ще в XIII ст.- Travelodge - готелі цієї групи мають у середньому 85- 200 гостьових кімнат, розрахованих на мандрівників і бізнесменів, що обрали економ-клас. Розташовані поблизу автомагістралей і транспортних вузлів. У ряді випадків назви марок готелів не дають споживачеві відповідної інформації, внаслідок чого туроператори стали проводити умовне співвідношення кожної марки визначеній кількості зірок за європейською системою. У випадку з готельним ланцюгом Ассог це виглядає так: Sofltel - 5 зірок, Novotel - 4, Mercury - 3, Ibis - 2, Etap - І, Formule I - без зірки. В Україні існує така класифікація готелів, відповідно до якої всі готелі поділяються на п'ять категорій із присвоєнням їм від однієї до п'яти зірок, мотелі - на чотири категорії з присвоєнням від однієї до чотирьох зірок. Мінімальні вимоги до готелів (мотелів) різних категорій, передбачені цим стандартом, об'єднані в такі групи: 1. Будинок і прилягаюча до нього територія (вивіска, вхід для гостей, автостоянка).2. Технічне устаткування (аварійне освітлення й енергопостачання, водопостачання, кондиціонування повітря, внутрішнє радіомовлення, ліфт, телефонний зв'язок з номера, телефони колективного користування).3. Номерний фонд: частка місць а одно-, двомісних номерах, наявність багатокімнатних номерів (апартаментів), площа номерів, наявність і площа санвузлів у номерах.4. Технічне оснащення (двері і замки, охоронна сигналізація, засоби контролю за безпекою, звукоізоляція, висвітлення, опалення, наявність регулятора кондиціонування повітря, телефонного апарата, таймера, радіоприймача, телевізора, холодильника, міні-бара, міні-сейфа).5. Оснащення меблями й інвентарем (мінімальні розміри ліжок, наявність комплекту білизни, килимів і килимового покриття підлоги, тумбочки, шафи, вішалки для верхнього одягу і головних уборів, стільців, крісел, столів письмового та журнального, полиці для багажу, підставки під телевізор, щільних шторів або жалюзі, що забезпечують затемнення приміщення, дзеркала, щіток, комбінованого ключа для відкривання пляшок, графінів, склянок, набору посуду для міні-бару, попільниць, інформаційних матеріалів у номері в тому числі й іноземними мовами, набору письмових приладь - конвертів, поштового паперу, ручки, олівця - протипожежної інструкції, інструкції про дії в екстремальних умовах, характерних для даного місця - зсуви в горах, землетрус і т. д.).6. Інвентар і предмети санітарно-гігієнічного оснащення номера (наявність дзеркала і полки для туалетних приналежностей, фіранки у ванній, коврика, фена, рушникотримача, гачків для одягу, рушників - на кожного гостя, махрового простирадла, лазневої шапочки - на кожного гостя, лазневих тапочок - на кожного гостя, туалетних прилади, серветок, туалетного паперу, кришки і щітки для унітаза, кошиків для сміття, пакетів для предметів гігієни, пральні, хімчистки).7. Санітарні об'єкти загального користування (туалети, устаткування туалетів, ванних кімнат, душових).8. Загальні приміщення (наявність меблів, спеціальних покрить підлоги, килимів і килимових покрить, декоративного озеленення, художніх композицій, музичного віщання, газет, журналів, сейфа для зберігання цінностей, гардероба у вестибюлі, вітальнях, приміщень для перегляду телепередач, залів для культурних (ділових) заходів з устаткуванням для синхронного перекладу, аудіо- та відеоапаратурою, бізнесу-центру, спортивно-оздоровчого центру, плавального басейну, медичного кабінету, перукарні, кімнат побутового обслуговування, магазинів, торгових кіосків і т. д.).9. Приміщення для надання послуг харчування (ресторани, кафе, бари).10. Послуги (робота служби прийому, послуги швейцара, підношення багажу, ранкова побудка, збирання номера і ліжок покоївки, вечірня підготовка номера, зміна постільної білизни і рушників, прання і прасування, хімчистка, дрібний ремонт одягу, чищення взуття, поштові й телеграфні послуги, вручення кореспонденції гостям, машинопис, копіювання документів, послуги секретаря, стенографіста, посильного, надання в користування комп'ютерів, електронних засобів зв'язку, відео-, аудіообладнання, зберігання цінностей у сейфі адміністрації, зберігання багажу, обмін валюти, організація зустрічей і проводів, виклик таксі, прокат автомобілів, паркування (персоналом готелю) і подача з гаража (стоянки) до під'їзду автомобіля гостям, технічне обслуговування автомобілів гостей, бронювання квитків на різні види транспорту, бронювання і/чи продаж квитків у театри, на спортивні, видовищні заходи, туристичні й медичні послуги).11. Послуги харчування (обслуговування, можливість вибору кожного з варіантів наданого харчування (сніданок, дворазове харчування, триразове харчування), робота кафе в будь-який час доби, надання сніданку, бронювання місць у ресторані, обслуговування в номері).12. Вимоги до персоналу і його підготовки (наявність письмових стандартів для персоналу, кваліфікація, знання іноземних мов, медичні вимоги, зовнішній вигляд, вимоги до поводження).
Місткість номерного фонду Місткість номерного фонду - це число місць (номерів), що може бути запропоновано клієнтам одночасно. Загальноприйнятого підходу до визначення місткості малих, середніх і великих готелів немає. У кожній країні до цього підходять по-різному, з огляду на конкретні особливості соціально-економічного й історичного розвитку. В Україні готелем вважається заклад, у якому налічується 7 і більше номерів. ЮНВТО рекомендує розуміти під малим готелем, готель з кількістю номерів до 30, одночасно відзначаючи, що це визначення є пріоритетом кожної окремої країни. Для регіону Європи типові невеликі готелі (наприклад, у Німеччині малим вважається готель місткістю до 40 місць, середнім - 40-80 місць, великим - понад 80 місць), а для США і Азії, де швидко розвивається готельний ринок, - готелі великої місткості. Багато країн використовують такий підхід до класифікації готелів за місткістю: - малі - місткістю до 150 місць (не більше ніж 100 номерів);- середні - 150-400 місць (до 300 номерів);- великі - понад 400 місць (понад 300 номерів).
 Місткість інших функціональних частин готельного комплексу, зокрема ресторану, кафе, бару, визначається: - місткістю номерного фонду;- призначенням готелю;- наявністю подібних підприємств у прилеглій зоні. Виходячи з цього критерію, виділяють дві великі групи підприємств: - транзитні готелі;- цільові готелі. Транзитні готелі призначені для обслуговування туристів в умовах короткочасної зупинки. Звичайно вони розміщені уздовж магістралей з великим рухом (залізничних, авіа-, авто-, водних). Проектуються малої чи середньої місткості з обмеженим рівнем комфорту. У цій групі найбільшу популярність і велике поширення в світі одержали мотелі. Перші мотелі з'явилися в СЩА, і національна статистика цієї держави визначає їх як заклади для прийому туристів, що подорожують на автомобілях. Мотелі являють собою прості одноповерхові чи двоповерхові споруди малої чи середньої місткості (до 400 місць), розташовані поза міською забудовою, біля автомагістралей. Для них характерний середній рівень обслуговування при невеликій кількості персоналу (американська норма обслуговування - 11 чоловік на 100 номерів). Крім того, передбачений повний комплекс технічного сервісу: гаражі, стоянки для автомобілів, станції ремонту. Перший мотель побудував каліфорнійський архітектор Артур Хайнеман у 1925 р. в Сан-Луїс Обиспо (штат Каліфорнія)- у містечку, розташованому майже за 200 миль від Лос-Анджелеса. У той час до цього місця доводилося їхати майже цілий день. Хайнеман спроектував свій мотель таким чином, що гості могли під'їжджати до дверей своїх одноповерхових бунгало чи до прилягаючого до бунгало гаража. Таких бунгало було всього 40, і вони стояли навколо внутрішнього двору. Як самостійні готельні комплекси мотелі одержали розвиток лише в 1950-і роки. Спочатку мотель планувався як засіб розміщення, що робить обмежений набір послуг, у той час як готель пропонував повне обслуговування. Клієнтами мотелів були різні категорії туристів, що подорожують на автомобілях, у тому числі і з високим рівнем статку. У зв'язку з їхніми потребами в мотелях поступово розширювався спектр пропонованих послуг і вони усе менще стали відрізнятися від готелів. Незабаром основним розходженням між мотелями і готелями було те, що мотелі пропонували послуги паркування і технічного обслуговування автомобілів. Новим типом засобів розміщення, в якому були об'єднані риси готелів і мотелів, і стали мотор-готелі. До цільових готелів відносяться готелі ділового призначення і готелі для відпочинку (курортні, туристичні). Готелі ділового призначення обслуговують осіб, що перебувають у ділових поїздках і відрядженнях. Підприємства цієї групи найбільш відомі як готелі для конгресового обслуговування - симпозіумів, з'їздів, зборів, конференцій і т. д. До цієї групи входить інсентив-туризм: заохочувальні поїздки для персоналу фірм (10-15 % від загальної кількості ділових поїздок). Початок розвитку концепції "готелі ділового призначення" було покладено в США відкриттям у 1908 р. Елсвортом Статлером готелю "Буффало Статлер", призначеного для обслуговування бізнесменів і комерсантів. Зараз ця концепція є однією з провідних на ринку готельних послуг, що пояснюється особливостями сформованого попиту на готельне розміщення: - понад 50 % поїздок - ділові;- на поїздки з метою відпочинку і лікування припадає близько 40 %;- поїздки з іншою метою (пошуки роботи, відвідування друзів і т. д.) - близько 10 %. Важливість ділових клієнтів для готельних підприємств зумовлена таким: 1. Ділові люди- учасники конференцій, симпозіумів, форумів і т. д., як правило, мають великий статок, у зв'язку з чим вони не тільки оплачують своє проживання, а й активно користуються додатковими послугами: пральнями, перукарнею, масажними кабінетами, басейном, спортивними комплексами, казино, прокатом автомобілів і т. д. Крім того, ділові люди часто розміщуються в готелях із членами своїх родин, які не пов'язані з діловою програмою, але активно беруть участь у розважальній. Усе це в підсумку значно підвищує доходи готелів. 2. Орієнтація на обслуговування ділових людей дозволяє готелям щонайточніше проводити попереднє бронювання місць, прогнозувати завантаження матеріальної бази. 3. Створюються прекрасні можливості для повторних приїздів. Будучи пов'язаними з діловим заходом, люди безпосередньо одержують інформацію про готель, пропоновані в ньому послуги, їх якість тощо. У випадку задоволення вони обов'язково поділяться інформацією і порекомендують цей готель своїм друзям і знайомим, а також самі неодмінно скористаються його послугами ще раз.4. Обслуговування ділових людей дозволяє готелям збільшити завантаження в період міжсезоння і т. д. Для обслуговування ділових людей повинні бути створені відповідні умови, у зв'язку з чим до готелів ділового призначення пред'являються такі вимоги: - місце розташування поблизу адміністративних, громадських та інших центрів ділового життя;- перевага в номерному фонді одномісних номерів;- обов'язкова організація в номері, поряд із зоною відпочинку і сну, робочої зони;- наявність у номерному фонді номерів-апартаментів, необхідних для обслуговування у випадках розміщення ділових людей із членами своїх родин;- наявність спеціальних приміщень для проведення ділових заходів: конференц-залів (бажано різної місткості), переговорних кімнат, приміщень для експозиції і т. д.;- наявність спеціального технічного устаткування: для синхронного перекладу, різноманітних видів зв'язку й оргтехніки;- наявність служб фінансового забезпечення: відділень банків, пунктів обміну валюти і т. д.;- забезпечення можливості надання високоякісного харчування: наявність ресторанів європейської і національної кухні, кафе і барів вищих категорій, а також доставка харчування в номери;- устаткування стоянок і гаражів для транспортних засобів і т.д. У міру розвитку технічного прогресу зростають вимоги клієнтів до послуг, пропонованих готелями ділового призначення. У сучасних умовах ділова людина при виборі готелю звертає увагу на те, щоб у робочій зоні готельного номера поруч з письмовим столом знаходилася електрична розетка і модемна розетка для підключення до Інтернету й електронної пошти. Телефон, установлений у номері, повинен бути обладнаний кнопкою електронного виклику і мати багато функцій, що дозволить гостю одержувати повідомлення, які прийшли на телефон під час його відсутності в номері. Курортні готелі. Концепція "курортного готелю" передбачає надання знаходження, харчування і ряду додаткових послуг людям, що прагнуть до відпочинку і відновлення здоров'я. Найбільш популярним місцем розміщення курортних готелів є території, що надають можливості для відпочинку і лікування в природних кліматичних і природних умовах: на морських узбережжях, у гірських районах тощо. У структурі курортних готелів в обов'язковому порядку повинні бути передбачені приміщення для надання медичних послуг лікувально-профілактичного характеру, надання дієтичного харчування, заняття спортом і активним відпочинком і ін. Проблеми, з якими зіштовхуються курортні готелі, зумовлені сезонністю попиту, що значною мірою позначається на їх завантаженні. Багато курортів є сезонними по своїй суті (наприклад, зимові чи літні курорти). Тривалість періоду активного функціонування може становити 90-150 днів, що залежить від кліматичних і ряду інших факторів. Щоб вирівняти завантаження в період міжсезоння, останніми роками багато курортних готелів стали прагнути до створення нових ринків, зокрема, усе більша увага цих готелів зосереджується на обслуговування ділового туризму.
 Туристичні готелі Сутність концепції "туристичного готелю" зводиться до такого: - готель, як правило, розташовується на туристичних маршрутах і приймає клієнтів з цих маршрутів;- комплекс послуг формується відповідно до програми маршруту і заздалегідь визначається ваучером чи путівкою;- для організації обслуговування в структурі готелю передбачені турбюро або бюро подорожей і екскурсій. У закордонній практиці в групі туристичних готелів найбільше поширення одержали готелі спортивного призначення, що представляють туристам широкі можливості для заняття різними видами спорту (гольф-готелі, готелі для плавців, готелі з тенісними кортами і т. д.).
Класифікація готельних номерівГотельні номери класифікують за:
- кількістю місць;- кількістю кімнат;- призначенням. За кількістю місць розрізняють номери одномісні, двомісні, тримісні і т. д. Одномісний номер у готелі - це дорогий тип розміщення одного відвідувача.Двомісний номер призначений для одночасного проживання в ньому двох відвідувачів. У двомісному номері можуть бути два ліжка, що стоять роздільно або поруч, а також одне двоспальне ліжко. У цьому випадку двомісний номер використовується для розміщення подружніх пар.За кількістю кімнат є однокімнатні номери, двокімнатні, трикімнатні і т. д.За призначенням розрізняють номери бізнес-класу, економ-класу, номери-апартаменти і т. д. Номери бізнесу-класу призначені для розміщення осіб, що знаходяться в ділових поїздках і відрядженнях. Крім стандартної обстановки номера, тут повинні бути створені умови для роботи, а саме: повинен бути робочий стіл, телефон, факс, комп'ютер і т. д. Номери економічного класу призначені для розміщення широкого контингенту клієнтів. Відзначаються недорогим інтер'єром і устаткуванням, що впливає на ціну розміщення. Номери-апартаменти - 2-, 3-, 4-кімнатні номери призначені, як правило, для довгострокового розміщення родин. У складі кімнат номера-апартаменту обов'язково повинна бути кухня з необхідним набором побутової техніки (кавоваркою, мікрохвильовою піччю, міксером і т. д.), що дозволяє забезпечити практично домашні умови перебування. Розрізняють також таку категорію номерів, як люкс-апартаменти - 3-, 4-кімнатні номери з житловою площею не менше ніж 45 м2, у складі яких кухні може й не бути. Це найдорожча категорія номерів. У закордонній практиці вони відомі як сюїт-номери.
Аналогічні засоби розміщення - підприємства будь-якої організаційно-правової форми та форми власності, що складаються з номерів і надають обмежені готельні послуги, включно зі щоденним заправлянням ліжок, прибиранням кімнат та санвузлів. Готелі та аналогічні засоби розміщення- майнові комплекси, що складаються із 7 і більше номерів, підлягають єдиному керівництву та згруповані за категоріями відповідно до переліку надаваних послуг та наявного обладнання; Готель - 1) це підприємство, що надає людям, які знаходяться поза домівкою, комплекс послуг, найважливішими з яких (комплексутворювальними) однаковою мірою є послуга розміщення і харчування; 2) класичний тип підприємств розміщення, що регулярно чи епізодично надає туристам місця для ночівлі і якому притаманні специфічні ознаки (класифікаці ЮНВТО); 3) підприємство будь-якої організаційно-правової форми та форми власності. Складається з номерів, надає готельні послуги, які не обмежуються щоденним заправлянням ліжок, прибиранням кімнат та санвузлів. Готельні номери - це основний елемент послуги розміщення, який включає в себе багатофункціональні приміщення, призначені для відпочинку, сну, роботи проживаючих. Засоби розміщення туристів - об'єкти, що надають туристам епізодично, місця для ночівлі (можуть бути колективними чи індивідуальними). Комплекси відпочинку- сукупність рекреаційних підприємств, різних за функціями, місткістю понад 1000 місць, розміщених у міській, приміській або міжосельній зонах відпочинку й об'єднаних загальною функціональною програмою - відпочинок-релаксація. Комплекси відпочинку включають різноманітні типи підприємств: база відпочинку, будинок відпочинку, пансіонат, дитяча дача, дитячий табір, молодіжний табір, санаторій-пансіонат, курортний готель. Місткість номерного фонду- це число місць (номерів), що може бути запропоновано клієнтам одночасно.  Рівень комфорту- це комплексний критерій, складовими якого є певні параметри. Санаторні комплекси - сукупність рекреаційних підприємств, різних за функціями, місткістю понад 1000 місць, розміщених у лікувальній місцевості (курорті) і об'єднаних загальною функціональною програмою - лікування. Санаторні комплекси включають різноманітні типи санаторних підприємств: санаторій, санаторій-профілакторій, дитячий санаторій, спеціалізований санаторій, санаторний табір, лікарня. Туристичні комплекси - сукупність рекреаційних підприємств, різних за функціями, місткістю понад 1000 місць, розміщених на туристичному маршруті й об'єднаних загальною функціональною програмою - туризм. Туристичні комплекси включають різноманітні типи туристичних підприємств: туристичний готель, туристична база, автотуристичні підприємства (мотор-готель, мотель, кемпінг), водні туристичні підприємства (ботель, ботокемпінг, флотель, флотокемпінг, акватель), мобільні туристичні підприємства (потяг, теплохід), флайтель, туристичний притулок і хатина.
ІІ. І. Географічно-кліматичний фактор. Оцінка придатності країни, регіону, району для розвитку міжнародного туризму значною мірою залежить від економіко-географічних факторів.

Економіко-географічне положення країни (регіону, району) — наближеність чи віддаленість відносно туристичних ринків та інших основних туристичних регіонів світу, а також сусідство з іншими країнами регіону з позиції транспортних можливостей чи конкурентних переваг.

Загальноекономічний рівень країни (регіону, району), які приймають гостей, а також тих країн (регіонів, районів), що є основними постачальниками туристів, наприклад, оцінюється на підставі доходів населення.

Ступінь розвитку внутрішнього туризму. Що краще розвинений внутрішній туризм, то сприятливішими є умови для розвитку міжнародного туризму. Насамперед, це свідчить про існування як базових матеріальних передумов для створення туристичної інфраструктури, так і популярних об'єктів, зон, пам'ятників, які впливають на ухвалення рішення при виборі видів і форм туризму.

Ступінь урбанізації, тобто рівень зосередження промисловості й населення у великих містах. Найбільш густонаселеним містом Європи є Барселона — 700 осіб/га, а найбільшим за чисельністю населення в світі є Мехіко — 19 млн осіб. Для географії туризму важливим є поняття "урбанізація природи", яке означає перетворення природних ландшафтів у штучні під впливом міської забудови, негативним наслідком чого є і масове забруднення навколишнього середовища.

Наявність транспортної і соціальної інфраструктури, наприклад, транзитні можливості.

Рівень індустрії туризму і досвід його організації. Забезпеченість туристичної галузі трудовими ресурсами та рівень обслуговування — оцінюються загальна і потенційна чисельність трудових ресурсів туристичної галузі, а також чисельність кваліфікованих кадрів і рівень їхньої підготовки, можливості країни (регіону, району) щодо підготовки кадрів для обслуговування туристів та економічна доцільність наймання і забезпечення обслуговуючим персоналом зони туризму з інших регіонів.

ІІ. ІІ. Готелі для екстремального відпочинку. Останнім часом активно розвивається пригодницький туризм - вид туризму, який об'єднує всі подорожі, що пов'язані з активними способами пересування і відпочинку на природі, мають на меті отримання нових відчуттів, вражень, поліпшення туристом фізичної форми і досягнення спортивних результатів. До спеціальних видів відноситься різновид пригодницького туризму, а саме - екстремальний туризм, що набирає силу у всьому світі, особливо в Росії. Все більше людей прагнуть побачити красу підводного миру, спуститися по гірському схилу на лижах і навіть стрибнути з парашутом. У Європі, наприклад, цей вид туризму почав розвиватися швидкими темпами і ставати масовішим в кінці 1980 х - початку 1990 х рр. А у нас, в Росії, - з середини 1990-х. Не дивлячись на те що цей вид туризму з року в рік стає все більш популярним, туристи в основному віддають перевагу таким, по колишньому популярні види туризму, як екскурсійний, пізнавальний, пляжний і ін. А все тому, що велика частина туристів не знає, що в себе включає екстремальний туризм, куди можна поїхати (адже можна навіть не виїжджати за межі свого міста) і скільки все це стоїть. У Росії екстремальний туризм розвинений не так добре, як в інших частинах світу, зокрема в Європі.
Активних видів відпочинку набувають все більше поклонників серед звичайних туристів. Особливо популярним став дайвінг, один з самих екстремальних видів. Дайвінг затягує. Він небезпечний і увлекателен. Він модний. Парашутистам і гірськолижникам доводиться потіснитися - число дайверов в Росії і у всьому світі стрімко росте. Самі дайвери упевнені, що кращого відпочинку, чим занурення на 40 метрову глибину з важкенними балонами за спиною, немає. При погляді на цифри стає ясно: розповсюдження дайвінга порівнянно тільки з епідемією. Зараз в світі майже 20 млн сертифікованих дайверов любителів, а 40 років тому їх було всього декілька сотень.
Нині дуже популярні стрибки з парашутом. З парашутом почали стрибати більше півстоліть назад, але в масовий вид відпочинку вони перетворилися тільки років 15 тому. Зараз існує багато варіантів стрибків з парашутом. Це і ськайсерфінг, і групова акробатика, але все велику популярність набирає Ваse jumping.Если кому те не подобається упірнати під воду або стрибати з величезних висот - тоді можна спробувати віндсерфінг, теж популярний вид відпочинку. (Та варто врахувати, що це задоволення пов'язане з постійними падіннями у воду і реальною можливістю захлинутися в морських хвилях, а також неминучими мозолями на руках.) Або ж випробувати себе в сплаві по бурхливих гірських річках, який точно запам'ятається надовго.
Тим, хто боїться води, підійдуть піші тури. Це теж екстремальний туризм, який зв'язаний з труднощами і небезпеками.
Самим же екстремальним відпочинком можна сміливо назвати альпінізм, де перевіряється як фізична, так і психологічна витривалість людини.
Альтернативою альпінізму може стати похід по печерах. Вражень від такого походу зазвичай вистачає надовго. 11.2. Водні види екстремального туризму.
Дайвінг(підводне занурення, пірнання) дуже популярний у всьому світі. Це достатньо дорогий різновид екстремального туризму. Загальна підготовка і спорядження обійдуться новачкові в суму до 1000 дол., додатково доведеться оплачувати вартість турпакета. Якщо ж спорядження не купувати, вартість підготовки до першого туру знижується до 250 дол. Правда, тоді доведеться платити по 30- 40 дол. за оренду костюма, акваланга і інших необхідних на глибині речей. Ну а дійсно хороше спорядження стоїть від 1500 дол. за повний комплект.кие Российс дайвери в більшості своїй молоді - їх середній вік 30 років (у США - 36). Це інтелігентна міська молодь: у Росії переважну більшість (77 %) дайверов мають вища освіта (у США - 50 %).
В цілому дайвінг в Росії розвинений дуже слабо, і стоїть по наших мірках дуже дорого. Та і кількість туристських фірм, що пропонують цей вид відпочинку безпосередньо в Росії, невелика. Адже Чорне море, звичайно, не порівняється по красі підводного миру з Червоним.Поэто му багато громадян Росії вважають за краще їздити в Шарм ель Шейх або Юго Східну Азію, чим в Сочі. За трохи велику ціну вони отримують набагато більше задоволення.
Вейкбордінг є комбінацією водних лиж, сноуборду, ськейта і серфінгу. Катер буксирує рейдера, що стоїть на короткій, широкій дошці. Рухаючись на швидкості 30- 40 км/ч з додатковим баластом на борту, катер залишає за собою хвилю, яку рейдер використовує як трамплін. У стрибку можна виконати безліч різноманітних трюків. Особливо динамічно вейкбордінг почав розвиватися на початку 1990 х рр. Він зробив революцію у водному спорті так само, як свого часу сноуборд в гірських лижах. Із захоплення невеликої групи ентузіастів він перетворився на популярний спорт зі своєю філософією і культурою. Безліч трюків прийшла у вейкбордінг із споріднених "досочних" видів спорту - сноубордінга, скейтбординга, що дає вейкбордісту можливість прогресувати круглий рік. Все що потрібне - просто поміняти дошку!
Вартість повного комплекту "вейкбордінгського" спорядження - від 400 дол. Для вейкбордінга потрібний спеціальний катер, але такі катери коштують дорого, тому в Росії з'являються рідко. Отже, в наший країні цей вид відпочинку майже не розвинений унаслідок високої вартості турпродукта.
Водні лижі - один з найвідоміших видів активного відпочинку. Це гідна заміна гірським і біговим зимовим лижам. Водні лижі вперше з'явилися в 1922 р., коли американець Ральф Самуельсон, житель штату Міннесота, експериментуючи із звичайними зимовими лижами, вирішив випробувати їх на воді. Дві широкі соснові дошки він оснастив кріпленням для ніг. Після чого винахідник успішно випробував лижі на водах озера в Лейк Ситі. Цей вид спорту постійно прогресував і сьогодні він став настільки видовищем і популярним, що в 1998 р. Олімпійський комітет Греції рекомендував ввести водні лижі в програму Олімпіади 2004 р. в Афінах. Правда, остаточне рішення МОКНУВ з цього питання так і не прийняв.
 А для занять водними лижами буде потрібно чотири речі: власне водні лижі, рятувальний жилет, рукавички і гідрокостюм. Вартість лиж варіюється від 120 до 1000 дол., плюс решта спорядження (гідрокостюм, рукавички, рятувальний жилет) - приблизно 150 дол. Водні лижі в даний час активно практикуються на Чорноморському побережжі.
Віндсерфінг - різновид парусного спорту; гонки на спеціальній овальній дошці з вуглепластика з шорсткою поверхнею для стійкості, з плавниками стабілізаторами на нижній площині і невеликим вітрилом, яке кріпиться до дошки. Зародився в США (1968 р.).
Серфінг - те ж саме, тільки без вітрила. Власне, віндсерфінг і відбувся від серфінгу. При хорошому вітрі можна розвивати швидкість більш 10- 12 м/с. Ну а рекорд на сьогоднішній день - більше 70 км/ч.
Вартість комплекту спорядження достатньо висока. Віндсерф в комплекті - 1000 дол., запасний парусний комплект (щогла, гик, вітрило) - 500, гідрокостюм - 200, разом - 1700 дол.
Каякинг - популярний за кордоном, набирає все велику популярність і в Росії. Це спорт одинаків, хоча і не позбавлений командного духу, дає можливість кинути виклик стихії і залишитися з нею один на один.
У сучасному каякинге розвивається три основні напрями - грібний слалом, родео і сплав.
Слаломний каякинг - це уміння маневрувати на каяку, відчуваючи човен і воду.
Родео, на відміну від слалому, - це не тільки віртуозна техніка, але і елемент гри. Фристайл на каяку - це виконання різних трюків на човні за рахунок особливостей рельєфу річки.
На каяку можна відправитися у водний похід по річці будь-якої складності або проводити ігрові сплавина невеликому відрізку гірської річки, вибираючи окремі перешкоди у вигляді бочок, валів і водопадів і проходячи їх ні без чого. Природно, щоб відчувати себе упевнено під час сплавів, необхідно володіти базовою технікою слалому і родео.
До складу екіпіровки каякера входять: човен, шлемо, рятувальний жилет, спідниця (перешкоджає попаденію води в човен), прогумовані тапочки і весло.
Рафтінг - це увлекательний спуск по гірській річці на каное або спеціальних плотах. Рафтінг - один з найбільш відвідуваних турів, абсолютно безпечний навіть для самих юних туристів. Останніми роками він викликає такий величезний інтерес з боку любителів екстремального відпочинку, що більшість придатних для цього туризму гірських річок були освоєні професіоналами, які тепер пропонують рафтінг тури практично в будь-яку точку миру.фт Ра тури в основному бувають наступних видів: поїздки на день (від 60 до 150 дол.) або півдня (у районі 25- 75 дол.) і багатоденні подорожі. Під час багатоденних турів туристи потрапляють у віддалені куточки гір з незайманою природою, розбивають табір у міру проходження річки і досліджують дикі околиці навколо стоянок. Мінімальна вартість таких рафт турів - від 1000- 1500 дол.
Наземні види екстремального туризму
Маунтінбайкинг стає все більш популярним, не дивлячись на свою дорожнечу. Щоб серйозно займатися маунтінбайкингом, доведеться витратити немало грошей. Так, велосипед для новачка коштує від 300 до 500 дол., є гірські велосипеди із заднім амортизатором ціною до 10 тис. дол. Кінцеві, потрібно витратити гроші на амуніцію і різні запчастини, а це більше 800 дол. Така сума - для новачка, професійний байкер витрачає значно більше грошей.
Спелеологія. Якщо судити по тому, що спелеологи - це люди, які у вільний час відправляються в печери з величезними рюкзаками, то це туризм. Але в той же час спелеологія - це наука. Дослівно: "наука про печери", розділ геології, а саме картоведенія і гідрогеології. А головне, печери - це останні білі плями на карті світу, остання можливість пройти там, де не тільки не ступала нога людини, але і куди не падав погляд його очей або фотокамер. Дослідженням цього загадкового підземного світу і займаються спелеологи.Что б займатися спелеологією, треба мати серйозну підготовку, причому не тільки фізичну, але і технічну, а також психологічну.
Спелестология - це увлекательная суміш туризму і науки, що вивчає порожнини штучного походження. У широкому сенсі слова спелестология - це наука про штучні підземні споруди. Спелестология тісно пов'язана із спелеологією, тільки спелестологов не цікавлять печери. Їм цікаве проникнення в яких або підземні міські структури, недоступні або нецікаві для останніх.
Х гонки - це коли екстремальні туристи настільки добре і універсально підготовлені, що можуть лізти на скелі, скакати на коні, сплавлятися на каяку або плоту по порогах, мчати по горах на велосипеді і спускатися по вірьовках під водопадом. Ці люди об'єднуються в команди і беруть участь в змаганнях, мета яких - щонайшвидше пройти дистанцію в 3- 4 сотні кілометрів, використовуючи свої навики. Це називається мультіспорт, або екстремальні (частіше навіть пригодницькі) гонки. На Заході щорічного проводиться більше 200 екстремальних гонок. Наприклад, найбільші гонки у Великобританії, організовані Асоціацією екстремальних гонок Сполученого Королівства Великобританії і Північної Ірландії.
Гірські види екстремального туризму
Альпінізм - вважається самим екстремальним відпочинком. Сьогодні альпінізм є цілу індустрію, яка рівномірно розвивається і популяризувався. Як правило, для сходження прийнято вибирати літо, коли погода дозволяє з мінімальними втратами дістатися до наміченої вершини. Проте любителі гострих відчуттів не зупиняються і взимку, а складні погодні умови і схід лавини тільки додають гостроту подорожі. У гори йдуть, щоб випробувати себе, ризикнути, подолати все і дістатися до вершини. Смак перемоги солодкий, навіть якщо альпініст підкорив не Ельбрус, а всього лише стінку на місцевому ськалодроме.
Альпіністське оснащення коштує дорого, повний комплект якісного спорядження обійдеться екстремальному туристові в 1500- 2000 дол. Втім, якщо хочеться просто раз в житті піднятися на Ельбрус, можна узяти спорядження і в оренду. Коштувати такий 10 денний тур буде близько 200 дол.Гла вной проблемою альпінізму в Росії, крім своєї дорожнечі, є мала кількість досвідчених інструкторів.
Гірські лижі і сноуборд. Гірські лижі - один з найстаріших видів активного відпочинку. З перебігом років кількість охочих кататися на гірських лижах не зменшилося, а, швидше, збільшилася. До того ж зараз гірськолижний сервіс набагато якісний і різноманітніше, ніж років 10 тому, не говорячи вже про 1980 х, 1970 х рр. Майже на будь-якому гірськолижному курорті є спуски як для професіоналів, так і для новачків. Спорядження - комплект: лижі, кріплення, палиці, черевики, костюм, шлемо, маска, рукавички обійдеться в середньому в 700- 800 дол., оренда - приблизно 30- 40 дол. в день.
Сноубордінг - спуск по снігу з гірських схилів на спеціально обладнаній дошці. Це агресивніший, активніший і екстремальний вигляд, ніж гірські лижі. Сноубордінг як окремий вид спорту з'явився в Америці в 60 х р. ХХ в. Лютим поклонником новомодного захоплення стали здебільшого серфери, що не бажали сидіти без діла в очікуванні літніх днів. У наший країні сноубордінг масове визнання отримав в середині 1990 х рр.Э кстремальниє захоплення, пов'язані з гірськими лижами і сноубордом, можна розділити на декілька груп: frisking, або Freddie, - спуск по крутих непідготовлених схилах з складним рельєфом; heliskiing - те ж саме, але з використанням вертольота як засіб доставки на гору; ski touring (randonee ski) - ськи тур, гірський туризм з використанням лиж і спеціальних кріплень для підйому в гору; ski mountaineering (лижний альпінізм) - сходження на гору з метою спуститися на лижах або сноуборді (використання страховки або якого або додаткового спорядження, окрім лиж, на спуску порушує "чистоту" такого сходження); останніми роками з'явилася new school - щось ніби сноубордічеського фристайлу.
                        Повітряні види екстремального туризму
Парашутний спорт - справа неабияке, і всі ніжеперечисленниє дисципліни мають на увазі серйозну підготовку. Але спершу треба розібратися, що є кожна з них.
Класичний парашутизм включає дві вправи. Перше - стрибки на точність приземлення. Завдання полягає в поразці мішені розміром 3 див. Друга вправа - комплекс фігур у вільному падінні. Змагання ведуться на якийсь час. Достатньо консервативний вид спорту: сам комплекс фігур не зазнає змін вже багато років. Вимагає вигостреної майстерності і постійності в результатах.
Групова акробатика. Дана дисципліна переслідує мету побудови максимальної кількості різних фігур командою з декількох парашутистів. Класична кількість парашутистів в команді - 4 або 8. Бувають також команди з 16 спортсменів. Команда з чотирьох чоловік може побудувати за час вільного падіння близько 30 фігур.
Купольна акробата полягає в побудові формацій з куполів розкритих парашутистів. Цим кардинально відрізняється від інших видів парашутного спорту, де робота над результатом йде до розкриття парашута (окрім стрибків на точність приземлення).При виконанні фігур купольной акробатики парашути входять в безпосередній контакт з парашутами інших спортсменів, при цьому часто відбуваються завали куполів. Тому парашутистам, що займаються купольной акробатикою, потрібне особливе устаткування. Після того як всі фігури побудовані, наступає етап, коли парашутисти винні відокремляться один від одного і робити захід на посадку. Це найбільш складна і небезпечна частина вправи. Якщо куполи зачепилися один за одного, навіть приведення в дію замків відчеплення куполу може не допомогти, і купол не відійде. Розкриття ж запасного парашута в такій ситуації достатньо небезпечно. Це робить купольную акробатику одним з найризикованіших видів парашутизму.
Фристайл - порівняно молодий вид парашутизму, виник він приблизно 10 років тому. Полягає в показі спортсменом різних фігур у вільному падінні. Тут оцінюється краса і складність елементів, виконаних парашутистом, а також майстерність повітряного оператора, який проводить зйомки спортсмена в повітрі.
Ськайсерфінг - це стрибки з лижею на виконання різних фігур у вільному падінні. З'явившись в Росії недавно, ськай серфінг відразу ж почав користуватися величезною популярністю.
Аеродинаміка лижника сильно відрізняється від простого вільного падіння, тому стрибки з лижею вважаються практично іншим видом спорту. Оскільки всі елементи виконуються в стані вільного падіння, для оцінки стрибка необхідний повітряний оператор, щоб на основі відеозапису члени жюрі змогли виставити оцінки. Таким чином, команда складається з двох членів - спортсмена лижника і спортивного оператора. У залік йдуть тільки перші 50 секунд відеозапису стрибка. Оцінюється майстерність і артистизм виконання фігур, а також якість роботи оператора.
BASE jumping. Бейс джамперу для заняття улюбленою справою - стрибками з парашутом - не потрібний літак або інша техніка, що літає. Він обходиться звичайним ліфтом, а часто і власними руками і ногами плюс альпіністське спорядження.
Спортсмен бейсер забирається на дах якого або будівлі, бажано хмарочоса вище, яку нібудь телевежу, гору або скелю і стрибає вниз.Да же ентузіасти цього виду спорту говорять, що це один з найнебезпечніших видів, навіть на тлі екстремальних.
У Росії стрибки з висотних будівель і споруд вважаються дрібним хуліганством і караються в повній відповідності з Кримінальним кодексом.
Польоти на повітряних кулях звичайній людині доступні на різних фестивалях, які проходять і в наший країні. Дальність польоту на повітряній кулі залежить від сили вітру (у ураган, звичайно, ніхто не полетить), при середній силі вітру - це 20- 30 км. Місце приземлення повністю залежить від метеоумов.
Дельтапланеризм входить до числа бистроразвівающихся всесвітньо відомих видів спорту. Сьогодні налічується близько 90 тис. дельтапланерістов по всьому світу, плюс кожен рік в небо піднімається близько тисячі новоспечених дельпланерістов. Сучасні апарати неймовірно стійкі, міцні, і польоти на них можуть бути обмежені лише погодними умовами і досвідченістю самого пілота.
                       Екзотичні види екстремального туризму
Космічний туризм - найдорожчий і, мабуть, самий екзотичний вид екстремального туризму - подорож на орбіту Землі. Поки космічних туристів можна перерахувати по пальцях однієї руки. Першопроходцями були американський мільйонер Денніс Тіто і громадянин ЮАР Марк Шаттлворт. Кожному з них тижневе перебування на Міжнародній космічній станції обійшлося не менше чим в 20 млн. дол.
Суть кайтсерфінга полягає в тому, що людина, що стоїть на дошці, розгониться за допомогою повітряного змія, мотузок від якого знаходиться у нього в руках. Займатися кайтсерфінгом можна як в горах, так і на рівнинній місцевості, обов'язковою умовою є вітер. Можна навіть кататися по будь-яких полях, скільки завгодно плоских або горбистих. Але особливим шиком вважається прокотитися на дошці по водоймищах, покритих крижаною кіркою і запорошеним снігом. До того ж русла річок або озер, як правило, є найлегковажнішими місцями. Дивовижна позасезонна універсальність дозволяє використовувати повітряних зміїв і взимку, і літом. А деякі професіонали здійснюють стрибки до 100 м в довжину і 30 - у висоту. Кайт дозволяє розвивати швидкість, що перевершує швидкість вітру більш ніж в два рази.
Джайлоо туризм - один з видів екзотичного екстремального відпочинку - життя в первісному племені зі всією красою кочового побуту. Цей увлекательний вид туризму успішно розвивається на високогірних пасовищах Киргизстана. Пропонується сон прямо на підлозі юрти вівчаря, поряд з димом вогнища, свіжа баранина і кумис, а також верхові прогулянки в горах і на пасовищах. Прекрасна можливість відпочити від великого міста.
Туризм на Північному і Південному полюсах. Відносно недавно почали здійснюватися круїзи до Арктики і Антарктики. І все більше охочих хочуть побувати в екстремальних кліматичних умовах і подивитися на екзотичних тваринах, наприклад пінгвінів.
Зустрічаються і такі екзотичні тури, як поїздка до Чорнобиля або подорожі по джунглях.Ж елающих поїхати до Чорнобиля із зрозумілих причин не багато. Адже і після двох десятків років екологічна обстановка в цьому районі далека від оптимальної. Звичайно, відправляють туди любителів гострих відчуттів в спеціальних костюмах у супроводі фахівців з дозиметрами.При походах в джунглі у туристів з'являється можливість буквально вписатися в природу і при цьому виявитися відрізаними від цивілізованого світу. Навіть якщо така тургруппа має сучасні засоби супутникового зв'язку, для приходу допомоги може знадобитися декілька годин або днів, тому будь-яка надзвичайна подія може привести до серйозних наслідків.Р езюміруя вищесказане, очевидно, що екстремальний туризм дуже цікавий, захоплюючий вид відпочинку і з кожним роком стає все більш популярним серед різних верств населення, не дивлячись на свою вартість. Примітно, що росіяни - одні з найбільших любителів екстремального туризму, хоча в Росії дохід у населення в середньому невисокий. Російські екстремальні туристи беруть участь в багатьох міжнародних змаганнях, і часто представники Росії - одні з сильних. Порівнянню По з Росією екстремальний туризм в інших частинах світу - в Східній Азії, в Європі, в Північній Америці - розвинений в достатньо високому ступені. Жителі Європи і особливо Північної Америки навіть відносять екстремальний туризм до найбільш популярних видів спорту. До того ж доходи у населення цих частин світу значно вищі, ніж в Росії, тому там екстремальним туризмом можуть займатися майже всі охочі.
Найбільш перспективними місцями для екстремального туризму в Росії є Камчатка, Сахалін і Алтай, адже тут сама природа створена для екстриму. У даних районах можна побудувати безліч висококласних гірськолижних курортів. Також там багато місць для альпінізму, спелеології, маунтінбайкинга, каякинга, рафтінга. Якщо в цих районах вирішити проблему фінансування розвитку туристської інфраструктури, сюди приїжджатимуть не тільки росіяни, але і жителі довколишніх країн (Казахстан, Китай, Монголія, Корея, Японія).
Очевидно, що екстремальний туризм поступально розвиватиметься. Завдання держави полягає в тому, щоб зробити його максимально безпечним для учасників і не допускати безконтрольного використання і знищення природних туристських ресурсів. Екстремальний туризм відноситься до найбільш небезпечних видів туризму, його мета і полягає в тому, щоб відчути небезпеку. Всі види небезпек в екстремальному туризмі можна класифікувати за природою явища і ролі туристів у виникненні небезпечної ситуації. Фа ктори риски в екстремальному туризмі класифікуються по їх природі:
- травмоопасность - результат переміщення механізмів і предметів (каменепади, схід лавини і т. д.), несприятливих ергономічних характеристик спорядження, небезпечних атмосферних явищ;- дія навколишнього середовища - небезпека прояву несприятливих погодних умов;- пожароопасность;- біологічна дія - ризик укусів тварин, отруйних комах, переносників інфекцій, попадання в людський організм отруйних мікроорганізмів;- психофізіологічні навантаження - ризик виникнення фізичних і нервово психічних перевантажень у туристів при проходженні важких, небезпечних ділянок маршруту;- небезпека ультрафіолетового і радіаційного випромінювання;- хімічна дія - токсичне, дратівливе, сенсибілізірующєє;- специфічні чинники риски - можливість виникнення на маршруті природних і техногенних катастроф, поганий технічний стан об'єктів, низький рівень підготовки обслуговуючого персоналу, інструкторів, недостатнє інформаційне забезпечення на маршруті.
Контроль за виконанням вимог безпеки екстремального туризму винен проводиться перед початком туристського сезону і в ході поточних перевірок уповноваженими державними органами відповідно до їх компетенції.
ІІ. ІІІ. Міні – готелі  сімейного типу. 
Міні – готелі  сімейного типу мають обов’язкове і чітко сформоване завдання, яке включає в себе гармонійний дизайн та мають відповідати всім нормам та стандартам України. Зазвичай номери для дітей також мають бути, в яких дизайн не повинен пригнічувати чи якимось чином «давити» на дитячу психіку. Обов’язковим є місця для сімейного відпочинку. Сам по собі міні – готель не повинен займати великої площі та повністю компактним і водночас просторим. 

Цікавим є те, що в Україні практично немає повноцінних міні – готелів  для сімейного відпочинку. Що надзвичайно погано впливає на туристичний потік щорічно. Інвестиції в такі готелі цілком себе оправдають тим паче, якщо самі міні – готелі спроектувати на основі відновлювальних джерел енергії. Але в нашому законодавстві ще немає пункту про використання ВДЕ. Хоча в Данії та Європі, Південній та Північній Америці це вже давно передбачено законодавством, для підтримання екології планети та безпосередньо свого розвитку та продуктивності. 
Розділ ІІІ. Інноваційні методи використання відновлювальних джерел енергії.
 Енергія є основою життя людського суспільства, і його прогресивний

розвиток пов'язаний з безпосереднім зростанням енергоспоживання. в останні десятиліття провідну роль відіграють нафта і газ. Кілька десятиліть на їх частку припадали 3/5 обсягу енергоспоживання. Вважається, що в

подальшому використання нафти і газу знизиться. Водночас, збережеться

актуальність споживання вугілля і дещо збільшиться роль ядерної енергетики

і нетрадиційних (альтернативних) джерел енергії.

Незважаючи на таку поширеність традиційних джерел, вони мають

істотні недоліки:

- викопні копалини є вичерпними, отже термін їх використання

обмежений, 

- використання традиційних ресурсів для отримання корисної енергії

призводить до серйозних екологічних наслідків - забруднення оточуючого

середовища парниковими газами, пилом, радіоактивними відходами.

На даний час 80% всієї енергії людство отримує спалюючи вугілля,

нафту та нафтопродукти, природний газ, торф тощо. 

Якщо виходити з розвіданих запасів деяких видів палива й однакових

темпів їх споживання в майбутньому, то можна стверджувати, що їх

вистачить ще років на 80. Тому вже давно ведуться пошуки нових методів

виробництва енергії, наприклад, використання відновлювальних джерел

енергії (ВДЕ).

 Дослідних і конструкторських розробок, недостатній рівень інформування потенційних розробників технологій НВДЕ та споживачів.

За умов ринкової економіки розглядаються різні варіанти

енергозабезпечення: спорудження повітряних і кабельних ліній

електропередач, використання первинних енергоносіїв чи застосування

відновлювальних джерел. Променева енергія Сонця має яскраво

виражений сезонний і добовий характер, причому змінюється вона від

нуля до свого максимального значення. Енергія вітру і морських хвиль

має випадковий характер, і тому будь-яке програмування її

застосування надзвичайно складне.

Завдання суттєво полегшується, якщо ВДЕ використовувати

комбіновано. Цьому сприяє і те, що в багатьох випадках, коли світить

Сонце, відсутній вітер; навпаки, вітри частіше дмуть в негоду і в

осінньо-зимовий період року. Спільне використання вітроенергетичних,

сонячних та інших установок помітно поліпшує їх загальні

характеристики. Це проявляється в розширені діапазонів роботи

системи енергопостачання та застосуванні енергії Сонця та вітру з більш

низьким потенціалом.

Розробка комбінованих сонячних установок, для забезпечення

тепловою та електричною енергією автономного споживача, є одним з

перспективних напрямків ресурсо- і енергозабезпечення для більшості

регіонів України. Їх використання дозволяє значною підвищити

загальну ефективність всієї системи сонячного теплопостачання.

Використання вбудованих в покрівлю будинків теплових і комбінованих

геліопрофілів дозволяє значно зекономити матеріали, площу і

собівартість робіт з монтажу і установки систем сонячного

теплопостачання та електропостачання. Використання плоских

концентраторів в стежачих системах, фотоелектричних, теплових і

комбінованих сонячних установок заощадижує кошти на виробіток

теплової електроенергії для автономного споживача.

Комплексний підхід до використання поновлюваних джерел і

акумуляторів енергії забезпечує найбільш повне використання ресурсу

енергетичних установок в альтернативній енергетиці. Акумуляторна батарея

включена в буфер з джерелом і знаходиться в режимі постійного підзаряду,

при цьому від нього можна короткочасно живити відносно велике

навантаження.

Оптимальний вибір складу і структури обладнання комплексу є

техніко-економічною задачею і проводиться з урахуванням індивідуальних

особливостей кожного конкретного об’єкта енергопостачання. Враховується

потреба в тепловій та електричній енергії, графік споживання енергії,

можливість його зсуву в часі, географічне положення об’єкта

енергопостачання (інтенсивність надходження сонячної та вітрової енергії

протягом року), наявність та об’єм вторинних енергоресурсів.
               ІІІ. І. Розвиток відновлювальних джерел енергії. 
Як одна з найбільш енергоспоживаючих країн світу з сильною залежністю від імпорту енергоносіїв, Україна гостро потребує розвитку своїх місцевих енерго-ресурсів та модернізації своєї застарілої енергосистеми. Україна має значні ресурси біомаси, які є величезним вітчизняним енергоресурсом, потенціал якого використовується ще далеко не повністю. Інвестиції в технології та рішення біомасової енергетики дозволять Україні зменшити імпорт енергоносіїв шляхом розвитку місцевої біомасової енергетики для забезпечення надійного енергопостачання, використання місцевих відновлюваних джерел енергії та створення нових робочих місць у сільській місцевості.
Розвиток біомасового сектору визначено як один з пріоритетних напрямків національної енергетичної стратегії України, що має забезпечити:
· послаблення залежності від енергоресурсів іноземного походження;
· створення нових робочих місць у сільській місцевості;
· створення нових ринків для вітчизняних виробників обладнання для збору та утилізації біомаси; та
· зменшення шкідливого впливу на довкілля шляхом заміщення викопних палив місцевою біомасою.
Для впровадження біомасових технологій Уряд України одержав від Європейського Союзу підтримку у створенні відповідної енергосервісної компанії (ЕСКОБ), що буде займатися вирішенням саме цих проблем. Перевага віддається створенню акціонерного товариства закритого типу з міноритарною участю Уряду України.
Структура бізнесу, що таким чином започатковується, своєю моделлю буде мати превалюючу структуру бізнесу енергетичних сервісних компанії (ЕСКО) Центральної та Східної Європи. Компанії типу ЕСКО ще достатньо нові для України – першою комерційно життєздатною стала створена в 1996 році „УкрЕСКО”, що успішно продувжує свою господарську діяльність в країні. Компанії типу ЕСКО широко розповсюджені у Західній Європі та Північні Америці, де за останні 30 років з використанням цієї концепції було реконструйовано багато енергетичних об’єктів.
ЕСКО з використанням своїх власних або залучених коштів надає своїм замовникам послуги з енергопостачання або енергозбереження, здійснюючи капіталовкладення в енергетичне обладнання замовника і, таким чином, зменшуючи його витрати на енергоносії та (або) їх споживання. Витрати ЕСКО відшкодовуються з реально одержаного економічного ефекту. Такий підхід означає, що замовник, як правило, без жодної попередньої оплати, одержує від ЕСКО гарантію того, що сума його фактичних платежів не буде перевищувати початкової суми рахунків за енергопостачання. Після відшкодування ЕСКО капіталовкладень (з прибутком), замовник одержує в своє розпорядження всю повноту вигід нової системи енергопостачання. 
Для зацікавлення приватних інвесторів за Програмою ЄС TACIS для здійснення капіталовкладень надано грант на суму 600 000 Євро, що буде підлягати поверненню до ЕСКОБ з метою реінвестування у подальші проекти.
Цей проект дозволить одержати дуже важливі для України результати, а саме:
· Реалізація значної кількості малих та середніх за розміром біомасових енергетичних проектів з використанням досвіду провідних фахівців угалузі біомаси та ЕСКО;
· Використання місцевих енергоресурсів і, таким чином, зменшення потреби України в імпортованих енергоносіях; та
· Створення нових робочих місць у сільській місцевості.
Однією з важливих особливостей нової ЕСКО є надання за Програмою ЄС TACIS коштів для залучення досвідчених європейських та місцевих фахівців до вирішення питань функціонування ЕСКОБ на початковому етапі. Це дозволить Україні на самому початку проекту одержати ефективну біомасову енергетичну сервісну компанію світового класу та забезпечити протягом початкового періоду передачу українським працівникам всіх необхідних знань та навичок.
Подальші розділи цього документу присвячені визначенню ринкового петенціалу біомасових енергетичних послуг в Україні, засад поточної роботи та здійснення проектів, а також фінансовим питанням господарської діяльності.
Термін „біомаса” включає відходи деревопереробки, лісового та сільського господарства, сільськогосподарські та лісові насадження енергетичного призначення. Він також включає рідкі відходи, мул каналізаційних стоків, гній тваринного походження, а також органічні компоненти твердих побутових та промислових відходів, які можна переробити на зручні тверді, рідкі та газоподібні паливні матеріали.
З біомаси можна виробляти електричну енергію, рідкі та газоподібні палива для транспортних засобів та для побутового використання, а також різноманітні корисні хімікати, включаючи ті, що звичайно виробляються з нафти.
На ринку існують нижчезазначені комерційні технології виробництва енергії з біомаси, використання яких є можливим в Україні:
Пряме спалювання: Це є найпростіший спосіб виробництва енергії з біомаси. Згоряння безпосередньо нагріває продукт або об’єм (наприклад, плити, печі, технологічні процеси прямого сушіння, тощо) або може використовуватися в котлах та теплообмінниках для виробництва пари або гарячої води та, в подальшому, для опалення приміщень, в технологічних процесах або для генерування електричної та теплової енергії.
Газифікація: Цей процес може бути пов’язаним з реакцією відповідного біомасового ресурсу з утворенням синтезгазу. Цей газ спалюється безпосередньо в котлах або після очистки використовується в газопоршневих когенераційних установках.
Виробництво біогазу та звалищного газу (анаеробне зброджування): Анаеробне зброджування – це процес перетворення таких органічних відходів, як, наприклад, гній тваринного походження, на біогаз. Анаеробнм зброджуванням твердих побутових відходів, похованих на сміттєзвалищах, виробляється газ, відомий як звалищний газ.
 Виробництво біопалив: Це – перетворення біомаси на рідкі палива (біопалива). Установки для виробництва біопалива можуть розроблятися, виготовлятися та використовуватися в Україні, проте роль ЕСКОБ у таких капіталоємких проектах не є значною.
Біомасовий потенціал в Україні та його ринкові перспективи
Біомаса – це, напевно, найбільш важливе (за винятком крупних гідроелектростанцій) відновлюване джерело енергії в Україні. Біоенергетика може задовольняти суттєву частку енергетичних потреб окремих населених пунктів. Технічний потенціал біомаси для виробництва енергії оцінюється у 12,3 млн. т нафтового еквіваленту на рік (142 ТВт∙год/рік) – головним чином, це відходи сільського виробництва. Відходи деревини та біогаз – це також важливі форми біомаси. За більш консервативними (та більш реалістичними) оцінками, технічний потенціал становить приблизно 7,4 млн. т н.е. (86 ТВт∙год./рік). У будь-якому випадку, біомаса може забезпечити 8-12% загального первинного енергоспоживання в Україні.
Біоенергетичні технології знаходяться на початковому етапі впровадження. Поточні обсяги виробництва енергії з біомаси оцінюються в 0,9 млн. т н.е./рік (1,3 млн. т вугільного еквіваленту на рік), що відповідає 0,65% загального первинного енергоспоживання.
„Енергетична стратегія України на період до 2030 року” передбачає суттєвий розвиток відновлюваних джерел енергії – головним чином за рахунок значного збільшення використання біомаси – від 0,9 до 6,5 млн. т н.е./рік (від 1,3 до 9,2 млн. т в.е./рік).
Як „Енергетична стратегія”, так і учасники ринку визнають біоенергетику дуже перспективною сферою розвитку найближчого майбутнього. Підвищення цін на традиційні види палива (головним чином – на природний газ) ще більше покращать привабливість інвестицій у біоенергетику та будуть сприяти розвитку цього ринку.
Відповідно оцінкам „Енергетичної стратегії”, мета в 9,2 млн. т в.е./рік енергії з біомаси потребує інвестицій біля 12 млрд. грн. (приблизно 1,85 млрд. Євро).
ІІІ. ІІ. Досвід та потенціал відновлювальних джерел енергії в різних регіонах світу. 
Якщо яка-небудь частина світу повинна бути стурбована наслідками зміни клімату, то в Південній Америці, такої проблеми не існує. Оскільки населення Південної Америки зросте на 72% до 2035 року, вплив зміни клімату стає усе більш значним кожен день. Уряди допомагають розвитку відновлювальних джерел енергії і геотермальна енергія в цьому напрямку має великі перспективи.
 
Південна Америка в значній мірі покладається на гідроенергетику, але його потенціал слабшає. Хоча багато регіонів мають невикористаний потенціал, більшість знаходиться у віддалених регіонах з обмеженим доступом до мережі. Геотермальна енергіія відкриває широкі можливості по всій Південній Америці, але територія для розвідувального буріння була обмежена. Згідно з доповіддю ESMAP, діапазон оцінки геотермальних потужностей достатньо широкий. Хоча очікування можуть бути невизначеними, багато регіонів сподіваються, що дослідження покаже щось більше.
 
«Екстраполюючи досвід роботи в США, де спостерігається велика кількість розвідувального буріння, потенціал звичайних геотермальних ресурсів в Латинській Америці може сягати цілих 300 млрд. кВт-год на рік», – йдеться в доповіді. Найбільш життєздатними, як вважається, розташовані уздовж Тихоокеанського регіону, яка коливається від Мексики до Чилі. Ключові місця в карибських островах також несуть певний потенціал, на думку дослідників. Політика країн Південної Америки спрямована на породження політичних стимулів для створення поновлюваних енергетичних планів вперед. До цієї групи входять Аргентина, Чилі і Перу. Геотермальний потенціал цих територій сягає 16000 МВт, і чилійське уряд готовий скористатися цим, для створення поновлювальних джерела енергії. Для управління розвитку відновлюваних джерел, чилійська Національна енергетична комісія співпрацює з Міністерством енергетики США (DOE), щоб створити поновлювані енергетичного центру в Чилі.
 
«Чилійський центр буде служити в якості центру інформації та аналітичних інструментів і провідним джерелом експертних знань в області технологій відновлювальних джерел енергії та політики в Чилі. Це також допоможе дослідженням, розвитку та пропаганди нетрадиційних поновлюваних джерел енергії, а також буде служити джерелом інформації для інвесторів і політиків.
 
Нетрадиційні закони Чилі про поновлювані джерела енергії забезпечує всі комунальні послуги загальною потужністю 200 МВт і більше, щоб показати, що принаймні 10% енергії надходить з поновлюваних джерел. Після 2014 року, цей орган буде збільшуватися на 0,5% щорічно до 2024 року, коли він, нарешті, досягає 10%, говориться в доповіді ГПЗ. Чилі також застосовує свої права використання геотермальної енергії, створені в 2000 році, які регулюють розвідки та видачі дозволів на геотермальні проекти.
 
Перу, має близько 3000 МВт геотермального потенціалу, який до цих пір ще не був використаний. В даний час країна залучає велику частину своєї енергії з природного газу, гідроенергетики та викопних видів палива. Визнаючи свою потребу в розвитку енергетики, перуанський уряд встановив ряд норм і податкових стимулів для сприяння розвитку поновлюваних джерел енергії. Він також провів аукціони по контрактах, в тому числі останні 500 МВт тендеру. Її мета полягає у створенні 5% своєї електроенергії з поновлюваних джерел до 2014 року.
 
Інші країни Південної Америки також визнали потребу в чистій енергії та впровадили сприятливої ​​політики. За даними Міжнародного енергетичного агентства (МЕА), в Болівії такий орган розпочав свою діяльність у 1999 році з грантом стимулів для сільських проектів з поновлюваних джерел, а в 2000 році пройшла електрифікація сіл. Більша частина інвестицій прийшла з приватного фінансування, Inter-American Development Bank був одним з ключових гравців у Південній Америці.  
       ІІІ. ІІІ. Стан та перспективи розвитку технологій відновлювальних джерел енергії. Вичерпання запасів органічного палива, забруднення повітряного і водного басейнів, кислотні дощі і парниковий ефект – усе це стало в останні роки стимулом щодо розвитку відновлюваних джерел енергії та підвищення їхньої ролі у виробництві електроенергії й тепла.
Загальний теоретичний потенціал ВДЕ на кілька порядків перевищує сучасний рівень світового споживання первинних паливно-енергетичних ресурсів. Тільки річний енергетичний потенціал сонячної радіації на поверхні Землі є у 3000 разів вищим загальної кількості первинної енергії, що споживається в світі. Значний енергетичний потенціал мають також біомаса, вітер, геотермальна і приливна енергія. Однак при сьогоднішньому рівні технологічного розвитку та існуючій на світових нергетичних ринках кон’юнктурі лише досить незначна їхня частка ефективно використовується. За даними МЕА, внесок відновлюваних джерел у світове енергозабезпечення становить біля 11%.
За визначенням МЕА, до відновлюваних джерел енергії належать: гідро- і геотермальна енергія, енергія сонця, вітру, приливна енергія, а також енергія горючих відходів (твердої біомаси, газу з рідкої і твердої біомаси, деревинного вугілля, відновлюваних муніципальних твердих відходів).
Внесок окремих видів відновлюваних джерел у їх загальний світовий обсяг складає: горючих відходів 80%, гідроенергії 16,3%, геотермальної енергії 3,1%, сонячної і приливної енергії 0,22% і енергії вітру 0,38%. Таким чином, серед відновлюваних джерел перше місце (в основному, для приготування їжі й обігріву) займають горючі відходи. Лідируючі позиції з їхнього використання займають країни Південної Азії і Африки, що розвиваються. Розвинені країни лідирують у використанні так званих «нових» відновлюваних джерел – енергії сонця, вітру і приливів.
Різні види ВДЕ перебувають на різних стадіях освоєння. Інтенсивно розвивається використання енергії біомаси. Остання може конвертуватися в технічно зручні види палива або використовуватися для одержання енергії шляхом термохімічної (спалювання, піроліз, газифікація) і (або) біологічної конверсії. При цьому використовуються деревинні й інші рослинні та органічні відходи, у тому числі міське сміття, відходи тваринництва й птахівництва. При біологічній конверсії кінцевими продуктами є біогаз і високоякісні екологічно чисті добрива. Цей напрямок має значення не тільки з погляду виробництва енергії. Мабуть, ще більшу цінність він становить з позицій екології, тому що вирішує проблему утилізації шкідливих відходів.
Особливою сферою впровадження ВДЕ є застосування біопалива на транспорті. Основними видами такого пального є біоетанол та біодизель. Біоетанол – це спирт, який виробляється з цукрової тростини, буряка, зерна, целюлози тощо. Технологія виробництва – така ж, як у “горільчаному” виробництві спирту, головні відмінності – спрощена процедура дистиляції, масштаби виробництва (значно більші), підвищена енергоефективність.
У своїй більшості етанол виробляється з кукурудзи та цукрового буряка. Використання кукурудзи є характерним для США та частини Європи (де вона дає добрі врожаї), цукрової тростини – для Південної та Центральної Європи. Цукрова тростина – це найкраща сировина, оскільки вона дозволяє застосовувати найпростіший й найефективніший спосіб виробництва етанолу.
Добавка 10% етанолу в паливо не потребує доробки двигуна. Але ж задля більш ефективного використання етанолу в Бразилії та США виробляють етанольно-гібридні авто FFV (flexible fuel vehicles), які можуть працювати на будь-якій суміші етанолу й бензину.
Витрати на виробництво етанолу в різних регіонах залежать від типу сировини й технології переробки, а також витрат на оренду землі, оплату праці тощо. Етанол, що виробляється у Бразилії із цукрової тростини, коштує біля 0,30 дол./л бензинового еквівалента. Ціна етанолу, що виробляється в США з кукурудзи, становить близько 0,60 дол./л, а вироблений із пшениці європейський етанол коштує близько 0,70-0,75 дол./л.
Біодизель – це хімічно модифікована олія, найчастіше – це метилові ефіри жирних кислот з рапсу та сої. В Америці в цьому виробництві найбільш використовується соя, в Європі – рапс. Біодизель отримують шляхом змішування 100 частин олії, 10 частин метилового спирту й 1 частини луги. Біодизель можна використовувати без будь-якої модифікації двигуна, втім, рекомендується змішувати із соляркою в пропорції 20:80, отримуючи паливо Б20 (20% біодизелю).
Поки що частка етанолу та біодизелю складає трохи більше 1% від загального обсягу транспортного пального, що споживається в світі. Найбільших успіхів досягла Бразилія – вона залишається світовим лідером у виробництві етанолу. У 2010 році в цій країні обсяги виробництва етанолу досягли 15 млрд л, що перевищило половину світового виробництва. Усі заправочні станції країни продають етанол Е95 та Е25. У 2010 році в Бразилії працювало близько 340 цукрово- та лікеро-горілчаних заводів, які виробляли етанол. Другу позицію за обсягами виробництва й споживання етанолу займають США - 14 млрд л у 2010 році. Виробництвом цього продукту займаються 80 заводів. Дж.Буш оприлюднив плани щодо доведення до 2020 року частки етанолу до 20%. До країн, де активно розвивається виробництво етанолу належать країни ЕС, Австралія, Китай, Індія та ін. Що стосується біодизелю, то його найбільшими виробниками є США, Німеччина, Франція, Італія.
Біоенергетика .На сьогодні найбільш швидкими темпами здатна розвиватись біоенергетика. Очікується, що енергетичне використання всіх видів біомаси здатне забезпечити щорічно заміщення 9,2 млн. т у.п. викопних палив на рівні 2030 року, в тому числі за рахунок енергетичного використання залишків сільгоспкультур, зокрема, соломи – 2,9 млн. т у.п., дров та відходів деревини – 1,6 млн. т у.п., торфу – 0,6 млн. т у.п., твердих побутових відходів – 1,1 млн. т у.п., одержання та використання біогазу – 1,3 млн. т у.п., виробництва паливного етанолу та біодизельного пального – 1,8 млн. т у.п. Загальний обсяг інвестицій у розвиток біоенергетики, для забезпечення таких темпів нарощування, складе до 2030 року близько 12 млрд. грн.
Біомаса це найстаріша форма відновлюваної енергії, що використовувалась людством, переважно у формі спалювання деревини для забезпечення виробництва теплової енергії. Безпосереднє спалювання достатньо поширене до теперішнього часу. При безпосередньому спалюванні отримують теплоту безпосередньо для опалення або різноманітних технологічних процесів або використовують отриману теплоту для виробництва електроенергії. Парові котли, які використовують біомасу, мають типову потужність в діапазоні 20- 50 Мвт. Хоча існують технологічні можливості досягнення паровими установками на біомасі ефективності понад 40% , ефективність типових промислових установок зараз знаходиться в межах 20%. Таке використання біомаси має негативні і позитивні сторони. З одного боку при спалюванні виділяються токсичні гази, з іншого боку сільськогосподарські та інші відходи утилізуються і виробляється енергія.
Технологія сумісного спалювання (Co-firing) передбачає, що біомаса заміщує частину звичайного палива в існуючій енергетичній установці. Часто це деревина яку додають (в кількості 5 – 15%) до вугілля при парогенерації. Така технологія широко використовується в США. Електрогенеруючі кампанії проводять дослідження щодо поширення цієї технології і пов’язаними з цим проблемами. Сумісне спалювання виявляється більш економічно ефективним ніж будівництво нової установки на біомасі тому що більшість існуючих установок можуть працювати в такому режимі без значних модифікацій. У порівнянні з вугіллям, яке замінюється, біомаса при спалюванні утворює менше SO2, NOx та інших забруднень. Після регулювання парогенератора втрат потужності при сумісному спалюванні не відбувається. Це дозволяє перетворювати енергію біомаси в електричну з високою ефективністю (в межах 33 – 37%) сучасних вугільних станцій.
Піроліз – процес розкладу при підвищенні температури (300 -700 °C) і відсутності кисню. Продуктом піролізу може бути тверда речовина (деревинне вугілля), рідина (піролізна олія), або суміш паливних газів. Піроліз використовувався на протязі сторіч для отримання деревинного вугілля. Останнім часом піролізна олія привертає більшу увагу тому що має більший вміст енергії ніж тверда біомаса і зручна при використанні. Подібно сирій нафті піролізна олія може легко транспортуватись і перероблятись в різноманітну продукцію. В процесі швидкого піролізу можливе отримання піролізної олії до 80% від початкової ваги біомаси, в той час як повільний піроліз забезпечує більшу кількість деревинного вугілля (35 – 40%). Головна перевага швидкого піролізу (щодо вмісту енергії, транспортування, розподілу) в тому, що виробництво пального відокремлено від енергогенерації.
Газифікація – це форма піролізу при більшій кількості повітря і вищій температурі для отримання газу. Паливний газ має більш різнобічне використання ніж біомаса. Він може використовуватись як для опалення і парогенерації,так і в двигунах внутрішнього згорання, або турбінах при виробництві електроенергії. Він може навіть використовуватись, як пальне транспортних засобів. Газифікація – найбільш новий процес перетворення енергії біомаси що має переваги перед безпосереднім спалюванням. В техніко-економічних термінах газ може бути використаний більш ефективно в комбінованих системах що об’єднують газові і парові турбіни при виробництві електроенергії. Процес перетворення теплоти в енергію відбувається при вищій температурі ніж в паровому циклі, що робить процес перетворення термодинамічно більш ефективним. Газ очищується і фільтрується для усунення небажаних хімічних компонентів, що знімає екологічні проблеми.
Анаеробне зброджування - це біологічний процес в ході якого органічні рештки перетворюються не біогаз – зазвичай суміш метану (40 – 75%) і двоокису вуглецю. Процес базується на руйнуванні макромолекул біомаси бактеріями природного походження. Цей процес відбувається при відсутності повітря в замкнених контейнерах. Результат – біогаз і супутні продукти, що складаються з неперетравленого залишку (густий бруд) і різні розчинні субстанції. Анаеробне зброджування широко використовується для утилізації різноманітних відходів. Біогаз може використовуватись для тепо- і електрогенерації, в дизельних двигунах і двигунах, що можуть використовувати різні типи палива потужністю до 10 МВт.
Інший відомий приклад використання анаеробного зброджування - утилізація відходів тваринництва – гній змішаний з водою підігрівають і зброджують у герметичному контейнері. Об’єм контейнера може коливатись від 1 м3 до більш ніж 2000 м3.
Нетрадиційні позабалансові енергетичні ресурси. Головними напрямками збільшення використання позабалансових джерел енергії є видобуток та утилізація шахтного метану. Використання метану для виробництва теплової та електричної енергії забезпечить заміщення 5,8 млн. т у.п. первинної енергії на рівні 2030 року, близько 1 млн. т у.п. – на рівні 2011 року, водночас поліпшиться екологічний стан і стан безпеки у вуглевидобуванні. Разом з тим, цей напрям потребує детальнішого економічного обґрунтування, оскільки вугілля видобувається з великої глибини і системи дегазації вугільних пластів на основі прийнятих у світі технологічних схем потребуватимуть значних інвестицій, що знизить конкурентноздатність використання шахтного метану. Разом з тим, можливі інші варіанти його використання, зокрема при очистці вентиляційних викидів.
Поряд з цим, передбачається подальше збільшення використання природного газу малих родовищ, газоконденсатних родовищ і попутного нафтового газу для виробництва електроенергії і теплоти. Обсяги видобутку цих ресурсів оцінюються у 830 тис. у.п. у 2030 р.
Передбачається виробництво електроенергії за рахунок надлишкового тиску доменного та природного газів, за рахунок чого можна виробити до 1,3 млрд. кВт*год у 2030 році. Економічно доцільним є також збільшення використання вторинних горючих газів промислового походження.
Найбільш швидко серед негорючих ВДЕ в світі розвивається вітроенергетика. За різними оцінками, щорічні темпи її зростання складають від 25% до 50%. Значні темпи розвитку вітроенергетики пояснюється тим, що їй властиві найменші питомі капітало-вкладення в порівнянні з іншими видами ВДЕ. Сумарна світова встановлена потужність великих ВЕУ й ВЕС, за різними оцінками, становить від 10 до 20 ГВт. Зростає не тільки сумарна потужність вітряних установок, але і їхня одинична потужність, що перевищила 1 МВт. Сьогодні вітроенергетика використовується більш ніж у 30 країнах. Світовими лідерами із застосування енергії вітру є США, Німеччина, Нідерланди, Данія, Індія. У багатьох країнах виникла нова галузь - вітроенергетичне машинобудування. Очевидно, і в найближчій перспективі вітроенергетика збереже свої передові позиції.
За даними Європейської вітроенергетичної асоціації, у 2010 року потужності ВЕС у країнах Європи в середньому становлять 10% від загального енерговиробництва. Це дає змогу заощадити 13 млрд євро, які не підуть на придбання органічного палива. Але головне, у навколишнє середовище не буде викинуто 523 млн т вуглецю, що забезпечить на третину виконання вимог Кіотського протоколу.
Наступне місце за обсягами застосування займає геотермальна енергетика. Сумарна світова потужність ГеоТЕС становить не менш 6 ГВт. Вони цілком конкурентоспроможні в порівнянні із традиційними паливними електростанціями. Однак ГеоТЕС географічно прив'язані до обмеженого числа районів, і це обмежує область їхнього поширення. Поряд з ГеоТЕС широке використання одержали системи геотермального теплопостачання. Темпи росту світової геотермальної енергетики становлять від 5 до 9%.
Останнім часом значними темпами (від 17 до 33% на рік) поширюється використання сонячної енергії. Вона використовується, в основному, для виробництва низькопотенціального тепла для комунально-побутового гарячого водопостачання й теплопостачання. Переважним видом устаткування тут є так звані плоскі сонячні колектори. Їхнє загальносвітове виробництво становить не менш 2 млн м2 у рік, а виробництво низькопотенціального тепла за рахунок сонячної енергії досягло 5·106 Гкал.
Усе активніше впроваджується устаткування для перетворення сонячної енергії в електроенергію. Тут використовуються два методи - термодинамічний і фото-електричний, останній лідирує зі значним відривом. Так, сумарна світова потужність автономних фотоелектричних установок досягла 500 МВт. Тут варто згадати проект «Тисяча дахів», реалізований у Німеччині, де 2250 будинків були обладнані фотоелектричними установками. При цьому роль резервного джерела відіграє електромережа, з якої може надходить енергія в разі потреби. У випадку ж її надлишку вона передається в мережу. При реалізації цього проекту до 70% вартості установок сплачувалося з федерального й земельного бюджетів. У США прийнята ще більш масштабна програма «Мільйон сонячних дахів», яка розрахована до 2010 р. Витрати федерального бюджету на її реалізацію склали 6,3 млрд дол. Сьогодні велика кількість автономних фотоелектричних установок постачається (за рахунок міжнародної фінансової підтримки) в країни, що розвиваються.
Однак поки що головною перешкодою на шляху широкого впровадження фотоелектричних батарей є їхня ціна, яка визначається високою ціною кремнієвих пластин. Кремній – основний матеріал для виробництва фотоелектричних пристроїв. Особливість ринку полікристалічного кремнію полягає в тому, що виробництво кількох тисяч тонн на рік цього матеріалу за повним ехнологічним циклом в змозі забезпечити лише декілька країн світу. Повні технологічні “кремнієві” цикли існують сьогодні у США, Японії, Німеччині та Італії. Вважається, що тільки шість корпорацій контролюють увесь світовий ринок полікристалічного кремнію – Wacker Sitronics (Німеччина), MEMC (Італія), Shin-Etsu Semiconductors (США), Mitsubishi Materials-Silicon, Toshiba Ceramics та Komatsu Electronic Metals (Японія).
Сьогодні в світі виробляється близько 30 тис. т полікриста-лічного кремнію. З них близько 22тис.т йдуть на потреби мікроелектроніки і силової техніки (потужні тиристори та діоди) і тільки біля 8 тис. т – у фотоелектроніку. У зв’язку з бурхливим розвитком фотоелектроніки вартість кремнію на світовому ринку зросла вдвічі. Але навіть за ціною 60-70 дол. за кг сьогодні відчувається його дефіцит.
Технології виробництва “сонячного” кремнію та фотоелектричних батарей постійно вдосконалюються, а разом з цим зростають і обсяги виробництва фотоелектричних модулів. Аналітики прогнозують зростання їхньої встановленої потужності з 896 МВт у 2004 р. до 3062 МВт у 2011 р. Наприкінці 2005 р. середня вартість за 1 Вт складала в Європі 5,76 євро і 5,23 дол. в США.
Значний розвиток одержав напрямок, пов'язаний з використанням низькопотенціального тепла навколишнього середовища (води, ґрунту, повітря) за допомогою теплонасосних установок (ТНУ). Економічна доцільність використання ТНУ підтверджується світовим досвідом. У ТНУ при витраті одиниці електричної енергії виробляються 3-4 еквівалентні одиниці теплової енергії, отже, їхнє застосування в кілька разів вигідніше, ніж пряме електричне нагрівання. Вони успішно конкурують і з паливними установками. В розвинених країнах сьогодні ТНУ є найбільш поширеною системою опалення та кондиціювання. Поштовхом до їх розвитку були світові енергетичні кризи 1973 та 1978 рр. На початку свого впровадження ТНУ встановлювались в будинках вищої цінової групи та підвищеної комфортності, але за рахунок застосування сучасних технологій та масового виробництва зараз ТНУ доступні середньому класу. Вони встановлюються в нових будівлях або замінюють застаріле обладнання зі збереженням або незначною модифікацією попередньої опалювальної системи. Найбільше розповсюдження ТНУ набули в США (їхня встановлена потужність становить 4800 МВт), Швейцарії (500 МВт), Канаді (380 МВт), Швеції (377 МВт), Німеччині (344 МВт), Австрії (228 МВт) та ін.
У США щорічно виробляється біля 1 млн. теплових насосів, в Японії - біля 3 млн. У Швеції 50% всього опалення забезпечують теплові насоси, у тому числі 12% всього опалення Стокгольма забезпечують ТНУ загальною потужністю 320 МВт, що використовують тепло Балтійського моря. В 2001 році у Швейцарії в кожному третьому новозбудованому будинку встановлювався ТНУ. У будинку Президента США Джорджа Буша в Техасі у 2001 р. встановлено геотермальний тепловий насос, що дозволило зменшити витрати на опалення та кондиціювання на 75%.
В останні роки спостерігається відродження інтересу до створення й використання малих ГЕС. Вони одержують у багатьох країнах все більше поширення на новій, більш високій технічній основі, пов'язаній, зокрема, з повною автоматизацією їхньої роботи при дистанційному керуванні.
Набагато меншим є практичне застосування приливної енергії. У світі існує тільки одна велика приливна електростанція (ПЕС) потужністю 240 МВт (Ранс, Франція). Ще менше використовується енергія морських хвиль. Цей спосіб використання ВЕД перебуває в стадії початкового експериментування.
Загальною рисою розвитку ВДЕ є постійне зниження собівартості енергії, що виробляється, завдяки удосконаленню технологій. Так, собівартість 1 кВтг електроенергії, що виробляється ВЕУ, з 1980-х років до теперішнього часу знизилася з 0,38 дол. до 0,03-0,035 дол. У той же час, для електроенергії, що виробляється за рахунок природного газу, відповідний показник зріс з 0,015 дол. до 0,055 дол.
Інвестиції в альтернативну енергетику з кожним роком зростають і сьогодні вони становлять чверть усіх світових інвестицій в енергетичну галузь. У 2004 р. приблизно 9,5 млрд дол. було інвестовано у вітрову енергетику (31,6% від загального обсягу інвестицій в альтернативну енергетику), 7 млрд дол. – у сонячні сітьові енергогенератори (23,3%), 4,5 млрд дол. – в малу гідроенергетику (15%), 4 млрд дол. – у сонячні установки для нагрівання води і обігріву житла (13,3%), 5 млрд дол. – у геотермальні установки і виробництво біопалива.
Однак, незважаючи на наявність значних переваг, внесок ВДЕ в заміщення органічного палива поки досить обмежений. Їхня частка в загальносвітовому енергоспоживанні становить зараз близько 11% (без врахування гідроенергетики), з яких 95% доводиться на біомасу, яка у своїй більшості спалюється.
Прогнози МЕА свідчать про те, що ВДЕ будуть у перспективі найбільш динамічно розвинутою кладовою світового паливно-енергетичного господарства. Використання ВДЕ до 2030 року збільшиться майже в 5 разів, виробництво на них електроенергії зросте більш ніж на порядок. Однак їхня частка в загальному енергобалансі залишиться невеликою.
Причину такого становища експерти бачать в низькій конкурентоспроможності ВДЕ на ринку енергогенеруючих технологій. Поки ж питомі капітальні витрати й собівартість виробництва електроенергії на станціях на органічному паливі істотно нижчі, ніж на станціях на базі ВДЕ. До того ж нижня цінова границя питомої вартості ВДЕ характерна в основному для дослідних, а не промислових зразків установок ВДЕ, а також для практично ідеальних природних умов, які є далеко не скрізь.
Водночас технології на ВДЕ (за виключенням тих, що використовують біомасу) є безпаливними. При цьому експлуатаційні витрати для технологій на ВДЕ за різними оцінками нижче експлуатаційних витрат для технологій на органічному паливі. Це означає, що собівартість виробництва електроенергії на ВДЕ визначається в основному інвестиційною складовою.
За даними МЕА, при подвоєнні потужностей ВДЕ їхня питома вартість знижується на 5% (для сонячної фотоелектрики – на 18%). Слід зазначити, що вартісні характеристики окремих ВДЕ за останні роки значно покращилися, однак стартова площадка була настільки низькою, що досягнуті результати не дозволяють забезпечити їхню бажану конкурентоспроможність. І поки що інвестори не поспішають вкладати кошти в технології, більш дорогі в порівнянні із традиційними.
Існує також ряд інших бар'єрів, які не є ні економічними, ні технічними, проте можуть відкласти або обмежити розробку й розгортання на ринку нових енергетичних технологій. Такі бар'єри можуть приймати різні форми, включаючи правила планування й ліцензування, недолік інформації й освіти, регулювання охорони здоров'я й безпеки та недолік координації в різних секторах. Реалізація на практиці існуючого потенціалу перспективних технологій вимагає уваги й подолання цих бар'єрів. Для цього необхідно зробити технологічний прорив у зниженні вартості праці й матеріалів при створенні обладнання для ВДЕ й всебічна підтримка їхнього широкого ринкового впровадження (перш за все, підтримка держави).
За висновками експертів МЕА, нові нетрадиційні енергетичні технології, що існують вже сьогодні або перебувають на стадії технологічного доопрацювання, здатні направити світ до стійкого енергетичного забезпечення. Втім, для подолання перешкод на шляху їх розвитку потрібні чітко сплановані програми наукових досліджень і розробок. Це принципово важливо для розвитку багатьох нових енергетичних технологій та зниження їх собівартості. Існує нагальна потреба у стабілізації фінансування енергетичних наукових досліджень і розробок та практичної їх підтримки, у тому числі і на урядовому рівні. Урядам необхідно створити стабільне й прогнозоване правове, нормативне й політичне середовище, що створюватиме стимули для розвитку низьковуглецевих технологій.
ІІІ. ІV. Сонячна, вітрова, геотермальна енергія, гідроенергія, енергія біомаси. 
Зростання масштабів використання електричної енергії, загострення проблем охорони навколишнього середовища значно активізували пошуки екологічно чистіших способів вироблення електричної енергії. Інтенсивно розробляються способи використання непаливної відновлюваної енергії — сонячної, вітряної, геотермальної, енергії хвиль, припливів і відпливів, енергії біогазу тощо. Джерела цих видів енергії — невичерпні, але потрібно розумно оцінити, чи зможуть вони задовольнити усі потреби людства.

Новітні дослідження направлені переважно на вироблення електричної енергії за рахунок енергії вітру. Споруджуються ВЕС переважно постійного струму. Вітряне колесо приводить у рух динамо-машину — генератор електричного струму, який одночасно заряджає паралельно з'єднані акумулятори.

Сьогодні вітроелектричні агрегати надійно забезпечують струмом нафтовиків; вони успішно працюють у важкодоступних районах, на далеких островах, в Арктиці, на тисячах сільськогосподарських ферм, де немає поблизу великих населених пунктів і електростанцій загального користування. Широкому застосуванню вітроелектричних. Агрегатів у звичайних умовах поки що перешкоджає їх висока собівартість. При використанні вітру виникає серйозна проблема: надлишок енергії у вітряну погоду і нестача її в період безвітря. Використання енергії вітру ускладнюється тим, що вітер має малу густину енергії, а також змінюється його сила і напрям. Вітроустановки здебільшого використовують у тих місцях, де добрий вітровий режим. Для створення вітроустановок великої

потужності необхідно, щоб вітродвигун мав великі розміри, крім того, повітряний гвинт треба підняти на достатню висоту, оскільки на більшій висоті вітер більш сталий і має більшу швидкість. Лише одна електростанція, що працює на органічному паливі, може замінити (за кількістю виробленої енергії) тисячі вітрових турбін.

Віками люди роздумували над причиною морських припливів і відпливів. Сьогодні ми достовірно знаємо, що могутнє природне явище — ритмічний рух морських вод викликають сили тяжіння Місяця і Сонця. Енергія припливів величезна, її сумарна потужність на Землі становить близько 1 млрд. кВт, що більше за сумарну потужність усіх річок світу. Принцип дії припливних електростанцій дуже простий. Під час припливу вода, обертаючи ротор гідротурбіни, заповнює водоймище, а після відпливу вона з водоймища виходить в океан, знову обертаючи ротор турбіни. Головне — знайти зручне місце для встановлення греблі, в якому висота припливу була б значною. Будівництво й експлуатація електростанцій на морі - складне завдання.

Морська вода спричиняє корозію більшості металів, деталі установок обростають водоростями. Тепловий потік сонячного випромінювання, який сягає Землі, дуже великий. Він більш як у 5000 разів перевищує сумарне використання всіх видів паливно-енергетичних ресурсів у світі. Серед переваг сонячної енергії — її вічність і виняткова екологічна чистота. Сонячна енергія надходить на всю поверхню Землі, лише полярні райони планети страждають від її нестачі. Тобто, практично на всій земній кулі лише хмари та ніч заважають користуватися нею постійно. Така загальнодо ступність робить цей вид енергії неможливим для монополізації, на відміну від нафти і газу. Звичайно, вартість 1 кВт • год. сонячної енергії значно вища, ніж отримана традиційним методом. Лише п'ята частина сонячного світла перетворюється в електричний струм, але ця частка дедалі зростає завдяки зусиллям учених та інженерів світу.
Оскільки енергія сонячного випромінювання розподілена по великій площі (іншими словами, має низьку густину), будь-яка установка для прямого використання сонячної енергії повинна мати збираючий пристрій з достатньою поверхнею. Найпростіший пристрій такого роду — плоский колектор; в принципі це чорна плита, добре ізольована знизу.

Вона прикрита склом або пластмасою, яка пропускає світло, але не пропускає інфрачервоне теплове випромінювання. У просторі між плитою і склом найчастіше розміщують чорні трубки, в яких тече вода, масло, повітря, сірчистий ангідрид і т.п. Сонячне проміння, проникаючи крізь скло або плас-
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тмасу в колектор, поглинається чорними трубками і плитою та нагріває робочу речовину в трубках. Теплове випромінювання не може вийти з колектора, тому температура в ньому значно вища (на 200—300 °С), ніж температура навколишнього повітря. У цьому виявляється так званий парниковий ефект. Більш складним колектором, Вартість якого значно вища, є вгнуте дзеркало, яке зосереджує падаюче проміння в малому об'ємі біля певної геометричної точки — фокуса. Завдяки спеціальним механізмам

колектори такого типу постійно повернені до Сонця. Це дає змогу збирати Значну кількість сонячного проміння. Температура в робочому просторі дзеркальних колеїсгорів досягає 3000 °С і вище. Існують електростанції дещо іншого типу, їх відмінність полягає в тому, що сфокусоване на вершину вежі

сонячне тепло приводить у рух натрієвий теплоносій, який нагріває воду до утворення пари. На думку фахівців, найпривабливішою ідеєю щодо перетворення сонячної енергії є використання фотоелектричного ефекту в напівпровідниках. Однак поверхня сонячних батарей для забезпечення

достатньої потужності має бути досить значною (для добового вироблення 500 МВт • год. Необхідна поверхня площею 500 000 м2), що досить дорого. Сонячна енергетика належить до найбільш матеріалоємних видів виробництва енергії. Великомасштабне використання сонячної енергії спричиняє гігантське збільшення потреб у матеріалах, а отже, в трудових ресурсах для видобутку сировини, її збагачення, отримання матеріалів, виготовлення геліостатів, колекторів, іншої апаратури, їх перевезення. Ефективність сонячних електростанцій у районах, віддалених від екватора, досить мала через нестійкі атмосферні умови, відносно слабку Інтенсивність сонячної радіації, а також її коливання, зумовлені чергуванням дня і ночі.

Геотермальна енергетика використовує високі температури глибоких надр земної кори для вироблення теплової енергії. У деяких місцях Землі, особливо на краю тектонічних плит, теплота виходить на поверхню у вигляді гарячих джерел — гейзерів і вулканів. В інших областях підводні джерела протікають крізь гарячі підземні пласти, і цю теплоту можна забрати через системи теплообміну. Ісландія є прикладом країн, де широко використовується геотермальна енергія. Зараз розроблено технології, які дають змогу добувати горючі гази з біологічної сировини в результаті хімічної реакції розпаду високомолекулярних сполук на низькомолекулярні за рахунок діяльності особливих бактерій (які беруть участь у реакції без доступу кисню з повітря). Схема реакції:
біомаса + бактерії -> горючі гази + інші гази + добрива.

Біомаса — це відходи сільськогосподарського виробництва (тваринництва, переробної промисловості). Основною сировиною для виробництва біогазу є гній, який доставляють на біогазввустанції. Головним продуктом біогазової станції є суміш горючих газів (90 % у суміші складає метан). Цю суміш постачають на установки для вироблення теплоти, на електростанції.

Відновлювані джерела (крім енергії води, що падає) мають спільний недолік: їхня енергія дуже слабо сконцентрована, що створює чималі труднощі для практичного використання. Вартість відновлюваних джерел (не враховуючи ГЕС) набагато вища, ніж традиційних. Як сонячна, так і вітрова та інші види енергії, можуть успішного використовуватись для вироблення електроенергії в діапазоні потужностей від кількох до десятків кіловат. Але ці види енергії цілком неперспективні для створення потужних промислових енергоджерел.
ІІІ. V. Дегазація вугільних родовищ, перетворення скидного   енергопотенціалу технологічних процесів.
 1) Чим відрізняється біогаз від природного газу?
Біогаз – суміш метану та вуглекислого газу при середній концентрації 40-70 та 60-30 % відповідно, з невеликою кількістю домішків (азот, сполуки кремнію та сірки), які утворюються в процесі анаеробного бродіння біомаси. Теплотворна спроможність біогазу приблизно в півтора-два рази нижче за теплотворну спроможність природного газу і складає 5-6 тис. ккал/м3.
Природний газ на 86-99 % складається з метану, кількість СО2 - менше 1 %, азоту – 1-14 %. Теплотворна спроможність природного газу дорівнює 7-8 тис. ккал/м3.
                 2) Скільки біогазу утворюється з 1 тони ТПВ?
Кількість біогазу залежить від морфологічного складу ТПВ. Загальноприйнята норма утворення біогазу з 1 тони ТПВ - від 140 до 280 м3 біогазу з відсотковим вмістом метану 50 %.
                 3) Чи відрізняється процес газоутворення на полігоні ТПВ від схожого в біореакторах для с/г відходів?
По суті, сам полігон, вкритий глиною та шаром ґрунту, є біореактором велетенських розмірів. Процеси бродіння біомаси усередині полігону ТПВ та біореактору аналогічні, за винятком того, що в біореакторі зазвичай розкладається один або декілька різновидів сировини, в той час коли в тілі полігону – десятки, або навіть сотні різних видів відходів, що мають різні вимоги до процесу анаеробного розкладання. Тому процеси газоутворення в тілі полігону є слабопрогнозованими.
                 4) Які відходи придатні для отримання біогазу?
Для отримання біогазу придатні будь-які органічні сполуки, що легко розкладаються: гній, пташиний послід, зернова та малясна післяспиртова барда, пивна дробина, буряковий жом, фекальні стоки, відходи рибного і забійного цеху, трава, побутові відходи, відходи молокозаводів, відходи виробництва біодизеля, відходи від виробництва соків, виноградна вичавка, водорості, відходи виробництва крохмалю і патоки, відходи переробки картоплі, виробництва чіпсів, кавова пульпа.
                 5) Які звалища ТПВ підходять для будівництва системи дегазації та видобутку біогазу?
Теоретично для організації видобутку біогазу підходять будь-які звалища ТПВ. Однак економічну доцільність для розробки мають звалища ТПВ з об’ємом накопичених відходів не менш аніж 700 тис. т, висотою не нижче 10 м та середньорічним накопичуванням відходів не менше 20-25 тис. т.
6) Чи можна будувати системи дегазації на діючому полігоні?
Так, можна. Проектування та будівництво системи збору біогазу проводять по одному з варіантів:
1. одночасно зі складуванням ТПВ;
2. після заповнення робочої карти, по завершенню формування газоносного пласту.
По першому варіанту в основі робочої карти монтують колодязі зі збірних залізобетонних кілець діаметром 0,7... 1 м. Нарощування колодязів ведуть по мірі заповнення ТПВ робочої карти. Можлива закладка горизонтальних траншей.
7) Чи можливо і доцільно проектувати систему дегазації для нових звалищ ТПВ та тих, що проектуються?
Не тільки можливо, а й необхідно! Проектування та поступове будівництво системи дегазації паралельно із заповненням нового полігону не лише істотно здешевлює вартість системи дегазації, а ще й в значній мірі підвищує ККД збору біогазу, що утворюється, за рахунок установки горизонтальних траншей.
8) У чому перевага горизонтальних траншей над вертикальними колодязями?
Вертикальні колодязі облаштовуються методом послідовного буріння вертикальних скважин з послідуючим встановленням труб та заповненням щебенем. Горизонтальні труби укладаються на шари відходів по мірі заповнення полігону, необхідности в бурильній техниці немає.
9) Наскільки точно можна визначити можливу кількість біогазу, що буде добуватись за допомогою теоретичних методів моделювання?
Оскільки в тілі полігону присутні десятки різновидів відходів, з різною швидкістю та умовами розкладання, теоретичний розрахунок на основі наближеного моделювання процесів газоутворення в тілі полігону може дати лише приблизні, допустимі межігазоутворення (мінімальна та максимальна кількість біогазу, що утворюється в різні проміжки часу). Реальне значення об’ємів біогазу, що буде видобуватись буде залежати від множини факторів, в тому числі і ефективності системи збору біогазу. У випадку коректного моделювання, воно буде розміщене в межах між теоретично розрахованими максимумом і мінімумом.
10) Чи можливо впливати на кількість біогазу, що добувається?
Так, для збільшення кількості біогазу, що добувається, в першу чергу необхідно провести комплекс заходів по збільшенню ефективності системи збору. Існують можливості прискорення процесу бродіння в надрах полігону, однак це часто економічно недоцільно.
11) Як можна використовувати біогаз?
Біогаз може використовуватись в якості палива для енергетичних установок (котрлоагрегати, промислові печі, стаціонарні двигуни-генератори), після попередньої підготовки – як транспортне паливо, для заправки у балони.
12) Скільки тепло- та електроенергії можливо отримати з 1 м3 біогазу?
При використанні біогазу в котельнях можливо виробити до 4,5-5 кВт∙чгод/м3 теплової енергії. При утилізації біогазу в когенераторних установках можна отримати до 2,2 кВт∙год/м3 електроенергії та 2,5-3 кВт∙год/м3 теплової энергії.
13) Які джерела енергії відносяться до альтернативних?
До альтернативних джерел енергії відносяться: енергія сонячна, вітрова, геотермальна, енергія хвиль, приливів и річок, енергія біомаси, біогазу з органічних відходів, біогазу каналізаційно-очисних споруд, вторинні енергетичні ресурси – доменні гази, гази що коксуються, метан дегазації вугільних родовищ, перетворення скидного енергопотенціалу технологічних процесів.
14) Що таке «зелений» тариф?
«Зелений» тариф – це спеціальний тариф, за яким закуповується електрична енергія, вироблена на об’єктах електроенергетики, які використовують альтернативні джерела енергії (окрім доменних газів, та тих, що коксуються, з використанням гідроенергії – та що вироблена лише малими гідроелектростанціями).
15) Як визначається величина «зеленого» тарифу?
Величина «зеленого тарифу» встановлюється на рівні роздрібного тарифу для споживачів другого класу, помноженого на підвищуючий коефіцієнт (для електроенергії, отриманої з біомаси, на сьогодні він дорівнює 2,3)
16) Кому можна реалізовувати електроенергію за «зеленим» тарифом?
Електрична енергія, вироблена з альтернативних джерел енергії, може бути реалізована з використанням «зеленого» тарифу за прямими договорами зі споживачами. При цьому споживачу енергії уповноважений орган видає документ, який підтверджує закупівлю енергії, що вироблена з альтернативних джерел. Потім визначається порядок використання вказаного документу. Крім того, таку електроенергію, яку не було продано по договірних цінах безпосередньо споживачам, або енергопостачальним компаніям, які здійснюють діяльність по забезпеченню електоенергією за регульованими тарифами, Оптовий ринок електричної енергії України зобов’язаний викупляти.
17) Що таке "зелені інвестиції"?
На сьогоднішній день під механізмом «зелених інвестицій» розуміється механізм фінансування, в якому дохід від продажу надлишкових одиниць встановленої кількості (ОВК) знову інвестується в проекти та/або програми скорочення викидів парникових газів в країнах з перехідною економікою.
Однак, поки що не існує ані офіційного визначення, ані єдиної думки або вимог, згідно Кіотського протоколу для реалізації механізму «зелених інвестицій».
18) Що таке Кіотський Протокол?
Кіотський протокол — міжнародний документ, який було прийнято в Кіото (Японія) у грудні 1997 року як додаток до Рамкової конвенції ООН про зміни клімату (РКЗК). Він зобов’язує розвинені країни, та крайни з перехідною економікою скоротити чи стабілізувати викиди парникових газів в 2008-2012 роках у порівнянні з 1990 роком. Період підписання протоколу відкрився 16 березня 1998 року і закінчився 15 березня 1999 року.
19) Що таке одиниці скорочення викидів?
Одиниця скорочення викидів (ОСВ) – умовно прийнята величина, яка відображає скорочення викидів парникових газів в результаті реалізації проекту спільного впровадження. Кожна ОСВ підтверджує скорочення викидів парникових газів, еквівалентних 1 метричній тоні діоксиду вуглецю (вуглекислого газу).
20) Що таке Одиниці встановленої кількості (ОВК)?
Встановлена кількість – це кількість парникових газів, які можуть викинути до атмосфери країни, у відповідності до Кіотського протоколу, протягом першого періоду зобов’язань (2008-2012). Для більшості країн з перехідною економікою, таких як Росія та Україна, прогнозоване зростання викидів до 2012 року буде значно нижчим за встановлену кількість. Позитивну різницю між встановленою кількістю та прогнозованими викидами парникових газів зазвичай називають «запас» (цей термін використовується приймаючими країнами) або «гаряче повітря». Цей запас може продаватись покупцям з інших країн.
21) Які механізми Кіотського Протоколу?
Протокол передбачає так звані гнучкі механізми:
- торгівлю квотами, при якій держава або окремі господарюючі суб’єкти на його території мають право придбати або продати квоти на викиди парникових газів на національному, регіональному або міжнародному ринках;
 - проекти спільного впровадження — проекти по скороченню викидів парникових газів, які виконуються на території однієї з країн Додатку І РКЗК, повністю або частково за рахунок інвестицій іншої країни Додатку І РКЗК;
- механізми чистого розвитку — проекти по скороченню викидів парникових газів, які виконуються на території однієї з країн РКИК (зазвичай тієї, що розвивається), яка не входить до Додатку І, повністю або частково за рахунок інвестицій країни Додатку І РКЗК.
Україна є Стороною Рамкової конвенції ООН про зміну клімату з 11 серпня 1997 року. 15 березня 1999 року Україна підписала Кіотський протокол до Конвенції, а 4 лютого 2004 року Верховна Рада України ратифікувалавала його і ці міжнародні угоди стали частиною національного законодавства України.
Кіотський протокол вступив в дію 16 лютого 2005 року.
22) Чим небезпечні для атмосфери парникові гази?
Парникові гази несуть в собі декілька загроз. Головна загроза, пов’язана зі збільшенням вмісту парникових газів в атмосфері, наступна – парникові гази, накопичуючись у верхніх шарах атмосфери, пропускають ультрафіолетові випромінювання від Сонця, але не пропускають інфракрасні випромінювання від нагрітої поверхні Землі назад до космосу. В результаті виникає ефект, схожий з ефектом теплиці у загальнопланетному масштабі. Через це підвищується температура повітря на Землі, спричиняючи зміни клімату на всіх континентах і танення полюсних льодовиків.
23) Що таке когенерація?
Когенерація — процес спільного вироблення електричної та теплової енергії. Когенерація широко застосовується в енергетиці, наприклад на ТЕЦ (теплоелектроцентралях), де робоче тепло, після використання у виробленні електроенергії, використовується для потреб теплопостачання, що значно підвищує ККД застосування палива.
Розділ ІV. Особливості організації предметно просторового середовища та формотворення дизайну міні готелів.
 Готельні комплекси є складними, часто унікальними спорудами. їх розміщення в планувальній структурі міста є відповідальним процесом.

Вибір ділянки для розміщення готельного господарства зумовлюється цілим рядом чинників, основними з яких є:

1. Містобудівні: необхідна площа території з урахуванням специфіки експлуатації готельного господарства і його місткості, оптимальні геометричні контури ділянки, раціональне розташування транспортних комунікацій і наявність хорошого зв'язку з центральною частиною міста, залізничним вокзалом, аеропортом тощо.

2. Архітектурно-ландшафтні: наявність природних компонентів на ділянці або на прилеглій території - озеленення, водних поверхонь, рельєфу тощо.

3. Екологічні: комфортність території, відповідність санітарно-гігієнічних параметрів середовища нормативним вимогам (чистота повітряного басейну, шум, аерація, інсоляція).

4. Інженерно - економічні: наявність інженерних комунікацій (водопровід, каналізація, енергоносії тощо) і можливість підключення до існуючих інженерних мереж з урахуванням їх потужності та потужності готельного господарства.

Сучасна архітектура готельного господарства покликана створити комфортабельні умови для перебування гостей і надати їм ряд додаткових послуг.

Основні принципи, що беруться до уваги при спорудженні готельного господарства, наступні:

1. Споруда (або комплекс будівель і споруд) повинні органічно вписуватися в навколишнє середовище, зберігаючи особливості навколишнього ландшафту.

2. Слід враховувати природно-кліматичні чинники: температуру і вологість повітря, кількість опадів, інсоляцію, швидкість і напрям вітру тощо.

3. Архітектурне, конструктивне і планувальне рішення готельного господарства неповинні бути надмірно дорогими. Планування повинно забезпечувати економічність його експлуатації. Основні зусилля проектантів повинні спрямовуватися на раціональне поєднання поточних і одноразових витрат.

4. При проектуванні готельного господарства відіграють рекламні міркування: забезпечення оформлення фасаду, що підкреслює престижність готельного господарства; встановлення рекордів певного напряму (будівництво найвищої споруди, найбільш екзотичної тощо); розташування вітрин торгових центрів готельного господарства тощо.

5. Планування готельного господарства повинне забезпечувати раціональну організацію обслуговування та відповідний комфорт гостям, відповідати функціональним вимогам.

6. Готельне господарство повинне відповідати естетичним, технічним, санітарно-гігієнічним, екологічним нормам і рекомендаціям. Необхідно передбачити можливість реконструкції готельного господарства,

7. Потрібно дотримуватись умови економічності процесу будівництва готельного господарства. Проектування готельного комплексу здійснюється на основі документів нормативного і рекомендаційного характеру. Зміст цих документів різниться в країнах і в готельних ланцюгах.

У проекті готельного господарства регламентуються показники об'єму споруди, площі забудови, вартості будівництва, матеріалів, конструкцій, інженерного устаткування, ресторанних підприємств, додаткових послуг гостям, вказується кількість місць і номерів, а також співвідношення номерів різної місткості.

Виявлення потреб у готельних місцях є досить складним завданням. Для його вирішення слід мати у своєму розпорядженні відповідні методи, знати чинники, що впливають на попит на розміщення, передбачити майбутні зміни попиту і пропозиції. Потреба у готельних місцях залежить від кількості та пропускної спроможності місць тяжіння туристів, існуючої забезпеченості регіону готельними комплексами та ступеня їх завантаженості, тенденцій зміни контингенту мешканців готельних комплексів. Важливим орієнтиром в розрахунку одноразової місткості готельного господарства є динаміка доходів населення, значимість регіону, особливості регіонального розвитку, ділової активності, транспортної системи тощо.

Споруди готельного господарства розрізняють за багатьма ознаками: типом конструкцій, місткістю, поверховістю, призначенням, режимом експлуатації тощо.

Залежно від типу конструкцій і матеріалів, споруди готельного господарства бувають каркасними, блоковими, монолітними, з дешевих будівельних матеріалів тощо.

За режимом експлуатації розрізняють готельні комплекси цілорічної, сезонної та змішаної дії.

Різні сучасні концепції архітектури споруд готельного господарства знаходять своє вираження в просторових і масових формах, що застосовуються найчастіше. Майже класичним є рішення у вигляді компактного масиву, який органічно буде вписуватися у відповідний ансамбль. Прикладів такого виду споруд зустрічається багато.

Особливість будівель, архітектура підприємств готельного господарства починаючи з 50 -х років XX ст. і по сьогоднішній день полягає у красоті геометричних конструкцій, які основані на принципі утилітаризму із сталі та залізобетону.

Готельне господарство, розташоване в живописних місцях, найчастіше має невелику поверховість. Це сприяє гостям бути в безпосередньому контакті з навколишньою природою. Крім того, низька споруда у меншій мірі змінює ландшафт, ніж багатоповерхові споруди, - триповерховий готель може бути прихований деревами.

Останнім часом при будівництві готельного господарства спостерігається тенденція до збільшення місткості. В результаті з'являється доцільність застосування більш потужного і сучасного технологічного та інженерного обладнання, підвищується відношення робочої площі до загальної, скорочується допоміжна площа, а також площа коридорів, холів, проходів по відношенню до загальної площі.


 ІV. І. Функціонально-планувальні вимоги до дизайну міні готелів. 
Мабуть, неможливо точно сказати, коли саме з'явилися перші готелі. Людина завжди потребував даху над головою, коли подорожував. Будівля готелю займає особливе місце серед різних споруд функціонального призначення, необхідних суспільству у будь-який час. Його форма протягом століть зазнавала постійних змін, проте характер і сутність залишалися одні й ті ж.
Розвиток форми будівлі готелю показує, як тісно цей вид архітектури пов'язаний з розвитком суспільного життя. У періоди її розквіту створюються будівлі зі складною і багатою формою, в періоди застою майже єдиною формою є примітивне укриття.
Темою цього дослідження є вивчення архітектурно-планувальних рішень різних готелів, аналіз численних вимог і умов для вибору найбільш раціонального АПР. Актуальність теми важко переоцінити, оскільки проект можна вважати фундаментом майбутнього успіху або провалу діяльності готелю. Від того, наскільки правильно підібрано архітектурне рішення готелю, безпосередньо залежить, як успішно функціонуватиме підприємство, а часто і безпеку. Отже, планування потрібно приділити багато уваги на початку, щоб потім не шкодувати про допущені помилки.
Вивченням цієї проблеми займалися багато вчених сфери гостинності, наприклад, Ю. Волков, І. Ляпіна, С. Байлик та інші.
Об'єктом даного дослідження є архітектурно-технічні та планувальні аспекти діяльності в сфері соціально-культурного сервісу і туризму, можливі підходи до вирішення проблеми правильного вибору АПР для готелю. Предмет дослідження - вивчення архітектури готелів та її аналіз.
Метою роботи є загальний аналіз архітектурно-планувальних рішень готелів, спроба вибрати найбільш раціональне рішення при будівництві нового готелю або реконструкції вже існуючого. В умовах економічної кризи ще більш актуальним стало правильний вибір шляху в самому його початку. Таким чином, планування готелю, що називається, з фундаменту, завжди вимагало до себе досить багато уваги, але не завжди - особливо в нашій країні - його отримувала, стало просто обов'язковим для вивчення, щоб уникнути великих фінансових втрат і краху свого бізнесу.
Для досягнення поставленої мети необхідно вирішити такі завдання:
1) ознайомитися з правилами проектування готелів, нормами і вимогами, що пред'являються до проектування та архітектури;
2) розібратися в структурі і функціональних зв'язках усередині готелю, розташуванням різних зон і служб готелю та вимогами до їх розміщення;
3) ознайомитися з територією навколо будівлі готелю і поняттям ландшафтного дизайну;
4) пройтися по історії готельного бізнесу та проаналізувати відбулися в ньому зміни;
5) вивчити сучасні архітектурні концепції, існуючі в готельній сфері;
6) ознайомитися з перспективами готельного бізнесу і пропонованими світовими готельними мережами послугами.
При написанні курсової роботи автор спирався на нормативно-правові документи РФ, такі як: Цивільний Кодекс РФ, СНиП 23-05-95 "Природне і штучне освітлення"; праці таких фахівців, як: Чудновський А., Медлік С., Інграм Х. та ін; інформацію з періодичних спеціалізованих видань, таких як: журнали "Готель", "Готельне справа" і "П'ять зірок".
Практична значимість даної роботи полягає в тому, що на її основі можна вибрати, якого типу буде готель, розташований у тій чи іншій місцевості, раціональний чи даний вибір, і якими умовами може бути продиктовано те чи інше нововведення в архітектурний вигляд будинку. Безумовне увагу при цьому слід приділяти безпеці готелі та її відповідності всім прийнятим в РФ нормативно-правовим документам.
У Росії збереглося багато готелів радянського періоду, з відповідним тому часу рівнем обслуговування і оснащення. Світова спільнота ставиться до цього з розумінням, але радить російським готельєрам не повторювати помилок при реконструкції. Інакше, витративши чималі кошти на перепланування, готельєр ризикує отримати те ж саме, трохи іншого виду, але з тим же змістом. Російський готельний бізнес не обійшла стороною міжнародна проблема - зростання вартості будівництва. Для тих, хто хоче грамотно підійти до будівництва або реконструкції готелю, існують загальновизнані орієнтири. Керуючий партнер компанії "a 2 Hotel Concept" Олівер Массабні відзначає, що базову оцінку інвестицій у готельний номер будується готелю можна зробити вже на підставі зірковості проектованого об'єкта: 1 зірка - 25-35 тис. євро; 2 зірки - 35-50 тис.; 3 зірки - 50-75 тис.; 4 зірки - 75-120 тис.; 5 зірок - від 120 тисяч євро. 
Дивлячись на ці цифри, важко не погодитися з тим, що краще все спроектувати заздалегідь, ніж потім шкодувати про свою поспішності та необачності.
Принципи проектування та функціональна структура будівлі готелю
Проектування будівлі готелю, основні норми і правила
Як показує аналіз практики проектування та будівництва готелів, житлову частину проектують з прямокутною, компактною, атріумній і ускладненою формою плану. Готелі з прямокутною і ускладненою формою плану поширені більше.
Прямокутна форма плану застосовується в будівлях готелів різної поверховості та протяжності. На основі прямокутних планів зазвичай створюють лаконічні об'єми будівель у формі паралелепіпеда. На думку деяких дослідників, немає більш ефективної форми будівлі, ніж прямокутник певного розміру. 
Компактна форма плану (близька до кола, еліпса, квадрата, трикутника) більше притаманна багатоповерховим готелям баштового типу. Вузол вертикальних комунікацій при такому плануванні часто розміщений в центральній частині будівлі. Загальні поверхові коридори не розтягнуті; відстані від вертикальних комунікацій до входів у всі номери відносно невеликі.
Готелі з компактною формою плану доцільні на невеликих ділянках, що звільняються при реконструкції міст; в районах, багатих зеленими насадженнями, при максимальному збереженні цих насаджень.
Ускладнена форма плану має багато варіантів: "трилисники", "хрестовини"; різні криволінійні форми. Зміна напрямки спільних горизонтальних комунікацій дозволяє уникнути враження монотонності коридору, що виникає в протяжних будинках з прямокутною формою плану. Однак при складних изгибающихся формах плану не всі номери знаходяться в однакових умовах.
Атріумний форма плану (з внутрішнім двором, забудованим по периметру) дозволяє розмістити на поверсі велика кількість номерів. Найчастіше у внутрішній замкнутий двір звертають загальні галереї або обслуговуючі приміщення. Іноді у внутрішній двір звернені номери.
У всіх планувальних рішеннях основним структурним елементом житлового поверху є номер. На основі аналізу практики проектування і будівництва готелів все різноманіття номерів можна звести до наступних основних типів: - однокімнатні номери на 1 особу; - однокімнатні номери на 2 чоловік; - однокімнатні номери на 3-4 осіб; - номери з підвищеним комфортом з 2-х кімнат і більше (люкси й апартаменти). Найбільшого поширення у світовій практиці отримали однокімнатні номери на одного і двох чоловік. Відповідно до ГОСТ 28681.4-95 в готелях "1 зірка" таких номерів має бути 64%, "2 зірки" - 80%, "3 і більше зірок" - 100%. Вважається доцільним, що "люкси" і апартаменти мають складати 5-8% номерів. 1
Сучасний готель покликана створити комфортабельні умови для ночівлі туриста і надати йому ряд додаткових послуг. Будівництво і реконструкція будівлі готелю потребує великих інвестицій. Так, вартість реконструкції готелю "Інтурист" (Москва) становить 120-150 млн. доларів. Основні принципи при спорудженні будинків готелів такі:
1. Будинок (чи комплекс будівель) повинні органічно вписуватися в навколишнє середовище, зберігаючи особливості ландшафту.
2. Слід враховувати природно-кліматичні фактори, температуру і вологість повітря, кількість опадів, інсоляцію, швидкість вітру тощо
3. Архітектурне, конструктивне і планувальне вирішення будівлі не повинні бути надмірно дорогими. Планування будинку повинна забезпечувати економічність його експлуатації.
4. При проектуванні будинку певну роль відіграють рекламні міркування: оформлення фасаду, що підкреслює престижність готелю; встановлення рекордів певного напряму (будівництво самого високого, самого екзотичного будівлі тощо), і пр.
5. Планування будинку повинна забезпечувати раціональну організацію обслуговування і відповідний комфорт живуть, відповідати функціональним вимогам.
6. Будинок має відповідати естетичним, технічним, санітарно-гігієнічним, екологічним нормам і рекомендаціям. Слід передбачати можливість реконструкції будівлі.
Залежно від типу конструкцій і матеріалів будинку готелів бувають каркасні, блочні, та ін Наприклад, будівля московського готелю "Космос" - монолітне, готелю "Інтурист" - каркасне. Різна поверховість готелів. Семідесятіетажная вежа Пічтрі Плаза Готель (Сан-Франциско, США) служить архітектурним акцентом прилеглого району. Чим більше поверхів, тим більше труднощів виникає при евакуації людей в екстремальних ситуаціях, тим більші зміни в обладнанні та плануванню слід передбачити. Необхідно готуватися до сезонної експлуатації будівлі, а також своєчасно виконувати поточний і капітальний ремонт будівлі та обладнання. 
Основні тенденції проектування та будівництва готелів:
житлова та громадська частини розташовані в одній будівлі, при цьому приміщення громадського призначення - в нижніх поверхах, а житлові - над ними. У зв'язку з різноманітним набором громадських приміщень, особливо в готелях великої місткості і високого рівня комфорту, площа забудови нижніх поверхів, де розташовані ці приміщення, зазвичай перевищує площу забудови житлового поверху. Такий проект має широке поширення. Він дозволяє обмежити площу забудови, але вимагає обов'язкового пристрою технічного поверху між частинами будівлі;
житлова та громадська частини готелю розташовані в різних, але взаємопов'язаних між собою корпусах, що мають контрастну поверховість і об'ємно-просторову характеристику. Житлова частина звичайно має меншу площу забудови і велику поверховість в порівнянні з громадською частиною;
житлова та громадська частини готелю розміщені в самостійних, не пов'язаних між собою будинках. Іноді цей прийом називають "павільйон". Він забезпечує найбільш вільне рішення кожної групи приміщень і чітке функціональне і конструктивно-планувальне членування готелю, однак вимагає найбільшої площі забудови в порівнянні з іншими прийомами. 
Проектуванням будівлі готелю повинен займатися архітектор, знайомий зі специфікою сфери гостинності - інакше не уникнути помилок, плата за які може виявитися дуже висока, а виправити що-то буде складно. Проектування включає визначення зовнішнього вигляду і форми будинку, планування внутрішніх приміщень, проведення розрахунків з метою створення будівлі, що відповідає вимогам міцності та стійкості. У процесі проектування повинні бути вибрані матеріали і конструкції, що володіють необхідними властивостями, розраховані витрати робочої сили і матеріалів.
Проектування готельного підприємства складається з декількох етапів. Архітектори домагаються раціональності споруди, його максимального благоустрою і комфортабельності. Важливо ще до початку розробки вибрати ділянку під будівництво готелю, забезпечити його гармонійне поєднання з сусідніми будівлями. До початку роботи рекомендується намітити не менше двох можливих варіантів його розташування і зібрати відомості про мікроклімат, грунтово-грунтових умовах, про умови транспортних зв'язків та підключення до інженерних мереж. В обов'язковому порядку перевіряються: відсутність підприємств, відходи яких забруднюють грунт, повітря, якість основи з точки зору сейсмічності.
Після отримання від міжвідомчої комісії дозволу на будівництво об'єкта замовник складає технічне завдання і віддає його архітекторові, чиє завдання полягає в ретельному вивченні життєвого процесу готелі і його закономірностей. Необхідно ознайомитися з фактичним станом процесу в даний час і тенденціями його розвитку, так як кожна будівля розраховується на тривалий термін експлуатації. Існують дві однаково необхідних виду попереднього ознайомлення: вивчення вітчизняного та зарубіжного досвіду будівництва готельних будівель; вивчення експлуатації будівель туристських установ, знайомство з плануванням будинків, їх обладнанням і конструкціями.
Після вивчення технічного завдання по можливості розробляються кілька незалежних проектів, з яких вибирають кращий з економічних, технічних та функціональними показниками. Використовуючи затверджені проектні пропозиції, розробляють робочі креслення, необхідні для виконання робіт будівельною організацією.
Будинки масового будівництва будують, як правило, за типовими проектами, рекомендованим як найбільш економічні, технічно досконалі для багаторазового застосування (житлові будинки, школи, дитячі садки). В даний час знову відкриваються готелі можуть займати нові або переобладнані будівлі старої споруди. Нове будівництво - будівництво будівлі, здійснюване на нових майданчиках та за спочатку розробленим і затвердженим проектом. Реконструкція діючого підприємства - здійснюване за єдиним проектом повне або часткове переобладнання і перевлаштування підприємства із заміною застарілого обладнання. Реконструкція діючого підприємства може здійснюватися також з метою зміни профілю підприємства. Проектування готельних підприємств повинно грунтуватися на таких основних принципах:
послідовність: спочатку вирішуються загальні питання обгрунтування доцільності будівництва, а потім визначаються основні технологічні, об'ємно-планувальні, і інші рішення;
варіантність: розробляються кілька варіантів проектів з метою вибору найбільш ефективного;
дотримання одних переваг над іншими: у першу чергу виконуються нормативні вимоги СНіП та ГОСТ, що забезпечують безпеку експлуатації, а потім враховуються інтереси відвідувачів.
При оформленні необхідної документації та визначення розмірів земельних площ і територій, розмірів будівель, необхідних площ і висот приміщень, їх освітленості та санітарно-гігієнічного режиму проектувальники зобов'язані керуватися існуючими нормативними документами. Документами, у яких містяться основні вимоги до проектування і будівництва підприємств, будівель та споруд, є будівельні норми і правила (СНиП). Норми - це науково обгрунтовані і узаконені оптимальні заходи площі, обсягу, ваги, кількості різних матеріалів, що припадають на певну прийняту одиницю: на одну людину, квадратний або кубічний метр і т.д. Правила - це вимоги з техніки безпеки на будівництві, до якості робіт, організації виробництва різних видів будівельних робіт, організації будівництва і приймання в експлуатацію будівель і т.п. У РФ введені в практику норми і правила, обов'язкові для всіх проектних і будівельних організацій та підприємств - виробників будівельних матеріалів і виробів. Це необхідно для розробки високоякісних економічних проектів.
Всі види будинків повинні бути міцними, довговічними, економічними при будівництві та експлуатації, повинні забезпечуватися інженерним обладнанням, відповідати вимогам пожежної безпеки. Всі ці вимоги слід враховувати при проектуванні комплексно, у взаємозв'язку з навколишнім середовищем. Для забезпечення функціональних вимог при проектуванні будівлі готелю необхідно:
врахувати вплив природно-кліматичних умов на процеси, що відбуваються в готелі;
визначити основні функціональні групи приміщень і забезпечити необхідні взаємозв'язки між ними;
врахувати особливості режиму проживають і режиму роботи обслуговуючого персоналу.
У СНиП 23-05-95 визначено, що всі житлові приміщення обов'язково повинні мати природне освітлення, санвузли можуть бути висвітлені через фрамуги у верхній частині стіни між санітарним вузлом і кімнатою. 1
Протипожежні вимоги до всіх будівель залежать від ступеня вогнестійкості, а також від їхньої поверховості і загальних розмірів, забезпечуються шляхом обмеження загальних обсягів приміщень, поділу їх на частини протипожежними стінами, виділенням шляхів евакуації. До суспільних будинків більше 5 поверхів слід передбачити проїзди шириною 5 - 8 м. Наскрізні проїзди в будинках приймають шириною не менше 3,5 м і висотою не менше 4,5 м. Відстані між будівлями повинні складати 6-15 м, в залежності від вогнестійкості будівлі.
Проект будь-якого об'єкта повинен містити генеральний план ділянки, призначеної під будівництво. Генеральний план - це горизонтальна проекція виду зверху всієї ділянки, що відведена під готельне підприємство. Зазвичай його виготовляють у масштабі 1: 500 або 1: 1000. На ньому зображують всі будівлі і споруди, що відносяться до підприємства, проходи, проїзди і ділянки озеленення. Він необхідний для того, щоб правильно розташувати необхідні будівлі, споруди, обладнання. До генеральних планів пред'являються санітарні, функціональні та протипожежні вимоги. Для того щоб вони максимально виконувалися, для взаємозв'язку з навколишнім середовищем і для створення оптимальних умов експлуатації територія готельного підприємства підлягає зонуванню.
При проектуванні готельного підприємства можуть бути застосовані наступні системи забудови: централізована, блокова, павільйонна, змішана. Централізована система забудови характеризується тим, що громадська та житлова частини знаходяться в обсязі одного приміщення. Це дозволяє більш чітко організувати вільну від забудови територію, збільшити зону зелених насаджень і відпочинку, зберегти природний ландшафт. Але при цьому недостатньо ізольовані функціональні групи приміщень, можливі небажані перетину людських потоків. При однаковій місткості готелю її будинок у цьому варіанті будівля матиме максимальну поверховість, що не завжди бажано.
При блокової системі забудови готельний комплекс розділений на кілька корпусів, з'єднаних між собою. Блокова система забудови вимагає більшої площі ділянки, але за правильної плануванні будівель дозволяє ізолювати функціональні групи приміщень. Використовується в умовах складного рельєфу і в умовах відносно суворого клімату.
Павільйонний систему забудови складають окремо розташовані будинки. Зв'язок між ними здійснюється по пішохідних доріжках. Таку систему забудови доцільно застосовувати при будівництві готельних підприємств для відпочинку в умовах складного рельєфу, а також установ, що експлуатуються в певний сезон (наприклад, в літній період).
Змішана система забудови є універсальною і враховує недоліки та переваги трьох інших систем. При вирішенні генеральних планів готельних підприємств необхідно передбачити можливості перспективного розвитку проектованого об'єкта і переходу на інший режим функціонування.
Житлова частина звичайно має значну кількість поверхів, а громадська проектується висотою від 1 до 3 поверхів, в залежності від кількості місць у готелі і складу входять до неї приміщень. Сполучення планувальних рішень (приміщень) називаються композиційними схемами.
Зальних композиція - всі функції будівлі певного призначення зосереджені в єдиному приміщенні. Центрична композиція - все функціональні приміщення групуються навколо великого головного приміщення. Анфіладне композиція - приміщення, розташовані одне за іншим, пов'язані в єдине ціле проходами або отворами. Всі ці прийоми композиції зустрічаються як у чистому вигляді, так і в різних поєднаннях, утворюючи змішані композиції.
Всі об'єкти туристських установ приймають в експлуатацію за умови виконання робіт, передбачених проектно-кошторисною документацією, і можливості їх нормального функціонування. При підписанні акта прийняття об'єкта в експлуатацію об'єкт вважається введеним в експлуатацію. Відкриття побудованих комплексів або окремих об'єктів допускається тільки після перевірки спеціальною відомчою комісією технічної та господарської готовності до обслуговування туристів.
Довговічність будинку залежить від якості будівництва і використовуваних матеріалів, а також від умов експлуатації. По терміну служби будинку ділять на групи: більше 100 років; від 50 до 100 років; від 20 до 50 років. Будинки, що зводяться на термін служби менше 20 років, по довговічності не нормуються. З часом будівлі втрачають свої первісні якості і вартість. 
                           Структура і функціональні зв'язки готелів
Функціональна організація будівлі будь-якого готельного комплексу перш за все залежить від типу готелю і його місткості. Диференціація готелів за місткістю в багатьох країнах світу різна. Наприклад, у Швейцарії та Австрії готелі, що мають менше 100 місць, вважаються малими; 100-200 місць - середніми, більше 200 місць - великими. У США готелю до 100 номерів вважаються малими, до 500 номерів - середніми, понад 500 - великими. Світовий готельний фонд розміщений, в основному, в малих і середніх готелях, але намічається тенденція до збільшення місць у готелях: "Хілтон" (Нью-Йорк) - 2150 номерів, "Космос" (Москва) - 3354 місця.
Будівництво готелів великої місткості викликано в першу чергу економічними міркуваннями. При збільшенні місткості готелів з'являється економічна доцільність застосування більш потужного і сучасного технологічного та інженерного обладнання, скорочується площа коридорів, холів по відношенню до площі, яка надається у розпорядження гостей, що призводить до скорочення витрат.
Разом з тим, вітчизняні та зарубіжні фахівці в галузі будівництва і експлуатації готелів відзначають, що збільшення місткості готелів доцільно в розумних межах, після якого готелю стають важко керованими. Цим межею, в основному, вважають місткість близько 2000 місць.
Блок приміщень житлової групи є основним у готелях будь-якого типу. Ці приміщення складають більше 50% об'єму будівлі і являють собою житлові кімнати - кімнати, а також безпосередньо пов'язані з ними допоміжні і службові приміщення. 1 Житлова частина переважно розташована на внутрішніх верхніх поверхах, в той час як перший або другий поверх призначаються під загальні приміщення і зали ресторану. Повідомлення з житловою частиною, як правило, здійснюється через готельний вестибюль (хол), де відбувається прийом гостей. У деяких готелях з метою полегшення доступу до номерів їх розташовують на першому поверсі в тій частині будівлі, яка найбільш віддалена від приміщень, призначених для спільного відпочинку та розваг. Такі номери користуються величезним успіхом у людей хворих (інвалідів) або погано переносять підйом у ліфті.
Основне значення при проектуванні житлової частини має встановлення так званого конструктивного модуля. Прийнята розстановка вертикальних елементів конструкцій, колон або стін визначає величину житлових номерів, а також зовнішній та внутрішній вигляд. Існують три способи установки конструкцій по відношенню до класифікації житлових приміщень:
1. Конструктивна схема, що дорівнює одному житловому номером. У цьому випадку отримують всі номери однаковими, що дозволяє запроектувати з одного боку коридору більш глибокі номери (на дві особи), а з іншого - більш дрібні (на одну людину).
2. Конструктивна схема, рівна двом житловим номерами. У цьому випадку з'являється можливість довільного поділу номерів, наприклад, на дві особи і номер на одного, два однакових номери або апартамент. Ця система дає великі можливості у виборі житловий структури.
3. Конструктивна схема, заснована на системі подовжнього розміщення, при якому досягається довільність поділу на житлові номери незалежно від конструкцій. Фактором, що стримує до певної міри поділ на житлові номери, є внутрішній пояс конструкцій, який пов'язаний з системою санітарних вузлів. Це дозволяє отримувати довільні розміри житлових номерів, які визначаються лише рівномірним розподілом вікон.
Структура житлових номерів може бути встановлена ​​в деякій мірі залежно від характеру готелю. Наприклад, готелі для відпочиваючих повинні мати більше двомісних номерів, а міські готелі - більше одномісних номерів. Туристські готелі не можуть мати точно визначеної структури у зв'язку з невстановленим складом екскурсій.
У кожному типі готелів повинні бути різні типи номерів. Цей принцип хоч і правильний з точки зору експлуатації, але створює додаткові труднощі в проектуванні, особливо якщо кількість окремих номерів складає незначний відсоток до загальної кількості. У таких випадках самим правильним конструктивним модулем є вибір розміру, рівного двом житловим номерами. Щодо легким може бути проектування апартаментів, які в більшості випадків за площею дорівнюють двом житловим номерах і не представляють конструктивних та композиційних труднощів. 
Житловий номер в сучасному готелі повинен задовольняти всі потреби клієнта за межами спільної комунікації (готельного коридору). Якість номерного фонду, який є одним з основних факторів, що впливають на комфорт проживання в готелі, визначається типами номерів (по числу кімнат і числа проживаючих), процентним співвідношенням в готелі різних типів номерів, їх архітектурно-планувальним рішенням, параметрами, санітарно-технічним благоустроєм , обладнанням, меблями. У вітчизняних готелях одномісні номери становлять приблизно від 30 до 50% номерного фонду. У зарубіжній практиці в ділових готелях відсоток номерів на одну людину сягає 60-80%. У туристських і курортних готелях у зв'язку зі значним сімейним контингентом двомісні номери часто переважають і в ряді випадків становлять до 75-100% від загального числа номерів.
Сучасні номери, як правило, складаються з житлової кімнати (або кімнат), передпокою, санвузла. Із загальної площі однокімнатного номеру житлова в основному займає більше 70%, передня 12-15; санвузол - 13-22%. Поряд з однокімнатними номерами на 1-2 чоловік в деяких готелях є однокімнатні номери на 3-4 чоловік. З метою підвищення комфорту проживання такі номери роблять з двох житлових кімнат з загальною передній і санвузлом. У ряді готелів, призначених в основному для молоді, спортсменів, туристів, частково є номери-гуртожитки на 5 осіб і більше.
До номерами з підвищеним рівнем комфорту відносяться номери-люкс і апартаменти. По суті, такі номери є багатокімнатні квартири.
Для можливості більш гнучкого використання номерного фонду люкси і апартаменти компонують з двох і більше номерів, отримуючи так звані номери-комплекси.
Якість номери і зручність проживання в ньому залежать не тільки від числа кімнат, їх площі та ширини, але і від природного та штучного освітлення, комфортного режиму мікроклімату, оснащення сучасним санітарно-технічним та інженерним обладнанням, забезпечення належної звукоізоляції житлових приміщень, їх орієнтації по сторонах світла, виду, що відкривається з вікна.
Для захисту від вуличних шумів у ряді готелів, розташованих у великих містах, застосовують потрійне віконне скління, а туристські та курортні готелі, мотелі і кемпінги будують на відстані не ближче 50 метрів від проїжджої частини швидкісних доріг і висаджують уздовж цих доріг і вулиць дерева по 3 -4 ряду.
Службове приміщення, в якому знаходяться покоївки, повинно бути ближче всього розташоване до об'єктів обслуговування. Якщо уявити, що зона дії клієнта готелю знаходиться між холом і житловим номером, а зона обслуговування - між службовим приміщенням і районом основної господарської служби, то найбільш правильно розміщувати службове приміщення на кордоні обох цих зон. Пристрій службового приміщення в кінці будинку (при великій кількості кімнат) по відношенню до житлових номерами не практикується, так як подовжує шлях обслуговування.
Блок групи приміщень адміністрації розміщується зазвичай на першому чи другому поверсі будинку готелю. Адміністрація керує роботою готелю, підтримує контакт з персоналом, а також із зовнішніми зацікавленими особами. Приміщення адміністрації повинні мати зручний зв'язок з блоками приймально-допоміжних приміщень, житла, громадського харчування. У готелях на 50-400 чоловік площа адміністративного блоку обчислюється з розрахунку 0,12-0,18 м 2 на одне ліжко-місце. Для більш великих готелів також встановлені відповідні нормативи. 
Готельне підприємство є центром багатьох функціонально незалежних елементів як у житловій, так і в загальній частині, пов'язаних між собою в єдине ціле. Взаємозв'язок здійснюється за допомогою системи повідомлень, що складаються з коридорів, сходових клітин і ліфтів.
У високих готельних будинках розвинена система повідомлення по вертикалі, головну роль в якій виконує комплекс ліфтів. Обладнання ліфтів та їх розміщення залежить від кількості поверхів і проживають; в цьому випадку сходова клітка використовується при аварії. Для створення зручності і при необхідності доставки багажу в готельні номери слід встановлювати ліфти незалежно від кількості поверхів. Велике значення має вибір місця встановлення ліфтів. Ліфти, як правило, компонуються групами по декілька в кожній. Місця постановки цих груп повинні забезпечувати найкоротші шляхи потрапляння в номери; ліфти слід розташовувати так, щоб їх можна було легко знайти.
Велике значення має також правильне архітектурне рішення коридорів на поверхах. Коридор, навіть порівняно не дуже довгий, але одноманітний, справляє враження довгого. Коридор різної ширини і характеру в більшій мірі усуває це враження. Коридори, як і вестибюль, складають початкове уявлення про готель. Вони можуть бути забудовані по обидві сторони або за одну. Ширина коридору розраховується так, щоб у ньому легко могли розминутися двоє людей з валізами в руках. Звідси необхідна ширина одностороннього коридору не менше 1,3-1,4 м, а двостороннього - 1,6-2,0 м (якщо двері відкриваються всередину номера). Якщо ж двері відкриваються в коридор, ширина його відповідно збільшується.
Особливою проблемою є комунікації обслуговування. Як у загальній, так і в житловій частині основним елементом, що полегшує транспортування, є ручні візки для білизни, прибирального інвентаря, сервіровки візки офіціантів. Зважаючи труднощів переміщення цих візків з поверху на поверх більш зручним в експлуатації є будівля, де пересування здійснюються переважно по горизонталі. Архітектори намагаються виключити сходи з комунікацій у зв'язку з тим, що 1 м підйому по сходах дорівнює 12 м відстані по горизонталі.
У міру вдосконалення ліфтового обладнання сходова клітина як елемент повідомлення по вертикалі відступає на другий план. Основним елементом сходів є щаблі. Мірою зручності сходової клітки є ставлення висоти рівня до її ширини. Практика виявила закономірність: сума двох висот плюс ширина щаблі повинні рівнятися 60-65 см. Кількість ступенів в одному марші не повинно перевищувати 14.
Основним елементом горизонтального руху в загальній частині є хол, в якому сходяться всі шляхи готелю. При правильному вирішенні цієї частини основні приміщення з'єднуються чітко, просто, економічно, без заплутаних коридорів і додаткових переходів. Від організації вестибюля і вирішення його інтер'єру складається враження про готель. Тому плануванні, обробці та обладнанням вестибюля приділяють істотну увагу. У вестибюлях передбачаються наступні основні зони: інтенсивного пішохідного руху, екстенсивного пішохідного руху, рекреаційна, допоміжна.
Зона інтенсивного пішохідного руху включає маршрут транзитного руху до ліфтів і сходах. Зона екстенсивного пішохідного руху включає пішохідні підходи до допоміжних приміщень гардеробу, торговим кіоскам, телефонами і групі прийому. Нормативна площа вестибюля з гардеробом приймається 0,74 м 2 на 1 місце. Допоміжна зона включає наступні приміщення: відділення зв'язку, ощадну касу, транспортне агентство, перукарню, пункти прийому речей у ремонт, хімчистку і пральню, камеру схову. Рекреаційна зона забезпечує короткочасний відпочинок від'їжджаючих і прибувають гостей. Вдале розташування зон сприяє розосереджує потоків клієнтів, формування більш однорідних і непересічних потоків. 
Планувальне рішення вестибюля у кожному готелі індивідуально. Вирішуються вестибюлі компактними, витягнутими вздовж фасаду будівлі або мають "глибинну", або змішану композицію. Навколо вестибуля або поблизу нього розташовують основні приміщення вестибюльної групи. Прийоми їх взаєморозташування різні, вони можуть розміщуватися вздовж однієї, двох або трьох сторін вестибюля. Зазвичай у вестибюлі організують спеціальну зону відпочинку й очікування, що розміщується поза основних потоків руху і виділяють.
До основних прийомів зонування вестибюля відносять: застосування різноманітних оздоблювальних матеріалів, декоративного оздоблення, освітлення, перегородок; озеленення та ін.
Від взаєморозташування головного входу в готель, стійки оформлення і основних вертикальних комунікацій, дотримання технологічної їх послідовності (вхід - стійка оформлення - вертикальні комунікації) значною мірою залежить чіткість руху у вестибюлі і зручність користування ним.
Майже всюди готель з'єднана з рестораном. Ресторани відносяться до прибуткових виробництв готельних підприємств і поєднання в одному підприємстві з готелем є вигідним з фінансової точки зору.
В архітектурі сучасного будівлі ресторанні зали викликають необхідність передбачити великі площі під допоміжні служби та приміщення в підвальній частині будівлі, на технічні споруди, абсолютно непотрібні для самого готелю (вентиляторні, котельні і т.п.).
За діючими нормативами в готелях всіх типів і категорій число місць в ресторанах має становити 45-68%, в кафе - 13-28%, в буфетах - 7-9%, в барах - 13-24% загального числа місць підприємства харчування, призначеного для готельної клієнтури. Зазвичай ресторани і кафе розраховують на обслуговування не тільки проживають в готелі, але і на відвідувачів з міста. Тому підприємства харчування в більшості випадків мають окремий від готелю вхід, вестибюль і гардероб, а готель з'єднується з рестораном і кафе через вестибюль готелю і холи. Зал ресторану є центром архітектурно-планувального рішення ресторану, функціональне якого визначає і його планування. Найважливішим принципом архітектурної композиції служить гармонійне поєднання всіх елементів оформлення.
Торгові зали частіше розташовують у межах перших двох-трьох поверхів будівлі. Іноді основні підприємства громадського харчування виділяють у самостійний блок, примикає до житлового корпусу готелю, або в окремому блоці облаштовують тільки виробничі та обслуговуючі приміщення групи харчування. У деяких готелях торгові зали ресторанів підвищеної комфортності нерідко розташовують на верхніх поверхах будинків. Видова панорама служить додатковим засобом залучення відвідувачів. Підприємства громадського харчування, в основному з нічним режимом роботи (нічні бари, іноді банкетні зали), нерідко розміщують у підвальному або цокольному поверсі. Денні бари поміщаються у вітальнях, холах, ресторанах при вестибюлях готелів.
Архітектурно-планувальне рішення, розміри, пропорції і місткість залів для відвідувачів в межах підприємств харчування індивідуальні. Окрім своєї основної функції, ці зали служать для проведення відпочинку, зустрічей, бесід, особливо у вечірні години, і тому їх просторова організація і рішення інтер'єру повинні забезпечувати необхідні для цього умови. Практика будівництва готелів та його експлуатації показала, що зали великих розмірів намагаються розчленувати на окремі зони, зорово скоротивши їх розміри, що сприяє створенню у відвідувачів відчуття відособленості і затишку.
В даний час у пошуках методів підвищення рентабельності деякі готелі мають великі площі, призначені під магазини, виставки, вернісажі і т.п. В архітектурі будівлі таке об'єднання виявляється дуже сильно, оскільки магазини повинні бути добре видно і легко доступні з тротуару вулиці, що проходить поблизу будинку. 
Екстер'єр як візитна картка готелю
Немає потреби доводити, що зовнішній вигляд готельного будинку має велике значення для туристів при виборі місця розміщення. Саме тому питанням ланшафтного дизайну і архітектурного оздоблення будівлі потрібно надавати багато уваги. Існують вимоги, які визначають вигляд будівлі, які повинні бути виконані на етапі його проектування.
Природно-кліматичні вимоги: клімат впливає на форму будівлі та архітектурні елементи. У районах з теплим кліматом проектуються будівлі з великою кількістю відкритих просторів: балкони, лоджії, галереї, майданчики для кафе, внутрішні затінені дворики. У районах з суворим кліматом повинно бути більше закритих просторів. Будівлі або їх частини з'єднуються закритими переходами;
психофізіологічні вимоги: всі будинки повинні проектуватися з урахуванням антропометричних і ергономічних даних людини, від яких залежать висота поверхів, розташування вікон, висота і ширина дверних отворів і т.п. Національні традиції і прийоми будівництва часто визначають форму і колір будівель, наявність і характер конструктивних елементів і архітектурних деталей;
містобудівні вимоги: забудова міст та інших населених пунктів відбувається за планом розвитку району. Будинки готелів повинні бути економічними і красивими, повинні створювати єдиний архітектурний ансамбль з існуючими будівлями.
Зовнішній вигляд готельного будинку має велике значення з точки зору реклами. У рекламних буклетах розміщують фотографії готельних будівель, вестибюлів, номерів, прилеглої території, по яких клієнт вибирає готель. Тому дуже важливо, щоб екстер'єр готелю був представницьким, естетичним і добре запам'ятовується.
Архітектура готельних будівель залежить від призначення готелю. Архітектор може зробити форму важкої або легкої, спокійною або динамічною, однотонної або кольоровий, домагаючись при цьому, щоб окремі частини будівлі узгоджувалися між собою і з усім будівлею в цілому. Таке узгодження призводить до єдиного враженню гармонії.
Одні будівлі мають симетричну композицію, інші - асиметричну. Організаційне значення належить ритму, тобто чіткому розподілу повторюваних у певному порядку елементів і деталей будівлі: виступів, колон, вікон, площин стін, скульптур. Чергування елементів у вертикальному напрямку називається вертикальним ритмом, він додає будівлі легкість, спрямованість вгору. Чергування деталей у горизонтальному напрямку - горизонтальний ритм - додає будівлі присадкуватість, стійкість.
Велика роль у виявлення форми будівель і їх деталей, у створенні виразного архітектурного образу належить освітленню.
Гра світла і тіні підкреслює композиційні особливості споруди, надає йому більш мальовничий вигляд. Широко використовується в архітектурі колір.
У країнах північних широт для фарбування окремих деталей фасадів застосовуються більш яскраві кольори, так як там важко сподіватися на постійну гру світла і тіні. За допомогою кольору можна виділяти окремі елементи будівлі. Готель може за кольором становити єдиний ансамбль з розташованими поруч будівлями або виділятися серед них.
Характер архітектурного оздоблення головного входу залежить від виду готелю. Архітектурне рішення входу в готель може мати різний масштаб від монументального і претензійного до скромного, майже магазинного. Вхідна стіна зазвичай засклена і відсунута щодо зовнішньої стіни будівлі. Вхід частіше за все не дуже високий, кілька сходинок.
Будинки готелів будуються з використанням різних будівельних матеріалів: залізобетону, скла, алюмінієвих оздоблювальних конструкцій, каменю, цегли. Часто сама кладка може бути гарна, але можна застосовувати і облицювання плиткою або мозаїчними панелями, штукатурити, а потім пофарбувати. У залежності від району будівництва вибирають матеріали, що забезпечують необхідні теплофізичні властивості. 
Можливо, це здасться очевидним і банальним, але готель - особливо (і головним чином) заміський - це не тільки будинок, але і територія навколо - і часто навіть більшою мірою територія. При цьому доріжки і клумби відносяться до об'єктів, які не приносять явною прибутку, тому часто їх благоустрій фінансується за залишковим принципом. Ця особливість притаманна в основному вітчизняному готельному ринку, що представляється великою помилкою, так як красива, доглянута територія може залучити й утримати клієнта, а некрасива і запущена часто відлякує - незважаючи навіть на те, що інтер'єр будівлі та набір послуг, що в готелі послуг перебувають на високому рівні. Територія ландшафтних парків розбивається на симетрично розташовані ділянки геометричних форм з перевагою прямих і широких доріг, дерева та чагарники висаджуються в ряд і підстригаються; майданчики, водойми та квітники також вивірені і ніби намальовані по лінійці.
Різновидом парку є так звані французькі парки (найбільше поширення вони одержали у Франції в XVII столітті) - царство прямих ліній, довгих алей, з акуратно підстриженими деревами, перекритих склепінням із зелені, з великою кількістю скульптур, невеликих альтанок (яскравий приклад такого стилю - Версаль) . Найкраще такі парки виглядають перед палацами - їм потрібно дуже велика територія. Стиль був популярний по всій Європі до середини XVIII століття, коли французькі парки стали поступово витіснятися англійськими. У них все було влаштовано так, щоб більше було схоже на дику природу затишні галявини, пагорби і "природні" водойми, "романтичні руїни", будівлі, що імітують сільські житла (наприклад, парк Павловська).
У наш час стало дуже популярне створення ландшафту з струмочками, невеликими водоспадами, затишними альтанками, піщаними доріжками і відчуттям таємничості і заспокоєння. 
Все частіше в проектах готельних будівель передбачаються ділянки зелених насаджень. Вони оточують спортивні майданчики, стоянки автомашин, веранди, на яких обладнані ресторани, кафе і т.п. Раціонально запроектувати зелені насадження досить важко, тому що більша частина готельного ділянки має тверде покриття, і створення одного великого масиву зелені майже неможливо. Посадки дерев частіше передбачаються у вигляді ширм, що відокремлюють ділянки різного призначення. Зелені насадження мають велике декоративне значення, а також благотворно впливають на самопочуття клієнтів.
Доповненням до готельних внутрішнім приміщенням загального призначення є веранди. У літній період вони дозволяють розширити площі приміщень, призначених для відпочинку. Належним чином розплановані, вони представляють привабливий спосіб з'єднання приміщень готелю з його оточенням і зеленими насадженнями.
Однією з найбільш істотних проблем сучасного готельного будинку є розміщення його на ділянці так, щоб перед готелем вивільнити достатню площею місце для обладнання підземних шляхів та місць стоянки автотранспорту. Сучасний турист все рідше приїжджає поїздом, а все частіше на автобусі або автомашині. Це тягне за собою необхідність такого розташування входу, щоб між основним поясом руху і входом у готель було місце для під'їзду 1-2 автобусів і декількох легкових автомашин.
            Архітектурно-планувальні рішення готелів в різний час
                            Історія розвитку готельної справи
Про рівень розвитку готельної справи в Халдеї (близько 2000 років тому) свідчать руїни заїжджого двору в містечку Ур (сучасний Іран). Це був комплекс одноповерхових приміщень, призначених під кухні, спальні, численні стайні. Будівля караван-сараю при царському палаці в Кноссос зі складною плануванням відображало високий рівень цивілізації Мікенського періоду (1400 рік до н. Е.). Він розташовувався на схилі, край дороги, що веде до палацу. Перший поверх, призначений для приміщень обслуговування, мав вхідний хол з красивими фресками на стінах. Поряд з холом знаходився вхід для мандрівників, що прибувають пішки, На першому поверсі розміщувалися невеликі ванни, склади і т.п. Другий поверх був призначений під номери.
У період Римської імперії мережа прекрасних доріг загальною протяжністю близько 85 тис. км сприяла розвитку туризму. Держава будувала вздовж основних доріг постоялі двори для чиновників. У міру розвитку господарських відносин зростали вимоги подорожуючих, і виникало багато упорядкованих і багатих постоялих дворів. Як повідомляє Цицерон (106-43 рр.. До н. Е.), в них були лазні, масажні, пральні, чищення взуття; подавалися свіжі овочі і т.п. Ці заїжджі двори знаходилися під спостереженням еділам - державних чиновників.
У перші століття нашої ери з'являються розкішні постоялі двори-готелі в таких курортних місцевостях, як ді Стабія близько Риму або Канобус біля Олександрії. У руїнах Помпеї також знайдено археологами кілька заїжджих дворів різного характеру.
У II і III століттях нашої ери все більшу роль в римському суспільстві починають грати християни. Як духовні особи вони не могли зупинятися в приватних заїжджих дворах через їх поганої репутації. У зв'язку з вищевикладеним собор у Ніцее в 325 році і в Картаго в триста дев'яносто восьмого наказав побудувати в кожному місті для служителів культу і паломників, постоялі двори, звані ксендохіямі.
Виходячи з описів археологами найперших об'єктів розміщення заїжджих дворів, караван-сараїв, прочан будинків, дорожніх інн-готелів і т.п., можна зробити висновки:
1. Внутрішні приміщення за їх функціональним призначенням ділилися на житлові (кімнати для сну), громадські (холи, вестибюлі, коридори), підсобні (склади для зберігання товарів, стайні), технічні (приміщення для підігріву води в басейнах).
2. Послуги об'єктів розміщення не обмежувалися вищеназваними. Були також крамниці, де продавалися товари першої необхідності; кухні, в яких готувалася їжа для проживаючих; майстерні з ремонту одягу та взуття. Тобто основна послуга (надання нічлігу) доповнювалася певним переліком ряду інших.
3. Міцні стіни і обмежена кількість входів дозволяли при необхідності витримати облогу, захиститися від грабіжників і розбійників, про що достовірно відомо з різних письмових джерел. Ці ж писемні джерела повідомляють про нормативні акти, ухвалені правителями держав, що покладали відповідальність за безпечне перебування подорожніх на об'єктах розміщення на їх власників.
4. Фрески, різні предмети декоративного оздоблення свідчать про притягнення до оформлення інтер'єрів художників, садівників-декораторів.
5. Розташування об'єктів розміщення у жвавої дороги, в населеному пункті, в місцях масового скупчення людей говорить про цілеспрямовану орієнтації на обслуговування широкого контингенту клієнтів.
На Русі попередниками перших готелів були заїжджі двори. З'явилися вони в XII - XIII століттях і називалися "ямами". З XV століття у великих російських містах з'являються вітальні двори, що відрізняються від заїжджих тим, що, крім розміщення і харчування, тут були можливості для здійснення комерційних операцій, тобто в них об'єднувалися мебльовані кімнати, торгові ряди, крамниці, склади.
Суспільно-економічні зміни в Європі привели в рух значні людські ресурси, яким був необхідний недорогий і надійний транспорт, доступний і комфортабельний нічліг, скромне, проте приємне харчування. Потреба в подорожі була настільки сильна, що низький рівень комфорту не відлякував навіть тих, хто подорожував для власного задоволення.
Еволюцію будівлі готелю - від примітивних заїжджих дворів до сучасних готелів - можна простежити на прикладі становлення цього виду бізнесу в США.
Історики вважають, що перший заїжджий двір на Американському континенті з'явився в 1607 році. Число заїжджих дворів в Америці збільшувалася в міру того, як європейські переселенці освоювали все нові й нові території. Це були однотипні будівлі, призначення яких можна було дізнатися ще здалеку. Як і в Європі, постоялі двори в Америці будувалися і як житло для господарів, і як тимчасовий притулок для мандрівників.
У 1794 році з'явилася перша комерційна готель, побудований виключно з метою обслуговування клієнтів. Відкриття готелю "Сіті Готель" в Нью-Йорку стало початком будівництва дуже скромних за сьогоднішніми мірками готелів і в інших містах. Всі приміщення, як для відпочинку, так і для прийняття їжі, носили комунальний характер.
У 1829 році в Бостоні відкрився готель "Тремонті" - перший в країні готель першого класу з коридорами, з реєстратурою (рецептурою), з замками на дверях номерів, з безкоштовним милом для гостей. Готель з'явився як би детонатором готельного буму в США.
До кінця XIX століття вже були поширені 2 типу готелів: великі і розкішні, з одного боку, а з іншого - маленькі і застарілі. Перші, як правило, були архітектурними шедеврами, що мають просторі вестибюлі, зали для балів, ліфти, електричне освітлення і ряд інших зручностей. Другі ж пропонували послуги за низькими цінами найчастіше через відсутність елементарного комфорту. Всі готелі будувалися поблизу міських транспортних вузлів, головним чином залізничних. З поширенням залізних доріг все більше людей почали подорожувати з комерційними цілями, проте розкішні готелі і раніше визнавалися занадто дорогими, а маленькі - не задовольняли всіх потреб.
Перші роки XX століття вважаються початком будівництва готелів для бізнесменів і комерсантів. Першим це зрозумів Елсворт Статлер. У 1908 році він відкриває готель під назвою "Буффало Статлер". Це була принципово нова концепція в готельній справі, заснована на наданні клієнтам максимальних зручностей. Частина їх - повсюдне наявність дверних замків, водопроводу, вимикачів біля дверей, туалетних кімнат, ванних в кожному номері і безкоштовної ранкової газети.
Не в стороні від цього важливого нововведення опинилася і Європа. Будувалися готелі з максимумом зручностей для клієнтури. Наявність інженерних мереж та комунікацій вже вважалося необхідністю.
Перші місця масового розміщення в Росії після Жовтневої революції були створені в Криму, на Кавказі, на півдні України і на Алтаї. Для цих цілей використовувалися колишні поміщицькі садиби та дачі. На початку 30-х років ХХ століття відкрилися перші спеціалізовані оздоровчо-спортивні заклади. Розміщувалися вони, як правило, в пристосованих будівлях, і їх будівництво масового характеру не носило.
До другої половини 30-х років слід віднести будівництво туристичних та альпіністських таборів, високогірних хатин, курортних готелів. Не можна не відзначити ряд цікавих архітектурних рішень. Це готель "Приморська" в Сочі, туристична готель "Притулок одинадцяти" на Ельбрусі, "Алібек" в Домбай, та ін Ці об'єкти вводилися у важких природно-кліматичних умовах, що знайшло відображення в прийнятих архітектурно-планувальних рішеннях. Так, наприклад, сама високогірна у світі за той час туристична готель "Готель під хмарами", відома більше під назвою "Притулок одинадцяти", була побудована в 1937 році за проектом архітектора М. Попова на висоті 4200 м над рівнем моря і могла прийняти одночасно 200 осіб. Архітектура і конструкція готелю, спорудженого у вигляді будівлі обтічної форми, з широким застосуванням металу, невеликими за розміром віконними прорізами, були продиктовані місцевими умовами будівництва, відсутністю води і піску для ведення робіт
В кінці 70-х - початку 80-х років готельні компанії продовжували більш глибоку сегментацію, пропонуючи все більш широкий вибір видів розміщення. Багато включалися в гральний бізнес, промислове приготування їжі, рекламну діяльність. Стара тенденція переважного будівництва готелів поблизу транспортних вузлів цього разу дала нові прояви, пов'язані з швидким розвитком повітряного транспорту. Тепер готельні компанії стали наввипередки захоплювати території поблизу аеропортів.
На початку 90-х років розвиток готельної індустрії в багатьох країнах помітно сповільнився. Причини цього явища криються в серйозному економічному спаді, що торкнулася практично всі розвинені країни світу. В даний час теоретиками готельного бізнесу ведуться серйозні роботи, спрямовані на пошук ефективних шляхів подальшого розвитку всієї індустрії гостинності. Слід вважати, що вихід буде знайдений в одній з нових концепцій готельних послуг, це змусить відстаючих знову кинутися навздогін за лідерами готельної індустрії. 
                     Сучасні архітектурні концепції готельних будівель
Майже класичним є рішення у вигляді компактного масиву, вписаного і органічно входить у вуличний ансамбль. Рідко зустрічаються готелю у вигляді окремого масиву. Приміщення з різними площами, формами і габаритами вписані в єдину сітку горизонталей та вертикалей зовнішнього вигляду будівлі. У Німеччині знайшло своє застосування архітектурне рішення готелів у вигляді складеного масиву - будівель з багатьма крилами у формі чотирикутника, підкови і т.п.
Готелі, розташовані в мальовничих місцях, частіше за все мають невелику поверховість. Це створює можливість для тих, хто ними користується, бути в безпосередньому контакті з навколишньою природою. Крім того, низька споруда менше змінює ландшафт, ніж багатоповерхові будівлі.
Як видно з вищевказаних прикладів, в даний час існують дві тенденції в готельному будівництві. Одна з них рекомендує масив будівель в єдиній композиції. У цьому разі рекламні причини і принципи економічного характеру, як, наприклад, висока ціна земельної ділянки, є вирішальними при виборі форми готельного будинку.
Спочатку в США, а потім і в ряді інших держав було побудовано готельні будівлі, в яких блок житлових кімнат виглядає у формі Т, Y, приміщення ж загального призначення знаходяться на першому поверсі позаду цього блоку, в павільйонах різної висоти і різних форм, що відповідають функціональним і технічним вимогам.
Входи розміщені також за принципом найкращого вирішення проблеми пересування. Видатним представником цього напряму в архітектурі, що орієнтується на індустрію гостинності, був архітектор Р. Тейблер.
Найкращі художньо-просторові результати отримані при використанні форми Е і Y. Останні рішення в будівництві міських готелів зводяться до простого блоку з номерами по обидва боки коридору, що мають однакові умови. Завдяки сталевим або залізобетонним конструкціям можна отримати довільну висоту блоку і кількість номерів незалежно від величини ділянки. Обмеженням у цьому випадку можуть бути тільки принципи благоустрою та планування міста. Природа володіє специфічними умовами, в яких міська архітектура була б різким дисонансом в природному пейзажі. Тому планування готелю в таких умовах є важким і в більшості випадків зводиться до пошуку форми типу павільйону або вілли.
Рішення житлових поверхів з двостороннім використанням коридору є, безсумнівно, більш економічним. Безпосередньо до коридору прилягає смуга санітарно-ванних вузлів і холів. Вид з вікна має важливе значення для готельних об'єктів, призначених для відпочиваючих.
Висотні системи характерні невеликим планом поверху по відношенню до кількості поверхів. Цей вид споруди рідко застосовується через неекономічного та скрутного обслуговування.
Місце розташування міського готелю має бути таке, щоб її можна було легко знайти і дістатися до неї з вокзалу, але воно не повинно перебувати в безпосередньому сусідстві з ним з трьох причин - гігієнічним, функціональним і з точки зору вимог урбанізму. Крім того, в більшості міст вокзали знаходяться у великому віддаленні від центру міста. Комплекс залізничних об'єктів вже сам по собі є панівним в міській архітектурі, і розміщення поруч з ним іншого об'єкта, що претендує на особливу роль, недоцільно.
Підсумовуючи ці значення, уявляємо собі, що найбільш вигідним місцем розташування варто визнати розміщення міських готелів поблизу найбільшого зосередження адміністративних будівель чи економічного центру, в радіусі видимості з будь-якої з найважливіших артерій міста. Для готельного будинку бажано сусідство парку, річки тощо як елементів, що полегшують розрядку після напруженої роботи.
Готелі для відпочиваючих - особливий сегмент індустрії гостинності. Вони повинні бути в міру можливості розташовані в пунктах, що забезпечують як можна більше число номерів, що відповідають умовам для огляду навколишньої природи. Архітектура тут грає іншу роль, ніж у місті, де готель може домінувати над іншими будівлями, в місцях же відпочинку вона повинна підкреслювати і виділяти красу природи і в жодному разі не пригнічувати її і принижувати.
Відокремленим типом є готелі-пансіонати. Призначення їх - створення зручних і приємних умов для проживання. Навіть дрібні незручності життя в міському готелі, які можна перенести під час короткого візиту (1-2 дні), стають небувало важкими під час тривалого перебування.
Досконалої протилежністю є архітектура готелю на туристських дорогах. Ці будівлі повинні служити лише місцем тимчасового денного або нічного відпочинку для туристів, що відвідують найбільш цікаві місця країни. Відмінною рисою їх є доступність і велика пропускна здатність, які роблять можливим забезпечити гарне і швидке обслуговування масового туристичного руху. Вони повинні знаходитися на головних комунікаціях і добре видно здалека.
Спеціальний тип - це готелі на курортах. Тут мова йде про будівлі, що зводяться в курортних місцевостях і надають можливість приїжджають не тільки відпочивати, але і користуватися на місці лікувальними ваннами або мінеральними водами. Функції цього типу готелю накладають на будівлю особливий відбиток. Просторі місця для відпочинку і зали для прогулянок впливають на вибір форми просторових рішень як самої будівлі, так і його внутрішнього планування.
Особливу область готельного будівництва представляють готелі у містах і в доріг, звані мотелями. Їх призначення вимагає вибору для мотелю павільйонної споруди камерного характеру, архітектурне вираження якої повинно бути як можна більш скромним і менш монументальним.
Об'ємно-просторове вирішення сучасних готелів різноманітне. У ряді проектів великих і малих готелів ускладнюється силует будівлі, що сприяє індивідуалізації образу кожного, полегшує його "впізнаваність" з великих відстаней. В одних випадках ускладнення силуету досягається всякого роду надбудовами, в інших - своєрідним покриттям будівлі, а також іншими численними прийомами.
Каскадні типи будівель готелів частіше будують в курортних місцевостях, де плоскі виступи дахів нижележащих поверхів можуть бути доцільно використані для організації відкритих, іноді озеленених терас, соляріїв і т.д. Нерідко каскадні композиції застосовуються при розміщенні готелів поперек рельєфу.
Серйозною проблемою композиційного рішення фасадів будинків готелів є правильна масштабна характеристика споруди. Сучасні міста з їх широкими магістралями, великими просторами площ і великими житловими комплексами вимагають укрупнення масштабу будівель, які відіграють особливу роль в забудові. Це завдання не може бути вирішена тільки шляхом збільшення довжини або висоти. В одних випадках вона досягається лаконічним рішенням висотної частини споруди з рівною гладдю стін, іноді суцільною сіткою вікон, сприймають з великих відстаней як єдине ціле. В інших - створюється шляхом ускладнення форми, що приводить до великої пластиці окремих його частин, які і визначають масштаб всієї споруди. Такі прийоми більш доцільні в багатоповерхових будинках готелів, розглянутих з великих відстаней. У ряді випадків укрупнення масштабу досягається контрастним протиставленням узагальнено вирішеною стіни висотній частині будівлі та низького і більш детально проробленого об'єму приміщень громадського призначення.
Укрупнення масштабу будинку готелю може бути також досягнуто зміною масштабності окремих деталей, наприклад, формою і характером обрамлення віконних прорізів або зоровим об'єднанням двох і більше віконних прорізів, укрупнюються таким чином композиційну сітку фасаду. Для цієї ж мети в південних районах часто використовують лоджії та балкони, більш велика сітка яких як би накладається на фасадну площину будівлі. "Стільниковий" структура фасадів з тонкими стінками розділовими між літніми приміщеннями суміжних номерів у поєднанні з багатою світлотінню створює відчуття легкості стіни будівлі. У ряді випадків зсув по вертикалі і різноманітність форм балконів сприяють наданню індивідуального образу споруди.
В облицюванні готелів широко застосовують довговічні матеріали - природний камінь, декоративний бетон, скляні і керамічні плитки, алюміній і т.д. Включення до рішення фасадів скульптури, елементів декоративно-прикладного мистецтва посилює художні засоби архітектури і в сукупності використовується також для створення єдиного художнього образу готелю, його "впізнаваності".
Останнім часом у вітчизняній і зарубіжній практиці проектування та будівництва готелів набувають поширення нові прийоми просторової організації будівель з великими за площею і за висотою критими, часто озелененими внутрішніми дворами-атріумами, куди виходять загальні поверхові галереї. Створення таких атріумів дозволяє своєрідно вирішувати архітектурно-просторову організацію готелів та його інтер'єри. 
                   Перспективні архітектурні рішення в готельному бізнесі
Готельні будівлі повинні створювати просторові рамки з урахуванням специфічних функцій, а також доповнювати існуюче або проектоване вираження даного міського комплексу. Звичайно, це залежить від виду готелю, і тому одну роль відіграє архітектура будівлі в місті і іншу - біля моря або в горах.
Нерідко готелі виконують основну містобудівну функцію в будівництві і забудову великого відрізка магістралі, району, а іноді і цілого міста. В основному це багатоповерхові будівлі. У ряді ж випадків облік містобудівних вимог призводить до обмеження поверховості готелів та істотно впливає на їх об'ємно-просторову композицію.
Так, розміщення готелю "Москва" в Санкт-Петербурзі поблизу пам'ятника архітектури XVIII століття Олександро-Невської лаври зумовило обмежену поверховість будівлі (7 поверхів), його спокійний протяжний силует, який контрастує, а не сперечається зі складними спорудами соборів і церков лаври.
Невелика поверховість будівлі і сувора оздоблення фасадів застосовані при будівництві готелю "Росія" в Москві.
Підкреслена скромність і витонченість ліній на тлі пам'ятника історії і культури РФ - Московського Кремля - ​​зберегли індивідуальність готелі "Росія.
Вдалий приклад підпорядкування об'ємно-просторової композиції та архітектурного рішення інтересам історично сформованого ансамблю - головний туристичний комплекс у Суздалі. Всі будівлі цього комплексу - готель з рестораном, кіноконцертним залом, басейном та мотель - мальовничо розташовані на північно-західній околиці міста в закруті річки Кам'янки. Двоповерхові розпластані споруди, приховані високим берегом річки, в основному не сприймаються з боку міста і не порушують єдності архітектурного ансамблю, створюваного століттями. Разом з тим з боку комплексу добре видно дзвіницю і церков старого Суздаля, створюють постійну віртуальну зв'язок міста з туристичним комплексом. Ця єдність старого і нового підкреслюється також пластичним характером композиції, розкритої у бік Суздаля, органічною зв'язком з навколишньою природою та ландшафтом, традиційними російськими матеріалами, використовуваними при будівництві будівель, а також образним відповідністю архітектури нових споруд характером архітектури історичної частини міста. 
Завтрашній день готельної індустрії визначається вже сьогодні під впливом клієнтського попиту. Серед основних напрямків розвитку галузі - централізація управління, поява спеціалізованих готелів, орієнтованих на обслуговування певних сегментів ринку, об'єднання об'єктів розміщення з торгово-розважальними й офісними комплексами, будівництво апартаментів для тривалого проживання, керованих готельними операторами.
Важливу роль відіграє впровадження передових технологій, завдяки яким значно спростився процес бронювання готельних послуг. Спеціально створені операційні системи забезпечують функціонування внутрішніх служб готелю, наприклад, дозволяють ефективно управляти номерним фондом. Зміни зазнає технічне оснащення номерів. До послуг клієнтів - високошвидкісне з'єднання з інтернетом, порти підключення різного роду техніки, панелі управління освітленням та іншими зручностями.
Багато готелів хочуть здивувати гостей своїм розташуванням: на кронах дерев, під водою, високо в горах. У голландському місті Харлінген працюють апартаменти у вежі підйомного крана, у Новій Зеландії можна пожити в Hobbit Motel, який побудований у відповідності з традиціями "архітектури хоббітів". Цілком можливо, що в майбутньому туристи зможуть зупинятися в повітряних готелях - вже анонсовані два проекти подібних об'єктів розміщення.
Перший з'явиться в 2010 році - корпорація Aeros відкриє повітряний готель на базі 4-поверхового дирижабля Aeroscraft ML 866.
У ньому будуть каюти для мандрівників, ресторани, пасажирські салони, конференц-зали, бібліотека. Примітно, що дирижабль повинен споживати на 50% менше енергії, ніж літак такої ж місткості.
Другий проект реалізують компанія Massaud Studio і французьке Агентство аеронавігаційних досліджень.
Вони працюють над створенням повітряного корабля, на борту якого зможуть розміститися до 40 осіб.
Судно зможе розвивати швидкість до 146 км на годину і подолати близько п'яти тисяч кілометрів без дозаправки.
Цікава форма готелів набула поширення в Японії в 1970-х роках. Мова йде про готелі-капсулах, які сьогодні в дещо зміненому вигляді починають завойовувати країни Старого світу.
Інвестори бачать в них цілий ряд переваг - відносно невисокі витрати, швидка окупність, велика місткість.
Готелі з мінімальною площею номерів, які часто не мають вікон, відкривають три британські мережі - Yotel, Easy Hotel і CitizenM. Оператори роблять ставку на невисоку вартість проживання, зручне розташування і застосування інноваційних технологій.
Наприклад, вартість номера в готелях Easy Hotel в Європі - 25 фунтів. Готелі-капсули від цієї компанії з'являться також в ОАЕ, Нідерландах, Сінгапурі, Таїланді, Німеччині, Південній Африці, США та Росії. Первісток оператора Yotel в 2007 році прийняв гостей у лондонському аеропорту Гатвік. У номерах площею 7 квадратних метрів вдалося розмістити душ, туалет, телевізор. Можна проектувати на стіни і стеля фільми та фотографії. Найсвіжіший бренд CitizenM відкрив перший готель в амстердамському аеропорту.
Ще одна тенденція - поява так званих інтелектуальних готелів, в яких зводяться до мінімуму контакти з обслуговуючим персоналом і відкриваються нові можливості по управлінню навколишнім простором.
Сенсорні екрани і спеціальні автоматизовані стійки для гостей отримують все більше поширення в готельному бізнесі. Наприклад, стійки для самостійної реєстрації встановлені в готелях мережі Hyatt в США, Канаді та країнах Карибського регіону. Подібна технологія апробується в готельних ресторанах і барах.
Корпорація Microsoft розробила спеціальну систему Microsoft Surface, що перетворює весь стіл в великий сенсорний екран. З його допомогою клієнти зможуть ознайомитися з меню і зробити замовлення, послухати музику або пограти в ігри. Нову послугу вже запропонували відвідувачам бару Adour в готелі St. Regis Hotel (Нью-Йорк).
Технічне оснащення номера стає найважливішим фактором при виборі готелю. Один з лідерів в цьому змаганні - мережа The Peninsula Hotels. Під керівництвом Фрезера Хікокса, який очолює спеціальний підрозділ компанії, проводяться дослідження з вивчення попиту на технічні новинки. У відкритому в 2007 році The Peninsula Tokyo гостьові кімнати обладнані бездротової прікроватной панеллю управління температурою повітря, освітленням, жалюзі, будильником, телефоном та аудіосистемою. Працює нічне підсвічування дороги у ванну. У номерах є індикатори зовнішньої температури, інтернет-радіо на три тисячі станцій.
Ідею високотехнічного номери активно підтримує мережу готелів Fairmont, де також встановлюють бездротові панелі управління. Крім іншого, вони забезпечать зв'язок між гостем, персоналом і ресепшн.
На світовому готельному ринку з'являються люксові бренди з ексклюзивними дизайнерськими рішеннями. Хотельери підписують договори про співробітництво з відомими будинками моди, власниками легендарних торгових марок. Прикладом успішної співпраці може служити альянс The Ritz - Carlton і Bvlgari. Результатом стала поява групи Bvlgari Hotels & Resorts. 1
За архітектурним проектом, за композиційному способу рішення, за комфортністю проживання кращою є готель "Бурж аль-Араб", побудована на штучному острові біля узбережжя Перської затоки. Її називають символом ОАЕ, і вона занесена в книгу рекордів Гіннеса як найвищий готель у світі - її висота 321 метр. Це готель з найрізноманітнішими і дорогими інтер'єрами. Всі 202 номери вищої категорії оформлені в сучасному технократичному стилі, що поєднується з вишуканими атрибутами давньогрецької і античної розкоші. В інтер'єрах будівлі панують різні відтінки синього кольору, в який вливаються червоний, жовтий і золотисті тони. Площа номерного фонду від 170 до 180 м 2. Вікна займають повністю всю стіну і приховані за важкими портьєрами.
Найбільш комфортабельні номери (апартаменти класу "President" і "Royal") - багаторівневі. У спальню можна піднятися з вітальні номери на спеціальному ліфті.
На території готелю розташовано безліч ресторанів, один з них - ресторан морських делікатесів, "Аль-Махара", розташований як би на дні океану: одна з його стін являє собою дуже великий акваріум.
Будівля готелю та інші споруди оточені всілякими галявинами, клумбами, газонами. Готель "Бурж аль-Араб" вселяє обгрунтований оптимізм і впевненість у гармонійному розвитку всієї індустрії готельного сервісу планети в третьому тисячолітті. 
Сьогодні в світі все більше уваги приділяється питанням екології; помітна тенденція до створення "зелених" підприємств, включаючи і сферу гостинності. Турбота про навколишнє середовище - один з перспективних напрямків розвитку готельної індустрії. Багато брендів перебудовуються і оновлюються, щоб запропонувати постояльцям не тільки комфортний, але і повністю екологічний сервіс.
У Великобританії 84% мандрівників вибирають туроператора, що дотримується політики "екологічної раціональності", з них 68% готові співпрацювати з "зеленими" фірмами, навіть якщо їхні послуги будуть дорожче. 
У 2011 році відкриється новий готель "Кемпінські Берізки Москва" в 11 км від Москви, в 18 км - від "Шереметьєво". П'ятизірковий готель на Клязьмінскому водосховищі буде розташовувати 200 номерами і люкси, фітнес-центром, СПА з басейнами, ресторанами, торговою зоною, бізнес-центром, а також буде побудований корпус апартаментів "Марина" з 42 віллами і причалом на 100 яхт. В основному буде призначений для людей, що ведуть активний спосіб життя. Це буде готель, розташований на великій воді, у своєрідному лісі.
Структура будівлі дуже різноманітна, немає монотонної стіни, а є відчуття природного поєднання різних будівель. Всі номери звернені до води. У глибині лісу розміститься зона вілл, призначених для тривалого проживання. Всі вони робляться різними по архітектурі, немає повторів. Можна зробити висновок, що якщо всі плани проектувальників здійсняться, цей готель буде еталонним відразу в декількох відносинах: національний колорит, високий сервіс і настільки цінуємо в наш час екологічність. 
У найближчі кілька років у Росії буде відкрито 14 готелів Hilton. Готель "Ленінградська" переживає реконструкцію - число номерів планується знизити з 329 до 275, мінімальну площу номера збільшити з 18 до 33 кв. м, що відповідає світовому стандарту.
За різними оцінками, сьогодні в світі працюють від 300 до 350 тисяч готелів із загальним фондом в 11-14 млн номерів. На частку Європи припадає близько 45% кімнат у готелях, їх кількість щороку збільшується на 2-2,5%. В Америці (35% номерів - понад 5 млн кімнат) темпи зростання ще вище, а в Азії (14% номерного фонду, 3 млн кімнат) вони становлять 20% на рік. Середнє завантаження готелів у світі оцінюється експертами в 67,7%.
Російський готельний ринок в кінці 2007 р. був представлений 4,4 тис. готелями на 187 тис. номерів. Але лише 14 тис. кімнат відповідають сучасним вимогам. Значна частина готелів - майже 18% - працює в Москві, 8% - у Санкт-Петербурзі. На частку перших припадає близько 40% від загального обсягу доходів у галузі, на частку друге - близько 12%.
Вищевикладені цифри вражають, особливо якщо згадати, що туризм числиться в трійці найприбутковіших занять. Тим більш важливо зробити так, щоб до Росії їхало більше людей - і щоб їм було для чого їхати.
Автором зроблена спроба зробити на основі проведеного дослідження висновки і розробити рекомендації щодо вдосконалення діяльності у соціально-культурному сервісі і туризмі через правильний вибір архітектурно-планувального рішення готелю.
Непоганим інструментом залучення клієнтів є зв'язок готелю з якою-небудь легендою, будь то історія нерозділеного кохання, замку з привидами або візиту відомої особистості. Кожному полювання подивитися, де спав Наполеон і як виглядає графиня N, занапащена своїм чоловіком. Дуже добре, якщо готель розміщується у старому будинку, а то й родовому замку - в цьому випадку і архітектура приваблює, і легенда, без якої, мабуть, не можна ні єдиного замку. Проте навіть якщо у вас немає на прикметі замку з привидом, ви цілком можете побудувати його - а легенду придумати нескладно. Цей вид архітектури, на думку автора, цілком успішний, та і таємничий замок в красивій місцевості додасть колориту.
Готель повинен мати якісь особливі риси, будь то національний колорит або романтичний ореол. Прагнення перебувати в рамках стандартів особливого успіху не принесе - адже цінується штучний товар, те, чого немає ні в кого іншого. При будівництві готелю ні в якому разі не слід економити (як би не хотілося) на наступних елементах: на архітекторі (щоб потім не з'ясувалося, що площа використовується неефективно, та й будівля могла бути зовсім іншим); на дизайнерові (як уже зазначалося, краще виділитися з ряду собі подібних); на персоналі (до якого слід придивлятися вже на стадії проектування, можливо, навчати і тренувати, тому як це візитна картка вашого готелю).
В умовах будівництва готелю на Північному Кавказі, на думку автора, можливі практично будь-які форми і типи забудови. У гірській місцевості може бути один тип, в долині - інший. Взагалі, в регіоні цілком можливо створення єдиної мережі готелів, ресторанів, турфірм і тому подібних підприємств. Умови тут є: клімат, природа, вільна ринкова ніша і т.д. Хороший варіант - будівля у невеликих містах регіону затишних готелів рівня 2-4 зірки - при такому розкладі можна, не женучись за суперприбутками, приймати людей середнього достатку, які подорожують по краю. У зв'язку з прийдешньою Олімпіадою в Сочі, напевно, буде побудовано багато готелів, і це, звичайно, добре. Однак не варто забувати, що після закриття Олімпійських ігор абсолютна більшість гостей виїде - а розкішні готелі на 5 зірок залишаться порожніми. Автор пропонує два варіанти: по-перше, приділити увагу будівництву й реконструкції не тільки шикарних готелів для важливих гостей, але і для менш багатих людей - тоді в цих готелях зможуть жити і люди середнього достатку, не заробляють мільйони, але змушені роз'їжджати по країні. По-друге - і цей варіант, хоч і більш довгостроковий в перспективі, але і прибутку обіцяє давати куди більші: розвивати всю туристську інфраструктуру в цілому, орієнтуючись не на сьогодення, а на майбутнє. Проектів будівництва вистачає, важливо, щоб вони здійснилися. І тоді, будь то штучне море, розкішний СПА-комплекс або парк розваг - будь-який об'єкт туристської сфери буде приносити стабільний і хороший прибуток. 

ІV. ІІ. Психофізіологічний комфорт перебування. 
Сприятливі умови життєдіяльності людини в готелях забезпечуються завдяки створенню комфорту як у самому готелі, так і на території, що прилягає до нього. Загальний комфорт внутрішнього простору готелів є інтегральним поняттям. Воно включає екологічний, функціональний і естетичний комфорт середовища будь-якого приміщення готелю.
Екологічний комфорт створюється оптимальним для організму людини поєднанням температури, вологості, швидкості руху повітря і впливу променистого тепла. Наприклад, в стані спокою або при виконанні легкої фізичної роботи температура взимку неповинна перевищувати 18-20, а влітку 23-25 градусів Цельсія; швидкість руху повітря взимку повинна складати 0.15, а влітку 0.2-0.4 м/с; відносна вологість - 40-60%.

Важливим компонентом мікроклімату будь-якого приміщення є інсоляція (розсікання приміщень сонячними променями і природне освітлення). Тривалість інсоляції для багатьох приміщень готелів відповідно до санітарних норм і правил повинна складати не менше трьох годин. У приміщеннях готелів, де людина проводить більшу частину доби, повинне бути завжди чисте і свіже повітря й нормальний шумовий режим.

Екологічний комфорт в інтер'єрі готелів створюється, в основному, завдяки інженерним системам: вентиляції, кондиціонування повітря, пиловидалення, опалення тощо.

Функціональний комфорт відзначає зручність експлуатації будь-якого приміщення. Він забезпечує захист від довкілля, безпеку і здійснення усіх функціональних процесів життєдіяльності людини: сну, харчування, відпочинку, особистої гігієни, розваг, ділових контактів тощо. Поділ усіх процесів життєдіяльності людини в приміщеннях здійснюється прийомами функціонального зонування як загального простору готелю з виділенням функціональних блоків, так і мікрозонуванням.

Мікрозонування здійснюється також за допомогою раціонального вибору обладнання і його оптимального розташування в будь-якому інтер'єрі.

Естетичний комфорт визначає позитивний емоційний настрій людини. Це забезпечується завдяки засобам і прийомам, за допомогою яких досягається об'єднання всіх елементів інтер'єру у єдине для сприйняття ціле. Естетичний комфорт інтер'єру залежить, у першу чергу, від гармонійності предметно-просторового оточення, від того настільки досягнута цілісність і погодженість його елементів.

Естетична організація середовища або досягнення краси інтер'єру включає безліч різноманітних завдань. Головні з них - це композиція простору, колірне вирішення та обробка поверхонь, господарська (дизайнерська) форма облаштування меблів, вибір декоративних деталей, освітлення, озеленення тощо.

Велике декоративне значення в інтер'єрі готелів мають завіси, гобелени, килими, оббивка меблів. Вони багато в чому визначають кольорову гаму та емоційне забарвлення приміщень.

4.3. Фактор впливу відновлювальних джерел енергії на методику дизайн-проектування.  

4.4. Дизайн-концепйія міні готелю в гірському ландшафті
4.5 Концепція застосування відновлювальних джерел енергії

4.6. Функціонально планувальні ергономічні особливості та дизайн головних просторів та елементів обладнання.

4.7.  формотворення на основі технологій відновлювальних джерел енергії.
       Розділ V
                                    Безпека у надзвичайних ситуаціях
     V. I. Відновлювальні джерела енергії.

Загальний теоретичний потенціал ВДЕ на кілька порядків перевищує сучасний рівень світового споживання первинних паливно-енергетичних ресурсів. Тільки річний енергетичний потенціал сонячної радіації на поверхні Землі є у 3000 разів вищим загальної кількості первинної енергії, що споживається в світі. Значний енергетичний потенціал мають також біомаса, вітер, геотермальна і приливна енергія. Однак при сьогоднішньому рівні технологічного розвитку та існуючій на світових нергетичних ринках кон’юнктурі лише досить незначна їхня частка ефективно використовується. За даними МЕА, внесок відновлюваних джерел у світове енергозабезпечення становить біля 11%.

Внесок окремих видів відновлюваних джерел у їх загальний світовий обсяг складає: горючих відходів 80%, гідроенергії 16,3%, геотермальної енергії 3,1%, сонячної і приливної енергії 0,22% і енергії вітру 0,38%. Таким чином, серед відновлюваних джерел перше місце (в основному, для приготування їжі й обігріву) займають горючі відходи. Лідируючі позиції з їхнього використання займають країни Південної Азії і Африки, що розвиваються. Розвинені країни лідирують у використанні так званих «нових» відновлюваних джерел – енергії сонця, вітру і приливів.

V.II. Відновлювлювальні джерела енергії та іх використання в світі.

Особливою сферою впровадження ВДЕ є застосування біопалива на транспорті. Основними видами такого пального є біоетанол та біодизель. Біоетанол – це спирт, який виробляється з цукрової тростини, буряка, зерна, целюлози тощо. Технологія виробництва – така ж, як у “горільчаному” виробництві спирту, головні відмінності – спрощена процедура дистиляції, масштаби виробництва (значно більші), підвищена енергоефективність.

У своїй більшості етанол виробляється з кукурудзи та цукрового буряка. Використання кукурудзи є характерним для США та частини Європи (де вона дає добрі врожаї), цукрової тростини – для Південної та Центральної Європи. Цукрова тростина – це найкраща сировина, оскільки вона дозволяє застосовувати найпростіший й найефективніший спосіб виробництва етанолу.

V.III. Нетрадиційні позабалансові енергетичні ресурси.       Головними напрямками збільшення використання позабалансових джерел енергії є видобуток та утилізація шахтного метану. Використання метану для виробництва теплової та електричної енергії забезпечить заміщення 5,8 млн. т у.п. первинної енергії на рівні 2030 року, близько 1 млн. т у.п. – на рівні 2011 року, водночас поліпшиться екологічний стан і стан безпеки у вуглевидобуванні. Разом з тим, цей напрям потребує детальнішого економічного обґрунтування, оскільки вугілля видобувається з великої глибини і системи дегазації вугільних пластів на основі прийнятих у світі технологічних схем потребуватимуть значних інвестицій, що знизить конкурентноздатність використання шахтного метану. Разом з тим, можливі інші варіанти його використання, зокрема при очистці вентиляційних викидів.

Передбачається виробництво електроенергії за рахунок надлишкового тиску доменного та природного газів, за рахунок чого можна виробити до 1,3 млрд. кВт*год у 2030 році. Економічно доцільним є також збільшення використання вторинних горючих газів промислового походження.

Сьогодні вітроенергетика використовується більш ніж у 30 країнах. Світовими лідерами із застосування енергії вітру є США, Німеччина, Нідерланди, Данія, Індія. У багатьох країнах виникла нова галузь - вітроенергетичне машинобудування. Очевидно, і в найближчій перспективі вітроенергетика збереже свої передові позиції. У США щорічно виробляється біля 1 млн. теплових насосів, в Японії - біля 3 млн. У Швеції 50% всього опалення забезпечують теплові насоси, у тому числі 12% всього опалення Стокгольма забезпечують ТНУ загальною потужністю 320 МВт, що використовують тепло Балтійського моря. В 2001 році у Швейцарії в кожному третьому новозбудованому будинку встановлювався ТНУ. У будинку Президента США Джорджа Буша в Техасі у 2001 р. встановлено геотермальний тепловий насос, що дозволило зменшити витрати на опалення та кондиціювання на 75%.

Загальною рисою розвитку ВДЕ є постійне зниження собівартості енергії, що виробляється, завдяки удосконаленню технологій. Так, собівартість 1 кВтг електроенергії, що виробляється ВЕУ, з 1980-х років до теперішнього часу знизилася з 0,38 дол. до 0,03-0,035 дол. У той же час, для електроенергії, що виробляється за рахунок природного газу, відповідний показник зріс з 0,015 дол. до 0,055 дол.

Таким чином, нетрадиційна енергетика є сьогодні одним з основних напрямів світового енергетичного розвитку, тому що вона є екологічно чистою (за винятком прямого спалювання біомаси), безпечною і використовує невичерпні ресурси, суттєвий потенціал котрих існує в кожній країні.

                       V. IV. Вітрова енергія.

Вітрова енергія – галузь відновлюваної енергетики, яка спеціалізується на використанні кінетичної енергії вітру. Цей вид джерела енергії є непрямою формою сонячної енергії, і, тому, належить до відновлюваних джерел енергії. Зараз вітер використовується для видобутку електроенергії. Хоча ціна 1 Квт-години видобутої з енергії вітру порівняно невисока, але всі проекти по будівництву нових вітряків зазвичай дуже повільно окуповують себе.

Переваги. Вітрова енергетика є екологічно чистим способом вироблення енергії. Вона не забруднює атмосферу, не споживає палива і не спричинює теплового забруднення довкілля. Максимальне ефективне використання енергії вітру в Україні, дасть можливість щорічно виробляючи 5,71 млн. МВт-год, забезпечити 2,5% загального річного електроспоживання в Україні.

Недоліки. Вітрові електростанції створюють шум високої частоти, тому потребують великих земельних ділянок для свого розміщення, а також заважають близьким населеним пунктам. Є ще один вид впливу вітрової енергетики: генератори великих вітродвигунів обертаються зі швидкістю близько 30 обертів за секунду. Це близько до частоти синхронізації телебачення. Тому великі вітродвигуни можуть заважати прийому передач на відстані до 1,6 км .

                     V. V. Cонячна енергія.

 Сонячна енергетика – використання сонячної енергії для отримання енергії в будь-якому зручному для її використання вигляді. Сонячна енергетика використовує поновлюване джерело енергії і в перспективі може стати екологічно чистою, тобто такою, що не виробляє шкідливих відходів.

Сьогодні для перетворення сонячного випромінювання в електричну енергію існує дві можливості: використовувати сонячну енергію як джерело тепла для вироблення електроенергії традиційними способами (наприклад, за допомогою турбогенераторів) або ж безпосередньо перетворювати сонячну енергію в електричний струм в сонячних елементах. Сонячну енергію використовують також після її концентрації за допомогою дзеркал – для плавлення речовин, дистиляції води, нагріву, опалювання і т.д.

Переваги сонячної енергетики: загальнодоступність і невичерпність джерела; теоретично, повна безпека для навколишнього середовища (проте в даний час у виробництві фотоелементів і в них самих використовуються шкідливі речовини).

Недоліки сонячної енергетики: через відносно невелику величину для постійної сонячної енергетики потрібне використання великих площ землі під електростанції, але фотоелектричні елементи на великих сонячних електростанціях встановлюються на висоті 1,8—2,5 метра, що дозволяє використовувати землі під електростанцією для сільськогосподарських потреб, наприклад, для випасу худоби; потік сонячної енергії на поверхні Землі сильно залежить від широти і клімату. У різних місцевостях середня кількість сонячних днів в році може дуже сильно відрізнятися;залежність потужності сонячної електростанції від часу доби і погодних умов;висока ціна сонячних фотоелементів; не дивлячись на екологічну чистоту отримуваної енергії, самі фотоелементи містять отруйні речовини, наприклад, свинець, кадмій, галій, миш'як і т. д., а їх виробництво споживає масу інших небезпечних речовин.

                                V. VI. Мала гідроенергетика.

                  Мала гідроенергетика є технологічно освоєним способом виробництва електроенергії, що має досить гарантований поновлюваний енергоресурс та найменшу собівартість виробництва електроенергії серед традиційних паливних і більшості нетрадиційних технологій її виробництва.

Освоєння потенціалу малих річок з використанням малих та мікроГЕС допомагає вирішити проблему покращення енергозабезпечення споживачів. Найбільш ефективними є малі ГЕС, що створюються на існуючих гідротехнічних спорудах. Переваги гідроелектростанцій очевидні – постійно поновлюваний самою природою запас енергії, простота експлуатації, відсутність забруднення навколишнього середовища, поліпшення умови роботи річкового транспорту. Недоліком виступають затоплення територій, так на Дніпрі, наприклад, водосховищами затоплено величезні площі найродючіших земель в Європі: Київським – 922 квадратних кілометрів, Канівським – 675, Кременчуцьким – 2250, Дніпродзержинським – 567, Дністровським – 410, Каховським – 2155 кілометрів квадратних.

V. VII. Територіальне розміщення даного проекту міні-готелів та вибір матеріалів.  
Оцінка придатності країни, регіону, району для розвитку міжнародного туризму значною мірою залежить від економіко-географічних факторів. Географічне положення України — наближеність чи віддаленість відносно туристичних ринків та інших основних туристичних регіонів світу, а також сусідство з іншими країнами регіону з позиції транспортних можливостей чи конкурентних переваг.

                   В основному задумі проектування збірно-розбірних модульних конструкцій подається так звана ідея «мандрівника». Тобто основним завданням стало проектування цих житлових блоків стало створення недорогого місця для тимчасового проживання людей, що попали в складні життєві ситуації або просто хочуть побути на самоті чи туристів, студентів.

                   Сама конструкція модульною, всі стіни, стелі, підлоги (основи) виконуються з сендвіч –панелей, та мають по кутах  вузли з’єднання. Це дає можливість швидко складати та розкладати блоки. Розміри коробки для складання сендвіч –панелей досить не значні 3000*3000*600, і є можливість транспортувати без жодних проблем любим вантажним автомобілем до чотирьох блоків одночасно.  

                             V. VIII. Cелі.  Інженерні протиселеві заходи.
Селеві потоки (селі) - це короткочасні гірські потоки, які складаються із суміші води і великої кількості твердого матеріалу. Вони виникають унаслідок дощів, інтенсивного розтавання снігу та льоду, завалів і дамб у долинах, де наявні великі запаси розсипчасто уламкового матеріалу.
Селі стають украй небезпечним стихійним гідрологічним явищем, коли селе​вий потік загрожує населеним пунктам, залізницям, автомобільним дорогам, зро​шувальним системам та іншим важливим об'єктам.
Утворенні і розвиток селів відбувається у три стадії:
перша - підготовка на схилах і в руслах гірських басейнів матеріалів, які слу​гують джерелом для формування селевих потоків;
друга - швидке переміщення скельного (кам'яного) матеріалу, який у пони​женнях утратив рівновагу, порівняно з підвищеними дільницями гірських водо​спадів; третя акумуляція селевих виносів у пониженні ділянки гірських долий у виг​ляді руслових конусів або інших форм селевих відкладів.
Залежно від висоти селевих потоків, басейни поділяються на високогірні {2,5 км і більше), середньогірні (1,0-2,5 км) та низькогірні (до 1 км).
Виникають селеві потоки при одночасному виконанні трьох умов:
а)  наявність на схилах басейну достатньої кількості продуктів руйнування гірських порід;
б) наявність необхідного об'єму води для змиву або зносу пухкого твердого матеріалу, і його переміщення руслами;
в) наявність крутого схилу, де гірські породи багаті глинистим матеріалом, та водотоку.
За потужністю селеві потоки поділяються на:
дуже малі (з виносом матеріалів менше 1,0 тис.м');
середні (з виносом матеріалів від 10,0 до 100 тис.м3);
великі (з виносом матеріалів від 0,1 до 1,0 млн.м3);
дуже великі (з виносом матеріалів від 1,0 до 10,0 млн.м3);
гігантські (з виносом матеріалів більше 10,0 млн.м3).
Селеві потоки сходять раптово, Іноді миттєво. Час сходження селевих по​токів невеликий, тривалість їх становить 1—3 години. Рух селя - це суцільний потік води, каміння, бруду зі швидкістю від 2 до 10 м/год.

Головна і визначальна властивість селя - це відношення твердих речовин до рідини, з яких складається сель. Тому за характером селі поділяються на водокам'яні (суміш води та каміння великого розміру), грязекам'яні (суміш води, гравію, гальки та невеликого каміння), грязеві (суміш води, невеликої кількості землі та дрібного каміння). Об'єми селів можуть досягати сотень тисяч - мільйонів м3 а розміри уламків - до 3-4 м у поперечнику, маючи масу до 200 тонн. Макси​мальна висота валу водогрязевого потоку селя може досягати до 25 м.
Інколи застосовуються такі характеристики, як середня і максимальна глиби​на та ширина селя. Ширина селя залежить від ширини русла, по якому рухається селевий потік, і може становити від 3 до 100 м. Глибина селевого потоку може становити 1,5—15 м, а довжина русла селя - від кількох десятків метрів до декількох десятків кілометрів.
                Поширення та інтенсивність селя в гірських регіонах і передгір'я Карпат і Криму визначається відмінностями тектонічного, нетектонічного і сейсмічного режимів гірських зон, залежить від геологічної будови території, особливостей геоморфологічних умов, діяльності людини.
Селеві процеси в Карпатах та Криму розвиваються на 70% гірських водоза​борів. За даними Держкомгеології в Автономній Республіці Крим селеві басейни займають 3% площі, у Закарпатській області-4%, у Чернівецькій- 15%, в Івано-Франківській - 33%, у Львівській - 8%. На території Криму виділяють чотири селективні райони. Найбільш селенебезпечним є південно-східний район, що роз​ташований між Алуштою та Судаком. Тут. у басейнах річок Ай-Серез, Ускут, Ворон, Шелен, Кутлак максимальні показники горизонтального розчленування рельєфу сягають 12 км/км2, відносне перевищення рельєфу становить 500-700 м при переважаючому нахилі схилів 15-300, що створює сприятливі умови для фор​мування селів. Періодичність прояву селів у цьому районі становить 2-6 років. 

У Карпатському регіоні виявлено 219 селевих водозаборів. Найбільшою селеактивністю характеризуються басейн р. Черемош і р. Прут, де формуються переважно водокам'яні, рідше - грязевокам'яні селі. У Карпатах, у басейні р Білий Черемош, смуга максимальної густоти розчленування рельєфу (3-5 км/км2) розташована у зоні Щибенського глибинного розлому. Із цією скупно пов'язані ділянки найбільших нахилів (30-40%), де формуються багаточислені зсуви, які живлять селеві потоки у верхів'ї р.Білий Черемош та басейні р. Прибойна.
Селенебезпечні басейни в гірських і передгірських районах - зосередження розвитку всіх небезпечних екзогенних геологічних процесів. Селеві процеси с причиною гравітаційних зміщень порід на схилах, які, провокуючи зсуви та обвали, сприяють накопиченню твердої складової селів.
Техногенна діяльність значною мірою впливає, на прискорення селевих про​цесів. В останні десятиріччя селі реєструються кожні 2-3 роки, хоча ще 50 років тому селеві прояви спостерігалися 1 раз на 8 років. Цьому сприяє інтенсивна вирубка лісів, добування корисних копалин, прорив гребель, нерегульований ви​пас худоби на полонинах. 

                        Заходи щодо зменшення наслідків селевих потоків

Розроблення протиселевих заходів повинно враховувати такі фактори: умови формування механізму утворення селів, будова селеформуючого басейну та його руслової сітки, режим проходження селя тощо. Для захисту від селів використо​вується комплексний метод, який включає у себе організаційно-господарчі, агротехнічні, лісомеліоративні та гідротехнічні заходи.
Організаційно-господарчі заходи:
заборона будівництва в руслах селевих басейнів об'єктів економіки, житлових будинків без вжиття заходів щодо захисту від селевих потоків;
охорона гірських пасовищ, заборона випасу на них худоби, перетворення їх на сінокоси;
припинення оранки на крутих схилах;
організація відповідної служби оповіщення про селеву небезпеку.
Агротехнічні та лісомеліоративні заходи:
обробка грунту поперек схилів;
створення ґрунтозахисних буферних смуг;
терасування гірських схилів;
посів та догляд за посівами, заліснення;
заходи захисту від ерозії.
Гідротехнічні заходи, які включають будівництво протиселевих гідротехнічних споруд, їх за характером дії на селеві потоки можливо поділити на:
селерегулюючі (селепропускні, селенаправляючі, селескидальні, сслевідбійні);

селерозподільні (щільові запруди, селезагородки)

селезатримуючі (греблі, котловани, обваловані)

селетрасформуючі (водосховища в руслі річок дії потоку в паводок).

                                                    V. IX. Зсуви. 

               Зсуви – це сповзання мас гірських порід униз по схилу під впливом сили зем​ного тяжіння. За даними досліджень на території України виявлено більше 21 тис. зсувів. Найпоширенішими вони є у гірськоскладчатих регіонах держави, де зсувні про​цеси обумовлюються значною крутизною і висотою схилів, наявністю на них потужного шару вивітрених порід, інтенсивним розглеюванням. Кількість зсувів, порівняно із 80-ми роками минулого століття, збільшилася майже на 45%, а площа поширення - на 28,8%. Активна господарська діяльність на зсувонебезпечних територіях може зменшувати або збільшувати активність зсувів. Вплив господарської діяльності на розвиток зсувів пов'язаний із додатко​вим навантаженням та підрізкою схилів під час будівельних та гірничо-видобув-них робіт, створенням динамічних навантажень на схили, додатковим обводнен​ням зсувонебезпечних територій, спричиненим надмірним зрошенням, підпиран​ням рівнів ґрунтових вод водосховищами та іншими водоймищами, витоками води з водних споруд та комунікацій тощо.
Часто саме розташування інженерних об'єктів на схилах чи поблизу них є провокуючим чинником, який викликає порушення рівноваги в масиві порід. У межах розміщення лінійних об'єктів виникнення процесу, крім вищезгаданих факторів, провокується вібрацією від транспорту.
Активна господарська діяльність без проведення необхідних інженерно-за​хисних заходів викликала поширення зсувних процесів на території майже 200 міст і селищ міського типу Автономної Республіки Крим, Вінницької, Дніпропет​ровської, Донецької, Закарпатської, Запорізької, Івано-Франківської, Луганської, Львівської, Тернопільської, Харківської, Хмельницької, Черкаської та Чернівець​кої областей, що являє постійну загрозу виникнення надзвичайних ситуацій.
Кількість зсувів щороку збільшується за рахунок ліквідації (зрізання, зчишення) або появи на тілі, раніше загартованих, дрібніших молодих зсувів та активі​зації їх під впливом техногенезу. Найбільшу небезпеку становлять зсуви, що відбу​ваються на забудованих територіях, які можуть виникати миттєво, тому їх важко с прогнозувати.
Зсуви можуть виникати на всіх схилах, починаючи Із нахилу в 19", але на глинис​тих ґрунтах та ґрунтах з фітинами зсуви можуть виникнути і при нахилу схилу 5-7". Зсуви формуються переважно на ділянках зволожених грунтів, коли сила тяжіння накопичених на схилах продуктів руйнування гірських порід перевищує силу зчеп​лення ґрунтів. Вони можуть сходити у будь-яку пору року, але в різних районах зсувні явища можна віднести до певного сезону.
Прогнозування зсувів
Моніторингові спостереження за розвитком сучасних екзогенних процесів надають об'єктивні дані, необхідні для діяльності в галузі захисту від небезпеч​них екзогенних геологічних процесів (ЕГП), районування їх для оцінки можли​вості виникнення надзвичайних ситуацій.
Головним виконавцем робіт із вивчення сучасних інженерно-геологічних про​цесів на державному та регіональному рівнях є Міністерство охорони навколиш​нього природного середовища та НАК "'Надра України".

                             Заходи щодо зменшення наслідків зсувів

              Протизсувні заходи за своїм характером поділяються на пасивні та активні. До першої групи відносяться:
заборона підрізки зсувних схилів та створення на них різних нерівностей;
недопущення усякого підсипання, як на схилах, так і над ними, у межах небез​печної смуги;
заборона будівництва на схилах, у небезпечній смузі, споруд, ставків, водой​мищ, об'єктів із великим водоспоживанням без виконання конструктивних за​ходів, які б повністю припинили витікання води в грунт;
заборона проведення вибухових і гірських робіт поблизу зсувних ділянок;
обмеження в необхідних випадках швидкості руху залізничних потягів у зоні, дотичній до зсувної ділянки;
охорона дерево-кущової і трав'янистої рослинності;
недопущення скидання на зсувні схили зливних, талих, стічних та інших вод;
залісення зсувних територій.
До другої групи слід віднести такі протизсувні заходи, проведення яких потре​бує будівництва усяких інженерних споруд:
підпірні конструкції і стінки - контрбанкети, у підошви діючого або потенцій​ного зсуву, своєю вагою перешкоджають зміцненню земляних мас;
ряди із паль, свайно-анкерні конструкції для тимчасової стабілізації зсуву;
суцільні свайні або шпунтовані ряди.
V. X. Лавини. Інженерні протилавинні заходи.
Снігові лавини - це раптовий зсув великої маси снігу зі стрімких гірських схилів внаслідок порушення сталості снігу.
Схід снігових лавин - небезпечне стихійне явище, особливо, коли вони загро​жують населеним пунктам, залізничним, автомобільним дорогам, електромере​жам, трубопроводам та життю людей, які опинилися на шляху їх руху. Форму​вання лавин відбувається у межах лавинного осередку - ділянки схилу і його підніжжя, де проходить рух лавини.
Лавини утворюються при достатньому снігонакопиченні на безлісних схилах нахилом від 15° до 50°. Класичні умови утворення снігової лавини - довжина відкритого схилу гори становить 100-500 м (для початку руху і досягнення по​вної швидкості). Під відкритим схилом розуміють лукові і слабозачагарниковані поверхні на схилах крутіше 30°. Лавина сходить тоді, коли товщина щойно випав​ши снігу становить 30 см, або "лежачого" - не менше 70 см. Якщо схил - круті​ше 45°, лавини сходять після кожного снігопаду.
Часто причиною сходу лавин є сонячне тепло, яке оплавляє кристали снігу і робить його нестійким на південних схилах гір та землетруси силою 5-6 балів. Основні характеристики лавин
Лавина об'ємом у 10 м3 є небезпечною для людини або легкої техніки. Великі лавини можуть зруйнувати і капітальні інженерні споруди, утворити великі зава​ли на транспортних шляхах. Кубометр мокрого снігу важить до 300 кг.
Швидкість - одна з основних характеристик лавини, що рухається. Слід роз​різняти швидкість переміщення фронту лавини і швидкість течії за фронтом. Швидкість фронту лавини може сягати 100 м/с. Сила удару може становити до 50 тонн на м2. Неважко собі уявити, що це означає, адже дерев'яний будинок витримує не більше 3 т/м2, а при силі удару 10 т/м2 вириваються з корінням вікові дерева. Тривалість викиду лавини (відстань, яку може подолати лавина за найсприятливих умов) залежить від висоти її падіння.
Висота (або потужність) потоку лавини становить 10-15 м.
Потенціальний період лавиноутворення - це інтервал часу між сходом пер​ших і останніх лавин у цьому районі.
Іншими параметрами, що необхідно знати при плануванні заходів на лавино​небезпечній території є кількість лавин їх площа, термін тривалості лавинонебез​печного періоду. Вторинними вражаючими факторами дії лавин є перекриття ними річок, які згодом можуть стати причиною селевих потоків.
                                          Класифікація лавин
За характером руху та побудовою лавини поділяються на:
осови - сніжні зсуви, які не мають певного каналу стоку І слизькі по всій ширині охопленої ділянки;
лоткові - рухаються по певному каналу стоку;
стрибаючі - виникають із лоткових, вільно падають із виступів гір.
Залежно від властивостей снігу лавини бувають: сухими, вологими і мокрими.
Розрізняють два основні типи лавин: пилові і пластові.
Пилові лавини утворюються безформенною сумішшю снігового пилу, під час руху знизу додається новий сніг і лавина зростає.
Пластові лавини виділені площиною сковзання від основ. Вони виникають, як зсуви, і переміщуються у вигляді шару поверх старого снігу, що лежить ниж​че. Пластові лавини не безпечніші за пилові.
У Карпатах та гірських районах Криму неодноразово протягом зимового періо​ду створюються умови, сприятливі для сходу лавин, або спостерігається їх схід. Найпоширенішим є стисле наукове визначення снігових лавин - це сніговий обвал, шо виникас та переміщується по гірських схилах. Схід лавин може призвести до негативних наслідків, як наприклад у 2000 році в Хустському районі Закарпатської області, коли снігова лавина засипала житловий будинок (внаслідок чого загинула одна людина) та окремі ділянки автодороги м.Хуст - смт. Міжгір'я.

                       Захист населення і територій від наслідків лавин
Метою протилавинного захисту є розробка і здійснення заходів щодо запобі​гання і зменшення наслідків сходу снігових лавин.
Протилавинний захист буває на пасивний та активний. Пасивий захист полягає: у своєчасному виявленні лавинонебезпечних рай​онів, організації системи спостережень за лавинним станом і служби попереджен​ня лавинної небезпеки; проведенні евакуації населення і забезпечення зберігання матеріальних цінностей; створенні гірських рятувальних груп, розробці інструкцій і навчанні населення діям у горах з урахуванням особливостей місцевості. Активний протилавинний захист полягає в будівництві протилавинних спо​руд, а також активному здійсненні впливу на сніговий покрив із метою забезпе​чення штучного сходу лавин.
Інженерно-технічні заходи спрямовано на:
регулювання режиму збирання у зонах зародження лавин (щити та інші при​стосування);
утримання снігового покриву на схилах (терасування схилів, улаштування тран​шей, камінних стінок, паль, установка щитів, решіток, сіток тощо);
зменшення швидкості руху лавин (сітки із тросів, надовби, улаштування горбів, клинків тощо);
зміну напрямку руху лавини (лавинорізи, відбійні греблі, направляючі стінки);
пропускання лавин під захисними спорудами (галереї, навіси).
Дійовими заходами щодо активної боротьби з лавинною небезпекою є органі​зація штучного сходу снігового покриву з метою профілактичного розвантажен​ня від нього гірських схилів. Цей захід проводиться в місцях, де економічно не​доцільно будувати протилавинні споруди, він може здійснюватися кількома спо​собами, найефективнішими з яких є гарматний обстріл та вибухові роботи тощо.
До особливостей лавинних завалів на транспортних магістралях у лавиноне​безпечних районах відносять;
їх відносно невелику протяжність уздовж доріг (довжина лоткових лавин може досягати 200 м, основи перекривають дорогу на дільниці до 400 м);

значну висоту (завал, який виник унаслідок одноразового сходу лавини, зрідка має висоту меншу 2 м, а після багаторазового - 10-15 м і більше);
велику початкову щільність снігу в завалах (300-500 кг/м3) і наявність твер​дих домішок у вигляді камінців, дерев та кущів;
випуклі профілі поверхні завалу зі схилами (20-40°).

V.XI. Пожежна безпека
Усі громадяни що прибувають в готелі повинні бути ознайомлені адміністрацією з основними вимогами пожежної безпеки безпосередньо під розпис. Також в готелях мають бути вивішені на видних місцях: схематичний план евакуації з відповідного поверху із зазначенням даного номеру, евакуаційні виходи та шляхи руху до них, місць розміщення засобів пожежогасіння та сигналізації, а також відповідний пояснювальний текст і пам'ятка  про дії на випадок виникнення пожежі, та стисла пам'ятка  для мешканців про правила пожежної безпеки. Також всі відомості про пожежну безпеку мають бути написані іноземними мовами. Важливо: на період ремонтних та пере планувальних робіт мешканці повинні відселятися. 

Обов’язково повинна працювати система пожної безпеки.

На території закладів відпочинку та туризму для розведення багать треба уримувати очищеними до мінерального шару грунту, облямовувати смугою очищеного грунту не менше 2,5 м завширшки і розміщувати на відстані не менше 30 м від будинків та споруд, 25 м – до стоянок автотранспорту, 50 м – до хвойного та 25 м – до листяного лісового масиву.

Також в готелях, санаторіях, будинках відпочинку та інших таких об’єктах повинно бути організовано цілодобове чергування обслуговуючих працівників. Черговий зобов’язаний мати при собі комплект ключів від дверей евакуаційних виходів, електричний ліхтар, знати порядок виклику пожежної  охорони та дій у разі виникнення пожежі. У нічний час охоронцю забороняється спати та відлучатися за межі закладу. Персонал має бути забезпечений індивідуалами засобами захисту органів дихання для організації евакуації людей у разі винекненн пожежі.

Не допускається вселяти людей до приведення в належний стан технічних засобів протипожежного захисту, улаштовувати складські приміщення та майстерні з зберіганням пожежовибухонебезпечних речовин та матеріалів, а також здавати їх в оренду під приміщення подібного призначення; користуватися смолоскипами, свічками, сірниками тощо, відвідуючи горища; зберігати балони з горючим газом на балконах та лоджіях; коритуватися різноманітними електронагріваючими приладами. Для цього адміністрацією мають бути обладнані спеціальні місця.

Забороняється використовувати ( орендувати) під житло і готельні номери приміщення у будинках іншого призначення, крім випадків, що допускаються будівельними нормами і цими правилами.
Варіант 1. Пожежна небезпека.
Тема дипломного проекту «Дизайн предметно-просторового середовища міні – готелів на основі відновлювальних джерел енергії».
Модернізація готелю полягає у переведенні котлів з твердого на рідке паливо (нафта). З метою створення достатніх запасів, на території готелю розташована ємність, яка вміщає 100 т мазуту. На відстані r0=135 м від ємкості знаходиться лабораторія по контролю за якістю палива (будова цегляна з бітумно-рубероїдним дахом), в готелі працюють двоє людей.  Визначити можливість ураження будови і людей під час можливої пожежі при руйнації ємності.

Оцінка обстановки:

1. Визначається площа розливу (припускаємо товщину шару розливу h=0,076м, форма розливу близька до кола). Густина мазуту d = 0,78 т/м3.
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2. Визначається β за формулою (3.2) для b/a≤1,5


[image: image2.wmf].

20590

1687

16

,

3

16

,

3

=

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

=

÷

÷

ø

ö

ç

ç

è

æ

=

p

p

b

p

S


3. Визначається відстань від вогню до цеху r
r = ro - 
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= 100-86 = 114 м.

4. За графіком (рис. 3.1) визначається величина критерію Q. 

Для r = 114 м Q = 2∙106.
5. Визначається щільність теплового потоку q в районі лабораторії (для мазуту значення Кф = 2,25∙104 )


[image: image5.wmf]232

10

2

20590

 

2,25·10

6

4

=

×

×

=

×

=

Q

K

q

ф

b

 кВт/м2.

6. Визначається час дії джерела запалювання, необхідний для ураження будови і людей (значення J):

· запалення покрівлі 
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· ураження людей 
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7. Визначається середня тривалість пожежі τ з урахуванням ва​гової швидкості вигоряння мазуту 
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8. Час дії пожежі на об’єкт, необхідний для ураження будови і людей є меншим від часу тривалості пожежі, тому відбудеться ураження людей і будови міні –готелю.
Заходи  запобігання надзвичайної ситуації:

· контроль за станом оболонки ємності;

· облаштування блискавкозахисту і регулярний контроль за його станом;

· встановлення захисної обвалування навколо ємності.

Заходи із захисту працівників:

· розташування міні – готелю  на  більшій відстані від ємності;

Зміст та обсяги РНР:

· видалити за межі небезпечної зони всіх працюючих, не пов'язаних з ліквідацією пожежі, забезпечити охорону місця пожежі;

· негайно припинити роботи в міні – готелі, крім робіт, пов'язаних із заходами з ліквідації пожежі;

· включити систему оповіщення людей про пожежу, устано​вки пожежогасіння, протидимового захисту;

· організувати зустріч підрозділів пожежної охорони, надати їм допо​могу у виборі найкоротшого шляху для під'їзду до осередку пожежі та в установці на вододжерела;

· одночасно з гасінням пожежі організувати евакуацію і захист мате​ріальних цінностей;

· забезпечити дотримання техніки безпеки працівниками, які беруть участь у гасінні пожежі.

РОЗДІЛ VІ.

ОХОРОНА ПРАЦІ 

VІ.І. Кількість персоналу.

 Кількість персоналу, що буде обслуговувати відвідувачів не має перевищувати 25людей в приміщенні адміністративного корпусу. До цієї кількості людей включено і тих працівників, що будуть доглядати за чистотою і в додаткових житлових блоках та на території даного комплексу.

VІ.ІІ. Негативна роль іонізуючого випромінювання від комп’ютерів.

              Світова спільнота стала виявляти серйозну стурбованість з приводу дії іонізуючого випромінювання на людину та оточуюче середовище, почи-

наючи з 50-х років ХХ століття. На жаль, достовірна наукова інформація з

цього питання дуже часто не доходить до населення, яке користується

різними домислами та плітками. Дійсно радіація смертельно небезпечна.

При великих дозах вона викликає серйозні ураження тканин, а при малих

може викликати захворювання на рак та індукувати генетичні дефекти, які

можуть проявлятися у наступних поколіннях.

Отже, мета дослідження, привернути увагу громадськості до проблем

пов’язаних з дією іонізуючого випромінювання на людину та оточуюче се-

редовище. Наукова новизна полягає у тому, щоб інформацію про іонізуюче

випромінювання і його біологічну дію зробити більш доступною для широ-

кого загалу людей, а не лише для вузького кола спеціалістів задіяних у даній

галузі.

Як відомо, радіаційний фактор на сьогодні присутній у всіх складових

навколишнього середовища і потребує постійного контролю з метою оцінок

дозових навантажень різних груп та контингентів населення. Наприклад, ра-

дон – невидимий, без смаку і запаху важкий газ (в 7,5 раз важчий за

повітря). У природі існує два ізотопи радон – 222 і радон – 220. Цей газ

вивільняється із земної кори повсюди, але його концентрація залежить від

різних факторів. Радон концентрується в повітрі приміщень лише тоді, коли

вони недостатньо провітрюються та на нижніх поверхах будинків. За ре-

зультатами обстеження 100 будинків рівень радону варіював у діапазоні від

39 до 460 Бк·м3. Проаналізувавши відмінності в будівлях, необхідно зверну-

ти увагу на: наявність вентиляції під підлогою; тип забудови під підлогою;

тип опалювальної системи. Населення повинно знати, що емісія радону із

стін зменшується в 10 разів при облицюванні стін пластиковими

матеріалами, а при обклеюванні шпалерами швидкість емісії зменшується

на 30 %. В результаті проведених досліджень було виявлено, що рівень ра-

дону збільшується стрімко у ванній кімнаті: при роботі душу або прасуванні

у відкритих ємностях, та має значення, що в 3 рази вищі ніж на кухні та в 40

разів – ніж в житлових кімнатах.

Досліджені також штучні джерела радіації. Констатуючи факт, що всі

хімічні елементи мають ізотопи, слід відмітити, що в тютюновому диму ви-

явлено радіоактивні ізотопи полонію, вісмуту, цезію, миш’яку і свинцю. Ці

радіоактивні речовини вибірково нагромаджуються в легенях, кістковому

мозку, лімфатичних вузлах, ендокринних залозах. Вони затримуються там

на роки. Вчені довели, що Ро210 і Рв210 – головна причина розвитку

злоякісних пухлин. Фільтр у сигареті затримує лише 5% шкідливих речовин.

В процесі радіоактивного розпаду 84Ро210 вилітає α-частинка і γ-квант з

287енергією 0,09 МеВ. Частинки з такою енергією, проникаючи в організм  людини, здатні пошкоджувати спадкові структури – гени і хромосоми. Людина, що випалює 20 цигарок за день, отримує 1,52 Гр опромінення, що
еквівалентно 200 рентгенівським знімкам. Курці кожного року викидають в

атмосферу 720 т синильної кислоти, 384000 т аміаку, 108000 т нікотину,

600000 т дьогтю і більше 550000 т чадного газу. На основі висновків

Всесвітньої організації здоров’я серед хворих на рак в різній формі – 95%

курців, в зв’язку з цим смертність у курців у 20 разів вища, ніж у некурців.

Було досліджено, що під час сигналу мобільного телефону

радіаційний фон підвищується у 2,5 рази, тому доцільно продемонструвати

це якомога більшій кількості людей, щоб запобігти негативних наслідків від

використання сучасних засобів зв’язку. При дослідженні за допомогою

радіометра «Прип’ять» в бета – діапазоні було виявлено, що короткочасне

підвищення фону в момент пошуку абонента сягає 698 частинок на см2 при

нормі в 50 частинок на см2.

Було також проведено дослідження серед старшокласників на рахунок

обізнаності у таких питаннях: що таке радіація, які можливі наслідки від

опромінення, які джерела радіації Ви знаєте, що становить найбільшу загро-

зу для життя людини, як можна запобігти надмірному опроміненню, чи

бажаєте знати більше на цю тему? Результати такого анкетування показали

недостатню обізнаність з цього питання серед учнів та їх батьків. Отже,

піднята проблема є досить актуальною, тому ми переконані, що досліджена

інформація повинна компенсувати дефіцит доступної наукової інформації з

даної проблеми.
VІ.ІІІ. Шум і його негативна роль на безпеку життєдіяльності людини.

Останніми роками більшої актуальності набуває проблема зниження

шуму поблизу транспортних магістралей мегаполісів. Неприємні, небажані

звуки, що виникають унаслідок руху транспортних потоків по вулицях міст,

доставляють занепокоєння людям, чиї будинки і офіси розташовані поблизу

крупних транспортних артерій.

Проблема впливу шуму на організм людини вже тривалий час вивча-

ється вітчизняними й закордонними дослідниками. Вивченню специфічної й

неспецифічної дії шуму на людину присвячені роботи Суворова Г.А., Кара-

годіної І.Л., Юдина Є. Я., Андреєвої-Галаниної Є.Ц., Алексєєва С.В., Покров-

ського Н.Н., Шидловської Т.Г., Middlebrooks G., Good M. та інших вітчизня-

них і закордонних учених.

Роботи дослідників [1, 2] показали, що шум несприятливо впливає

практично на всі системи організму людини, викликаючи в нього як коротко-

часні, так і тривалі й стійкі функціональні зміни, що приводять до виникнен-

ня захворювань серцево-судинної, нервової й іншої систем, а також ослаб-

ленню імунної системи організму. Надмірний шум може стати причиною не-

рвового виснаження, психічної пригніченості, вегетативного неврозу, вираз-

кової хвороби, розладу ендокринної й серцево-судинної систем. Шум заважає

людям працювати й відпочивати, знижує продуктивність праці й збільшує

травматизм на виробництві й у побуті.

В умовах сильного міського шуму відбувається постійна напруга слу-

хового аналізатора. Це викликає збільшення порога чутності (10 дБ для біль-

шості людей з нормальним слухом) на 10-25 дБ. Шум утрудняє розбірливість

мови, особливо при його рівні більше 70 дБ. Збиток, що заподіює слуху силь-

ний шум, залежить від спектра звукових коливань і характеру їхньої зміни.

Небезпека можливої втрати слуху через шум у значній мірі залежить від ін-

дивідуальних особливостей людини. Постійний вплив сильного шуму може

не тільки негативно вплинути на слух, але й викликати інші шкідливі наслід-

ки - дзенькіт у вухах, запаморочення, головний біль, підвищену втомлюва-

ність_______.

Негативний вплив шуму обумовлений його фізичними параметрами (рі-

вень звукового тиску, частота, інтенсивність, тривалість впливу, постійний

або непостійний шум і т. п.), специфікою людського організму (вік, стать,

стан здоров'я й т.і.) і впливом супутніх факторів, які можуть підсилити шкід-

ливий вплив шуму.

Серед багатьох джерел шумовипромінювання в умовах мегаполісів тра-

нспорт посідає одне з провідних місць. Це обумовлено розгалуженістю тран-

спортних мереж, маршрутів руху міського транспорту, великою кількістю

транспортних засобів та відносно високою швидкістю пересування.

Різноплановий негативний вплив шуму на організм людини вимагає ро-

зробки й впровадження ряду шумозахисних заходів. В аспекті дослідження

транспортного шуму пріоритетним напрямком є розробка засобів колектив-

ного захисту людей від шкідливого впливу акустичних коливань.

Відповідно до [3] методи колективного захисту так класифікуються за

способами реалізації: акустичні; архітектурно-планувальні; організаційно-

технічні.

Стосовно захисту від шуму сельбищної зони й робочих місць, розташованих у будинках поблизу транспортних магістралей, доцільно використовувати такі акустичні засоби захисту: засоби звукоізоляції; засоби звукопоглинання, глушники шуму. Причому стосовно питання боротьби із транспортним шумом заходами з виконання звукоізоляції є підвищення звукоізолюючих властивостей конструкцій будинків і споруд, що огороджують; акустичні екрани, відгородження. При захисті будинків від шуму використовуються засоби звукопоглинання, а саме звуковбирні облицювання приміщень. Також можливе поєднання засобів звукоізоляції та звукопоглинання в конструкціях, що огороджують.

Використання архітектурно-планувальних методів захисту будинків від шуму транспортних потоків може виконувати як захисні, так й естетичні функції. Ці методи містять у собі оптимальні акустичні рішення щодо планування розташування будинків; створення _______й оптимальне акустичне планування зон та режиму руху транспортних засобів і транспортних потоків; створення

шумозахищених зон у різних місцях можливого перебування людини в про-

цесі своєї життєдіяльності [3].

Одним з найбільш перспективних напрямків захисту сельбищної зони

та робочих місць, що знаходяться у приміщеннях будівель, які розташовані

поблизу транспортних магістралей, є застосування акустичних екранів. До

переваг застосування акустичних екранів у порівнянні, наприклад, з зеленими насадженнями, слід віднести сталу ефективність, незалежно від періоду року, щільності листя. Крім того ефективність дії акустичних екранів настає з моменту їх встановлення, в той час як для досягання певної шумозахисної ефективності зеленими насадженнями потрібний тривалий час, доки дерева та кущі здобудуть певну висоту та інші характеристики.

Якщо порівнювати акустичні екрани із земляними валами чи виїмками, то очевидно, що ці шумозахисні заходи доцільно застосовувати в місцях, де це дозволяє робити природний рельєф місцевості.

Слід зазначити, що вищеназвані шумозахисні заходи, а саме: земляні

вали чи виїмки практично не мають застосування в умовах міста. Теж саме

можна сказати про захист від транспортного шуму відстанню. Створення бу-

ферних зон в умовах зростання щільності міської забудови буде економічно

невиправданим.

За кордоном достатнє поширення набуло тунельне вирішення питання боротьби з транспортним шумом. безумовними перевагами цього рішення є висока шумозахисна ефективність, а також вирішення питання розвантаження транспортних артерій міста. Однак при розгляданні такого варіанту зниження транспортного шуму необхідно враховувати високі капіталовкладення на будівництво та подальшу експлуатацію підземних магістралей.

Таким чином, в умовах великих промислових міст із забудовою, що

складалася роками, та значними рівнями шуму транспортних потоків най-

більш раціональним є застосування акустичних екранів.

Конструкції __™_Ф_¤акустичних екранів досить різноманітні й відрізняються за

багатьма показниками.

Конструкція акустичних екранів може включати наступні елементи:

1) фундамент;

2) несучі елементи каркасу (стійки, опорні профілі та ін.);

3) елементи кріплення;

3) шумопоглинальні панелі;

4) прозорі звуковідбивні панелі.

Акустичні екрани за функціональністю можна поділити на три типи:

шумопоглинальні, шумовідбивні й комбіновані. Досвід провідних виробників

екранів показав, що найбільш ефективними є комбіновані шумозахисні екра-

ни. Такі екрани поряд з звукоізолюючими властивостями містять звукопогли-

наючі, що збільшує їх ефективність.

Шумозахисні екрани можуть бути як непрозорими, тобто складатися

тільки з суцільних акустичних панелей, так і світлопрозорими – з панелями з

органічного скла. У цьому випадку екран дуже добре може вписуватися в

пришляховий пейзаж і не викликає неприємних відчуттів та стомлення у водіїв, пішоходів, мешканців пришляхових районів. Можливість застосування різних конструкцій екранів в залежності від потреб середовища, що оточує транспортну магістраль, характеризує акустичні екрани як найбільш оптимальний підхід до боротьби з транспортним шумом.

При поширенні акустичних коливань від транспортного джерела шумув навколишнє середовище при наявності шумозахисного екрана розглядається чотири шляхи розповсюдження хвиль [4]: 1) хвилі, що проходять поверх екрану у напрямку видимості джерела шуму, 2) хвилі, що проходять завдяки дифракції; 3) хвилі, що відбиваються від поверхні акустичного екрану; 4)хвилі, що безпосередньо проходять крізь екран та впливають на об’єкти, які підлягають захисту. Для завдань захисту прилеглої території від транспортного шуму акустичними екранами інтерес представляє дифракційні хвилі та хвилі, що проходять крізь акустичний екран. Тому з метою підвищення ефективності застосування акустичних екранів необхідно вживати заходів по збільшенню втрат енергії при проходженні акустичних хвиль крізь захисний бар’єр.

VІ.ІV. Розрахунок вентиляцій, кондиціонерів.

Розрахунок вентиляції 
Це досить складний і важливий процес, що вимагає кваліфікованого підходу. У процесі розрахунку вентиляції визначається необхідний повітрообмін, складається принципова схема вентиляції, яка оптимально відповідає всім аеродинамічним розрахунками. У завершальній стадії проводиться підбір та встановлення обладнання і системи управління.  
Розрахунок вентиляції, вибір устаткування і установка системи вентиляції.
 Існують жорсткі правила з організації повітрообміну в різних приміщеннях, що залежать від кількості людей в приміщенні, наявності тепловиділяючої техніки та інших параметрів. При розрахунку вентиляції користуються поняттям кратності повітрообміну, який показує скільки разів оновлюється повітря в приміщенні за одну годину. 
 Кратність повітрообміну визначається СНиП (Будівельними Нормами і Правилами) і залежить від призначення приміщення, кількості обладнання, що виділяє тепло, а також від того, скільки людей знаходиться в приміщенні. Як правило, для житлових приміщень необхідна кратність повітрообміну становить одиницю, в той час як для робочих приміщень (офіс та ін) це значення має становити 2-3.  

Наступний етап у розрахунку вентиляції - проектування повітророзподільною мережі, що складається з таких компонентів, як повітроводи, розподільники повітря, а також фасонні вироби (перехідники, відведення, розгалужувачі.) Спочатку розробляється схема повітроводів, по якій проводиться розрахунок рівня шуму, робочого тиску та швидкості потоку повітря. 
 Середня швидкість потоку повітря визначається діаметром повітроводів і, як правило, становить 12-16 метрів за секунду. Проектуючи системи вентиляції, необхідно знайти оптимальне співвідношення між потужністю вентилятора, рівнем шуму і діаметром повітроводів.  

Важливе значення при розрахунку вентиляції займають етапи вибору моделі та потужності для вентилятора і калорифера. Спостерігаючи в системі вентилятор повинен виробляти мінімум шуму і при цьому забезпечувати достатній робочий тиск, необхідний для подолання потоком повітря всіх місцевих опорів в повітроводах, що виникають на згинах, стиках і місцях зміни діаметрів. Робочий тиск безпосередньо залежить від того, яка потужність використовуваного вентилятора і розраховується з урахуванням діаметрів повітроводів, кількості переходів з одного діаметра на інший, і кількості поворотів. Робочий тиск має зростати зі збільшенням довжини повітроводів та кількості поворотів і переходів. Калорифер повинен справлятися з нагріванням до певної температури за все проходить через нього повітря. 
 Вироблений фахівцями нашої компанії розрахунок вентиляції відповідає всім сучасним вимогам і нормам. Наші клієнти в результаті отримують грамотно спроектовану систему вентиляції та кондиціювання, просту в управлінні, що виробляє мінімум шуму і максимум свіжого повітря
Кондиціонування повітря 

Кондиціонування - це обробка повітря, що дозволяє одночасно створювати і підтримувати (головним чином автоматично) в закритих приміщеннях та засобах транспорту різні характеристики навколишнього середовища: температуру, вологість, чистоту, швидкість руху і тиску повітря, найбільш сприятливих для самопочуття людей, ведення технологічних процесів, дії обладнання та приладів, забезпечення збереження цінностей культури і мистецтва. 
Кондиціювання повітря в приміщеннях передбачається для створення і підтримання в них: 
-встановлених нормами допустимих умов повітряного середовища, якщо вони не можуть бути забезпечені більш простими засобами; 
-штучних кліматичних умов згідно з технологічними вимогами всередині приміщення або частини їх цілий рік або протягом теплого або холодного періоду року; 
-оптимальних (або близьких до них) гігієнічних умов повітряного середовища у виробничих приміщеннях, якщо це економічно виправдано збільшенням продуктивності праці; 
-оптимальних умов повітряного середовища в приміщеннях громадських і житлових будинків, адміністративних і багатофункціональних, а також допоміжних будівель промислових підприємств. 
Кондиціювання повітря, що здійснюється для створення і підтримки допустимих або оптимальних умов повітряного середовища, носить назву комфортного, а штучних кліматичних умов згідно з технологічними вимогами - технологічного. 
Кондиціювання повітря здійснюється комплексом технічних рішень, що іменуються системою кондиціонування повітря (СКП). 
До складу СКП входять технічні засоби приготування, перемішування і розподілу повітря, приготування холоду, а також технічні засоби холодо-і теплопостачання, автоматики, дистанційного керування і контролю.
VІ.V. Пожежна безпека для даного проекту.

Пожежна безпека – стан об’єкта, при якому з регламентованою ймовірністю виключається можливість виникнення та розвиток пожежі і впливу на людей її небезпечних факторів, а також забезпечується захист матеріальних цінностей. Причинами пожеж та вибухів на підприємстві є порушення правил і норм пожежної безпеки, невиконання Закону “Про пожежну безпеку”. 

Відповідно до положень Закону України "Про пожежну безпеку" (статті 4 - 7) Правила пожежної безпеки в Україні є обов"язковими для виконання всіма центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями (незалежно від виду їх діяльності та форм власності), посадовими особами та громадянами. 

Правила встановлюють загальні вимоги з пожежної безпеки, чинність яких поширюється на підприємства, установи, організації та інші об"єкти (будівлі, споруди, технологічні лінії тощо), а також житлові будинки, що експлуатуються, будуються, реконструюються, технічно переоснащуються і розширюються, за винятком підземних споруд та транспортних засобів, вимоги до яких визначаються у спеціальних нормативних документах. 

Забезпечуючи пожежну безпеку, слід також керуватися стандартами, будівельними нормами, Правилами улаштування електроустановок (далі - ПУЕ) та ДНАОП 0.00-1.32-01 "Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок", нормами технологічного проектування та іншими нормативними актами, виходячи зі сфери їх дії, які регламентують вимоги пожежної безпеки. 

Комплекс заходів та засобів
щодо забезпечення пожежної безпеки об"єкта
Під пожежною безпекою об"єкта розуміють такий його стан, за якого з регламенто​ваною імовірністю виключається можливість виникнення і розвитку пожежі та впливу на людей небезпечних чинників пожежі, а також забезпечується захист матеріальних цінностей. 

Забезпечення пожежної безпеки об"єкта досить складне і багатоаспектне зав​дання, тому до його вирішення необхідно підходити комплексно. Комплекс заходів та засобів щодо забезпечення пожежної безпеки об"єкта складається із відповідних систем, кожна з яких підрозділяється на підсистеми, а ті, в свою чергу, на підсистеми нижчого рівня, які на рис. 1 не показані. 
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Рис. 1. Загальна схема комплексу заходів та засобів щодо забезпечення пожежної безпеки об"єкта 

Основними системами комплексу заходів та засобів щодо забезпечення пожеж​ної безпеки об"єкта є: система запобігання пожежі, система протипожежного захисту та система організаційно-технічних заходів. Оскільки дві перші системи достатньо об"ємні та потребують більш детального вивчення, то розглянемо їх окремими пунктами розділу. 

Всі заходи організаційно-технічного характеру на об"єкті можна підрозділити на організаційні, технічні, режимні та експлуатаційні. 

Організаційні заходи пожежної безпеки передбачають: організацію пожежної охорони на об"єкті, проведення навчань з питань пожежної безпеки (включаючи інструктажі та пожежно-технічні мінімуми), застосування наочних засобів проти​пожежної пропаганди та агітації, організацією ДПД та ПТК, проведення перевірок, оглядів стану пожежної безпеки приміщень, будівель, об"єкта в цілому та ін. 

До технічних заходів належать: суворе дотримання правил і норм, визначених чинними нормативними документами при реконструкції приміщень, будівель та об"єктів, технічному переоснащенні виробництва, експлуатації чи можливому переобладнанні електромереж, опалення, вентиляції, освітлення і т. п. 

Заходи режимного характеру передбачають заборону куріння та застосування відкритого вогню в недозволених місцях, недопущення появи сторонніх осіб у вибухонебезпечних приміщеннях чи об"єктах, регламентацію пожежної безпеки при проведенні вогневих робіт тощо. 

Експлуатаційні заходи охоплюють своєчасне проведення профілактичних оглядів, випробувань, ремонтів технологічного та допоміжного устаткування, а також інженерного господарства (електромереж, електроустановок, опалення, вентиляції). 

Система протипожежного захисту
Система протипожежного захисту — це сукупність організаційних заходів а також технічних засобів, спрямованих на запобігання впливу на людей небезпечних чинників пожежі та обмеження матеріальних збитків від неї. 

Протипожежний захист об"єкта здійснюється за такими чотирма напрямками: 

1. Обмеження розмірів та поширення пожежі: 

— розміщення будівель та споруд на території об"єкта із дотриманням протипо​жежних розривів та інших вимог пожежної безпеки; 

— дотримання обмежень стосовно кількості поверхів будівель та площі поверху; 

— правильне планування та розміщення виробничих цехів, приміщень, дільниць у межах будівлі; 

— розміщення пожежонебезпечних процесів та устаткування в ізольованих приміщеннях, відсіках, камерах; 

— вибір будівельних конструкцій необхідних ступенів вогнестійкості; 

— встановлювання протипожежних перешкод у будівлях, системах вентиляцій. 
VІ.VІ. Точковий розрахунок освітлення.

Нераціональне освітлення може бути однією з причин порушень зору у користувачів комп’ютерної техніки. Згідно із статистикою серед інших функціональних порушень організму порушення зору займають чільне місце. Незадовільна кількість або якість освітлення а також досить часто засліплююча дія світильників на робочому місці з ПК є більшою, ніж на інших, тому що лінія зору користувача при роботі з екраном майже горизонтальна, що призводить до зменшення захисного кута дії світильника, разом із світлотехнічною специфікою робочих місць може призвести не тільки до виникнення астенопічних явищ, але й функціональних порушень очей користувача. Тому правильна організація освітлення в приміщенні з комп’ютерною технікою дасть можливість уникнути порушень зору. Методика розрахунку освітлення точковим методом – лінії, що світяться. Загальне рівномірне освітлення при відсутності суттєвих затінень може розраховуватися будь-яким методом. Найчастіше використовується метод коефіцієнта використання, але в найбільш відповідальних випадках при світильниках прямого світла надають перевагу точковому методу. Випромінювачі, довжина яких перевищує половину розрахункової висоти h, розглядаються як лінії, що світяться. Характеристиками ліній, що світяться є поздовжня і поперечна криві сили світла елементів, які утворюють лінію, і лінійна щільність світлового потоку ламп F'. Поперечна крива задається даними з каталогів. Поздовжня крива часто характеризується параметром т. (Крива сили світла описується таким рівнянням: ). Для світильників з розсіювачами приблизно можна вважати т дорівнює 1,25, а для світильників з екрануючими гратками, що створюють в поздовжній площині захисні кути 15-30-45°,-т дорівнює 1.5-2.0-3.0 відповідно. Щільність потоку визначається діленням сумарного потоку ламп в лінії F на її довжину L, причому лінії з рівномірно розподіленими по їх довжині розривами ( розглядаються при розрахунку як безперервні, якщо (0,5h для кожної суцільної ділянки лінії окремо визначається F' і освітленість, що створюється цією ділянкою.
               Розрахункові графіки і таблиці дозволяють визначити відносну освітленість ( (тобто освітленість при F'= 1000 лм/м і h= 1м), причому безпосередньо визначається освітленість точок, які лежать навпроти кінця лінії. Освітленість інших точок визначається шляхом поділу ліній на частини або доповнення їх уявними відрізками, освітленість від яких потім віднімається.
                При загальному рівномірному освітленні контрольні точки, як правило, вибираються посередині між рядами світильників. При великій довжині рядів (починаючи приблизно від 2h) досить помітно позначається зменшення освітленості біля їх кінців (вдвічі в порівнянні з освітленістю центральних ділянок при рядах необмеженої довжини). Для компенсації цього досить продовжити лінію на 0,5 h за межі поверхні, що освітлюється або на такій же довжині біля меж цієї поверхні здійснити подвоєнне значення F', або доповнити подовжні ряди світильників поперечними, що їх замикають. Вибравши один з наведених заходів контрольна точка може вибиратися навпроти середини рядів. / Рис. 1. Лінійні ізолюкси для світильників ЛПО13; ПВЛМ –Р (вбудовані і світильники на стелі з дзеркальими відбивачами з граткою з ПРА) Для визначення ( найбільш зручні графіки лінійних ізолюкс (рис.1). При користуванні ними за планом вимірюються розміри р і L, далі знаходяться відношення р' = р:h і L' = L:h і для точки на графіку з координатами р' і L' визначається (. Лінії, для яких L' > 4, при розрахунках практично можуть розглядатися як нескінченно довгі. Лінійна щільність потоку F' визначається за формулою: 
(1) Підсумовуючи значення ( від найближчих ділянок, що створюють освітленість у розрахунковій точці визначають ((. Коефіцієнт (, враховує дію віддалених світильників, відбиття поверхонь приміщення та характер світлорозподілу. Значення ( приймається в межах 1,1-1,2. Коефіцієнт запасу к=1,5. Для компонування лінії знаходиться загальний необхідний світловий потік ламп в лінії F=F'L. Число світильників в лінії при вибраному типі світильника і світловому потоці вибраного типу ламп в кожному світильнику  визначається: . Сумарна довжина світильників співставляється з довжиною приміщення. Індивідуальне завдання. Необхідно розрахувати освітлювальну установку, показану на рис.1, на найменшу Е = 500 лк при k = 1,5. Світильники ПВЛМ –Р з лампами ЛБ 30-4;
h = 2,3 м.Розміри приміщення а*b – 4*8, м Рис. 1. Розміщення освітлювальної установки в приміщенні Точка А освітлюється шістьма “напіврядами", відміченими цифрами від 1 до 6 (рис. 1). Значення р, L, р', L' і визначені за рис.6 величини є вказані в таблиці: Напіврядр L Р' L' (  1 і 3 1 2 0,44 0,87 2 х70=140  5 3 2 1,3 0,87 20  2 і 4 1 6 0,44 2,61 2 х 100=200  6 3 6 1,3 2,61 25       (е=385   Приймаючи ( = 1,1, знаходимо лінійну щільність світлового потоку F’: У кожному ряді повний потік ламп становить: . Число світильників N марки ПВЛМ –Р в лінії при світловому потоці лампи марки
ЛБ 30-4  визначається:  світильників (з двома лампами в кожному потужністю 30Вт). Сумарна довжина світильників в ряді визначається: L=N  Світильники добре вписуються в ряд, заповнюючи його майже без розривів.
Висновок:  всі нормативні акти виконані і проект допускається до реалізації.

Висновки  Дана робота показує, що питання вирішення енергетичного розвитку, безпеки та налагодження ефективного міжнародного співробітництва в енергетиці вже поспіль багатьох років належить до пріоритетних у системі сучасних міжнародних відносин. У роботі розглянуто важливість та наявність різних видів енергоресурсів – традиційних та альтернативних, та проблем , що виникають у зв’язку з їхнім видобутком і можна сказати, що на сьогодні нафта виступає енергоносієм загальносвітового значення, газ – в основному регіонального, вугілля – локального.
Серйозні побоювання викликає те, що знижується рівень забезпеченості глобальної економіки запасами нафти і газу. Разом з тим відчуваються як і тимчасовий недолік нафтопереробних і транспортних потужностей, так і обмеженість додаткових можливостей по видобутку нафти. В системі міжнародної енергетичної політики вагому роль відіграють окремі впливові держави імпортери та експортери енергоресурсів, зокрема, в залежності від вибраних США і ЄС, Росією, Китаєм та Індією шляхів вирішення своїх енергетичних проблем будуть залежати і умови розвитку економіки світу.В одному варіанті енергетичної політики може зрости світове виробництво «паливних сільськогосподарських культур» з істотним впливом на аграрні субсидії. В іншому варіанті – для підвищення енергетичної безпеки буде посилена роль атомної енергетики, розвиток зрідженого природного газу (замість трубопроводного) і засоби його доставки. Якщо раніше група країн могла знайти рішення для стабілізації енергетичних ринків, то в умовах глобалізації і зростанні масштабів економічних проблем світу необхідна саме глобальна політика. Так що рішення по енергетичній безпеці фактично ініціюють формулювання довгострокової загальноприйнятної енергетичної стратегії, що надасть серйозний імпульс зміні структури всієї світової економіки в галузевому і географічному плані.
Невелика різноманітність розміщення у світі резервів енергетичних джерел спричинює те, що забезпечення енергетичнними носіями та енегретичної безпеки є досить складною справою. Для того, щоб змінити дану ситуацію, необхідно звернути увагу на:
-відповідну диверсифікацію джерел енергії;
-диферсифікацію використовуваних видів палива;
-інвестиції у відновлювальні або нешкідливі для довкілля енергетичні технології;
-збільшення продуктивності використовуваної енергії.
Яскраво проявляється розвиток конкуренції на ринках енергоносіїв, що призводить до подальшої активізації міжнародних компаній і загострення конкурентної боротьби. Це змушує задумуватися про те, чи не переросте це суперництво в битву за нафтогазові ресурси. Щоб цього не відбулося, посилюється міждержавна взаємодія в енергетичній сфері, що допомагає пом'якшити цінові коливання, відвернути взаєморуйнівну конкуренцію, забезпечити стабільність і передбачуваність ситуації на енергетичних ринках.Більшість заходів, що передбачені в зовнішньополітичній діяльності країн та діяльності міжнародних організацій спрямовані на забезпечення енергетичної безпеки своєї держави, що визначається як стан готовності паливно-енергетичного комплексу країни щодо максимально надійного, технічно безпечного, екологічно прийнятного, економічно ефективного та обґрунтовано достатнього енергозабезпечення економіки держави й населення, а також щодо гарантованого забезпечення можливості керівництва держави у формуванні й здійсненні політики захисту національних інтересів у сфері енергетики без зовнішнього і внутрішнього тиску.
У ситуації, що склалася, в індустріально розвинутих країнах світу відбулися значні зміни в енергетичній політиці. Світовий енергетичний ринок змінюється, серед головних напрямів такої політики можна виділити такі:
-пошук та реалізація шляхів диверсифікації зовнішніх постачань;
-всебічна підтримка власного видобутку та виробництва енергії навіть у випадках його неконкурентоспроможності у звичайних умовах;
-створення стратегічних запасів головних паливно-енергетичних ресурсів;-розробка та втілення програм розвитку енергоефективних технологій; -використання новітніх джерел енергії. Зростання масштабів використання електричної енергії, загострення проблем охорони навколишнього середовища значно активізували пошуки альтернативних (екологічно чистіших) способів вироблення електричної енергії. Інтенсивно розробляються способи використання непаливної відновлюваної енергії — сонячної, вітря ної, геотермальної, енергії хвиль, припливів і відпливів, енергії біогазу тощо. Джерела цих видів енергії — невичерпні. Вони мають свої позитивні (екологічна чистота, загальнодоступність) та негативні (велика собівартість, невелика потужність порівняно з традиційними енергоносіями) сторони. Також потрібно розумно оцінити, чи зможуть вони задовольнити усі потреби людства. Нова глобальна енергетична політика може бути сформульована і буде життєздатною тільки за умови, що жодна вагома сторона процесу не буде обмежена в правах. В найбільшій мірі це відноситься до впливу нестабільних цін, масштабних довгострокових інвестицій, енергетичних проектів, будь -то атомні, вуглеводні, водневі або відновлювані. Водночас швидко вирішити всі проблеми світової енергетики неможливо– тактична задача – вибрати пріоритетні, що можна вирішити при існуючих стимулах, інтересах і фінансових можливостях сторін. На мою думку, важливим моментом є формування такої світової енергетичної політики, що була б розрахована на створення стійкого конкурентноспроможного і надійного енергетичного ринку. Ця політика має базуватись на таких шести принципах: єдність у діях, інтеграція в рамках міжнародних структур, солідарність дій, стійкість та різноманітність джерел постачання, ефективність і науково-технічний прогрес.
 Перед украъною-поряд з вимогою щодо підвищення енергоефективності – постає

первинне завдання оновлення застарілого обладнання електростанцій і постачальної

мережі та у довгостроковій перспективі стабілізації економічного зростання і

уможливлення ефективнішого виробництва енергії. Посилене використання місцевих

джерел енергії буде настільки раціональним, наскільки обґрунтованими будуть

побоювання, що країна потрапить у політичну залежність або не буде спроможною

отримувати первинні енергоносії на світовому ринку. Обидві загрози з сьогоднішньої

точки зору видаються лише умовними. З точки зору кліматозахисної політики слід

прогнозувати, що вимоги щодо скорочення викидів до середини цього століття 40

розвинуться в Європі таким чином, що дотеперішні редукційні зусилля в Україні – при

припущенні наявності економічного зростання – не будуть достатніми.

Взяття на себе у пізніший час вищих зобов'язань щодо скорочення викидів або спроба

запобігти у короткостроковій перспективі виходу за межі існуючих зобов'язань

призвела б у майбутньому при сьогоднішніх інвестиціях у (винятково) теплогенерацію

до неефективних у макроекономічному відношенні адаптаційних реакцій, які за певних

умов могли б полягати у відключенні обладнання.

Існує невизначеність стосовно динаміки цін на первинні енергоносії з огляду на

зростання міжнародного попиту. Крім того, міжнародна ціна на CO2 може зробити

дорожчим використання викопних первинних енергоносіїв. Тим самим це у

довгостроковій перспективі представляє собою ризик для економічно ефективного

постачання.

У рамках стратегії розвитку відновлюваних джерел енергії, яку ще треба

сформулювати, необхідно диференціювати створення та оновлення потужностей. Це

означає, що уже сьогодні потрібно інвестувати у ті технології з виробництва

відновлюваної енергії (або визначити траєкторію їхньої розвитку), які (а) на сьогодні

порівняно зі звичайними видами виробництва означають невеликі додаткові витрати

(економічна ефективність), (б) дають підстави для прогнозування швидких ефектів

кривої навченості та уможливлюють суттєві позитивні ефекти "навчання на практиці"

("learning-by-doing") (динамічна ефективність), (в) обладнання для яких може бути

створене в середньостроковій перспективі всередині країни, (г) будуть потужними з

точки зору їхнього технічного потенціалу та (д) зроблять країну спроможною реагувати

на зміни рамкових умов кліматозахисної політики.

Крім того, варто було б визначити опції фінансування для розбудови потужностей.

Таке фінансування могло б здійснюватися за рахунок грошових потоків (cash flows)

наявних операторів, державного бюджету або через приватний підтримуваний

фінансовий ринок. Складність теми та обсяги цього дослідження не дозволяють більш

докладно проаналізувати цю тематику. З вищесказаного можна зробити наступні висновки:

Кожна з сучасний електростанцій має свої недоліки: ГЕС – змінами водного балансу та

випливаючими з цього негативними впливами на екосистеми, ТЕС – викидами в атмосферу шкідливих

речовин, тепловим забрудненням рік, АЕС – загрозою радіоактивного забруднення. Тільки

альтернативні джерела вироблення електроенергії можуть гарантувати певну екологічну безпеку. До

таких безпечних видів електростанцій можна віднести припливні електростанції (ПЕС), вітрові та

сонячні електростанції, електростанції на біологічному паливі, термальні станції тощо. Пошук триває,

але щоб досягти екологічного та економічного успіху в цьому питанні, потрібні міжнародні підходи,

підтримка зі сторони держави та розуміння актуальності вирішення даної проблеми. Тільки у такий

спосіб можна гарантувати вирішення даної проблеми у найкоротші терміни, інакше – все

залишатиметься тільки далекою перспективою 
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