Наружное утепление стен системой мокрого типа, по сути, является структурой состоящей из декоративной отделки теплоизоляции и армирующего слоя. По сути это простая надежная и функциональная система, где каждый слой по функциям предохраняет другой. 

Защитно-декоративный слой обеспечивает защиту теплоизоляции от воздействия окружающей среды и одновременно с этим как ясно из названия является декором.

   Армирование в свою очередь надежно связывает наружный декоративный слой с теплоизоляционным слоем.

   Теплоизоляция, конечно же, повышает теплопроводность за счет изоляционных свойств материалов.

К достоинствам системы мокрого типа можно отнести:

  Серозное снижение толщины наружных стен это в свою очередь позволяет гораздо более рационально использовать полезную площадь строения. 

  Отсутствие необходимости в усилении фундамента, так как тепловое сопротивление ограждающей конструкции обходится без значительного прироста веса.    

    Высокое качество и технические свойства теплоизоляции. Накопление и сохранение тепла в ограждающей конструкции. Быстрый вывод влаги из системы наружной теплоизоляции. Отсутствие деформации ограждающей конструкции. 

  К тому же система мокрого типа позволяет значительно экономить потребление стройматериалов, так как толщина ограждающей конструкции зависит только от несущей способности стены.

 С другой стороны система мокрого типа как впрочем, и любая другая не лещина недостатков.

Высокая сложность проводимых работ. Система мокрого типа требует более чем тщательного подбора отделочных материалов (штукатурные смеси клеи и т.д.). Плюс технология предполагает проведение работ исключительно при положительной температуре воздуха.   

Но если разобраться, то значительное снижение расхода стройматериалов и возможность максимально эффективно использовать площадь застройки более чем перекрывает недостатки системы мокрого типа.

 Перед тем как приступить к работам по наружной теплоизоляции ряд требований. Это необходимо для максимально долгой и качественной службы системы мокрого типа.

И так:

Необходимо защитить утепляемые стены от воздействий атмосферных осадков и попадание прямых солнечных лучей.

Все архитектурные детали дверные коробки оконные рамы и любые другие детали, входящие в непосредственный контакт с теплоизоляцией должны быть установлены до начала работ по утеплению.

 Любые неровности трещины и т.д. должны быть устранены. Стены должны быть отчищены и высушены. Необходимо чтобы отделочные материалы были совместимы с клеящим составом утеплителя. 

Что касается материалов, то обычно в системах мокрого типа используют для теплоизоляции:

Жесткие плиты из базальтового волокна однослойные или двухслойные либо пенополистирол. Последний применяется реже, поскольку имеет ряд серозных ограничений связанных с пожарной безопасностью. К тому же пенополистирол плохо переносит высокую влажность.

 Для армирующего слоя применяют специальную стеклянную сетку, предварительно обработанную составом повышающим стойкость к кислотам и щелочам. Либо металлическая сетка массой не больше 2,5 кг/м2. и специальный клеящий состав.

Декоративный слой чаще всего делается из специальной совместимой клеем армирующего слоя  грунтовки. Декоративной штукатурки окрашенной стойкой к внешним воздействиям краской.       

