Какое остекление выбрать для лоджии

Перед владельцами квартир с лоджиями обязательно встает вопрос остекления дополнительного пространства, чтобы сократить потери тепла, расширить комнату, уменьшить шум с улицы, избавиться от дождя и снега. Возникает непростой выбор вида и способа остекления, связанный со значительными затратами. Чтобы определиться, нужно знать плюсы и минусы всех возможных вариантов.

Типы остекления лоджии

Быстрый, простой и недорогой вариант – холодное остекление. Оно позволит улучшить теплоизоляцию и устроить на лоджии место хранения для продуктов и вещей, но не сделать из нее жилое помещение. При этом монтируется герметичная конструкция из легких материалов.
Лоджии больше по размеру, чем балконы, и устроены более прочно, поэтому могут выдержать тяжелую конструкцию теплого остекления. Благодаря утеплению и 2– или 3–камерным стеклопакетам лоджия станет дополнительной комнатой, пригодной к использованию круглый год. Минус – трудоемкость и цена работы.
Виды окон по размеру и способу открывания

По размеру окон выделяют виды остекления:
· классическое;
· французское;

· евроостекление.

Традиционный вид предполагает установку окон на стальное заграждение по типу веранды. Обязательно хорошо запенить все щели, чтобы герметизировать помещение. Как разновидность, возможен выносной способ монтажа стеклопакета. Это позволяет увеличить площадь пространства и сделать широкий подоконник.
Окна до пола – французские, подразумевают полный демонтаж парапета с креплением стеклопакета к полу и потолку. Для облегчения конструкции можно выбрать алюминиевую раму, но более надежный вариант – металло-пластик, или евроокна. Последние ставят для улучшения теплоизоляции, особенно при объединении лоджии с комнатой.
Далее нужно выбрать систему открывания окон:
· раздвижную;

· распашную

Первый вариант удобен экономией места, но не обеспечивает полной герметичности, поэтому обычно применяется при холодном остеклении с алюминиевыми или пластиковыми профилями. Роликовая система раздвижных окон быстро изнашивается и ее приходится менять.
Распашной способ чаще всего используется при изготовлении окон со стеклопакетами и подходит для любых рам. Позволяет открыть окно полностью или выбрать различные режимы проветривания. Его плюсы:
· разнообразие моделей и дизайна;
· надежная изоляция;

· гибкое ценообразование.

К минусам стоит отнести значительный вес и необходимость в пространстве для открывания. Стоят распашные окна дороже раздвижных.
Преимущества и недостатки конструкций из разных материалов
Оконные рамы изготовляют из:
· дерева;

· алюминия;

· оцинкованного металла;

· пластика – поливинилхлорида.

Дерево качественный материал, имеющий дорогой и стильный вид, сохраняющий тепло и защищающий от осадков и пыли. Он экологичен и пригоден для ремонта. Недостаток – высокая цена и меньшая долговечность из-за влияния неблагоприятных условий. Такие рамы нужно хорошо пропитывать специальными составами от влаги, регулярно обновлять покраску или заново покрывать лаком.
Достоинства алюминия:

· долго служит и сохраняет декоративный вид

· легкость монтажа;

· низкая стоимость;

· небольшой вес;

· простота использования и ремонта.

Недостатки – низкая тепло- и шумоизоляция, возможно промерзание рам и их деформация. Это бюджетный вариант с легкой конструкцией больше подходит для остекления балконов без утепления. Также возможно применение оцинкованных рам, окрашенных в любой цвет.

Оптимальный выбор для лоджий – пластик. Многослойный профиль с металлическим усилением внутри достаточно прочный и хорошо удерживает тепло. Несмотря на вес и цену, металлопластиковые окна самые популярные. Они просты в монтаже и уходе, дают возможность выбора дизайна и цвета. Но нужно учесть нюанс – рама накапливает статическое электричество, поэтому притягивает пыль и ее надо часто протирать.
Особая разновидность окон – безрамные, не имеющие вертикальных стоек и закрепленные профилем только сверху и снизу. Они открывают отличный панорамный вид и особенно актуальны, если дом или квартира находятся в живописной местности. Плюсы этого нестандартного и очень дорогого варианта:
· визуальное расширение площади;

· улучшение освещения;

· конструкция из каленого стекла прочна, но кажется невесомой;
· выполняется из прозрачного, матового или тонированного стекла;

· для открывания монтируют распашную, раздвижную или маятниковую систему.

Но есть и минусы:
· видимость с улицы;
· невозможность закрепить москитную сетку;

· неполная герметичность;

· утепление не предусмотрено.

Чтобы выбрать окна для лоджии, исходить нужно из цели ее применения, площади и бюджета. Важный параметр – стоимость будет зависеть от материалов для рамы, размера окон и количества камер в стеклопакете, сложности системы открывания. Определившись с типом остекления, не следует экономить на мелочах и обязательно нужно предусмотреть хорошую гидроизоляцию лоджии.

