Как бетонировать в зимнее время года

Самая главная проблема при зимнем бетонировании — отрицательный температурный режим. Это связано с тем, что замедляется процесс гидратации смеси, что влечет за собой удлинение периода набора прочности бетона. 

При отрицательных температурах значительно замедляется процесс набора прочности бетоном, а при отрицательных температурах и вовсе прекращается. Это связано с тем, что в молодой смеси происходит процесс вымерзания жидкости, а без влаги становится невозможным создания цементного камня. Достаточное количество влаги в смеси должно быть на протяжении всего времени созревания бетона.

Основные правила бетонирования в зимой
Основная задача при бетонировании в минусовые температуры — не допустить замерзание жидкости. В современном строительстве применяется четыре основных способа предотвращения замерзания воды:

- применение примесей в бетон предотвращающих замеразание;

- применение подогрева смеси;

- применение утеплителя для укрытия бетона;

- создание укрытия с подогревом путем включения тепловых пушек.

Наиболее популярный метод предотвращения вымерзания воды — использование противоморозных добавок. Все чаще на рынке можно встретить, бетон, который пригоден для работы при отрицательных температурах. Такой бетон производят заводы и он имеет несколько вариантов, в зависимости от концентрации добавок. 

Введение специальных добавок строго дозировано в зависимости от марки бетона, количества цемента и предполагаемой температуры окружающей среды при проведении работ. 

При масштабном строительстве большой популярностью пользуется подогрев бетона. Для этой цели используют специальные генераторы мощностью до 100 киловатт. Для частного строительства зачастую не хватает мощности электросетей, чтоб создать необходимый электроподогрев. 

При небольших морозах наиболее рациональный метод — укрывание. Так как процесс застывания бетона происходит с выделением тепла, то наилучший способ — сохранить его. Для укрывания свежего бетона используют пленку, утеплитель и прочие материалы. Эффективность этого метода снижается при резком понижении температуры воздуха. В таком случае приходится дополнительно применять тепловые пушки. При использование пушок пленку можно укладывать не на бетон, а на специальный каркас из древесины. 

Применять пушки достаточно в течении всего нескольких дней, когда процесс застывания бетона протекает наиболее активно. 

