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Массовый переход на автономные системы отопления происходит не только в частных домах, но и в квартирах многоэтажных домов. Но решение всех проблем, связанных с установкой подобного оборудования, не заканчивается приобретением экономичной и производительной модели основного агрегата. Одновременно следует заранее позаботиться и о покупке зарядной станции для котла из-за риска перебоев электричества от центральной магистрали.
Тепло и уют в вашем доме только в таком случае будет всегда. Отпадает головная боль от зачастую непредвиденного прекращения электропитания в доме, которое к огромному сожалению становится привычным явлением для жителей городов и сел в Украине.
Варианты обеспечения бесперебойного питания в жилых объектах
С наступлением холодов прекращение подачи энергии становится особенно актуальным. Для отопительной системы подобные форсмажорные обстоятельства могут стать критическими. Поэтому источники бесперебойного питания (ИБП) – это безальтернативный способ длительное время поддерживать функционирование отопления. При правильном выборе подходящей модификации котел сможет работать достаточно долго, в отдельных случаях до 80 часов.
Нередко неискушенные в тонкостях технических и эксплуатационных характеристик потребители задают вопрос о том, что рациональнее для обеспечения нормального рабочего процесса котла – ИБП или привычный многим генератор? Каждому варианту присущи свои плюсы и минусы. 
Но, как показывает практика, зарядная станция для котла (в обиходе часто называемая инвертором) более подходящий для автономной системы:
1. Переход в новый режим работы с генератором лучше делать устройством, в котором есть опция автозапуска. Но такой агрегат обойдется владельцу по цене в несколько раз дороже стандартного варианта конструкции.
2. При кратковременном отсутствии света, примерно на 30-40 минут, практически все время уйдет на установку генератора, заправку, включение и прочие процедуры. А вот ИБП за доли секунды перейдет в режим резервного функционирования.
Стоит также выделить лучшее качество чистой синусоиды – выходного напряжения инвертора.
Можно ли использовать для газовых котлов обычный компьютерный UPS?
Ответ на столь популярный вопрос однозначен – ни при каких обстоятельствах. Ни один, наиболее мощный линейно-интерактивный источник питания для ПК, нельзя применять для подключения к агрегату отопления.
Данный запрет объясняется достаточно просто:
· продолжительность резервного функционирования компьютерных UPS находится в диапазоне 2-15 минут, а котловые инверторы способны обеспечить работу от 2-х до 80 часов;
· элементы для компьютерной техники, в отличие от источников бесперебойного питания для котлов, не способны выдержать пусковые токи с высокими параметрами;
· линейно-интерактивные UPS с их аппроксимированной синусоидой не подойдут для взаимодействия с мощными циркуляционными помпами и асинхронными двигателями.
Следует обратить внимание и технологию размещения аккумуляторных батарей. В ИБП, изготовленных специально для резервного снабжения котлов, аккумуляторы находятся снаружи.
Сколько ватт нужно для котла?
Намного проще и экономически рациональнее использовать зарядную станцию для котла в сравнении с огромными тратами на модель независимого агрегата отопления. В каталоге компании «МОТОБЛОК ТАТА» представлен обширный ассортимент оборудования для подбора образца с нужной мощностью для вашего дома.
Правильный расчет делается суммированием мощностных характеристик всех планируемых к запитке устройств. Ведь это может быть не только непосредственно агрегат, но и встроенные в систему циркуляционные насосы. Затем полученное число умножается на коэффициент 1,2-1,3. Таким способом предусматривается достаточный зазор для нормальной работы. 
Примером может быть стандартная модификация, в которой потребление нужно для элементов автоматики, зажигания и индикации. Обычно это равно около 100 Вт. После добавления 20-30% получаем мощность ИБП в 1,2-1,3 Вт.
А вот наличие насоса может повысить суммарную величину до 200 вт. Соответственно, станция должна приобретаться приблизительно на 250 Вт.
Сколько ватт нужно для двухконтурного котла?
Кроме нагрева теплоносителя для сети отопления, такое оборудование работает и для обеспечения горячего водоснабжения. Поэтому для бесперебойного функционирования потребление одно- и двухконтурного напольного или настенного котла одинаковой мощности может отличаться в разы.
Средняя потребность такого оборудования обычно равняется 150 ватт, но при обслуживании большой площади может достигать 200-250 Вт. Мощности в 250-300 ватт вполне хватит для подавляющего большинства двухконтурных модификаций стандартного типа.
Дополнительные критерии по выбору
Кроме перечисленных выше факторов купить зарядную станцию для отопительной системы нужно также с учетом 2-х важных моментов.
Форма сигнала на выходе
Специфика рабочего процесса, связанного с подогревом теплоносителя, предъявляет особые требования к характеристикам электричества. Попытки сэкономить и приобрести очень недорогие бесперебойники заканчиваются обычно нестабильной работой двигателя. Это проявляется в биении мотора на больших оборотах, росту потребления энергии, преждевременному износу.
ИПБ с выдачей чистой синусоиды по цене выше, но выгоднее длительным сроком службы оборудования и безупречным функционированием запитанных приборов.
Сквозной ноль
Если ваш котел относится к типу фазозависимых, обязательно обратите внимание при покупке источника питания с опцией сквозного нуля.
Заходите на сайт «МОТОБЛОК ТАТА» и выбирайте оптимальную модель с учетом специфики и особенностей вашей системы. При необходимости компетентные менеджеры дают бесплатные консультации по всем вопросам о технических характеристиках товара, деталях оформления заказа, оплаты и доставки.
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