Фильтр для очистки воды под мойку

В большинстве случаев воду, подаваемую в наши дома по водопроводу, употреблять без очистки невозможно. Из-за высокой степени загрязнения использовать ее для питья и приготовления пищи неразумно. Старые народные способы – отстаивание или кипячение - не помогут улучшить качество воды. Они малоэффективны для очистки от вредных компонентов, которые особенно губительны для организма человека.
Решить проблему получения качественной воды поможет фильтр для очистки питьевой воды. В настоящее время его установка доступна большинству людей. Сегодня очистка воды – это не роскошь, а обыденное явление, без которого не могут обойтись те, кто желает обезопасить себя и свою семью от плохого самочувствия и болезней.
Потребность в чистой воде привела к появлению на рынке разнообразных очистительных устройств, рассчитанных на финансовые возможности каждого. Сегодня рынок предлагает большой выбор фильтров для воды. Они находятся в широком диапазоне цен. Кроме того, потребитель имеет возможность выбрать устройство, рассчитанное на качество и особенности местной воды.
Среди множества очистительных установок особенно удобны системы фильтрации воды, которые устанавливаются под мойкой. Обычно фильтр представляет собой устройство из нескольких колб, каждая из которых выполняет свою функцию очистки. Таких ступеней очистки в фильтре может быть от 2-х до 7-ми. На каждом уровне выполняется очистка от определенного загрязнения. Колбу заполняют фильтрующим материалом или фильтрующим модулем. Очищающие картриджи, в зависимости от задачи очистки, изготавливают из специальных материалов или используют их комбинации. Как правило, в очистительных картриджах используют активированный уголь в виде гранул или спрессованный, полипропилен, синтетические полимеры, минералы, катионообменную смолу.
На первой ступени очистки работает полипропиленовый модуль, представляющий собой очень плотные волокна полимерного материала. Благодаря такой структуре, нерастворимые в воде загрязнения задерживаются на первом уровне очистки. Для прочих загрязнений предназначены следующие ступени. В одной из колб помещают угольный картридж, в задачу которого входит улавливание хлора и пестицидов, нефтепродуктов и прочих органических соединений. Угольный картридж содержит серебро, которое подавляет деятельность микроорганизмов. Для получения максимального эффекта в фильтрах могут использоваться присадки, содержащие серебро и стекловолокнистые структуры.
Фильтры для очистки имеют следующие преимущества:

· гарантируют высокое качество очистки воды, удовлетворяющее самых требовательных потребителей;

· обеспечивают быстрый процесс фильтрации;

· удобны и просты в эксплуатации;

· отличаются длительным сроком службы;

· экономичны, благодаря доступной цене фильтрующих модулей и картриджей;

· позволяют сэкономить кухонное пространство из-за скрытого размещения.
Фильтры, устанавливаемые под мойку, особо удобны в использовании. В таком месте они малозаметны, несмотря на некоторую громоздкость. Ведь очистительная система имеет минимум две ступени фильтрации, и расположение колб на мойке неудобно. Установка фильтров предполагает их скрытое размещение возле магистрали, подводящей воду к мойке. Взору жильцов доступен только кран для подачи очищенной фильтром воды, который выводится на мойку. Конструкция фильтровальной системы спрятана под мойкой, интерьер помещения не нарушается.
Процесс фильтрации воды постепенно загрязняет картриджи, их ресурс исчерпывается. Поэтому картриджи необходимо периодически заменять новыми.
