


ТОП-3 бензопилы в 2022 году

Бензопила это режущий инструмент, работающий от двигателя. Он прорезает древесину за счет действия цепи, которая движется по двум заостренным металлическим зубьям на стержне, установленным под углом.
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Это список 3 лучших бензопил в 2022 году: 
1. Бензопила Husqvarna 460
Это высококачественная бензопила с мощным двигателем и отличной производительностью пиления. Профессиональная пила с двигателем объемом 60,3 см3 и мощностью 2,7 кВт может распилить любой тип древесины в лесу. Он имеет эргономичный дизайн, поэтому его удобно использовать в течение длительного времени, а его вес составляет всего 5,8 кг, поэтому его легко носить с собой в течение рабочего дня.

Характеристики: 
· Область применения: профессиональная 
· Рабочий объем: 60,3 см3 
· Мощность: 2,7 кВт 
· Длина шины: 50 см 
· Шаг цепи: 0,325 
· Объем бака: 0,44 л 
· Макс. рекомендуемая скорость двигателя: 9 000 об/мин 
· Вес: 5,8кг
2. Тракторная пила Husqvarna 450e
Husqvarna 450e мощная и универсальная тракторная пила. Она оснащена высококачественным двигателем, обеспечивающим хорошую мощность, что делает ее идеальной для тяжелых работ. Двигатель установлен в передней части и имеет компактную конструкцию, что позволяет легко работать в ограниченном пространстве, например, среди деревьев или при обрезке веток.

Характеристики:
· Мощность: 2,4 кВт 
· Количество оборотов: 2700 - 9600 об/мин 
· Габариты: 480 x 265 x 345 мм (коробка) 
· Уровень шума min/max(А): 103,5 дБ 
· Бак масла для цепи: 0,26 л 
· Длина шины: 38 см 
· Объем цилиндра: 50,2 см3 
· Топливный бак: 0,45 л 
· Шаг цепи(дюйм): 0,325 
· Вес: 5,1 кг
3. Бензопила Makita EA3203S
 Бензопила Makita EA3203S отличный инструмент для тех, кто ищет бензопилу с мощным двигателем, способную распилить что угодно. Это также одна из самых легких бензопил на рынке всего 4,3 кг. Она также оснащена автоматической системой смазки цепи и двухступенчатым воздушным фильтром, обеспечивающим его бесперебойную работу.

Характеристики: 
· Назначение: профессиональное 
· Расположение двигателя: прямое 
· Выходная мощность двигателя: 3,6 кВт 4,9 л. с. 
· Рабочий объем: 52 см3 
· Объем топливного бака: 0,55 л 
· Объем масляного бака: 400 мл 
· Длина бдительной шины: 45 см 
· Вес: 4,3 кг
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Бронированные стеклопакеты

Бронированные стеклопакеты – вид стекла, устойчивый к ударам. Эти типы окон изготавливаются из двух слоев стекла, воздушного пространства и поликарбонатного листа. Поликарбонатный лист является пуленепробиваемым элементом окна.
Бронированные стеклопакеты бывают:
· Ударостойкие. Целью этого типа окон является обеспечение барьера между внешней и внутренней средой. Стекло изготовлено из особого материала, который не разбивается на острые осколки при разбивании каким-либо предметом.
· Бронированные. Они обеспечивают защиту от злоумышленников, которые могут взломать окно, чтобы проникнуть в здание.
· Взрывобезопасными. Бронированные стеклопакеты часто используются в зданиях повышенной опасности. Они обеспечивают защиту от пуль, бомб и взрывов.
· Пуленепробиваемые. Окна сделаны из двух листов стекла, разделенных тонким слоем воздуха или газа. Таким образом, окно устойчиво к ударам, и даже если одно стекло разобьется, другое останется целым.
· Огнестойкие. Эти окна обычно имеют огнеупорное покрытие с одной стороны и изоляционный материал с другой стороны, что помогает поддерживать температурный режим внутри.
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TON-3 Gewsonwnsi 8 2022 roay

BEH30NVNE 3TO PEXYLLIMTA MHCTDYMEHT. PABOTaIOLUT OT ABUFTENs. OH NPOpE3AET ADEBECHHY 33 CHET AeMICTBUR LIenV, KOTOPas ABVXETCS N0 AByM
330CTPEHHEIM METANNMHECKMM 3Y66AM Ha CTEDXHE, YCTaHOBAEHHSIM NOA YT/IOM.

370 CIMCOK 3 nysuwWx Gerzonun & 2022 roay 1. Bewsonuna Husqvarna 460

370 BHICOKOKEHECTBEHHaR GEH30NMNa C MOLLIHBIM ABYIFaTENEM it OTNHOF MPOMSBOAVTENEHOCTEIO MWNEHWR. IPOGECCUOHANBHAR NUNa C ABUTaTeNeM
0BEMOM 60,3 CM3 V1 MOLLIHOCTB10 2.7 KET MOXET PACTIMNVTS MOBOT TV ADEBECKHbI B N1eCy. O VMEET 3prOHOMM|HBITi A3aiiH, MO3TOMY er0 YAOBHO
VICMON3083TS B Tevietie ATMTENEHOTO BPEMEHH, 3 €10 BEC COCTABARET BCEr0 5.8 KT, MOSTOMY €10 /1ErKO HOCWTS C COBOM B TeueHMe PABoYero AHs.
'XapaKTepuCTVIKit; OBAACTE MPUMEHEHVS: POPECCHOHANHER PaBOMWTE 0beM: 60,3 CM3 MOLHOCTS: 2,7 KBT AW Wiks: 50 C War yenv: 0,325 O6ben
6aka: 0,44 1 MaKc. peKOMeHayeMas CKopocTs AeuraTens: 9 000 06/MiH Bec: 5.8Kr

2.TpakTopHas nuna Husquarna 450e

HUSQVarna 4508 MOLLHaR U YHUBEPCabHas TPAKTOPHaR M. OHa OCHAILEHE BICOKOKAHECTBEHHBIM ABITATENEM, 06ECTIEYUBAIOLM XOPOLLYi0
MOWHOCTS, HTO ACN3ET €€ WAANIbHOI AT TAXEbIX PAGOT. ABNFaTeN, YCTAHOBNEH B MEPeAHEN HACTV! Y MMEET KOMMaKTHYIO KOHCTRYKLNIO, 4TO
MI0380NAET NErKo PABOTaTs B OTPaHHYEHHOM NPOCTPAHCTEE, HANPYIMED, CPeAV ACPEBbeB M MpY OGPE3Ke BeTOK.

'XapakTepuCTiKi: MOLHOCTS: 2.4 KBT KONUNECTS0 060pOTOB: 2700 9600 06/MitH [aGapyTsi: 480 X 265 X 345 MM (KOPOBKa) YPOBEHS Luyma min/max (A):
103.5 45 5k MaCa An% Uenw: 0,26 1 /TVHa WnHe: 38 CM OGbeM LMNUHAPa: 50,2 cM3 TONNUBHBIA GaK: 0,45 1 LUIar Uenv(ajoim): 0,325 Bec: 5.1 K

3. Benzonwna Makita EA32035

Ben30n1Na Makita EA32035 OTUHbI UHCTPYMEHT AN TexX, KTO LT GH30NURY C MOLLIHBIM ABUFATENEM, COCOBHYHO PACTIANVTE 4TO YTOAHO. 370 Takxe
041H3 U3 CaMbiX NETKVIX GEH3ONWN Ha PEIHKE BCET0 4,3 KT. OHA TaKKE OCHALLEHa ABTOMATUHECKOT CHCTEMOT CMAZKM LENV 1 ABYXCTYNEHHaToM
BO3AYWHBIM GVNETROM, OBECTIEUVBAILYIM €70 Gecnpe6oiHyio paBoTy.

XapaKkTepUCTVKY: Ha3HaveHvie: MPOdeCcHOHaNEHOE PACTIONOXeHYIE ABTaTeNs: MPRMOe BLIKOAHAS MOWHOCTS ABMTATeNs: 3,6 KBT 4,9 1. ¢. Paounii

0B ew: 52 cM3 O6beM TONMMBHOrD 6aKa: 0,55 1 O6beM MACIFHOTO 6aKa: 400 Mn AJINHA GAVTENBHOV WiHsI: 45 M Bec: 43 kT

YhukansHocTe Tekcra: 100.0%
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CONTENT WATCH Mposepka Texcta Dposepka caitta 3awwra caitta Marazu nopnucok

npOBepI/lTb TEeKCT Ha YHUKanbHOCTb

[Dawra Tekcra: 1145 (6e3 npoGeno: 1000)

BPOHUPOBaHHEIE CTeKNONaKeTE!

BPOHVPOBAHHbIE CTEK/IONAKEThI BUZ CTEKIA, YCTORYMBBIA K YAAPAM. 3TV TUMbl OKOH M3TOTABAVMBAKOTCS M3 ABYX CIORE CTEKAA, BO3/YLIHOTO MPOCTPAHCTEa 1
NIONVKPEOHATHOTO AWCT. TTO/MKAPGOHETHSI /WCT RENFETCH NYNEHENPOGUEAEMBIM 3NEMEHTOM OKHA.

BPOHHPOEAHHIE CTEK/IONAKETE! BHIEAOT: YAGPOCTOVKVIE. LieNloi0 STOTO T OKOH RBNFETCH DGECTIEHEHINE 6aPbePa MEXAY BHELUHE 1 BHYTEHHE
CPEAOI. CTEKNO VSTOTOBNEHO U3 OCOBOTO MATEpUaNa, KOTOPHIVi He PA36HBASTCH Ha OCTPBIE OCKONKY MY PA3GMBAHIY KAKUM-IMEO NIDEAMETOM.
BPOHVMPOBaHHbIE. OH DBECTIEUNBAIOT 33LUVTY OT 3M0YMbILLNIEHHVKOB, KOTOPBIE MOTYT B3/10MaTh OKHO, YTOBbI MPOHUKHYTH B 3AaHME.
B3DHIE06E30MACHBIMY BPOHYPOBAHHAIE CTEKTIONAKETS! YACTO VICTIONE3YHOTCS B 3AGHIRX MOBLILLIEHHOM ONACHOCTI. OHI OBECTIBUMEAIOT 3ALWTY OT My,
60M6 11 B3PLIEOE. MTy/IeHENPOGUEAEMbIE. OKHa CAENaHSI 3 ABYX MCTOB CTEK/A, PA3AENEHHLIX TOHKVIM C/IOBM BO3AYXa WV ra3a. TakinM 06Pazom, OKHO
YCTOR4VED K YAGPEM, 1 A3XE ECIV OAHO CTEKD Pa30BLETCA, APYTOE OCTAHETCH LiENbiM. OTHECTOKUE. 3TW OKHA OBLIMHO UMEIOT OTHEYTIOPHOE MOKDBITE C
OAHOI CTOPOHbI 1 U30MIALYIOHHSI MATEPUAN C AYTOfi CTOPOHB, HTO MOMOFAET NOAAEPKIEATS TEMMEPATYDHSIF PEXMM BHYTDY

YrukanbHocts Tekcra: 100.0%
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