
DMX 写址器操作指南
1、 [image: image1.png]


接线：DMX写址器信号输出为：A，B,

            DMX—— 灯具DMX信号线    

               A—— Brown

               B—— Blue

      DMX – Инструкция по применению 
1. Соединение: DMX основные сигнальные датчики: А, В,
DMX – лампочки DMX сигнальный провод
A - - Brown (коричневый)

B - - Blue (синий)

 二、写址

    1.首先给需要写址的灯具通上电，（如果是一串灯具需要写址的话，请信号线串接好，统一供电）；

2.按一下DMX写址器的开关键盘打开写址器；写址器初始界面为灰屏，如果环境光线暗，再按一下开关键，即打开屏幕的背景光；
2. Основные установки

1) Сначала нужно ввести расположение ламп (если светящая лампочка требует доступ к установке, то подсоедините её к электросети);
2) Нажмите клавишу установки DMX и переключите клавиатуру, чтобы открыть доступ к установке; первоначальный интерфейс для установки – серый экран, если свет и далее мрачный, нажмите кнопку выкл. и включите подсветку экрана;
   3.首页状态，选择“Address”，按“OK”
3. На главной странице выберите “Address”, нажмите “OK”
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”，把光标移动至“Relay”，按“OK”；
4. Нажмите на клавишу направления [image: image2.png]


, переместитесь на “Relay”, нажмите “OK”;
5，Start num（需要设置的灯具的编号）：

  如要设定的灯具编号为3，则按“[image: image3.png]


”的方向键来增加为“3”;

  然后按“[image: image4.png]


”把[image: image5.png]


移动至 “Channel sum”（通道数）：
5. Start num (необходимо задать нужное количество лампочек):
Если вы хотите установить 3 лампочки, нужно нажать на клавишу направления [image: image6.png]


 3 раза (увеличив, таким образом, число), а затем перейти [image: image7.png]


 в “Channel sum” (количество каналов).

 如要设定的灯具通道数为3，则按“[image: image8.png]


”的方向键来增加为“3”

  （如要设定的灯具通道数为3
( RGB的灯具channel sum为3，RGBW灯具的channel sum 为6）
Если хотите установить 3 канала, тогда нажмите клавишу направления [image: image9.png]


 и нажмите на неё 3 раза.

(RGB (red, green, blue) лампочки составляют количество 3 каналов, RGBW(red, green, blue, white) лампочки составляют суму 6 каналов)  

6.设定好数值后，按[image: image10.png]


移动至“Send”，按“OK”键进行发送
6. После того, как вы установили нужное количество каналов, переместитесь в самый низ (“Send”) и нажмите клавишу “OK”, чтобы отправить. 
7.灯具闪烁5s后恢复正常，写址成功；

三、测试写址
7. После того, как засветился экран и вернулся в главное меню – это значит, что запись была завершена успешно.

1.写好地址后按[image: image11.png]


返回首页面，按[image: image12.png]


，选择“Pattern”，按“OK”，进入测试界面；
1. После успешного завершения записи, вернитесь в главное меню[image: image13.png]


, нажмите[image: image14.png]


, выберите “Pattern”, нажмите “OK”, войдите в тестовый интерфейс.
2.按下键，选择“Channel flow”，按“OK”
2. Нажмите на клавишу направления [image: image15.png]


 и выберите“Channel flow”, нажмите “OK”

3.按左右键可以选择灯具对应通道，完成对灯具的写址确认；
3. Используйте правую клавишу для выбора нужного канала, для завершения записи нажмите “подтверждение”.
  3.1按[image: image16.png]


至 Channel 数字为7，灯具的Red 亮，Channel 为8 ，灯具 Green 亮，Channel 为9，灯具Blue 亮起，证明该灯具已被设置为“3#”地址成功（RGBW灯是3通道）。
3.1. Нажав клавишу [image: image17.png]


 и количество каналов -7, лампа светится красным, 8 каналов – зелёным, 9 каналов – синим; как доказательство того, что установка каналов прошла успешно, нажмите“3#” (RGBW лампочки покажут 3 канала). 
  3.2按[image: image18.png]


至 Channel 数字为13，灯具的Red 亮；Channel 为14 ，灯具 Green 亮；Channel 为15，灯具Blue 亮起; Channel 为16，灯具White 亮起，证明该灯具已被设置为“3#”地址成功（RGBW灯是6通道）。
3.2. Нажав клавишу [image: image19.png]


 и количество каналов -13, лампа светится красным, 14 каналов – зелёным, 15 каналов – синим, 16 каналов – белым; как доказательство того, что установка каналов прошла успешно, нажмите“3#” (RGBW лампочки покажут 6 каналов). 
四、充电
4. Зарядное устройство

当手持机电量不足时，绿色指示灯会变红；需要进行充电，充电时只需将Micro-USB接口的充电器插入底部的USB座，此时红色充电指示灯会亮起，表示正在充电，当电充满时指示灯熄灭。
Когда в телефоне будет недостаточное количество зарядки, лампа - индикатор изменит свой цвет с зеленого на красный; устройство нужно будет зарядить, просто вставив микро – USB в специальный разъем снизу, если индикаторная лампа горит красным, это значит, что устройство в текущий момент заряжается, когда этот процесс закончится, индикаторная лампа просто потухнет.
注：安卓手机通用充电器即为Micro-USB接口，可直接使用；请关机充电。
Примечание: также можно использовать универсальное зарядное устройство для мобильных телефонов с операционной системой Android; во время зарядки телефон нужно выключить.   

