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Опытным велосипедистам хорошо известно, что набор задних звездочек открытой многоскоростной (спортивной) велотрансмисии, так называемая кассета – это фактически расходный узел. Ведь при интенсивном скоростном катании зубья звездочек кассеты изнашиваются достаточно быстро, и примерно через каждые 1000 – 2000 км пробега возникает потребность в ее замене на новую.

Тогда возникает вопрос – а как заменить кассету на велосипеде? Первый, и лучший вариант замены кассеты на велосипеде – это «отвести» свой велобайк в специализированную веломастерскую, где данную операцию выполнят максимально профессионально. Но, к сожалению, хороший профессиональный велосервис в Украине доступен лишь жителям областных центров, максимум, крупных городов. Также многие заядлые велосипедисты и их коллективы практикуют длительные загородные «покатушки», «движи», в течении которых нередки серьезные неисправности велосипедов, в т.ч. и поломки кассеты велотрансмиссии. Поэтому любому «порядочному» вело-любителю просто необходимо обладать знаниями и умениями как снять звезды с заднего колеса своими силами.

Необходимые инструменты и приспособления
Для того, чтобы снять велосипедную кассету самостоятельно, необходимо в обязательном порядке иметь в домашней мастерской или в комплекте возимого ЗИП следующий перечень инструментов и приспособлений:
· велосипедный «хлыст» в виде отрезка велоцепи, закрепленного на рукоятке-рычаге;
· специальный 12-шлицевой торцевой съёмник (или неразъёмный ключ – съемник) для стопорного кольца кассеты;
· если есть только сам торцевой съемник (а не ключ – съемник с собственной рукояткой), то еще понадобится гаечный ключ на 24мм или на 27мм (в зависимости от размера шестигранной гайки на шлицевом съёмнике), или разводной ключ соответствующего размера.
Как снять заднюю звездочку на велосипеде без съемника? Теоретически, с помощью молотка, зубила и «кузькиной матери» это, наверное, сделать можно. Но, изучив отзывы по теме «как снять кассету без съемника» на тематических форумах, приходим к выводу, что гораздо дешевле не ломать «с горя» дорогостоящие узлы и детали велотрансмиссии, а заблаговременно приобрести требуемые инструменты и приспособления, постоянно имея их «под рукой». Кстати, недорого заказать и дешево купить требуемые шлицевой съемник кассеты и хлыст с их быстрой адресной доставкой в Киев, Харьков, Одессу, Днепр, Запорожье, Львов и любой другой населенный пункт Украины можно в нашем интернет магазине «Веломісто».

Порядок снятия кассеты задних звездочек велосипеда
Как снять звезды с заднего колеса? По большому счету, для этого необходимо просто открутить стопорное кольцо кассеты, которое скрепляет воедино все детали механизма. Данное стопорное кольцо имеет классическую правостороннюю резьбу, его узнать можно по надписи Lock на его поверхности.
Но хитрость в том, что для откручивания этого стопорного кольца обязательно необходимо иметь специальное приспособление - 12 шлицевой съемник кассеты. При этом необходимо одновременно удерживать звездочки кассеты от проворачивания на подшипнике, для чего разработано также специальное «хитрое» устройство – велосипедный «хлыст».
Порядок выполнения демонтажа многозвездной кассеты:
1. Выполнить операции по снятию заднего велосипедного колеса: поставить велосипед вверх колесами; открутить затяжные гайки на колесной оси (или ослабить эксцентриковые крепления); снять цепь со звездочек кассеты; вынуть колесо из дропаутов, положить его на горизонтальную площадку кассетой вверх.
2. Накинуть отрезок велоцепи хлыста на самую большую звезду кассеты таким образом, чтобы рукоятка хлыста образовала удобный для захвата рычаг, действующий на кассету в направлении по часовой стрелке.
3. Вставить съемник (ключ-съемник) своими шлицами в шлицы стопорного кольца кассеты.
4. Захватить шестигранную гайку съемника (24мм или 27мм) гаечным ключом соответствующего размера.
5. Прилагая усилия в противоположных направлениях на рукоятку гаечного ключа (против часовой стрелки) и на рукоятку хлыста (по часовой стрелке), необходимо добиться проворачивания стопорного кольца по резьбе. Скорее всего, для этого потребуется достаточно большое усилие, так как стопорное кольцо, как правило, бывает сильно загрязненным, «прикипевшим», и просто затянутым с большим моментом. Ввиду того, что при откручивании стопорного кольца кассеты прикладываются значительные усилия, применение для этой цели разных кустарных приспособлений и неспециализированных универсальных инструментов (отверток, пассатижей, зубила и т.д.) крайне нежелательно.
6. Полностью свинтить стопорное кольцо, после чего потянуть вверх кассету и снять ее со шлицов барабана (храпового механизма) колесной втулки. Если кассета собрана на «пауке», она снимется вся вместе, одним узлом. Если кассета «без паука», то, скорее всего, каждая звездочка и прокладочная шайба между ними будут сниматься отдельно.

Установка кассеты на велосипед
Отремонтированную или замененную (новую) кассету необходимо установить на заднее колесо в обратном порядке.
1. Кассету в сборе на «пауке» установить в шлицы барабана колесной втулки. Кассету без «паука» придется собирать позвёздно на барабане, не забывая укладывать между звездочками прокладочные шайбы.
2. Наложить на кассету и барабан стопорное кольцо, закрутить его по возможности вручную без дополнительных приспособлений.
3. В дальнейшем, используя хлыст для удержания самой большой звездочки кассеты от проворачивания, а съемник и гаечный ключ для закручивания стопорного кольца, завинтить его до упора с усилием (моментом) согласно требований производителя кассеты.
4. Установить заднее колесо в сборе на велосипед, надеть велоцепь на зубчатые колеса (звезды) трансмисии.

Замена трещотки на велосипеде
Бывает, на некоторых старых спортивных велосипедах все еще установлен узел задних ведомых звездочек предыдущего поколения, так называемая трещотка. Многозвездная трещотка отличается от более современной кассеты тем, что она навинчивается (по правосторонней резьбе) на колесную втулку целиком, всем своим корпусом. А потому при демонтаже трещотки нет необходимости удерживать от проворачивания ее звездочки. Достаточно удержать обод колеса, что несравненно легче. И при этом можно обойтись без дополнительного приспособления в виде «хлыста».
Для снятия многозвездной трещотки с заднего колеса также потребуется специальный шлицевой съемник (который отличается, и не совместим со съемником кассеты). Шлицевой съемник необходимо вставить в соответствующие шлицы на корпусе трещотки, и захватить его гаечным (разводным) ключом. Прикладывая усилие на ключ против часовой стрелки, и удерживая второй рукой обод колеса от проворачивания, необходимо добиться проворачивания корпуса трещотки по резьбе. Как и в случае с кассетой, это может оказаться весьма непросто, скорее всего потребуются довольно значительные усилия.
Опять же, возникает вопрос, а как снять трещотку без ключа (съемника)? Должны снова разочаровать энтузиастов нестандартного подхода, что этот прием скорее всего – не удастся. Во имя сохранения трансмиссии своего велосипеда в целостности, настоятельно рекомендуем приобрести и иметь при себе специализированный шлицевой съемник для велосипедной трещотки. В таком случае операция по ее демонтажу и обратному монтажу будет иметь намного лучшие шансы на успех.
