Какая штукатурка лучше для фасада

Оштукатуривание зданий один из нужных и обязательных процессов в строительстве. Прежде всего, это практичность, защита здания от внешних факторов, таких как погодные условия, а также привлекательность здания снаружи. Какая штукатурка лучше для фасада зависит от поверхности стен, какие климатические условия данной местности и конечно, дизайнерские предпочтения хозяев.  

Свойства фасадной штукатурки
Учитывая вышеизложенные функции, которые должны учитываться при оштукатуривании здания и рассмотрим свойства фасадных штукатурок:
· прежде всего, материал, предназначенный для фасада не должен быть водопроницаемым. Он должен служить своеобразным щитом от дождя и снега, так как эти осадки способны постепенно разрушать здание, причем, воздействуя снаружи, разрушения под воздействием влаги происходят и внутри;
· покрытие должно быть устойчиво к перепадам температур. Это требование особенно необходимо учитывать при оштукатуривании зданий для регионов с жарким летом и холодной зимой;
· фасадные штукатурки должны быть прочными для зданий претерпевающих периодические механические воздействия;
· паропроницаемость отделочного материала позволяет сохранить первоначальную структуру поверхности сооружений;
· одним из немаловажных свойств фасадного материала, это теплоизоляция здания. Это свойство важно не только для жилых помещений, но и для тех, которые в меру своей функциональности требуют специальных условий, особого микроклимата. При хорошей теплоизоляции здания, возможно, сэкономить до 30% на оплате за теплоснабжение;
· еще одно свойство штукатурок, это шумоизоляция. Качественная фасадная смесь, должна насколько возможно защитить строящееся помещение от шума на улице.
· адгезивные свойства смеси позволяет покрытию выравнивать не очень ровные стены, «крепко» держаться на поверхности фасада;
· для мастеров, выполняющих работы самостоятельно, без привлечения строителей, важно, чтобы смесь накладывалась просто, без особых усилий;
· штукатурки для фасадов, используя которые можно воссоздать любой проект и предвосхитить желания хозяев, это декоративные покрытия. Смеси возможны различных цветов, что достигается при помощи специальных красящих добавок. При помощи трафаретов, можно достигнуть желаемых рисунков и фактур покрытия;
· штукатурка является относительно недорогой по сравнению с другими отделочными фасадными работами.

Перечисленные свойства характерны для всех фасадных покрытий, но проявляются они по-разному, все зависит от того, каков тип смеси, состав ее.  

Виды декоративных штукатурок

Виды декоративной фасадной штукатурки подразделяются на: полимерные (основа - акрил, стирол с акрилом, поливинилацетатные дисперсии, полиуретан, эпоксидная смола), силикатные (основа - «жидкое» стекло), минеральные (основа - цемент), силиконовые (основа - силикон).    

Штукатурки полимерные

Штукатурка акриловая фасадная, это смесь акрила с водой. Главными свойствами этого покрытия являются его эластичность, водонепроницаемость, стабильность к температурным перепадам. Отрицательное качество смеси в том, что она буквально, как магнит притягивает грязь и пыль, но благодаря своему водоотталкивающему свойству, эта «неприятность» решается во время дождя или под напором воды, которая смывает эту грязь, не впитываясь в само покрытие.

Акриловые штукатурки для фасада продаются сразу пригодными для использования. Так как раствор сложен в нанесении на поверхность, производители выпускают готовые смеси. Но этот нюанс ощущается только при необходимости нанесения на обширные площади. При нанесении такой смеси нужно учитывать, что если она будет наноситься небольшими площадями, то эти участки будут различаться между собой по цвету. Потому мастера рекомендуют наносить раствор из одной емкости на участки без образования «стыков», так как нет гарантии абсолютно одинакового цвета в двух различных емкостях. Особенностью подбора цвета для таких покрытий является компьютерная колеровка, при котором подбирается любой оттенок.

Штукатурки силикатные

Изготавливаются силикатные штукатурки для фасада на основе «жидкого» стекла, потому цветовое разнообразие их ограничено. Но это практически единственный минус. Зато благодаря такому составу ее используют на ячеистом бетоне, который относится к «сложным», для нанесения отделочных материалов, поверхностям. Отличие силикатной штукатурки фасадов от акриловой, что она не притягивает на себя пыль и грязь, потому удобна в уходе. Схожесть с акриловой смесью в том, что она также выпускается в готовом виде.

Штукатурки минеральные

Кроме плохой адгезии и невысокой эластичности, остальные качества смесей на основе цемента можно отнести к преимуществам. К основным достоинствам минеральной штукатурки можно отнести ее негорючесть, прочность нанесенного слоя, паропроходимость, невысокую стоимость, противогрибковую составляющую в составе смеси, способность бороться с плесенью. Если представленная цветовая гамма не удовлетворяет заказчика, это можно исправить окрашиванием готовой поверхности силиконовой краской в желаемый цвет. При нанесении такой штукатурки используют такие методы нанесения, как шероховатая с бороздами («кора») и сплошная шероховатость («барашек», «гусиная кожа»). Благодаря таким рельефам, возможно, скрыть дефекты фасада. Минеральные растворы на основе цемента самые доступные, востребованные покрытия фасадов.

Силиконовые штукатурки

Являясь одним из самых дорогих покрытий фасадов, силиконовые растворы имеют длительный период эксплуатации. Они устойчивы к ультрафиолету, одновременно обладая паропроницаемостью, способностью к самостоятельному очищению. При добавлении в смесь кварцевого песка или крошки гранита, возможно, создать фасад с эффектом натуральных камней. Силиконовые растворы имеют разнообразную оттеночную палитру. Кроме того, возможно заколеровать белый цвет смеси с помощью разнообразных красителей. Если фасад был декорирован силиконовой смесью, то ухаживать за ним, в отличие от акрилового покрытия, не нужно. Ветер сдует с обработанной поверхности пыль, а дождь смоет с нее грязь.

Как наносить фасадную штукатурку

Если вы решили заняться оштукатуриванием дома самостоятельно, не имея на то достаточного опыта, прежде всего, проконсультируйтесь со специалистом по вопросам правильности подбора вида фасадной смеси, каким образом придать поверхности желаемую фактуру. Мы же в свою очередь напоминаем, что работы нужно проводить при температуре воздуха от 5 до 23 градусов, желательно в безветренную погоду при влажности воздуха не выше 65%. Не приобретайте смесь для фасада на стихийных рынках, где она хранится в неправильных условиях. Лучше всего приобретать в специализированном магазине или интернет - магазине, предварительно изучив все качественные характеристики товара.   
Итак, варианты штукатурки фасада могут быть различными, но их последовательность всегда одинакова.
1. Начинать необходимо с подготовительных работ. Если фасад не новостроящегося дома, и фасадные материалы, уже использовались, необходимо очистить от них стены и тщательным образом зачистить поверхность. Желательно убрать все поверхностные неровности с допустимым отклонением в 15 мм, не применяя уровень и смесь для выравнивания.
2. Следующий этап – грунтовка. Используются специальные грунтовочные смеси, они помогают хорошему сцеплению между собой поверхности и отделочного слоя. Желательно позволить грунтовке подсохнуть, а продолжить работы на следующий день.
3. Приготовление фасадной смеси. Если вы проделываете работы не с готовой смесью, то внимательно прочтите инструкцию по приготовлению, четко следуя ее указаниям.
4. Непосредственное нанесение раствора. Наносимый слой не должен превышать 4 см. нанесение второго слоя обязательно, после полного высыхания первого.
5. Затирочные работы. Их нужно проводить, когда верхний слой практически высох, но поддается изменениям. Для придания желаемой структуры можно использовать специальный валик или трафарет. 
Если используется специальное оборудование для оштукатуривания стен, то все операции остаются такими же, кроме тех, которые выполняются автоматически. 
