Декодер Hunter ICD-100 на одну зону
Автоматична система поливу значно полегшує роботу аграріїв адже завдяки їй посіви потребують набагато менше уваги. Механізм пристрою влаштований так, щоб його можна було постійно покращувати в процесі експлуатації. Один із найпростіших способів розширення можливостей системи – це встановлення декодера Hunter ICD-100 на одну зону.
Характеристики пристрою
Декодер Hunter ICD-100 на одну зону – це компактний пристрій, який легко під’єднати до системи поливу завдяки зручним кріпленням та електропроводці, помічений різними кольорами. Прилад застосовується в тих випадках, коли підприємці розширюють своє виробництво. Використання такого удосконалення дозволяє розширити автоматичне керування на ще одну додаткову зону, розташовану на великій відстані. Пристрою властиві наступні характеристики:
· автоматично керує клапаном для поливу певної зони;
· знижує витрати мідного дрота завдяки двопровідній системі підключення;
· спрощує пошук ушкоджених частин системи завдяки автоматичному відключенню пошкодженої ділянки.
Кількість зон, якими може керувати декодер, відрізняється залежно від моделі, тому для 
різних типів розширень можна придбати відповідні пристрої. Застосування автоматичного приладу також дозволяє не викопувати додаткові траншеї для прокладання дротів. Завдяки такій особливості декодер полегшує не тільки процесс поливу, але і розширення території.
Переваги декодера
Сучасний декодер Hunter ICD-100 на одну зону легкий у використанні, не потребує особливих умов під час експлуатації та легко встановлюється в систему. Пристрій постійно діагностує свою зону, щоб у випадку виявлення пошкоджень відключити саме ушкоджену ділянку, не чіпаючі інші частини механізму. Прилад також має наступні переваги:
· [bookmark: _GoBack]дозволяє додати одну зону поливу, що дозволяє кожному підприємцю гнучко керувати своєю автоматичною системою поливу;
· максимальна відстань до декодера складає від 3000 до 4500 метрів залежно від діаметру перетину дрота;
· пристрій сумісний із бездротовим програматором ICD-HP.
Декодер Hunter ICD-100 здатен запобігти ушкодженню системи у випадку перепадів напруги – в нього є внутрішня система захисту у вигляді дрота заземлення. Пристрій сумістний для застосування із декодерними контролерами моделей ACC-99D та ACC-99D-PP. Удосконалення системи за допомогою декодера займає мінімум часу та зусиль, та забезпечує підвищення ефективності поливу одразу після завершення монтажу.

