Как установить смеситель для кухни. Особенности выбора.
Установка смесителя на кухне – это ответственный процесс, которому предшествует выбор вида и модели сантехники. Нельзя выделить по важности не один процесс из двух, так как придется хорошо разбираться в обеих. Но что же делать людям, которые впервые сталкиваются с такими проблемами? Ответ прост – внимательно ознакомиться с материалом в этой статье. Информация, изложенная в ней, поможет вам избавиться от лишних трат средств и времени.
На что обратить внимание?
Покупая сантехнику на кухню перед вами становиться вопрос выбора модели кранов. На какие моменты стоит обратить внимание в процессе покупки? Кран на кухню может быть:
· однорычажным или двухвентильным, электронные рассматривать не будем из-за их высокой цены;
· крепиться к мойке или стене;
· со встраиваемым фильтром очистки воды;
· из качественных материалов и низкокачественных;
· литые и сборные;
· с различными формами излива.
Каждый пункт из этого списка давайте разберем более подробно.
Виды кранов, их креплений и материалов
[bookmark: _GoBack]Наибольшей популярностью пользуется однорычажный смеситель для кухни, доля рынка продаж занимает порядка двух третей. Такие модели получили широкое распространение благодаря удобству эксплуатации, долговечности и дизайну. Они легко открываются даже пальцем одной руки, а регулировка температуры и напора воды интуитивно понятна. Крепятся они только к мойке.
На рынке сантехники вы можете приобрести кран на кухню со встроенным фильтром для воды. Небольшой картридж очистит воду от грязных и плохо пахнущих примесей. Для мытья посуды вы сможете пользоваться обычной водопроводной водой, а для питья и приготовления еды применять очищенную.
Широкое распространение получили модели, которые содержат в себе возможность подключения посудомоечных машин, кофеварок и прочего. На них устанавливается дополнительный краник для отсекания потока воды. Это очень удобно, так как вам не потребуется лезть под мойку, чтобы перекрыть посудомойку. Такой кран будет всегда находиться в поле вашего зрения.
Что касается двухвентильных моделей, то они морально устарели и не вызывают особого интереса у потребителей. И если для ванных комнат, где ванна и раковина расположены рядом, они еще приобретаются благодаря длинному изливу, то для кухонь их не берут. Такая сантехника может крепиться как к стене, так и к самой мойке. Самые первые модели для перекрытия потока воды имели уплотнительные прокладки, которые очень быстро выходили со строя, потому что были сделаны из резины. Но со временем конструкция была доработана и появились модели с полуповоротными грундбуксами. Они имели длительные сроки эксплуатации за счет того что перекрывалась вода без применения прокладок, а сам принцип напоминал работу шарового крана. Несмотря на низкий спрос среди населения этот кран на кухню обладает высокой надежностью и длительной эксплуатацией.
Однорычажные модели могут быть литыми или сборными, а двухвентильные только сборными. Монолитность конструкции привносит дополнительную надежность, но если сборный кран изготовлен качественно, то это преимущество нивелируется. К тому же, его проще ремонтировать, заменив вышедшую со строя деталь. Особого внимания заслуживает кухонный смеситель Aqua Rodos, который изготавливается из высококачественных материалов.
Материалы – это основное на что стоит обратить внимание. Все дешевые модели хоть и имеют красивый внешний вид, но выпускаются из силумина. Он недолговечен и хрупок, что приводит к быстрому выходу сантехники из строя. Нужно выбирать модели, сделанные из латуни, с частями, соприкасающимися с водой из керамики.
Вы должны подробно рассмотреть все вышеизложенные характеристики, перед тем как выбрать смеситель для кухни. Пользуясь информацией в статье, это не составит вам труда.
Установка смесителя на кухне
	Она выполняется с помощью обычного разводного ключа, пакли и герметика:
1. На корпусе крана есть резьбовые соединения для подключения к ним шлангов, они ввинчивается в них и герметизируется с помощью прокладки. 
2. Сам корпус крана к мойке крепиться с помощью отдельных креплений, которые зажимаются специальной плоской гайкой. 
3. При подключении шланга к стояку, намотанную на резьбу паклю для большей надежности лучше смазать герметиком. Если установлен водомер на воду, то к нему шланг прикручивается с резиновой прокладкой.
4. Теперь можно включать воду и проверять герметичность шлангов.
