	Задача: рерайт имеющегося описания товара с уникальностью не менее 95%. Количество знаков 2500 (без пробелов).
Важно использование списков в тексте.
Желательно разбить текст на небольшие абзацы (не более 5 строк).
Желательно использовать выделение текста: жирный, курсив (не запросы, а важные вещи и смысловые нагрузки).
Н1 - Светопрозрачные красители для эпоксидной смолы
	Результат: уникальность 100% по text.ru.
Количество знаков 2684 (без пробелов).
В тексте 3 списка.
Текст разбит на небольшие абзацы.
Использовано смысловое выделение текста: жирный, курсив.
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Эпоксидная смола - уникальный материал, благодаря свойствам которого, можно создавать настоящие шедевры.
Сама по себе эпоксидка прозрачная и для того чтобы ее сделать ярче можно использовать различные красители. 
Предлагаем Вам светопрозрачные красители, которые полностью растворяются в эпоксидной смоле, создавая эффект прозрачного тонированного стекла. Благодаря такому эффекту, вместе с светопрозрачным красителем можно использовать светящиеся порошки (люминисцент и флуоресцент), так как они светятся только в прозрачных и полупрозрачных материалах. Также применение светопрозрачного колера для эпоксидной смолы дает возможность использовать в работе глиттер (блестки) и другие наполнители. 
Светопрозрачные красители для эпоксидной смолы проникают в толщину материала, на который наносится вместе со смолой. 
Точно нормировать расход красителя на 1 кг эпоксидной смолы очень трудно.
Каждый цвет красителя имеет свой расход и, кроме того, каждый мастер по разному определяет "насыщенность цвета".
Но, чтобы была хоть какая-то точка отсчета, мы рекомендуем для получения средней насыщенности цвета (на наш взгляд) ориентироваться 20 г  красителя на 1 кг смолы. При колеровании смолы используйте прозрачную тару. 
Итак,
Преимущества светопрозрачных красителей для эпоксидной смолы ТМ "Просто и Легко":
1. Красители специализированные - для эпоксидной смолы (на безводной основе). 
2. Легко смешиваются и полностью растворяются в эпоксидной смоле.
3. Пропускают свет (дает возможность использовать светящиеся порошки и глиттер).
4. Легко смешиваются между собой, что расширяет палитру цветов. 
5. Без запаха.
Чтобы точно оценить вид изделия, лучше готовить раствор в прозрачной таре, так чтобы видеть прозрачность слоя такой же толщины, как толщина планируемой отливки.
 Цвета в наличии
Бирюзовый, оранжевый, синий, зеленый, черный, фиолетовый, вишневый, желтый.
Также в наличии есть такие же цвета светопрозрачных красителей другой фасовки (5г и 10г)
С Просто и Легко - У Вас точно все получится!
Внимание! Перед применение флакон с красителем хорошенько взболтать.
Основные правила работы с эпоксидными смолами:
· Работать с материалом можно при температуре воздуха от +18 до 25 °С, при меньшей температуре смола не высохнет, а при большей будет сначала сильно жидкой, а затем резко отвердеет.
· В помещении, в котором будет проводиться работа с материалом, должно быть сухо.
· При хранении и транспортировке все ингредиенты должны находиться в герметичной таре
· Пропорции смолы и отвердителя должны быть в весовых долях (используйте весы, а не мерную тару), согласно пропорции указанной на этикетке.
· В холодное время года перед началом работы смола, принесенная с улицы, должна отстояться при комнатной температуре не меньше 12ч, а если надо срочно начать работу, то смолу можно подогреть до 40-50°С (отвердитель греть запрещено).
· Максимальная температура нагрева смолы +60°С, высохшего изделия +90°С
· Минимальное количество эпоксидной смолы, которое вступает в реакцию с отвердителем – 20 г.
· Не стремитесь добавить отвердителя больше, чем в рекомендованной пропорции указанной на этикетке, чтобы высохло быстрее, так как свойства изделия при этом заметно ухудшаются, оно становится хрупким. А если меньше чем положено, то изделие не высохнет и останется липким. 
· Помните эпоксидная смола продолжает полимеризоваться в течение 7-30 дней!
· Отвердитель вступает в реакцию с одноразовым стаканчиком, старайтесь использовать полиэтиленовую, а лучше силиконовую тару.
· Работать с эпоксидной смолой рекомендуется в обычных латексных перчатках, можно их надеть поверх простых рабочих, а разравнивать смолу удобно резиновым шпателем.
· Влажность – враг эпоксидных смол!
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Эпоксидная смола – материал с особыми свойствами, позволяющий создавать уникальные вещи. Поскольку смола бесцветная, красочность и оригинальность изделий достигается благодаря применению красителей. При нанесении одновременно со смолой на обрабатываемую поверхность светопрозрачные красители проникают вглубь материала. При их использовании создается впечатление получения прозрачного тонированного стекла.
Предлагаем Вам светопрозрачные красители для эпоксидной смолы ТМ "Просто и Легко". Они имеют ряд преимуществ:
· специальная разработка для эпоксидной смолы (безводная основа);
· полное растворение в эпоксидной смоле;
· возможность использовать в работе светящиеся порошки (флуоресцент и люминесцент) и блестки (глиттер) благодаря достаточной степени прозрачности получаемого материала;
· возможность легко смешать красители и получить желаемый цвет;
· отсутствие запаха.
Для работы можно использовать смесь или непосредственно следующие цвета:
· синий;
· желтый;
· зеленый;
· черный;
· фиолетовый;
· вишневый;
· оранжевый;
· бирюзовый.
Такие же цвета светопрозрачных красителей можно приобрести и в другой фасовке (5г и 10г).
Перед применением обязательно интенсивно взболтать флакон с красителем!
Нормирование количества красителя на 1 кг эпоксидной смолы зависит от используемого цвета красителя и желаемого уровня насыщенности цвета. Поэтому точную пропорцию определить сложно. Предлагаем смешивать из расчета 20 г красителя на 1 кг эпоксидной смолы. Это рекомендованное количество для цвета среднего уровня насыщенности. Готовьте раствор в прозрачной таре, чтобы оценить прозрачность слоя.
Рекомендации по работе с эпоксидными смолами:
· работать в сухом помещении (влажность противопоказана!);
· температура воздуха должна быть в диапазоне 18-25 °С (на холоде смола не высыхает, а при повышенной температуре становится слишком жидкой, после чего внезапно затвердевает);
· если смола находилась в условиях пониженной температуры, перед началом работы необходимо оставить ее на 12ч при температуре 18-25 °С; в случае срочной работы допускается подогреть смолу до температуры 40-50 °С (нагревать отвердитель нельзя!);
· максимально допустимая температура нагрева составляет 60 °С для смолы и 90 °С для высохшего изделия;
· использовать силиконовую тару (можно полиэтиленовую), так как отвердитель реагирует с одноразовой посудой;
· работать в латексных перчатках;
· для выравнивания смолы пользоваться резиновым шпателем;
· хранение и перевозку материалов выполнять в герметичной таре;
· отмерять количество смолы и отвердителя нужно на весах, придерживаясь указанных пропорций;
· использовать не менее 20 г эпоксидной смолы, так как меньшее количество не реагирует с отвердителем;
· добавление отвердителя свыше рекомендованной нормы приведет к увеличению хрупкости изделия;
· при количестве отвердителя ниже рекомендованной нормы изделие останется липким;
· процесс полимеризации эпоксидной смолы длится 7-30 дней, не забывайте об этом!
Придерживайтесь рекомендаций и будьте уверены – с «Просто и Легко» результат оправдает ожидания!



