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Переводческий тест.
Язык: с русского на казахский

Уважаемый соискатель!
Необходимо сделать перевод приведенного ниже фрагмента текста.
Перед выполнением задания просим обратить внимание на следующее:
· необходимо обязательно указывать Ваше имя и фамилию;
· оригинал текста нельзя удалять;
· разрешается применение словарей и Интернета;
· на что мы больше всего обращаем внимание при проверке: соответствие смысла оригиналу; грамматика и стиль, не допускается калька; отсутствие орфографических ошибок, двойных пробелов.

Удачи!
Ф.И.О соискателя: 
Нурымбаева Жулдыз Булатовна
Пуск двигателя от внешнего источника питания
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Неумелое обращение с пусковыми кабелями и неправильные действия при запуске от аккумуляторной батареи другого автомобиля могут привести к взрыву аккумуляторной батареи и тяжёлым травмам. Чтобы уменьшить риск взрыва, учитывайте следующее:
• Любые работы с аккумуляторной батареей и системой электрооборудования могут стать причиной тяжёлых ожогов от химических веществ, возгораний или ударов током. Перед выполнением любых работ с аккумуляторной батареей всегда читайте и соблюдайте предупреждающие указания и меры по обеспечению безопасности.   
 Чтобы избежать серьёзных повреждений системы электрооборудования автомобиля, учитывайте следующее:
• Неправильно или ненадлежащим образом подсоединённые пусковые кабели могут вызвать короткое замыкание.
• Между самими автомобилями не должно быть контакта, в противном случае ток может начать течь уже при соединении положительных выводов аккумуляторных батарей.
Выполнение пуска двигателя от внешнего источника питания
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	Илл. 200 Схема подсоединения пусковых кабелей.



Сначала обязательно прочтите и примите к сведению вводную информацию и указания по технике безопасности.
Пояснения к Илл. 200:
(1) Автомобиль с разряженной аккумуляторной батареей, которому требуется внешний источник питания для пуска двигателя.
(2) Автомобиль с питающей аккумуляторной батареей, оказывающий помощь.
(3) Подходящая точка соединения с массой.

Разряженная аккумуляторная батарея должна быть правильно подсоединена к бортовой сети.
Перед таким запуском проверьте смотровое окно аккумуляторной батареи.
Автомобили не должны касаться друг друга. Иначе ток может потечь уже при соединении плюсовых выводов.
Подсоединение к выводам выполняйте с хорошим контактом.
Если в течение 10 секунд двигатель не запустился, выключите стартер и повторите попытку примерно через минуту.
Если двигатель по-прежнему не заводится, обратитесь за помощью к квалифицированным специалистам.

Подсоединение пусковых кабелей
Пусковые кабели подсоединяйте только в последовательности A – B – C – D ⇒ Илл. 200.
• Выключите зажигание на обоих автомобилях ⇒ Пуск и выключение двигателя.
• При необходимости откройте в моторном отсеке крышку аккумуляторной батареи.
• Подсоедините один конец красного пускового кабеля к плюсовому выводу (+) ⇒ Илл. 200 автомобиля с разряженной аккумуляторной батареи −1− ⇒.
• Другой конец красного пускового кабеля соедините с плюсовым выводом + питающей аккумуляторной батареи −2−.
• Подсоедините один конец чёрного пускового кабеля лучше всего к выводу для подключения внешнего источника питания (вывод массы) или, в крайнем случае, к минусовому выводу (-) питающей аккумуляторной батареи ⇒ Илл. 200 −2−.
• Подсоедините другой конец чёрного пускового кабеля ⇒ Илл. 200 −3− на автомобиле с разряжённой аккумуляторной батареей лучше всего к выводу для подсоединения внешнего источника питания (вывод массы) или, в крайнем случае, к вкрученной передней буксирной проушине ⇒ Буксировка и запуск двигателя буксировкой, к массивной металлической части, жёстко привинченной к блоку цилиндров или к самому блоку цилиндров ⇒.


Перевод:

Сыртқы қуат көзінен қозғалтқыштың іске қосылуы
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Іске қосу кабельдерін дұрыс қолданбау және басқа автомобильдің аккумуляторлы батареядан іске қосуының дұрыс емес  әрекеттері, аккумуляторлы батареяның жарылуына және ауыр жарақаттарға әкелуі мүмкін. Жарылу қаупін төмендету үшін, келесіні ескере отырыңыз:
• Кез келген аккумуляторлы батареямен және электр жабдық жүйемен жұмыс жасау, химиялық заттардан ауыр күйік, өрт немесе тоқтың соғуына әкелуі мүмкін.  Аккумуляторлы батареямен кез-келген жұмыстарды орындамас бұрын, әрқашан ескерту нұсқауларын және қауіпсіздік шараларын оқып шығыңыз және орындаңыз. 
Көлік құралының электр жүйесіне елеулі зақым келтірмеу үшін төмендегілерді ескере отырыңыз:
• Іске қосу кабельдерінің дұрыс емес немесе тиісіңше емес  қосылғаны қысқа тұйықталуды тудыруы мүмкін. 
• Автокөліктердің арасында ешқандай байланыс болмауы керек, әйтпесе, акуммуляторлы батареяның оң жағы жалғанған кезде тоқ ағуы мүмкін. 

Сыртқы қуат көзінен қозғалтқышты іске қосуын орындау 
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	Илл. 200 Іске қосу кабельдерінің жалғану схемасы.  



Ең алдымен міндетті түрде кіріспе ақпаратты оқыңыз және қауіпсіздік техникасы бойынша нұсқауларына назар аударыңыз.  
Илл. 200 – ге түсініктеме:
(1) Қозғалтқышты іске қосу үшін сыртқы қуат көзін қажет ететін төмен батареясы бар автомобиль. 
(2) Көмек көрсететін, қуат аккумуляторлы батареясы бар автокөлік. 
(3) Қолайлы массалық қосылу нүктесі.
Қуаты жоқ аккумуляторлы батарея борттық желіге дұрыс жалғануы керек.
Осыны іске қосудың алдында аккумуляторлы батареяның бақылау терезесін тексеріңіз.  Автокөліктер бір-бірін тиіп кетпеу керек. Әйтпесе тоқ оң шығару байланысында да ағып кетуі мүмкін. Шыға беріске жалғауды жақсы байланыспен орындаңыз. 
Егер қозғалтқыш 10 секунд ішінде іске қосылмаса, стартерді өшіріп, шамамен бір минуттан кейін қайтадан көріңіз. Қозғалтқыш әлі жұмыс істемесе, білікті мамандардың көмегіне жүгініңіз.  

Іске қосу кабельдерін жалғау.
Іске қосу кабельдерін тек жүйелі түрде жалғаңыз A – B – C – D ⇒ Илл. 200.
• Екі автокөліктің оталдыруын өшіріңіз ⇒ Қозғалтқышты іске қосу және өшіру.
• Қажет болған жағдайда мотор бөлігінде, аккумуляторлы батареяның қақпағын ашыңыз. 
• Іске қосу қызыл кабелінің бір жағын Илл. 200 қуаты біткен −1− ⇒ аккумуляторлы батареясы бар автокөлігінің (+) ⇒ оң шыға берісіне жалғаңыз.
• Іске қосу қызыл кабелінің басқа ұшын −2− қуат аккумуляторлы батареясының + оң шыға берісіне жалғаңыз. 
[bookmark: _GoBack]•  Сыртқы қуат көзін (масса шыға берісі) қосу үшін шыға беріске қара іске қосу кабелінің бір ұшын  жалғаңыз, немесе, тіпті болмаған жағдайда, Илл ⇒200 −2− қуат аккумуляторлы батареясының (-) минустық шыға берісіне жалғаңыз. 
• Қуаты біткен аккумуляторлы батареясы бар автокөлікте Илл.200 −3− қара іске қосу кабелінің басқа ұшын, сыртқы қуат көзінің (масса шыға берісі) шыға берісіне қосу үшін жалғаңыз, немесе, болмаған жағдайда, бұрандалы алдыңғы тіркеп сүйреуші шығыршығына жалғаңыз ⇒ тіркеп сүйрегіш және цилиндр блоктарына немесе цилиндр блогының өзіне бұрандалған массивті металл бөлігіне,  қозғалтқышты тіркеу сүйрегішімен оталдыру  ⇒.
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