1.
Что такое BIOS?

Изучая свой ПК, у начинающих пользователей зачастую возникает много вопросов. В частотности многих интересует «что такое BIOS?» и «как разобраться в биосе?».

Для чего нужен BIOS?

До приобретения компьютера многие из нас даже не догадывались о существовании bios. В целом под биос следует понимать базовую систему вывода/ввода – Basic Input/Output System. Для сокращения этого термина программисты зачастую используют аббревиатуру «bios».

Основные компоненты BIOS и его предназначение

В системе биос содержится набор правил, определяющих конфигурацию компьютерных составляющих во время его включения. Также он отвечает за взаимодействие различных устройств ПК и выполнение наиболее простых операций вывода-ввода данных.  Благодаря биосу происходит непосредственный процесс запуска компьютера, первоначальная настройка каждого подключенного устройства и тестирование ПК.

К основным задачам (этапам запуска) БИОС относятся следующие: 

· Проверка оборудования. В первую очередь биос начинает проверять процессор, видеокарту, материнскую плату и оперативную память. В случае успешного завершения проверки прозвучит короткий звуковой сигнал. При обнаружении неполадок вы можете услышать несколько звуковых аудиосигналов. Чтобы исправить это, проверьте кабели на «материнке», расширительные платы и пр. Возможен также вариант выхода из строя определенных компонентов.
· Настройка оборудования. На данном этапе БИОС определяет много параметров для разных составляющих ПК.
· Информация о ПК. По завершению проверки и настроек, зачастую на мониторах компьютеров можно увидеть информацию о процессоре, оперативной памяти и т.д. 
· Настройка БИОС. После появления информации о компьютере, вы можете изучить настройки, которые расположены в микросхеме CMOS. После этого можете внести определенные корректировки.
· Загрузка ОС (завершающий этап). На последнем этапе bios осуществляет запуск ОС.

Теперь у вас не должно возникнуть трудностей с запуском биоса.
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2.
Что такое Firewall?

Большинство пользователей Интернета, защищая свой ПК ограничиваются только антивирусными программами (антивирусами). Вот только помимо вирусных атак, ваш компьютер могут подстерегать и другие опасности (хакерские атаки и пр.). Именно поэтому многие используют ещё один уровень защиты – firewall. Сейчас попробуем разобраться, что такое файрволл и как с ним работать?

Firewall – понятие и предназначение

Большинство IT-специалистов помимо термина firewall используют также понятие брандмауэра. Итак файрволл представляет собой антивирусное обеспечение, интегрированное в ОС (операционную систему). С помощью него можно защитить ПК от незаконных проникновений хакеров по различным сетям. Firewall, как правило, функционирует с настройками, установленными самим пользователем. Кроме того брандмауэр помогает фильтровать сетевой трафик, защищая его от всевозможных атак.

Функционал Firewall

По своему функционалу файрволл схожий с межсетевым экраном. Правду в силу своей спецификации он может защищать и контролировать ПК на различных этапах. Как пример можно привести способность firewall контролировать доступ к сети портам приложений, открывая или закрывая его. 

Уровни защиты Firewall
Различают 3 основных уровня защиты файрволл:
1) Высокий уровень. В данном случае блокироваться буду практически все соединения (как не безопасные, так и безопасные). Чтобы получить доступ к тем или иным соединениям Вам придется вручную вводить необходимые настройки. 
2) Средний уровень. Блокироваться здесь будут все порты, работа же многих приложений, не вызывающих подозрений, разрешена.
3) Слабый уровень. Тут разрешен почти весь трафик, исключая только совсем уж подозрительные пакеты.
Выбирая Firewall, обращайте внимание на варианты с несложными настройками и простотой в применении. 
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3.
Почему компьютер тормозит?

Как начинающие, так и бывалые пользователи ПК сталкиваются с рядом определенных проблем. В частности возникают вопросы относительно того «Почему компьютер тормозит?». Чтобы разобраться с этой проблемой, необходимо выяснить основные причины, из-за которых она возникла. Теперь более детально.

Причины, вызывающие торможение ПК

Среди основных причин, по которым происходит торможение вашего компьютера, можно выделить следующие:

- вирусы, поразившие ваш ПК;
- недостаточно мощный процессор;
- неполадки в ЖД (жестком диске);
- на системном диске нет свободного места;
- перегрев некоторых компьютерных компонентов;
- не хватает оперативной памяти;
- автозапуск содержит много ненужных программ;
- работа в браузере;
- наличие «мусора» в реестре.

Несмотря на большой список проблем, из-за которых ваш ПК начал тормозить, их можно легко устранить.

Устранение причин, вызывающих торможение ПК
Если ваш ПК заражен вирусами, тогда необходимо выполнить следующее:
- с помощью специальной антивирусной программы проведите сканирование на наличие файлов, пораженных вирусами;
- если встроенный в ОС фаервол (брандмауэр) отключен, включите его и настройте. Таким образом, вы повысите уровень защиты от подстерегающих ваш компьютер угроз.
Если вы считаете причиной торможения слабый процессор, тогда необходима замена его на новый. Таким образом, можно ускорить работу браузера и просмотр высококачественного  видео.
Также проблемы, вызывающие торможение компьютера, могут скрываться в жестком диске. При возникновении подозрений на работу ЖД, проведите его дефрагментацию.  
Когда на системном диске нет свободного места, вы также можете заметить, что ПК тормозит. В таком случае вам необходимо избавиться от всех временных файлов, удалить программы, которыми давно не пользовались, очистить корзину и рабочий стол. Для удобства можно использовать специальные утилиты, которые освободят место и предотвратят возникновение проблем с торможением в дальнейшем. 
Возможно виной всему является перегрев процессора. Чтобы контролировать его температуру вы можете установить специальные утилиты. Также в профилактических целях очищайте СБ от пыли и периодически проверяйте уровень термопасты. Желательно это делать 1 раз в год.
Если причина торможения кроется в недостатке оперативной памяти, тогда можно просто увеличить её объем. 

Также не забывайте контролировать в автозапуске количество программ. Перейдите в «Конфигурацию системы», после чего снимите галки в “Автозагрузке” с ненужных программ.
Когда ПК зависает во время работы с браузером, следует открыть диспетчер задач и посмотреть какой из процессов занимает наибольше ресурсов. Не забывайте также и о переполненном  кэше, который время от времени нужно очищать. 
Если считаете виноватым в торможении своего компьютера засоренный «мусором» реестр, установите специальную утилиту для очистки, позволяющую в один клик избавиться от ненужных файлов.
Подводя итог, отметим что, несмотря на различные причины, по которым возникает торможение компьютера, при своевременном и правильном их устранении вы не только ускорите его работу, но убережете от серьезных поломок.
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4.
Что такое PSD-файл и как его открыть?
Наверняка многие пользователи, используя свой ПК, сталкивались с файлами, формат которых идет .psd. Что же это за формат и чем открыть psd мы сейчас попытаемся разобраться. 
Что собой представляет PSD-файл?
Говоря о файлах с расширением .psd, следует понимать разновидность графического формата хранения информации. Они создаются посредством программы Adobe Photoshop. Таким образом, вы можете хранить информацию о прозрачности, слоях и т.д. 
К сожалению, получая файлы- psd мы не всегда можем их открыть. Для этого необходимо скачивать и устанавливать специальные программы. 
Программы, посредством которых можно открыть PSD-файлы
Ниже мы укажем основные программы, которые помогут вам открыть файлы формата psd

1) Adobe Photoshop

Это самый популярный и многофункциональный редактор графических изображений. Photoshop отроет перед вами массу различных функций. Вот только из-за высокой стоимости, не каждый пользователь ПК может позволить себе эту программу.

2) Artweaver

Является ещё одной программой, которая поможет вам открыть psd-файлы. В отличие от  рhotoshop этот графический редактор имеет меньше функций и инструментов. Но благодаря удобному интерфейсу и простоте использования, он с каждым днем становится всё популярнее. К тому же программа абсолютно бесплатна и имеет хороший набор кистей, невысокие системные требования, а также поддерживает большое количество форматов (включая .psd).

3) GIMP

Представляет собой мощный графический редактор. С помощью него можно не только открыть файлы-psd, но также создать и обработать растровую графику. Скачать эту программу вы можете совершенно бесплатно. Среди плюсов GIMP можно отметить наличие огромного выбора инструментов для цветокоррекции, удобный интерфейс и поддержку популярных операционных систем.

Также существует масса других программ, с помощью которых можно не только открыть файлы формата .psd, но и работать с ними. Главное при их выборе обращать внимание на особенности вашей операционной системой.
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5.
Как сбросить настройки BIOS?

Очень часто пользователи ПК сталкиваются с тем, что компьютер перестает включаться или же постоянно перегружается и подвисает. В данном случае необходимо будет обнулить БИОС. На первый взгляд этот процесс может показаться сложным. Но сейчас мы детально разберемся и узнаем, как сбросить биос, не навредив своему компьютеру.
Как сбросить настройки bios?
Чтобы вернуть настройки по умолчанию вы можете выбрать один из 2 способов:
- из биос меню;
- посредством перемычки.
Если речь идет о ноутбуке, то для обнуления биоса последним методом вам необходимо будет его разобрать. Таким образом, если действует гарантия на него, вы её лишитесь. В данном случае лучше обратиться в СЦ (сервисный центр). 
Теперь более детально поговорим о вышеуказанных способах сброса настроек bios.
Первый способ. Зайдите в биос, нажав кнопки «F10», «F2», «Del» или «F1» (будет зависеть от модели материнки). Затем в меню выхода биос-Setup сбрасываете настройки. 
После обнуления биоса и выхода из системы вам следует подтвердить сохранение изменений. Затем осуществится автоматическая перегрузка компьютера. 
Второй способ. Выключите ПК. Найдите переключатель на задней крышке СБ (системного блока) и перевести его в положение «О» (или «выкл.»). В случае отсутствия переключателя, просто выключите питание компьютера. Затем откройте корпус СБ и доберитесь до материнской платы. Здесь главное быть очень осторожным и заземлиться, прежде чем дотрагиваться до деталей.
После того, как вы найдете 3-хштырьковую перемычку на материнке, переместите её на остальные 2-ва штырька. Нажмите и удерживайте кнопку ПК в течение 10-ти секунд. Таким образом ,вы разрядите оставшееся напряжение, проходящее через конденсаторы и обнулите БИОС. Верните в начальное положение перемычку и закройте корпус СБ. Включите компьютер.
С помощью этих способов вы без проблем  обнулите своей биос и обеспечите правильное функционирование своего ПК.

[image: ]
image1.png
[ ocyusectanenme c.. %

Cosmmenme..

nnexc

| Mowc
Kapruicn
Buaeo
Kaprui
Mapker

Ewe

- =
|A] Advego Plagiatus 13,17 * [=[@] = clwe s @6 =
§ e — )
acro nocespesmie @ Hosam| pasa_Mposepray P Iu.a © cvaiine Il cavare a5 1/ Hosaina®
IEEX] Elze I | @ ||Kommpona [omoons s A
ocylecTanesue cuk| Awpec | Virsopuposars sowers: Boimn
UTo Takoe BIOS? + | Wnpopmaums x
CHHOHUMBI «ocyec]|Vsyyas caoii K, y HaumHaioLwx no/b308aTeneii sa4acryio Duzee
Jeck.ru > CUHOHMMBI ocylj{BO3HIKAET MHOTO BOMPOCOB. B YAaCTOTHOCTM MHOTVX MHTEpecyeT
CimokMut k crosy cocymiec]||«<4T0 Takoe BIOS?» 1 «KaK pasobpaThes B 6oce?». =
HetrypAX CT08
§ Cunonumb k cnoy 1o mpuosperers kom aasuos - craton
synonymoniine.ru > Co8a >{norapeisanics o cyuiec] | Pruanssocts Texcra 95% / 100%. Otawwian yikanowocts | e = pasoraio &
Grosaps pyccunx cawommod[noHmars 6asosyio cie]|  rercra.
«<ocymecTenenmes. [System. [insi cokpaues
icronsayior abGpesya m
— Ul -_— i -
N &= [erovpomn
Ocymecronenme — ey~ b5 Ccrene Goc conep o]
@ xuass - npersopene & ¥ or urypauio Kome
===
A CMHOHUMBI «ocyuec
howto-all com > CHHORME{ o =
903 oo 5% 1 G counagem scer
Beero 36 cuHOHMUMOE. an;l
MMeHUTeNbHLI Naaex, eanHcT|
[14:49:03] YikansHocTs Tekcta 95% / 100%. OTAUHAA YHUKANBHOCTD. reg e
C Ocywectenenne. Cull; D
edbi.ru > CUHOHMMBI K crog | noAAEPHKKN
CuHonmme! k cnosy cocymec]| | ) Xypran 1
anga
. e 563 cusanos y

& ocywecTBel





image2.png
AJ Advego Plagatus 1317 * il NN | e v

[ s e &

EELEETED

| Agpec:

Frewal — nowsimve W npeariastasierite

(Oyriumorian Firewal

[YposHin sauT Firewal

Mo caoemy dbyrKuvorany Gaiipsonn cxoxnii C MexXCeTeBbM SKpatoM,
pasnusbix sTanax. Kak npuMep Moo MpUBECTH criocobHocTs frewall

Pasnisaror 3 ocHoBHbX ypoBHS SalLTH dhalipsonn:
1) Boicoxuii ypoBetb. B AatiHoM Cnysae 6nokiposaTees Gyay i

Hero MOXHO.

[BonbLMHCTB0 nonb30BaTeneit ViHTepHeTa, 3aliiias caoii MK orpaHAMBaIoT Cs TONBKO aHTMBMDYCHBIMY NPOTpaMManyt (aHTVBIpYCamy). BoT TONbKO MOMAMO
upyCibix aTaK, Ball KOMITbIOTEp MOTYT MOACTEPEraT U APYTUe OMaHOCTH (XaKEPCkMe aTaiu W Mp.). VMerHo MoSToMy MHOTIE HCTOb3YIOT ELE OB YPoBeHs
52Tt — frewall. Ceiiiac nonpoByem pasobpaTbes, 4To Takoe dalipEON U Kak C HAM paboTaTL?

yTb [TK 0T He3aKoHHbIX

pr———

Vigopraw:

Dromanorocts rexcra 100% / 100%, Ormewan
ot rexcra.

o omes

Sropomr

[ TeM WA VM CoeMUHeHMSIM Bam MPUASTCS BPYHYI0 BEOAUT HeobX|
2)  Cpeauii yposets. BoKIpOBaTLCA 3AECH BYAYT BCE MOPTE, PABOTE HE MHOX NPANOIKENIIY HE OSBRI NOA0SPErI, PaspellieHa.
3)  Cnabuiii yposers. TyT paspetue MouTH Bech TPaGHK, HCKTI0NaS TOMSKO COBCEM YK MIOAO3PHTENbHbIE MGKETb.

Bonswintcro IT-creumanucTos nomimo Tepmitia firewal ucnonbsyiot Taioke norsTve Gparamayapa. Virak daiipsonn npeacrasnsier cofioit aHTHEMpYCHOE
obecnesere, wiTerpuposartoe & OC (onepaumoriyio cictemy). C ot
cersm. Firewal, kak npasnno, yHKUMOHUPYET C HacTpoiiKami, yCTar
ceTesoit Tpaditk, 3aLMLEs £r0 OT BCRBOSMOXKHLIX aTaK.

Hitf XaKepOB 110 pasnHM
oraet GunsTpOBaTE

korTponuposaTs MK Ha
W 3aKpLIBast ero.

). UTot nonysuTh AocTyn

Hosocti Agsero

KOHKYDC 217 3KA34MKOR - CTaTbA
1 Temy "Kak 7 pabotai &

KOHTeHT Ha 3aKas

AHTHKPHUBHCHbIE ek

ot 0.2 3a 1000

00 eo0 o0





image3.png
Elze

|@ H Koanposea: [wioows 1251

6onee peTansHo.

Mpusnis, BbissiBaiowme Topmoxenve MK

|Cpei 0CHOBHLIX NP, MO KOTOPBIM MPOMCXOAUT TOPMOKEHHE BALUIETD KOMITBIOTEPa, MOKHO BBAENMTS CTeAYoLLM

[KaK Ha“HaroLLIe, TaK 1 GuiBansie nonb30saTent MK CTankiBaIoT G C PAAOM OMPEAENIEHHGIX NPOGREM. B YaCTHOCTA BOSHIKAIOT BONPOCE! OTHOGHTEIoHO T0r0
[«TTouemy KomnbioTep TopMO3HT2>. UTobbi pasoBpaTes C 3Toii MPOBTEMol, HeOBXOAMMO BBISICHHTE OCHOBHSIE MPHMHL, U3-33 KOTOPBIX OHa BOSHAKNA. Tereps

- eupycsi, nopasuewme saw MK; =
- HenocraTouHo Mo npoLieccop;

Mposepea aorywera [ =

| Henonamkn & X1 (xectrom wcke);

Ha CHCTEMHOM AWce HeT CBOBOAHOND MecTa;
NePerpeB HEKOTOPbIX KOMMLHOTEPHEIX KOMMOHEHTOB;
He XgaTaeT onepaTHBHoii namsTH;
| aBTo3anyCx conepxT MHOTO HeHyKHBX pOrpaMM;
| pabora & Gpaysepe;
| tamee «wmycopa» © peecrpe.

HecmoTps: Ha Gonbwwoii cncok mpobnem, us-3a koTopeix Baw MK Havar]

Vigopraw:
VHUKATIBHOCTD TeKCTa 99% / 100%. OTAHYHAR YHHKA/BHOCTD.
rexcra.

[Eoc) omes ]

[erovpomn

[Vcrparierme npnanm, Beisisatounx TopMoxerue MK

[Ecn sa 1K 3apaxen BUpycami, TOrAa HEOBXOMMMO BHINOTHATL CneayLee:

e —

Pesaxrop Texcra

8] Harigerio 1% / 0% cosnagenwi scero

[17:20:28] YiwwansHocts Texcra 99% / 100%. OT/MuHAR YHHKANBHOCTS TeKCTa.

il

) Kypwan

Viwopuaun

ADVEGO

Hosocti Agsero

KOHKYDC 217 3KA34MKOR - CTaTbA
1 Temy "Kak 7 pabotai &

Iiyeume pacckazs

noszpasnAew npisepos kowkypca
“Ansero - evan’t

KOHTeHT Ha 3aKas

Becnyathan nposepka

YHHKANBHOCTH

000 eo0

Mnaruaryc roros k pabote





image4.png
£ Advego Plagiatus 1317 " il SN, N Sl . s Sl T el w0 B et

[ s e &

J Ex] ElZe H
| agpec | ] & X

Haseprisika MHOTUE NMOM530BaT NV, WCTON3yst CBO TTK, CTAnkMBaics C Gajinami, (GOpMAT KOTOPEX WAST -psd. UTo X 5T0 3 GOpMaT 1 Hem OTKpLITE psd Ml
ceitiac nonsiaemes pasobparecs.

Yto coboii npencrasnser PSD-chaiin?

[Fos0pst 0 dhaiinax C paciumpentiem .psd, CTEAYET MOHUMETS PasHOBMAHOCTL MPaHHECKOT0 (OpMATa XPaHEHIS UH(OpHMALLAN. Ok CO3ARAOTCA MOCPRACTEOM
nporpani Adobe Photoshop. Tk 0Bpasom, Bbi MOXETE XpaHHIT WHOPMALIMIO O MPOSPAHHOCTH, CTIOSX 1 T.A.

K coxanerio, nonyas Gaiinsi- psd Ml He BCErAa MOXEM WX OTKPBITb. LTS 3TOTO HEOBXOMMMO CKAYMBATb W YCTaHAB/UEATb CleUMaTbHBIE MPOTpaMM.
MporpaMMe, MOCDENCTBOM KOTOPBIX MOXHO OTKDbITH PSD-cbaiinsl

[Hibke Mt yikedkem OCHOBHIE MPOpaMM, KOTOPLIE MOMOTYT BaM OTKPHITS dhaiisl dopwata psd Hosoc Ageero
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ADVEGO 5upa vorerra tet

1) Adobe Photoshop

570 camisii monynspHsii U MHOTOYHKUMOHANHbI PEAGKTOP
13-3a BLICOKOii CTOMMOCTY, HE K
2)  Atweaver

[AanseTca ewte onvoii IPOMDAMMON, KOTODAA MOMOXET Bal OTKPBITE

[YHHKANBHOCTD TeKCTa 95% / 100%. OTAH4HAR YHHKAMBHOCTD M4HBIX YHKUWIA. BOT TonbKo
rexcra.

e —||TOD UMEET MeHbiLle ﬂnxumﬁ

b ncrpyverToo. Ho Graronaps yRobomy wepdeiicy n mpocrote el g5y [Srmopommn] [ K ToMy e
WMeeT Xopoluuii Habop KCTelr, HessicoKre G ecTso hopmaTos (skniosasn

psd).
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Taparien Bo3epara CPEACTS

[18:08:23] Haiigerio 5% / 0= cosnagenit scero N
3 HeKauecTBeHHLI MaTepuan

[18:08:23] YumkannHocTs Tekcta 95% / 100%. OTAUHAR YHUKANBHOCTD TeKCTa. @ @0 00O

il D

) Kypwan

Mnaruaryc roros k pabote
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[Ouerts yacTo nonbsosatenu MK crankusaioTcs c Tem,

6110c, He Haspeaus caoemy koMmbioTepY.
Kak cSpocuTt, Hacrpoiiku bios?

- v 6uoc mero;
|- nocpencraom nepemsiskit.
Ecnin pess uaeT o HoyT6yke, To A1 o6Hynerus Guoca mocearM MeT

ero, bl e€ nuumTecs. nysue obpatTecs 5 Cll (ceff

Eye =
scatxoumo Gy obmyne UGC. Ha Ne9BEH BSnA STOF NONECk HOKET

iT0Bbi BepHY T HACTPO/ikW 110 YMON@HINO Bt MOXETE BHBPATE OAMH U3 2 CrocoBos:

[ Teneps Gonee AeTansHo MoroB0PM O BbilLeyKasarHsIX crocobax copt

Mepeii cnocob. 3aiiauTe & Groc, Haxas kHomkn <F10», «F2», «Deb |
cbpactisaere Hactpoiiku.

[Mocne obiynenws 6roca n BbiX0Aa U3 CHCTEMb BaM CreayeT NOATEEP,
Bropoii cnocof. BuiknounTe MK. HaiinyTe nepexiosaTens Ha 3ageii
0T CyTCTBUS NepeKiouaTENS, POCTO BLIKTIOYUTE NMTaHIE KOMMBIOTE]
04eHs OCTOPOXKHHIM U 33EMIMTLCS, MPEXKAE YeM AOTParMBaTbCH 40
Mocne Toro, Kak Bt HaVidETe 3-XIITHIPLKOBYIO NEpeMBIdKY Ha MATEpH
revenme 10-T cekyna. Takam o6pasom ,Bs paspsauTe oCTaBlEeCs
nonoxetine nepemsiky u sakpoiie kopnyc Cb. BriounTe KoMnsioTep]

BaM Heobxc T 0 aTb. Takum
[p——
VrdopraLys:

VHUKATIBHOCTD TeKCTa 97% / 100%. OTAHYHAR YHHKA/BHOCTD.
rexcra.
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C nomoLLbio 37X CrocoBos B 63 Mpobiiem  oyMTe Caoeit Broc

3T BRIIO-ATEC Wi KE NOCT OAHHO NEPErPY)KAET G W MOAGHCAET . B AGHHOM Cyviae
OKasaThes croxcHsiM. Ho Cefiuac Mbl AeTansHo pasbepemcs u y3HaeM, Kak c6pocuTs

, ecn AeficTeyeT rapaThs Ha

0 Gbixoa GrocSetup

ckas Meperpyska KoMMBioTEpa.
<O> (wm <abikn.»). B cryvae
Thi. 30eCs rnasHoe GoiTb

yaepusaiite kHonky MK 8
. BephuTe B HaanbHoe

Pesaxrop Texcra

[19:00:03] Haitgerio 3% / 0% cosnagenwi scero

[19:00:03] YiwwansHocTs Texcra 97% / 100%. OTAMuHAR YHHKANBHOCTS TeKCTa.
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Hosocti Agsero

KOHKYDC 217 3KA34MKOR - CTaTbA
1 Temy "Kak 7 pabotai &

KOHTeHT Ha 3aKas
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