	Как найти утечку тока в автомобиле?
	Часто случается так, что после продолжительной стоянки автомобиля водитель, садясь за руль, обнаруживает, что не может завести транспортное средство или машина заводится с трудом, стартер работает через силу, при включении зажигания слышны щелчки реле. Это говорит о полной или частичной разрядке аккумулятора, что в свою очередь свидетельствует об утечке тока. 
	Чаще всего причиной являются не выключенные фары или оставленная случайно открытой дверь, неисправность самого аккумулятора, покрытые окалиной клеммы или неисправное состояние проводов. Самопроизвольная разрядка исправного аккумулятора практически невозможна. Но если дело не в очевидных вещах, можно попытаться самостоятельно определить, где произошла утечка тока и попробовать решить эту проблему.
	В среднем суммарное потребление тока на приборы составляет порядка 50-80 мА. Это сравнительно небольшое потребление, и разрядка исправного аккумулятора подобным образом не возможна.
	Как проверить утечку тока в автомобиле?
	Для этого понадобится прибор Мультиметр, который есть почти в каждом доме для бытового использования. Скрытыми проблемами, связанными с утечкой тока, можно считать, во-первых, наличие в автомобиле несанкционированно установленного оборудования, увеличивающего расход аккумулятора, или короткое замыкание в бортовой цепи. 
	Для начала, нужно перевести прибор в режим работы амперметра и выставить диапазон измерения в пределах 10 ампер. Приборы-потребители тока нужно отключить, а амперметр правильно присоединить к цепи. Для этого нужно образовать разрыв в цепи, в который и будет подключен прибор. Делается это так: с плюсовой клеммы аккумулятора снимается провод, а при подключении прибора цепь снова замыкается, при этом один из проводов амперметра подключается к клемме, а второй - к снятому с нее проводу.  Если подключить амперметр к плюсовой и минусовой клеммам, не разрывая сети, может произойти короткое замыкание - а потому не следует пытаться так делать. Если при измерении получаем превышение в силе тока, это свидетельствует о скрытой утечке, стоит продолжить поиски. 
	Чаще всего причиной утечки являются внештатные приборы, которыми был оснащен автомобиль. Проводка не защищена, в отличии от заводской, проложена где придется, иногда, например, слишком близко к двигателю, от чего проводки перегреваются, плавятся и это, в свою очередь, становится причиной короткого замыкания в ней. 
	Первым делом для определения утечки нужно осмотреть приборы на предмет внешних признаков повреждения проводки. Если таковых нет, вторым этапом - приступить к более детальной проверке: нужно поочередно вынуть предохранители из каждой цепи и проверить, искрят контакты или нет. Последнее укажет на наличие в цепи короткого замыкания, которое и являлось предметом поиска. Можно приступать к устранению неполадки в той части проводки, где было обнаружено замыкание, поочередно проводя проверку теперь относительно всех проводков в подозрительной сети, проверяя их на предмет целости. Для этого нужно использовать мультиметр в режиме омметра. 
	Так, методом исключения, внимательно отслеживая подозрительные внешние факторы, можно самостоятельно определить утечку тока в бортовой сети.
