Черговий стрілочного поста

Кожний пост управління стрілками і сигналами має перебувати у підпорядкуванні тільки одного працівника, який є відповідальним за переведення стрілок, що входять у цей пост управління, і сигналів, а також за безпеку руху: виконавчий пост - оператора поста централізації; зона поста централізації - сигналіста, стрілочний пост - чергового стрілочного поста.
Під час чергування черговий стрілочного поста безпосередньо підпорядковуються черговому по залізничній станції і тільки від нього отримують розпорядження про приготування маршрутів приймання, відправлення і пропускання поїздів та про дозвіл на виконання маневрів на головних і приймально-відправних коліях або з їх перетинанням. 
При виконанні маневрів на станції оператор поста централізації, сигналіст, черговий стрілочного поста виконують розпорядження тільки одного з працівників:   чергового по залізничній станції, диспетчера маневрового залізничної станції,  чергового по сортувальній гірці або чергового по парку залізничної станції.

Під час знаходження на роботі черговий стрілочного поста повинен мати, в залежності від часу доби:
·   вдень – жовтий сигнальний прапорець, а при обслуговуванні поста, що пов'язаний з прийманням, відправленням та пропуском поїздів, – жовтий і червоний сигнальні прапорці;

·  вночі, а при поганій видимості і вдень, – ручний сигнальний ліхтар;

·  сигнальний духовий ріжок;

·  носиму радіостанцію;
·  особисте посвідчення;

· талон попередження.

Сигнальне приладдя повинне утримуватися в чистоті та справності.
Перед початком  чергування черговий (старший черговий) стрілочного поста, оператор поста централізації та сигналіст зобов'язані:
Ознайомитися з наявністю на коліях свого поста рухомого складу; переконатися у тому, що поїзди та вагони, які стоять на коліях, не виходять за граничні стовпчики, зчеплені між собою та надійно закріплені від самовільного виходу за нормами, встановленими  технічно-розпорядчим актом станції;
Оглянути всі стрілочні переводи, що закріплені за постом, та переконатися в їх справності.

Під час огляду стрілочних переводів звертати особливу увагу на щільність прилягання вістряків до рамних рейок, на кріплення болтів біля стрілочних тяг, серги до вістряка, болтів у кореневому кріпленні вістряків, на справність замків, закладок, шарнірно-колінчатих замикачів; перевірити чи всі стрілки очищені, а частини, що труться, змащені;
Перевірити справність пристроїв СЦБ  та  зв'язку;
Перевірити згідно з описом у присутності працівника, що здає чергування, інвентар, сигнальне приладдя та інструмент; на постах електричної централізації перевірити наявність червоних ковпачків, а на постах централізації та на стрілочних постах, де є пристрої СЦБ, крім того, перевірити наявність і справність пломб на апаратах; отримати від працівника, що здає чергування, інформацію про розпорядження чергового по залізничній станції, які стосуються приймання і відправлення поїздів та маневрової роботи.
Черговий стрілочного поста про приймання чергування, а також про несправності і порушення, що виявлені при огляді колій, стрілочних переводів і пристроїв, доповідає про це старшому черговому стрілочного поста.
Оператор поста централізації, сигналіст і старший черговий стрілочного поста, а там де його немає – черговий стрілочного поста про приймання чергування і виявлені при цьому порушення та недоліки в утриманні поста роблять запис у книзі приймання і здавання чергу​вання та доповідають черговому по залізничній станції.
Всі виявлені недоліки з питань охорони праці під час приймання чергування відображаються в Журналі оперативного контролю за станом охорони праці.
Якщо оператору поста централізації, черговому (старшому черговому) стрілочного поста, сигналісту, що здає чергування, було передане розпорядження про приготування маршруту приймання або відправлення поїзда і він вже доповів черговому по залізничній станції про виконання цього розпорядження, то йому забороняється передавати чергування до тих пір, поки поїзд, для якого приготовлений маршрут, не прибуде на станцію чи не відправиться зі станції, або поки працівник поста, що заступає на чергування, сам не переконається у правильності встановленого маршруту.
Для забезпечення безперебійної роботи нецентралізованих стрілочних переводів черговий стрілочного поста зобов’язаний:
а) утримувати стрілки, що входять у зону обслуговування стрілочного поста, у чистоті, очищати стрілочний перевід від снігу, льоду, бруду, піску та сміття.
Про несправності, які виявлені і не можуть бути усунені черговим стрілочного поста, він повинен своєчасно доповідати черговому по залізничній станції для виклику працівників служб колії, сигналізації та зв'язку;

б) ретельно змащувати всі частини, що труться, і особливо подушки під стрілочними вістряками (перед змащуванням обов'язково усувати забруднене мастило);
в) не допускати накопичення біля стрілочних переводів води;

г) своєчасно освітлювати і утримувати у справному стані та чистоті стрілочні покажчики і покажчики колійного загородження;
д) мати у справності та у встановленій кількості (згідно з описом) усі інструменти та матеріали,  що необхідні для обслуговування стрілочних переводів.

