Электрические котлы
Электрические котлы широко применяются для отопления как частного дома, так и квартиры. Это объясняется рядом их преимуществ, таких как
· невысокая цена как самого аппарата, так и его монтажа;
· высокая скорость нагрева теплоносителя;
· для его установки нет необходимости в отдельном помещении и сооружении дымохода;
· не требуется частое техобслуживание;
· бесшумность работы;
· легкость в регулировании температуры;
· почти стопроцентный кпд;
· пожаробезопасность;
· экологичность.
Использование электрокотла - иногда просто единственная возможность отопления помещения, если нет газоснабжения или выставляются высокие требования экологичности в мегаполисах.
Недостатком этих нагревателей считается значительное потребление электроэнергии, что требует для экономии утепления стен и окон, а также расчета допустимой нагрузки на электросеть. Котлы мощностью от 9 кВт должны питаться от трехфазной сети.
Типы электрических котлов
В зависимости от способа нагрева теплоносителя, существует три типа.
Теновые
В таком котле теплоноситель непосредственно нагревается с помощью тена – вольфрамовой спирали. Главное преимущество этого типа - возможность иметь два контура – одновременно нагревать и воду в кране, и радиаторы отопления. Минус – при жесткой воде на тене образуется накипь, что снижает производительность и требует его очистки. При сильных отложениях или отсутствии жидкости тен может сгореть. В современных моделях установлены датчики, отключающие котел в таких ситуациях. Еще одним недостатком считается громкий звук при работе силовой автоматики.
Электродные
Здесь тен заменен двумя электродами, которые образуют в воде электрическое поле. В результате проходит трение между ионами воды и выделяется тепло. Такой способ безопасен, так как невозможно перегревание котла, и не допускает отложений извести. Еще одно преимущество – компактность прибора. Но электроды со временем разрушаются и их нужно периодически менять.
Индукционные
Жидкость нагревается катушкой индуктивности, создающей электромагнитное поле. Практически не выходят из строя, потребляют меньше электроэнергии и имеют большую площадь нагревания теплоносителя, но стоят дорого и имеют внушительные размеры. 

Разновидности современных электрокотлов
Современные электрические котлы имеют множество функциональных возможностей и дизайнерских решений. Многие функции направлены на уменьшение энергозатрат.
Например, большинство приборов, мощность которых превышает 6 кВт, производятся многоступенчатыми. Это дает возможность экономить электричество в периоды небольшого холода. 
Новые модели котлов оснащены циркуляционными насосами, которые увеличивают скорость кругообращения воды в системе.
Есть комбинированные варианты, сочетающие электрический и твердотопливный тип нагрева.
Все достоинства электрических котлов доказывают, что будущее именно за этим видом отопления.
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Smextpirteckue KorTH
‘3TeKTpIeCKHE KOLTE! IIHPOKD IPHMERAIOTC /1% OTOMTEHHS KaK SACTEOTO f0Ma, TaK H KEAPTHDSL 370 0GBACEAETCE PATOM FX HPEHMYIIECTE, TAKITX KaK HEBSICOKAR HIeHa Kak.
C2MOPO ATTAPATa, TAK H €10 MOKT&XA; BHICOKA CKOPOCTS HATPEEA TEMIOHOCHTEIE 1% €10 CT2HOBKH HET He0GROTMNOCTH B OTIETEHOM HOMEMIERHH H COOPY KEHHH TEMOXOTA:
He TpeGyeTca TacToe TeXOGCTAHEAEHe: GeCIIyMEOCTS PAGOTSI: TETKOCTS B Pery THPOBAHIS TeNTEeDaTyPEr; MOTTH CTONPONEHTEBI KILT, IOKAPOGE30TACOCTS: SKOTOTHYHOCTS.
Hicroms308asme 3TEKTPOKOTTA HEOTA TIDOCTO € HHCTEERHAR EOIMOKHOCT OTOTITEHS IOVEMEEHS, ECTH HeT 230CHAGKEHNA TH BSICTABTAIOTC BSICOKHE TPeGOBaEME
KOTOTHIHOCTH B MeramoTHeas.

HeZ0CTaTKOM 3THX HarpegaTe el CIHTATCH SHATHTETSHOE MIOTPEGTERHE HTEKTPOSHETHH, <10 TpEGyeT /iT% SKOHOMHI! Y TeILTeRIZE CTeR H OKOH, 4 TaKKe PACTETa JOMyCTInMOR
~Harpy3KH HA STKTPOCeTs, KOTTE MOMEOCTH0 0T O KBT MOTAHB IHTATECA OT Tpexpassoft cern

‘THITE 37eKTPHIECKITK KOTTOR.

B 3aBHCHMOCTH OT CTI0COG2 HarpeEa TeMTOHOCHTE S, CyIeCTEy T TpH THIA

Texosste

B TaKOM KOTTe TEIIOHOCHTE T HerOCPEICTBERHO HATPeBaETC C OO0 TeHa 50T bpanog0 crnpais. [T2BHOE IPEMYIECTEO 3TOrO THITA BOSMOKEOCTS HMETS 182
KOHTYDa OTHOEPEMEREO HATDEEATS H BOTY B Kpaste,  PATHATODE! OTomTer . MHEYC IpH XeCTROf BOTe Ha Teke 0BpasyeTc 0 CHITKAT IPOHIEOTHTE HHOCTS 1
‘Tpebyer ero omeTsan. TIpH CHTSHEIR OTTOREHRAX I OTCYTCTEHI AHIKOCTH TeH MOKET CTODET5. B COBDEMEHEEIX MOTETAX JCTAHOBTE RS JATHKH, OTKTOSAOMHE KOTET &
‘Takanx crTyamEx. Eille OTHIA HeTOCTATKOM CYHTASTC TPONKILE SEYK TIDH pAGOTe CITOBOR ETOMATHKI.

Sexrpomsste

37ech TeH saMeReH 57 STEKTPOTAMH, KOTOpELE OGPASYIOT & BOTe JTEKTPIMECKOE T0Te. B PesyTSTaTe IPOXOTAT TPeRHe MeATy HOHAMH BOTE!  BRITeTeTCs Temto. Takof
€T0COG GesomaCeH, Tak KaK HEBOIMOKHO MeperpeEaEHe KOTTa, i Ke JOTYCKaeT OTToKesii HiBecTs. Ele OTEO MPEMMYECTEO KOMIAKTEOCTS mprGopa. Ho 37eKTpoTE co
EpeMeteM PaspyMAOTCA H HX HYAHO MEPHOTIIECKIE MERAT,

HsyKumosHse

SKHIKOCTS HATpeBaeTCA KaTy KO HEYKTHEHOCTH, CO310Mel STeKTPOMArEHTHO note. TIPaKTIECkIH e BSIXONAT 13 CTPOR, TIOTPEGIAIOT MeHBIIe 3TeKTPOSHEDTHH H MMeroT
GOTHIIY 0 IT0IMATS HATPEEAHHS TEMTOHOCHTEIL, HO CTORT 0DOTO H HMEROT BHY IIHTETSHbIe PASMEpEL, PAsEOBMIHOCTH COBDEMERHELY 3TEKTPOKOTIOR,

‘CoBpeMexEte STEKTPITECKIE KOLTE! HMEROT MEOKECTEO Gy EKIMORATHELK BOSMOKEOCTeR i TH3afiHepCKn pemerri. MEHOTHE GyYHKIIMH HATDAETEHs! Ha Y eRbIeRHE
ameprosarpar

'Hanpmtep, GOTHIHECTEO MPHGOPOE, \OIHOCTS KOTOPH Mpessmaet 6 KB, OMSBOTATCA MEOTOCTYTIENATEIE. 3T0 4T BOSMOKHOCTS SKOHOMHTS YTEKTDHYECTEO B
IEPHOTE HEGOTEMIONO X070Ta.

'HOEHIE MOTEH KOTI0B OCHAIIEHE! DKy TAIHORKEMI HACOCAME, KOTOPHIE YBETHNHBAIOT CKOPOCTS KPYTOOGPAMERA BOTS! B CHCTEMe.

ECTs KoMGHHHPOBAEHEIE EAPHARTEL COTETA0MHe STeKTPHeCKIti H TBpIOTONTHEREIH THIT HarpeEa.

Be J0CTOMHCTEA STEKTPHHECKIX KOTI0B IOKASSIEAIOT, 770 GYIyTIee HMEHO 32 THM BHTIOM OTOITEHHS

Vemxamsrocts texcra: 91.2%
‘nokzsaTs see copnagerm

Aspec crpa Croako cosmato Cosnazesmns
hitps://vsadu.rw/post/vybiraem-jelektrichekie-kotly-dlya-otopleniva-doma html 5.9% ‘mokasaTe
http://otoplenie-expert comyelektricheskie-kotly/elektricheskie-kotly-otopleniya- 5.5% ‘mokasaTe
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