Внутрипольные конвекторы Jaga
Вопрос об оборудовании отопительной системы возникает еще при строительстве здания. Поскольку от выбора качественных обогревательных устройств зависит уют и комфорт в помещении в холодные времена года. К примеру, если планируется установка панорамных окон или стеклянных стен, то нужно быть готовым к тому, что теплоотдача в комнатах значительно повысится. Отопить постройки с большими площадями остекления (банки, офисы, дома, общественные заведения и т.д.) при помощи только традиционных радиаторов довольно проблематично.
Популярные во всем мире конвекторы бельгийского производства Jaga способны не только разрешить данную задачу, а и разрушить стереотипы большого количества людей насчет нынешних систем отопления. Они выводят обогревательные системы на современный, весьма изысканный и эффективный уровень, будучи одним из наилучших прототипов европейского качества. 
Теплообменники и корпуса конвекторов окрашиваются в темный цвет, что позволяет защитить металл от нежелательного воздействия использующихся для уборки химических средств, а также уберегает от солнечных бликов. Покраска никак не воздействует на функциональность прибора и его теплоотдачу, а если и влияет, то незначительно.
Конвекторы Jaga могут быть с естественной или принудительной конвекцией (с наличием вентилятора или его отсутствием). Также они включают в себя функцию охлаждения и характеризуются усиленной теплоотдачей благодаря тангенциальным вентиляторам. Преимуществом изделий тепло/холод над традиционными радиаторами является наличие дополнительной терморегулирующей функции.
В случае с вмонтированными в пол отопительными приборами без вентилятора (с естественной конвекцией) холодный воздушный поток опускается вдоль стекла, попадая в короб прибора, нагревается и естественным путем поднимается обратно. При принудительной конвекции конвекторы работают с помощью вентиляторов.  Они принужденно всасывают внутрь прибора опустившийся к полу холодный воздух, где он подогревается и уже теплый выдувается вверх, равномерно распространяясь по всему помещению. Изделия с вентиляторами требуют немалого количества ресурсов, однако они обладают большей мощностью и способны лучше обогреть любое здание.
Внутрипольные конвекторы Jaga характеризуются устойчивостью к коррозии и высокой скоростью реакции. Благодаря системе LOW H2O и медно-алюминиевым корпусам с высоким уровнем теплопроводности они быстро реагируют на смену температур (в три раза быстрее обычных радиаторов), что способствует экономии энергии и скоростному обогреву помещения. Такие изделия обладают максимально высоким уровнем безопасности. Температура поверхностных деталей не превышает 43˚С, что обеспечивает абсолютную защиту от получения ожогов. 
[bookmark: _GoBack]Производственная компания Jaga беспрерывно расширяет ассортимент необыкновенных, эксклюзивных конвекторов с высоким качеством и продуктивностью. Отдельно стоит выделить оригинальные дизайнерские решения, использующиеся при разработке изделий. Внутрипольные конвекторы дополняются деревянными или металлическими декоративными решетками с возможностью выбора цвета из 39 оттенков, которые без проблем впишутся в любое дизайнерское решение. Это разрешает не только спрятать устройство от посторонних глаз, но и, при необходимости, сделать его неотъемлемой частичкой интерьера. 
На нашем сайте предоставлен большой ассортимент внутрипольных конвекторов Jaga. Здесь можно ознакомиться с характеристикой каждого из приборов и выбрать наиболее подходящий для вашего помещения.
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