Укладка ламината в городе Красноярск
	Большую популярность завоевала ламинатная доска у наших соотечественников. И, между прочим, не просто так. Она обладает такими преимуществами как цена, срок эксплуатации, экологическая чистота, инертность к влаге и солнечным (ультрафиолетовым) лучам. Но для того, чтобы эти преимущества не пропали, необходима качественная укладка ламината.
	Потому что при нарушении технологии настила такой доски, могут происходить неприятности. Чтобы таких проблем у вас не было, обращайтесь к настоящим специалистам этого дела. К примеру, в городе Красноярск это компания «Стройразвитие». Узнать цену кладки ламината за м2 вы можете позвонив их менеджерам.
Необходимые материалы и инструменты
	Во время приобретения материалов нужно обязательно позаботиться о:
· подложке. Ее роль выполняет вспененный полиэтилен. Он продается как в рулонах, так и листах, к тому же имеет разную толщину;
· грунтовке. Она потребуется для грунтования бетонного основания пола, чтобы в будущем избежать появления пыли сквозняками из-под ламинатной доски;
· непосредственно самом ламинате. Он выпускается с различным уровнем износостойкости, в зависимости от этого выбирается комната, в которой его покладут. К примеру, в спальной будет меньше передвижение жильцов, чем в коридоре. Поэтому в коридоре должен быть класс износостойкости больше;
· клинышках для технологических зазоров по периметру. Укладка ламината выполняется таким образом, что по всему периметру между ним и стеной остается зазор равный приблизительно сантиметру. Это делается для того, чтобы при температурных расширениях доски избежать ее подымания и деформаций;
· плинтусе. Обычно он приобретается на пару тонов темнее самого ламината или же в том к дверным обналичникам. Для его монтажа нужно не забыть дюбеля (20 или 30мм).
 	Если вам требуется укладка ламината в Красноярске, советуем вам обратиться в компанию «Стройразвитие». Ее специалисты не только ответят на ваши вопросы, но и помогут приобрести качественный материал по доступным ценам.
	В качестве инструмента для выполнения работ используют: 
· молоток. Для защелкивания досок;
· [bookmark: _GoBack]подбивочный брусок. Его кладут на боковой торец доски и бьют по нему молотком. Предназначен для того, чтобы не деформировать ламинат;
· электролобзик для резки;
· рулетку, карандаш, строительный уголок и линейку – для разметочных работ.
