Долговечная и бесперебойная работа двигателя – то к чему стремится каждый автолюбитель. Гарантия исправного мотора – бесперебойная и правильная работа системы смазки.  Моторное масло обеспечивает детали защитой от коррозии, ликвидацией продуктов износа деталей, поддержкой температурного баланса, и, конечно же, смазкой. 
Обязательное условие для бесперебойной работы системы смазки – достаточный уровень моторного масла. Не для все водителей очевидно, как определить сколько масла в системе и достаточно ли его. Особенно этот вопрос вызывает недоумение со стороны новичков. Проверка уровня масла в моторе и оценка его состояния тот вопрос, который мы постараемся рассмотреть детально.

Нюансы

«Лучше пусть будет больше» - думают некоторые автовладельцы, заливая новое масло при замене. Поступать так могут со старыми моторами, где моторная смесь используется достаточно быстро и доливать новую порцию приходится каждые 500 километров. Или же такая ситуация может возникнуть от недостатка знаний о том, как правильно определить уровень масла. 
Рис 1 Избыток масла в двигателе. Последствия
Переизбыток моторной жидкости может привести скорее к отрицательным последствиям, нежели к экономии времени или долговечной работе мотора. Слишком большое количество масла может привести к:
- Если строением двигателя предусмотрена связь сапуна и системы питания – попадание масла во впускной коллектор;

- Перетекание моторной смеси через систему дренажа и канал для щупа;

- Усложняет процесс запуска двигателя. При низкой температуре любая жидкость густеет. При переизбытке масла, которое доходит до коленчатого вала, поворот двигателя стартеров веществе с очень высокой плотностью становится практически невозможным;

- При превышении допустимого уровня масла и заблокированной системе вентиляции картера повышается внутреннее давление и, как результат выдавливаются уплотнительные манжеты. В этом случае может произойти ситуация когда вечером масляный щуп показывал максимальное количество масла, а утром под авто вы обнаружили масляное пятно
Из всего вышеизложенного следует, что избыток масла наносит существенный вред автомобилю. Если при замене случайно больше смеси нежели необходимо – уберите избыток любым доступным способом.

Более разрушительное воздействие на мотор оказывает недостаточный уровень масла. Двигатель – система деталей, которые подвергаются интенсивному трению. Если поверхности недостаточно смазаны это может привести к повреждению быстрее нежели избыток масла.

В случае, если уровень масла ниже нормы, могут возникнуть следующие неприятности:

- увеличивается скорость износа цилиндропоршневой системы и других трущихся поверхностей;
- нарушается тепловое равновесие, что может привести к перегреву деталей и самого двигателя;

- мотор начинает заклинивать, это происходит из-за перегрева либо слишком изношенных деталей.

Чем больше отклонение уровня масла в ту или иную сторону, тем серьезнее будут повреждения.

В большинстве современных автомобилей моторная смесь подается на трущиеся поверхности одним из способов:

1) Под давлением магистрали струей, напор создается насосом;

2) При вращательных движениях распределительного и коленчатого валов, путем разбрызгивания.

Периодичность проверки
Насколько часто необходимо проверять уровень масла напрямую зависит от того в каком состоянии пребывает мотор. А частота замены – от типа двигателя, его марки, особенностей конструкции и мощности. Для маломощных моторов, которые работают на низких оборотах средний период полной замены моторной смеси составляет порядка 15000 километров. Однако это значение может поменяться в зависимости от условий эксплуатации и качества масла. Также контроль за уровнем масла обязателен при поездках на дальние расстояния и в случаях колда под машиной, без видимый на то причин обнаружено масляное пятно – утечка масла.
Для замены моторной смеси необходимо в большей степени руководствоваться результатом проверки уровня масла. Даже если уровень такой, как должен быть в двигателе, но при этом на щупе сама смесь выглядит слишком темной или жидкой – необходимо провести замену.

Проверка уровня масла своевременно позволит сохранить механизм разбрызгивания в рабочем состоянии длительное время. В случаях, когда уровень моторной смеси падает до критической отметки на панели управления появляется соответствующий индикатор.

Как правильно замерить уровень масла в двигателе
С момента появления необходимости проверки уровня масла в двигателе среди автолюбителей не прекращаются споры о том, как правильно это делать. 

Рис 2 Масляный щуп. Норма масла
Согласно одному из мнений категорически запрещено проводить замеры при холодном моторе. В некотором роде эта теория имеет право на жизнь. Связано это со свойствами вещества – при холодной температуре оно уменьшается в объемах.
Проверить уровень масла быстро и максимально точными результатами достаточно просто если следовать нескольким рекомендациям. Для проверки рекомендуется поместить автомобиль на ровном участке, такт как минимальный наклон может внести достаточно большую ошибку в результаты.

В зимний период проверку уровня рекомендую совершать до момента запуска. Это связано с тем, что даже пара оборотов вала уже запустят часть масла в систему, а соответственно получить точные замеры будет сложнее. В холодный сезон не стоит забывать о внесении температурного коэффициента в измерения.
Если авто находилось в движении – замер уровня следует производить не ранее чем через пять минут после полной остановки. Это время необходимо для того чтоб максимальное количество масла со всей системы стекло в поддон. При выборе проверить уровень смеси на холодный мотор или после движения, лучше остановиться на втором – результат будет более точным.

Сам щуп – «прибор» для проверки уровня масла находится в зоне простого доступа, однако не следует забывать возвращать его на место чтоб не утерять.

Порядок проведения замера уровня масла
Согласно многочисленным рекомендациям и многолетнему опыту работников станций технического обслуживания проверять уровень масла по щупу следует в слегка остывшем двигателе, то есть не ранее чем через пять минут после прекращения движения.
За это время двигатель остывает примерно до 40-60 градусов по Цельсию, а также большая часть моторной смеси, которая находится на стенках картера, головке цилиндров, в магистралях стечет в поддон.

Для новичков или тех, кто проводит этим процессом не часто напомним – нелишним будет запастись ветошью для удаления возможных масляных пятен при проверке.

Рис 3 Очистка масляного щупа от остатков масла
Процесс проверки уровня масла можно представить в виде следующего алгоритма, который выполняется последовательно:
1) Извлечь из колодца щуп и протереть его, удалив максимально остатки масла;
2) Запомнить положение меток. Необходимо это по той причине, что после восьми тысяч километров материал может почернеть в результате химических реакций и метки часто практически не видны;

3) Опустить щуп до упора вниз;

4) Спустя пять секунд щуп аккуратно можно извлечь и провести оценку замера уровня масла в поддоне двигателя.

Замер рекомендуется провести минимум трижды о определить средний показатель. 

Ошибочно принимать за результат тот показатель, который есть на щупе сразу поле его извлечения. Замером можно считать только повторное погружение в картер. 
Какой уровень масла должен быть на щупе
Однозначно ответить на этот вопрос не представляется возможным, так как уровень масла в двигателе и его норма зависят от условий при которых происходили замеры. 
Когда проверка происходит по вышеописанной технологии, то есть на теплом моторе, нормой можно считать положение посредине между отметками min и max, либо немного смещенное в сторону max.

Рис 4 Уровень масла по щупу
При условии проверки уровня масла на холодном моторе и при низкой температуре воздуха на щупе будет показан более низкий уровень, однако не стоит забывать и учитывать коэффициент температурного расширения. Зависимость отметки на щупе и температуры прямая: чем ниже температура, тем ниже будет уровень. Нормой при минусовой температуре являются показатели, смещенные в сторону min. Однако ниже этой отметки масло не должно опускаться ни при каких условиях.
Выход как за отметку min, так и max недопустим ни в коем случае.
На некоторых щупах более новых автомобилей есть метки hot горячий и cold холодный. Эти отметки позволяют проводить проверку уровня как на гарячем hot, так и на холодном cold двигателе. За норму на таком щупе принято принимать среднее значение между минимумом и максимумом соответственно холодного или прогретого мотора.
В случае если при замере масло на минимуме или ниже необходимо долить недостающее количество моторной смеси во избежание дальнейших поломок. В противоположном случае – показатель максимам и выше – обязательно нужно слить лишнее. 
Также при проверке важно обращать внимание на цвет и текстуру масла. Если они изменились по сравнению с исходным состоянием - лучшим вариантом будет полная замена масла.

Для успешного техобслуживания авто следует избегать следующих ошибок при проверке уровня моторной смеси:

- нельзя проверять уровень, если машина стоит под уклоном;

- нельзя проводить проверку при заведенном моторе;

- нельзя приступать к проверке сразу после использования автомобиля;

-нельзя использовать щуп, с поверхности которого не были удалены остатки масла;

- нельзя проводить контрольный замер сразу после добавления масла или полной его замены.

Проверяя уровень масла в двигателе регулярно, вы тратите всего несколько минут, однако экономите немалую сумму на обслуживании после износа. Периодическое обслуживание автомобиля, независимо от его года выпуска, позволить продлить срок его эксплуатации на долгие годы.

