Строительство каркасного дома по финской технологии
Каркасные дома завоевали безупречную репутацию в странах Северной Европы, в Канаде, Польше и Германии благодаря своим преимуществам. Жители этих стран высоко оценили быстроту сборки, экологическую чистоту, надежность и экономичность. Всё большую популярность приобретают каркасные дома, построенные по финской технологии, и в нашей стране.
Достоинства финской технологии
Одно из основных достоинств финской технологии строительства – простота и продуманность концепции наряду с возможностью реализации большого количества различных проектов, индивидуальных конструкторских и дизайнерских решений. При этом технология постройки проработана до такой степени, что может быть предварительно подробно спланирована и оптимизирована для каждого этапа работ. Это позволяет максимально сократить расходы при неизменно высоком качестве результата. Застройщики делают выбор в пользу финской технологии потому, что она имеет следующие достоинства:
· простота конструкции – всегда наличие четкого подробного плана;
· использование легких материалов – отсутствие необходимости задействовать тяжелую технику;
· умеренный бюджет – больше желающих заказать постройку дома;
· невысокая трудоемкость процесса сборки – минимальный состав бригады, что позволяет подобрать наиболее квалифицированных мастеров;
· сжатые сроки работ – возможность завершить большее количество объектов за промежуток времени;
· всесезонность – можно проводить строительные работы зимой – благодаря отсутствию бетона, воды. 

С точки зрения заказчика, к упомянутой бюджетной доступности и коротким срокам завершения строительства важно то, что дом получается экологичный, теплый, недорогой в обслуживании, прочный, долговечный и эстетически привлекательный.
Специфика строительства каркасного финского дома
В настоящем финском доме, возводимом в соответствии с оригинальным пректом, используется клееный брус. Этот материал, изготавливаемый из дерева хвойных пород, обладает замечательными свойствами:
· прочный – на 50–70% прочнее, чем цельный брус из самшитового дерева;
· не деформируется и не дает усадки – геометрия клееного бруса остается всегда одинаковой;
· имеет низкую теплопроводность – позволяет значительно уменьшить расходы на отопление по сравнению с кирпичными домами;
· не требует дополнительной отделки – ровная гладкая поверхность, красивая и всегда индивидуальная фактура, удивительно приятный на ощупь;
· экологически безопасен – при изготовлении бруса используется минимальное количество натурального клея, получаемого на основе природных компонентов;
· долговечен – клееный брус не гниет и не разрушается вредителями – он настолько твердый, что ни мыши, ни древоточцы не проявляют к нему интереса.

Дом, который строят по финской технологии, состоит из каркаса, опирающегося на легкий ленточный фундамент, обшивки стен, перекрытий и кровли. Есть два варианта сборки каркаса: в заводских условиях с последующей транспортировкой к месту монтажа или непосредственно на участке. Первый вариант удобнее, второй – дешевле.
Когда каркас смонтирован и закреплен, его обшивают снаружи и изнутри фанерой или другим материалом (например, OSB-3) в виде сплошного щита. Все стены устроены многослойно, включая гидроветроизоляционную мембрану, теплоизолятор и слой пароизолятора (с внутренней стороны). Перекрытия – пол, чердачное/межэтажное, а при наличии мансарды – и кровля, также имеют многослойную структуру.
В качестве материала для наружной отделки может быть использован деревянный сайдинг, что воспринимается очень органично. Но иногда консервативный заказчик настаивает на кирпичной облицовке. Срок сдачи объекта увеличивается, смета растёт, соседи пожимают плечами и украдкой улыбаются в усы – вольному воля.
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