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Иногда необходимо контролировать освещение и держать его на определенном уровне. Например:
· в теплицах:
Если растения не будут получать достаточное количество света, они или позже созреют, или не созреют вообще, завянут. В противном случае, когда растения впитывают лишний свет, они также могут погибнуть. Поэтому важно следить за степенью освещенности.
· при проведении научных работ;
Многие предметы исследований и экспериментов могут изменить свой состав, вид и состояние из-за световых колебаний. Исследование может провалиться из-за чрезмерного свечения при работе и с растениями, и с различными химическими элементами.
· при разведении животных, чувствительных к свету;
· в любых заведениях, где нужно создать приемлемые условия для человека.
Школы, музеи, библиотеки, медицинские учреждения.
Что такое люксметр?
Люксметр — это устройство, с помощью которого можно измерять уровень освещенности. Называется он так, потому что освещенность измеряется в люксах. В светлый летний день люксметр может показать целых 130 000 люкс, однако вечером, замечая лишь блики луны, прибор посчитает только 0.3 люкс. 
В каждом устройстве содержится фотоэлемент — датчик, без которого нельзя было бы определить уровень освещенности. Вторым по важности компонентом является индикатор.
Виды индикаторов:
· цифровой;
Результат подсчета выводится на специальный дисплей.
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· аналоговый (стрелочный).
На аппарате присутствует стрелка и шкала с обозначениями. Такой вариант редко встретишь в современном мире.
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Также устройства классифицируются по своей конструкции:
· выносной датчик;
Датчик присоединяется к люксметру гнущимся проводом. Такой тип аппарата отлично подойдет для исследования труднодоступных местностей. Обособленный датчик поможет определить уровень света с разных углов и высоты. Благодаря прочному проводу прибор можно опустить на глубину, что значительно облегчает задачу. Эта модель особенно распространена для оценивания условий труда. 
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· моноблок.
Датчик крепко прикреплен к корпусу устройства, который можно снять в некоторых ситуациях. Модель придет на помощь, когда нужно немедленно измерить степень освещенности. Из-за небольших габаритов прибор комфортно лежит в руке, однако им неудобно пользоваться в труднодоступных местах. 
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Простые модели показывают только освещенность. Они полезны в быстрых расчетах. Более дорогие приборы, в свою очередь, способны вычислить среднюю освещенность по нескольким замерам. Очень эффективны для оценивания условий труда, потому что получают точные данные, несмотря на неравномерность поступающего света. 
Многие устройства имеют функцию встроенной памяти, с помощью которой можно передавать данные на персональный компьютер или другие носители. Это увеличивает комфортность дальнейшей обработки информации.
Профессиональные аппараты обладают индивидуальными особенностями:
1. Наличие светофильтров.
Светофильтры доводят чувствительность датчика до уровня чувствительности человеческого глаза, что позволяет лучше определять свойства светового потока различных оттенков. 
2. Применение поглощающих фильтров.
Данные фильтры увеличивают интервал измерения люксметра, что довольно широко используется во время проведения замеров в условиях слишком яркого потока света.
Какой люксметр лучше использовать?
Перед походом в магазин электроники нужно определиться, какой именно прибор стоит приобрести. Ведь для одного человека подойдет определенное устройство, а для второго — совсем другое. Выбор люксметра зависит от потребностей покупателя, сферах его будущего применения и, конечно же, вида и типа. Разные аппараты определяют разные типы освещенности. 
Какие типы освещения определяет люксметр?
· неоновый;
Часто используется для тюнинга автомобилей. Неоновая подсветка органично смотрится как снаружи машины, так и внутри, в салоне.
· светодиодный;
Светодиодные ленты широко применяются в украшении дома, преображении интерьера помещения и наружной рекламе.
· ультрафиолетовый;
Ультрафиолетовые источники света помогают в научных исследованиях и раскрытиях уголовных дел. Например, с помощью ультрафиолетового светильника можно снять отпечатки пальцев потенциального преступника.
· солнечный;
В жаркий день солнечный свет, который не всегда является оптимальным, заливает окрестности всего города. Для его измерения используются люксметры.
· искусственный;
Лампы, люстры, фонарики — это все искусственные виды света. 
При частых замерах в условиях внешней среды экономичнее будет купить прибор со встроенным гигрометром, термометром и шумомером, так как покупка отдельных устройств сильно завысит окончательную стоимость. Да и один прибор удобнее держать в руках, чем несколько.
Мы уже затронули вопрос о стоимости, но давайте расширим его. Не всегда действует принцип «Дороже — значит, лучше». Более дорогостоящие варианты могут быть оснащены целым перечнем функций, которые вам никогда не пригодятся. Поэтому не стоит переплачивать, делайте выбор, учитывая свои потребности.
Также можно ознакомиться с отзывами пользователей, которые уже приобрели тот или иной товар, использовали его некоторое время и могут рассказать о достоинствах и недостатках, скрытых производителем.
Важно ли, чтобы люксметр был с поверкой?
Поверка выполняется для всех измерительных средств, чтобы понять: соответствуют приборы метрологическим характеристикам или нет. Простыми словами, если не поверенное устройство может показывать искаженные данные. 
Если вы работаете в какой-либо организации, проверяющей условия труда, контролирующей уровень освещенности, тогда вы несете ответственность перед государством. Люксметры должны пройти первичную поверку при получении оборудования и периодическую — каждый раз, когда проходит определенный срок эксплуатации. 
В том случае, когда люксметр нужен для собственных целей, можно купить аппарат без первичной поверки. Однако, есть угроза погрешности результатов измерений.
ТОП-3 бренда люксметров
1. CEM.
Компания начала свою деятельность более 25 лет назад и за это время стала одним из лучших китайских производителей. Насчитывается 90 стран и регионов, в которые поставляется продукция предприятия CEM.
2. МЕГЕОН.
Российская торговая марка представляет около 400 моделей измерительных приборов, каждый из которых тестируется на соответствие ГОСТ. Компания имеет немало достижений, одним из них стало награждение дипломом от Росстандарта.
3. Radex.
Производителем довольны тысячи пользователей не только из России. Ребята из Радэкса изготавливают удобные и простые приборы как для домашнего пользования, так и для профессионального назначения. Любое устройство под брендом «RADEX» соответствует заявленным характеристикам и международным стандартам качества.
Какой люксметр лучше купить?
Люксметрами пользуются и профессионалы, и любители, поэтому для каждого класса производители сделали определенные измерители.
Профессиональные
1. Testo 540.
Прибор подходит для замеров уровня света в условиях закрытого помещения. За счет внушительного диапазона измерения до 99999 люкс, выводящемся на цифровом дисплее, устройство может определять практически любую степень освещенности.
2. Amprobe LM-100.
Люксметр американской сборки оснащен выносным датчиком и небольшими габаритами, с помощью которых эксплуатация аппарата проходит быстро и легко. Диапазон измерений начинается от 200 и заканчивается 200000 люксами. 
3. Amprobe LM-120.
Аппарат работает даже в холоде -10 и функционирует при 50 градусов тепла. LM-120 не поверен и не внесен в госреестр, однако его характеристики позволяют забыть об этой мелочи. Напряжение питания: 9 В, диапазон измерений: 200-200000 люкс.
Полупрофессиональные
1. Radex LUPIN.
Многофункциональный прибор весит всего лишь 50 граммов, что обеспечивает легкость и комфортность эксплуатации. Также аппарат оснащен цифровым экраном с индикатором батареи и минимумом кнопок управления.
2. СЕМ DT-1300 481639.
Параметры замеров ясно и четко отображаются на небольшом дисплее. На поверхности измерителя находится специальная рукоять, которая задает диапазон измерений (от 200 до 50 000).
3. СЕМ DT-1308 480243.
Китайский производитель представляет многофункциональный вариант измерителя. В его способности входит фиксация текущего измеренного значения, быстрое нарастание и спад, запоминание минимального и максимального итогов измерений и многие другие функции.
Бытовые
1. МЕГЕОН 21550.
Прибор удобно лежит в руке благодаря его компактным габаритам и небольшой массе. Простой интерфейс, легкое управление, дисплей с подсветкой — что еще нужно для качественного измерения света? По диапазону критерий, достигающему 200000 люксов, ничем не уступает профессиональным дорогостоящим измерителям.
2. МЕГЕОН 21010.
Люксметр российского бренда оснащен жидкокристаллическим экраном для визуального контроля итогов измерений и выносным датчиком, который позволяет замерять освещение в любом положении, удобном пользователю. 
3. DT92.
Устройство входит в состав новой серии приборов для измерения параметров окружающей среды. Линейка изготовлена в абсолютно новом стильном дизайне и помещены в мини-корпус. DT92 можно подключить к смартфону через Блютуз и переносить данные измерений.
Как проводить замеры освещенности в помещении?
Алгоритм замера:
1. Располагаем прибор или выносной датчик на поверхность, на которую падает измеряемый свет. Кладем люксметр так, чтобы плоскость фотодатчика лежала параллельно измеряемой поверхности.
2. Снимаем итоги расчета, измеряемые в люксах, с экрана или со шкалы стрелочного прибора.
3. Рассчитываем необходимые параметры и оцениваем уровень освещенности. 
4. Сравнивая результаты замера с нормами, делаем вывод о качестве освещения.
5. Оптимальный уровень освещения можно узнать из СНиП 23-05-95* — строительных норм и правил. 
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Не стоит забывать, что натуральный и искусственный свет не измеряются вместе — только по отдельности. Также для того, чтобы избежать ошибок, не проводите расчет, если на освещаемую поверхность падает тень.
Когда нужно измерять степень освещенности внутри помещений?
Уровень света измеряют перед началом пользования освещением, например, при замене проводки или отдельных светильников. Также проводить замеры необходимо, если функционал измеряемого помещения меняется: учебный класс становится подвалом. Утрирую, конечно, но суть понятна. Эти правила относятся ко всем видам помещений: участкам, отдельным рабочим местам, коридорам и так далее.
Что такое ведомость замеров освещенности?
Ведомость замеров освещенности — это перечень параметров, по которому производится измерение уровня света. 
В число необходимых параметров входит:
· КЕО — коэффициент естественного освещения;
· коэффициент пульсации света;
· неравномерность освещения рабочей поверхности;
· неравномерность распределения освещенности в поле зрения пользователя персональной электронной вычислительной машиной;
· интенсивность белого поля;
· дрожание изображения;
· блесткость;
· освещение экрана видеодисплейного терминала;
· освещенность места для зрительных работ;
· контрастность одноцветного режима.
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