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ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ ВЕЩЕСТВА

РАЗДЕЛ 1: ИНДЕНТИФИКАЦИЯ ВЕЩЕСТВА И КОМПАНИИ

	Идентификатор продукта по СГС
	Муравьиная кислота

	Другие способы идентификации:
	Метановая кислота

	Рекомендуемые и нерекомендуемые сферы использования вещества
	/

	Идентификация компании:
	LIAOCHENG LUXI FORMIC ACID CHEMICAL СО., LTD.

	Номер телефона для вызова в экстренных случаях:
	/


РАЗДЕЛ 2: ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПАСНОСТИ

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Классификация вещества или смеси:

Легковоспламеняющиеся жидкости - Категория 3, Острая токсичность (пероральный) - Категория 4, Острая токсичность (вдыхание) - Категория 4, Разъедание / раздражение кожи - Категория 1В, Серьезное повреждение / раздражение глаз - Категория 1, Избирательная органная токсичность – однократное воздействие - Категория 1 (центральная нервная система, дыхательная система, кровеносная система, почки), Избирательная органная токсичность, повторное воздействие, - Категория 2 (дыхательная система), Опасно для водной среды – Острая опасность, Категория 3

Элементы маркировки GHS, включая меры предосторожности:

	


Сигнальное слово: Опасность

Характеристика опасности: Легковоспламеняющаяся жидкость и пар.Опасно при проглатывании. Вызывает серьёзные ожоги кожи и повреждения глаз. Наносит вред органам (центральная нервная система, дыхательная система, кровеносная система, почки). Может наносить вред органам в результате длительного или многократного воздействия (дыхательная система). Опасно для водной среды.

Меры предосторожности:

Предупредительные меры: Беречь от тепла/искр/открытого огня/горячих поверхностей. Не курить. Держать крышку контейнера плотно закрытой. Заземлить/Электрически соединить контейнер и приёмное оборудование. Использовать взрывобезопасное электрическое/вентиляционное/осветительное/…/ оборудование. Использовать только не искрящие приборы. Принимать меры предосторожности против статического разряда. Пользоваться защитными перчатками/защитной одеждой/средствами защиты глаз/лица/органов слуха. 
Не вдыхать пыль/дым/газ/туман/пары/вещество в распылённом состоянии. После работы тщательно вымыть руки. Не принимать пищу, не пить и не курить в процессе использования этого продукта. Использовать только на открытом воздухе или в хорошо вентилируемом помещении. Не допускать попадания в окружающую среду. 

Меры оказания первой помощи:

Для тушения пожара используйте пену, огнетушащий порошок, углекислотный огнетушитель, водяную струю. ПРИ ПРОГЛАТЫВАНИИ: Обратиться в токсикологический центр/к врачу… в случае плохого самочувствия. Прополоскать рот. Не вызывать рвоту. ПРИ ПОПАДАНИИ НА КОЖУ: Немедленно снять всю загрязнённую одежду. Промыть кожу водой/принять душ. Вымыть загрязнённую одежду перед повторным использованием. ПРИ ВДЫХАНИИ: Вынести пострадавшего на свежий воздух и обеспечить ему полный покой в удобном для дыхания положении. Немедленно обратиться в токсикологический центр/к врачу… Специфическое лечение (см. ниже). ПРИ ПОПАДАНИИ В ГЛАЗА: Осторожно промывать водой в течение нескольких минут. Снять контактные линзы, если вы ими пользуетесь и если это легко сделать. Продолжить промывание глаз. Немедленно обратиться в токсикологический центр/к врачу… В случае воздействия или обеспокоенности: обратиться в токсикологический центр/к врачу… Специфическое лечение (см. ниже).

Хранение:

Хранить в хорошо вентилируемом помещении. Хранить в прохладном месте, плотно закрытым.

Утилизация: 

Утилизируйте вещество/контейнер в соответствии с местными/региональными/национальными/федеральными нормативами.

РАЗДЕЛ 3: СОСТАВ/ИНФОРМАЦИЯ О КОМПОНЕНТАХ

	Химическое название
	Номер CAS
	Концентрация

	Муравьиная кислота
	64-18-6
	86%

	Вода, небольшое количество примесей
	7732-18-5
	до 100 %


РАЗДЕЛ 4: ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

Описание мер первой медицинской помощи

При вдыхании: Вывести пострадавшего на свежий воздух. Если человек не дышит, сделайте ему искусственное дыхание. Получите медицинскую помощь. 

При контакте с кожей: Промойте кожу с мылом и большим количеством воды. Получите медицинскую помощь.

При контакте с глазами: Промойте глаза большим количеством воды не менее 15 минут. Получите медицинскую помощь.
При проглатывании: Никогда не давайте чего-либо в рот человеку в бессознательном состоянии

Прополоскать рот водой. НЕ провоцировать рвоту. Получите медицинскую помощь. 

Самые важные симптомы и последствия, острые и замедленные: /

Указание на необходимость немедленной медицинской помощи и специального лечения: При сильном или кратковременном многократном воздействии сильных кислот: Проблемы с дыхательными путями могут возникнуть в результате отека гортани и ингаляционного воздействия. Сначала обработайте 100% кислородом. Для устранения одышки может потребоваться крикотироидотомия, если эндотрахеальная интубация противопоказана при сильном отёке. ПРИЁМ ВНУТРЬ: рекомендуется принять слабый раствор (молоко или вода) в течение 30 минут после попадания внутрь. НЕ пытайтесь нейтрализовать кислоту, так как экзотермическая реакция может продлить коррозионное повреждение. Будьте осторожны, избегайте дальнейшей рвоты после повторное воздействие кислоты на слизистую опасно. КОЖА: Поражения кожи требуют обильного орошения солевым раствором. Лечить химические ожоги как термические ожоги с неприлипающей марлей и бинтами. ГЛАЗА: При травмах требуется ретракция век, чтобы обеспечить тщательную ирригацию конъюнктивальных тупиков. Ирригация должна длиться не менее 20-30 часов.

минут. НЕ используйте нейтрализующие вещества или любые другие добавки. Требуется несколько литров физиологического раствора.

РАЗДЕЛ 5: МЕРЫ ПОЖАРОТУШЕНИЯ

Подходящие средства пожаротушения: Пена. Огнетушащий порошок. Углекислотный огнетушитель. Водяная струя или водяной туман. – Только большие пожары.

Особые опасности, связанные с химическим веществом: Легко воспламеняется. Средняя опасность пожара и взрыва при воздействии тепла или пламени. Кислоты могут реагировать с металлами с образованием водорода, легковоспламеняющегося и взрывоопасного газа. Нагревание может вызвать расширение или разложение, что приведет к сильному разрыву контейнеров. Может выделять едкие пары. 

Рекомендации для пожарных: Надевайте защитную одежду для всего тела и дыхательный аппарат. Не допускайте попадания пролитой жидкости в канализацию или водоемы. Используйте методы пожаротушения, подходящие для конкретной окружающей среды. Не приближайтесь к горячим контейнерам. Переместитесь в безопасное место и охладите распыленной водяной струей контейнеры, подверженные воздействию огня. Если это можно сделать безопасно, уберите контейнеры из очагов огня.

РАЗДЕЛ 6: МЕРЫ ПО УСТРАНЕНИЮ ПОСЛЕДСТВИЙ АВАРИЙНОЙ УТЕЧКИ

Личные меры предосторожности, защитное снаряжение и порядок действий в чрезвычайных ситуациях: Устраните источники воспламенения. Немедленно уберите все разливы. Избегайте контакта с кожей и глазами. Контролировать личный контакт с веществом с помощью средств индивидуальной защиты.

Меры обеспечения безопасности окружающей среды: Остановите утечку, если это безопасно. 

Методы и материалы для ликвидации утечки и очистки: Незначительные разливы: Соберите или абсорбируйте разлив при помощи песка, земли, инертного материала или вермикулита. Промойте поверхность. Крупные разливы: Используйте только лопаты, устойчивый к искрообразованию, и взрывозащищенное оборудование. Соберите продукт, пригодный для повторного использования, в маркированные контейнеры для вторичной переработки. Соберите сухие остатки и запечатайте в маркированные бочки для утилизации. Вымойте загрязнённую поверхность и предотвратите сток в канализацию. После операций по очистке очистите от загрязнений и отмойте всю защитную одежду и оборудование перед дальнейшим хранением и повторным использованием.

РАЗДЕЛ 7: ОБРАБОТКА И ХРАНЕНИЕ

Меры предосторожности по безопасному обращению с веществом: Избегайте любого контакта с веществом, включая вдыхание. Носите защитную одежду, если есть риск воздействия. Используйте в хорошо проветриваемом помещении. ВНИМАНИЕ: Во избежание активной реакции, ВСЕГДА добавляйте материал в воду и НИКОГДА не добавляйте воду в материал. Не курить, избегать открытого света или источников возгорания. Не допускать контакта с несовместимыми материалами. При обращении с веществом, НЕ есть, НЕ пить и НЕ курить. Держать контейнеры плотно закрытыми, когда вещество не используется. Избегайте физического повреждения контейнеров.

Условия для безопасного хранения, включая хранение любых несовместимых материалов: Хранить в утвержденном хранилище для жидких продуктов. НЕ курить, избегать открытого света / источников возгорания. Держать контейнеры плотно закрытыми, когда вещество не используется.  Не допускать контакта с несовместимыми материалами, хранить в прохладном, сухом, хорошо проветриваемом помещении. Избегайте физического повреждения контейнеров и

регулярно проверяйте их герметичность. Соблюдайте рекомендации производителя по хранению и обращению, содержащиеся в этом паспорте безопасности.

РАЗДЕЛ 8: КОНТРОЛЬ ВРЕДНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ, МЕРЫ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Параметры контроля:

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМОЕ ЗНАЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ФАКТОРА (OEL)

	Источник
	Компонент
	Наименование вещества
	ТWА
	STEL
	Высшая точка

	Предельно допустимое значение производственного фактора, Китай
	муравьиная кислота
	муравьиная кислота
	10 mg/m3
	20 mg/m3
	Нет данных


Системы инженерного контроля:

Для легковоспламеняющихся жидкостей и горючих газов необходимо обеспечить вытяжную вентиляцию или может потребоваться технологическая вытяжка. Вентиляционное оборудование должно быть взрывобезопасным. 

Средства индивидуальной защиты

Защита глаз:

Защитные очки с боковыми щитками. Закрытые защитные очки. Контактные линзы могут представлять особую опасность; мягкие контактные линзы могут поглощать и концентрировать раздражители.

Защита кожи: Используйте противохимические защитные перчатки, например PVC. Носите защитную обувь или резиновые сапоги, например, резиновые. При работе с агрессивными жидкостями надевайте брюки или комбинезон вне обуви, чтобы избежать попадания вещества в обувь.

Защита органов дыхания: Фильтр Туре АВ-Р достаточной мощности.

Термические опасности: / 

РАЗДЕЛ 9 ФИЗИЧЕСКИЕ И ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

	Внешний вид 

Запах 

Порог запаха

рН

Температура плавления / замерзания

Начальная точка кипения и интервал кипения Температура вспышки

Скорость испарения

Воспламеняемость (твердое тело, газ)

Верхний / нижний пределы воспламеняемости или взрываемости

Давление пара

Плотность пара (воздух = 1)

Относительная плотность (вода = 1)

Растворимость в воде

Коэффициент распределения: ноктанол / вода Температура самовоспламенения 

Температура разложения

Вязкость
	Бесцветная прозрачная жидкость. 

/

/

/

/

>35.0 ℃.

/

/

/

/

/

/

/

Смешиваемый

/

/

/

/



РАЗДЕЛ 10 СТАБИЛЬНОСТЬ И РЕАКТИВНОСТЬ

Реакционная способность: /

Химическая стойкость: Продукт считается стойким.

Возможность опасных реакций: Отделять от щелочей, окислителей и химикатов, легко разлагаемых кислотами, например, цианидами, сульфидами, карбонатами. Избегать сильных оснований. При контакте с щелочными продуктами выделяется тепло.

Условия, которых следует избегать: тепло, пламя и искры.

Несовместимые продукты: Основания, окислители и химические вещества, легко разлагаемые кислотами. Опасные продукты разложения: монооксид углерода (СО), диоксид углерода (СО2), другие продукты пиролиза, характерные для горючего органического материала.

РАЗДЕЛ 11 ТОКСИКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Информация о вероятных путях воздействия: вдыхание, проглатывание, кожа, глаза.

Симптомы, связанные с физическими, химическими и токсикологическими характеристиками: /

Острые последствия для здоровья

Кислотные едкие вещества вызывают раздражение дыхательных путей с кашлем, удушьем и повреждением слизистых оболочек. Проглатывание кислотных разъедающих веществ может вызвать ожоги вокруг рта с отчетливым изменением цвета слизистых оболочек рта, горла и пищевода. Контакт кожи с кислотными разъедающими веществами может вызвать боль и ожоги. Прямой контакт с кислотами, вызывающими коррозию, может вызвать боль, слезотечение, светобоязнь и ожоги.

Хронические последствия для здоровья: повторяющееся или продолжительное воздействие кислот может привести к эрозии зубов, воспалительным и язвенным изменениям во рту и некрозу челюсти (редко). Может развиться раздражение бронхов с кашлем и частые приступы бронхиальной пневмонии. Также могут возникать желудочно-кишечные расстройства. Хроническое воздействие может привести к дерматиту и / или конъюнктивиту.

Числовые показатели токсичности (например, оценки острой токсичности):

Кожа (Крыса) LD50:> 2000 мг / кг

Вдыхание (Крыса) LC50: 7,4 мг / л / 4 ч

Перорально (Крыса) LD50: = 730 мг / кг

РАЗДЕЛ 12 ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

	ПОКАЗАТЕЛЬ РЕЗУЛЬТАТА
	ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ТЕСТА (Ч)
	ВИД
	ЗНАЧЕНИЕ

	LC50
	96
	Рыба
	1-720 мг / л

	ЕС50
	48
	Ракообразные
	32.19 мг / л

	ЕС50
	72
	Водоросли или другие водные растения
	>1-мг / л

	NOEC
	72
	Водоросли или другие водные растения
	>=1-мг / л


Токсичность:

Стойкость и способность к разложению: Вода / почва: НИЗКАЯ (период полураспада = 14 дней). Воздух: НИЗКИЙ (период полураспада = 55,46 суток). (фениновая кислота)
Способность к биоаккумуляции: НИЗКАЯ (BCF = 0,22) (фениновая кислота)
Подвижность в почве: ВЫСОКАЯ (КОС = l) (фениновая кислота)
Другие побочные эффекты: /

РАЗДЕЛ 13 МЕРЫ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Методы утилизации: По возможности утилизируйте. Проконсультируйтесь с производителем по поводу вариантов утилизации или проконсультируйтесь с местным или региональным органом по утилизации отходов для захоронения, если невозможно определить подходящую установку для обработки или захоронения. Обработайте и нейтрализуйте на утвержденных очистных сооружениях. Обработка должна включать: Нейтрализацию кальцинированной содой или натронной известью, а затем: захоронение на свалке, имеющей специальную лицензию на прием химических и / или фармацевтических отходов, или сжигание в лицензированном аппарате. Обеззараживайте пустые емкости 5% -ным водным раствором гидроксида натрия или кальцинированной содой, а затем водой. Соблюдайте все меры безопасности на этикетках, пока контейнеры не будут очищены и уничтожены.
РАЗДЕЛ 14 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Номер ООН: 1779.

Собственное транспортное наименование ООН: МУРАВЬЯНАЯ КИСЛОТА с массовой долей кислоты более 85%. 

Класс (ы) опасности при транспортировке: 8 + 3.

Группа упаковки: II.

Опасности для окружающей среды: /

Особые меры предосторожности для пользователя: /

РАЗДЕЛ 15 НОРМАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Нормативные требования: Этот паспорт безопасности соответствует следующим национальным стандартам: GB / T 16483-2008, GB 13690-2009, GB 18218-2018, GB 15258-2009, GB 6944-2012, GB 190-2009, GВ/Т 191-2008, GB 12268-2012, GВ/Т l 5098-2008, GBZ 2.1-2007, GBZ 2.2-2007, а также следующим правилам: Административные правила перевозки опасных грузов по железной дороге, Административные правила безопасности опасных химических веществ.

РАЗДЕЛ 16 ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

	Ссылки
	«Типовые правила перевозки опасных грузов» «Глобальная гармонизированная система информации по безопасности химической продукции»

	Дата составления
	26.03.2020


Примечание 1: Если продукты содержат два или более опасных вещества, паспорта безопасности должны составляться с учетом риска смеси.

Примечание 2: Производитель / поставщик должен гарантировать правильность информации, содержащейся в документах по безопасности, и своевременно обновлять ее.

Примечание 3: В результате характеристик продукта без наличия определенной информации (например, о температуре кипения твердого вещества не существует) в таблице отмечается знаком «/».

