Крепкий фундамент – крепкий дом
Даже ребенок знает, что долговечность и прочность дома зависит напрямую от правильно выложенного фундамента.
Главные показатели при выборе фундамента – это целевое назначение здания и нагрузка, которая будет на него действовать.
Столбчатый фундамент применяют при постройке более легкой конструкции, бани, например. Столбы устанавливают в специальные ямы, которые называются котлованами, уже находятся опоры. Применяются камни и бетонные плиты. Каменные столбы для увеличения прочности следует погрузить в свежий раствор. А вот деревянные для предотвращения гниения нуждаются сначала в специальной обработке.
Существуют также сборные столбчатые фундаменты. Это столбы  с прибетоненой к ним опорной плитой. Сделаны такие столбы из металлических труб.  Их используют, если грунт обладает низкой несущей способностью.
Для маловлажного грунта лучше всего применять монолитные столбчатые фундаменты. Усиливают конструкцию в основном при помощи добавления цемента в скважину и использования плотной металлической арматуры.  Здесь бетон заливают слоями.  Но этот вид не подходит, если присутствуют большие перепады высот. Также для него не характерно наличие подвального помещения.
Если в перспективе цокольный этаж или подвал, то в этом случае стоит обратить внимание на ленточный фундамент, который также играет роль стен. Для укладки этого фундамента необходимо наличие специальной техники, потому что состоит он из тяжелых фундаментных блоков. Шахматный порядок выкладки здесь присутствует.
Существует также монолитный ленточный фундамент. При построении такого фундамента прокладывают специальные полосы (траншеи), в которые заливается бетон. Но следует быть очень внимательными и не допускать попадания воды в эти траншеи. 
При наличии большого количества грунтовых вод, а также слабого грунта рекомендуют использовать плиточные фундаменты.
Фундамент из свай подойдет для слабых и неровных оснований. Они устанавливаются на более прочном основании, пробив предварительно слабы слой. Сверху выкладываются монолитные балки. Здесь также требуется специальное оборудование. Чтобы предотвратить подтопление здания, рекомендуется прибегнуть к тому, чтоб начать строительство выше уровня земли.
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