Конвейеры ленточные типа КЛ
Конвейер ленточный КЛ ориентирован разработчиками по своей направленности для довольно аккуратного передвижения зернокультур и продуктов их непосредственной переработки либо горизонтальным способом, либо под углом до 22° - полого-наклонным.
Сфера применения

Ленточный транспортер в основном монтируется на зерноперерабатывающих предприятиях, конкретно в отделениях приемки транспорта, как автомобильного, так и железнодорожного. Востребован активно в галереях элеваторов (подсилосных и надсилосных), мельницах, на заводах –  крупяных, маслоэкстракционных, комбикормовых  и прочих в силу своей деятельности. 
Ленточный конвейер по своей конструкции относится к транспортирующему высокоэффективному устройству непрерывного цикла. При этом, вид транспортируемого продукта роли совершенно не играет и может оказаться либо особо чувствительным компонентом, требующем к себе бережного отношения либо агрессивным.
Виды исполнения

По своему исполнению классифицируются с опорой:

• верхней желобчатой трехроликовой

• прямой (плоской)

Преимущества

Среди преимуществ:

• экономное энергопотребление 
• износ минимальный
• высокая производительность, в зависимости от ширины ленты и скорости передвижения 
• эффективно встраиваются в автоматизированные системы на различных предприятиях 
• износостойкие резинотканевые ленты высокой степени надежности не вытягиваются в ходе регулярной эксплуатации 
• используемые ленты характеризуются повышенной стойкостью жирам, маслам, прочим агрессивным средам
• шумовой и вибрационный уровни – довольно низкие 

• модульная конструкция не только гарантирует быстрый монтаж, но и при обслуживании – крайне низкую трудоемкость

• ролики и верхняя трехроликовая желобчатая опора настолько надежны, что не требуют техобслуживания 

• при производстве применяется сталь оцинкованная, черная окрашенная, допускается и нержавеющая
• герметичный и надежно закрытый конвейер обеспечивает безопасное перемещение компонентов 
При необходимости осуществления разгрузки одновременно не в одном месте, а сразу в нескольких, конвейерный механизм комплектуется для этого разгрузочной тележкой типа ТР или ТСЗ (непосред. с электроприводом или ручной). При этом, тележка, поставляемая с 2-х сторонним выпускным клапаном, может быть смонтирована буквально на любом участке трассы, кроме 4 м от и до места подачи. Передвигается же по рельсам конвейера конкретно на колесах, а управляется и вручную посредством системы шкивов и тросов, и дистанционно посредством электродвигателя.
Купить конвейер высокого качества предлагает машиностроительный завод «Витязь». Предлагаемая цена на механизм доступная, сформированная на основании сметы, в которой предусмотрена вся последовательность технологических операций. 
Заказать в неограниченном количестве можно как на сайте в разделе «Написать нам», так и позвонив по указанному телефону. 
