
Вездеход Витязь ДТ-10П является ярким представителем быстроходных гусеничных снегоболотоходов. 
Основное предназначение – работа в экстремально-сложных условиях климата, предельных температурах и на грунтовой местности с низкой несущей способностью, главным образом, в районах Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока, где преобладают пересеченная лесистая местность, грунтовые дороги и бездорожье, болота и снежная целина, а температура окружающей среды находится в пределах от +40 до -50°С. Транспортер отличается большой грузоподъемностью и вместительностью без потери таких важных качеств, как маневренность и проходимость.
[bookmark: _GoBack]На протяжении двадцати лет ДТ-10П используется по всей России для доставки грузов, монтажа строительного, технологического и противопожарного оборудования. Вездеход является неотъемлемой частью аварийно-спасательных групп при поисковых, исследовательских и спасательных операциях во время стихийных и промышленных бедствий, в условиях наводнений, снежных заносов, обвалов, оползней и масштабных разрушений, когда остро стоит необходимость оперативно эвакуировать потерпевших из зоны опасности, доставить медицинскую помощь, спасателей и жизненно необходимый провиант.
Конструкция транспортера представлена двумя составными цельнометаллическими звеньями, которые соединены по прицепной схеме. Благодаря ходовой части, состоящей из прорезиненных металлических гусеничных обводах с металлическими поперечинами, обеспечивается малое давление на грунтовую поверхность, вследствие чего повышается проходимость и маневренность. Конструктивная особенность основных колес защищает нижнюю часть ДТ-10П от налипания грязи и ледовой корки. С точки зрения эксплуатации такая конструкция гарантирует:
- высокую проходимость в любых погодных условиях по труднопроходимой территории (болотистые места, снежные заносы, глинистый грунт) и в местах бездорожья;
- безопасное преодоление холмов, впадин, любой пересеченной местности;
- высокоэффективную работу при экстремальных температурах, в условиях повышенной влажности и сильных ветрах;
- пересечение различных типов водных объектов без специального переоснащения и подготовки.
Вездеход Витязь ДТ-10П является плавающим транспортером, который пересекает водоемы по поверхности воды с максимальной скоростью передвижения 4 км/ч. Для неплавающих транспортёров комплектация позволяет преодолевать водные объекты с максимальной глубиной до 1,5 м по поверхности дна. 
Главная идея конструкции Вездехода Витязь ДТ-10П – способность управлять из кабины водителя расположением звеньев транспортера по горизонтальной и вертикальной плоскостях. Эта функция обеспечивается благодаря использованию на поворотно-сцепной конструкции двух направляющих гидроцилиндров, которые могут служить также в качестве амортизационной системы, поворотного механизма и блокиратора при пересечении глубоких препятствий. Их использование заметно улучшает ходовые функции транспортера, обеспечивая преодоление вертикальных преград высотой до 1,5 метров и траншеи шириной до четырех метров.
