Как построить времянку?

Дом времянка – это строение, которое первым возводится на осваиваемом участке земли.

Дом времянка – это не синоним слова «сарай», «навес», «маленький домик»… Главная особенность времянки – это то, что стройматериалы временно используются для этого строения, а само строение служит как временное место для ночлега и убежище от непогоды, потом – как временное хранилище стройматериалов и инструментов, и, наконец, времянка разбирается и все затраченные на нее стройматериалы используются для других, уже постоянных, построек.

Таким образом, строительство времянки необходимо выполнить так, чтобы потом ее было удобно разбирать на составные части.

Было бы расточительно готовить под строительство времянки отдельный участок земли. Обычно времянку ставят на месте будущего дома, но делают времянку существенно меньшей площади, чем будущий дом; в дальнейшем времянка, если  она правильно расположена, не мешает строительству дома. Место будущего строительства должно быть подготовлено: почвенный слой снят, и почва рассыпана в саду и огороде; участок для застройки должен быть выровнен. Эта работа делается для основного дома, и попутно оказывается выполненной для строительства времянки.

Для времянки может использоваться конструкция «шалаш» - когда наклонные стены являются в то же время кровлей. Возможны другие варианты – например, домик с односкатной крышей. Конструкция типа «шалаш» наиболее экономна и проста.

Нужен ли  фундамент для времянки? Несомненно, нужен. Существуют разные способы устройства фундаментов, с использованием различных материалов. По-разному подходят и к глубине залегания фундамента. 
В сущности, принимать решение об устройстве фундамента, даже фундамента под времянку, нельзя на основании общих для всех советов в Интернете. Слишком различны условия, где люди вздумали построить дом. Свойства почвы, рельефа местности и климата различны, и вы не можете применить  одни и те же приемы на лесной поляне и на каменистом морском берегу, в зоне вечной мерзлоты и на выходе скального монолита, на ровной,  как стол, площадке – и на склоне холма. (ведь есть местности, где вовсе нет ровных площадок!). Можно обратиться к инженеру-строителю, в специализированную архитектурную контору… а можно к местным жителям, строившим именно здесь свои дома и сараи, и узнавшие строительные приемы от своих дедов. Во всяком случае, местная специфика должна учитываться.
Естественно, для времянки нет смысла делать сплошной ленточный фундамент. Здесь мы приводим один из примеров: сборный столбчатый фундамент для времянки; он не претендует на универсальность, но являет пример остроумного использования всем мешающих пластмассовых бутылок. Применять этот способ можно, например, если грунт глинисто-песчаный,  а  площадка ровная.  Фундамент для времянки может иметь небольшую глубину залегания, 25-30см. При промерзании почвы и ее оттаивании происходит «вспучивание» или проседание уровня почвы – вместе с ним поднимается и опускается фундамент.
Итак, для изготовления опалубок пригодятся пластмассовые бутылки из-под пива или воды емкостью полтора литра, диаметром 80мм. Отрежьте у четырех бутылок ровные части, состыкуйте их так, чтобы получилась труба, и склейте скотчем. Получилась опалубка в виде трубы длиной 40см. На расстоянии 5 см от  края трубы (при установке он будет верхним) нужно сделать отверстие и установить анкерный болт диаметром М-8мм. Это для будущего крепления нижней обвязки каркаса стены. 
Сколько нужно заготовить опалубок? Для расчета воспользуемся следующими соображениями. Обязательно установить их по углам строения, а также вдоль стен на расстоянии 1,2 – 2м. 

Далее необходимо забетонировать опалубки пескобетоном  марки М-100 и оставить на 3-4 дня для затвердевания. (То есть можно вначале заготовить столбики для фундамента, а потом, пока они затвердевают, заниматься подготовкой и выравниванием участка). 
Когда смесь в опалубках затвердеет, бетонные столбики, не снимая опалубок, нужно установить в выкопанные или пробуренные садовым буром ямки, чтобы столбики возвышались над поверхностью земли на 10 -15 см. 

После установки фундаментов на них укладываются прокладки  из 2-3 слоев рубероида, а на них - нижние бруски каркаса. Перед укладкой бруски они должны быть обработаны саляро-битумным аетисептиком, для предотвращения гниения.
Каркас наружных стен изготовляют из бруса сечением 5*5 или 5*7 см. Каркас обшивают досками – внутренний и наружный слой. Доски следует прибивать горизонтально. Времянка конструкции «шалаш» совмещает стены и кровлю, поэтому боковые наклонные стены такого строения принято покрывать шифером или черепицей. Можно и просто обшить рубероидом (два слоя рубероида крепятся рейками или покрашенными металлическими полосками). Изнутри стены времянки можно утеплить, оклеив несколькими слоями газет и сверху – обоями. 
Полы во времянках настилают из обрезных досок, шириной 40 см, которые нужно обработать рубанком, и покрыть антисептиком. Как минимум, антисептиком должна быть обработана обращенная вниз часть досок пола. Если пол будет утепляться, антисептиком следует обработать доски  и сверху. Далее на пол укладывают слой рубероида, несколько слоев газет, снова слой рубероида, а сверху – линолеум. 
Если времянка будет использоваться как временное жилье в холодное время года, нербходимо позаботиться об устройстве печи. Это – отдельная серьезная тема, но стоит учесть «советы бывалого»: печь лучше всего кирпичная, поскольку она аккумулирует тепло. 
Обычно как жилье времянка используется несколько месяцев, пока будет построен на участке хозблок. Потом она служит складом стройматериалов; когда строительство дома входит в завершающую фазу, времянка аккуратно разбирается, и все строительные материалы, полученные при разборке, идут на постройку других объектов.
