К сожалению, прошли те времена, которые не все и помнят, когда воду из-под крана можно было без дополнительной очистки применять в пищу без последствий для здоровья. Посему, каждый, кто еще не установил себе систему очистки воды, как минимум уже задумался об этом. Попробуем помочь Вам определиться.
[image: фильтр кувшинка купить]Фильтры для воды бывают различными по конструкции, степени очистки, и соответственно стоимости. Рассмотрим основные системы, которые можно приобрести для доведения качества водопроводной воды до норм, определенных санитарными нормами и правилами. На выбор типа фильтра влияют такие факторы как изначальное качество водопроводной воды, количество пользователей и интенсивность потребления, ну и конечно же бюджет.
Самыми простыми вариантами, так скажем для пробы разницы вкуса между водопроводной и очищенной водой, являются кувшинные фильтры со сменными картриджами. Ресурс картриджа достаточно небольшой (100-750л), в среднем может хватить на срок до 3 месяцев, в зависимости от интенсивности пользования (попить чай или вся готовка по кухне), а также от наполнителя, стоимости картриджа и изначального качества воды. В зависимости от анализа воды подбирается картридж: стандарт, антижесткость, антижелезо, антихлор, умягчение и т.п. Конструкция таких фильтров проста, две секции, наружная и меньшая внутренняя, в которую и вставляется картридж, средний объем отфильтрованной воды составляет 2 л от одной заливки на фильтрацию.
[image: фильтры для воды проточные]Следующей по сложности моделью являются проточные фильтры (многоступенчатые), чаще используются трех колбовые. Как правило, в первую колбу ставится картридж механической очистки (например, полипропиленовое волокно), вторая ступень обычно содержит ионообменные смолы (для умягчения, удаления хлора, железа и т.п. подбирается в зависимости от анализа воды), и третья ступень комплектуется картриджем из активированного угля (кокос) для придания воде окончательных органолептических характеристик вкусной воды. Как вариант, для улучшения очистки после проточного фильтра может устанавливаться мембранный фильтр, состоящий из трубчато-волокнистого материала с порами порядка 0,01мкм или система ультрафиолетовой обработки, для проведения обеззараживания от бактерий.
[bookmark: _GoBack][image: фильтр обратного осмоса]Самым лучшим (и конечно же более дорогим) вариантом фильтра заслуженно является система обратного осмоса, которая позволяет произвести очистку воды на 96-99%. Такая система состоит из колб аналогичным проточному фильтру и непосредственно обратноосмотической мембраны. Мембрана обеспечивает практически идеальную очистку благодаря минимальной величине пор порядка 0,00001мкм, что по величине равно размеру молекулы воды, и, следовательно, отсеивает все лишнее и вредное для организма. Моделей обратного осмоса в зависимости от производительности и исходных параметров воды множество, например, в новых высотных домах с давлением воды на вводе свыше 2,8-3атм достаточно установить простую систему без помпы, в домах же старого фонда, без подкачивающих насосов, нужно выбирать систему с помпой и расширительным бачком. Для наиболее требовательных потребителей такие системы могут комплектоваться минерализационным и структурирующим картриджем (применяется минерал турмалин), для придания воде вкуса настоящей минералки. Без таких дополнений вода после обратного осмоса будет точно такой как продается обыкновенная бутилированная столовая вода и вода для кулеров.
Чем люди обычно руководствуются при выборе фильтра и вариантах его замены на другую модель? Чаще всего это выглядит так:
- Первый фильтр, кувшинный, берется на пробу домой, или для чайника на работу.
- Проточный фильтр устанавливается при бóльшем разборе воды, им удобнее пользоваться (отдельный кран на мойке), стоимость годовой замены картриджей при одинаковом разборе примерно равен стоимости замены картриджей в кувшинном фильтре, но изначальные затраты на покупку выше.
- Обратный осмос устанавливается при высоких требованиях к воде, например, если у вас маленький ребенок и вы устали покупать бутилированную воду. Если говорить об экономике, простая модель осмоса окупается примерно за 2 года, но при этом в ваших руках контроль ее качества.
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