Квадрат металлический

Развитие технологий строительства и машиностроения требует использования надежного, выдерживающего высокие нагрузки металлопроката. Таким характеристикам наиболее полно соответствует квадрат стальной.


Квадрат изготавливают путем прокатки – холодной или горячей. Холодная прокатка характеризуется соблюдением линейных размеров и равенства диагоналей и поэтому такой квадрат носит название «калиброванный». Сторона квадрата в соответствии со стандартами изготавливают от 6 миллиметров до 200 миллиметров. Больший размер изготавливают по заказу потребителя. 
Данный тип металлопроката нашел свое применение в строительстве гражданских и производственных зданий (лестничные марши, перила, элементы выносных балконов и перекрытий), для оформления экстерьеров и интерьеров (как элемент кованых изделий), для изготовления парковых элементов (скамейки, ограды, решетки). В промышленности металлический квадрат применяется для конструирования и сборки вагонов, автомобилей (усиление рам и несущих конструкций), станков (втулки, толкатели, усилители жесткости станин). Строительство железных дорог и ремонт верхнего строения железнодорожных путей не обходится без применения такого типа проката.
Многое зависит от длины прута. Различие по этому параметру носит название квадрат «мерной», «кратной мерной» и «немерной длины». С длиной прута связано и определение марки для изготовления: до 6 метров это может быть как легированная, так и углеродистая сталь. Для 12 метровой штанги металл квадрата представляет собой низколегированную сталь, обычную сталь с низким содержанием углерода. Прокат так же разделяют на квадрат повышенной точности и обычной. Этот показатель характеризуется линейным отклонением стороны квадрата и является справочной величиной из ГОСТ.

Широкое использование стального квадрата обусловлено универсальным сочетанием с известными методами крепежа, включая сваривание, болтовое и заклепочное соединение. При необходимости эксплуатации изделий при высоких или низких температурах, а так же в агрессивных средах его изготавливают из нержавеющих марок стали. Форма такого проката позволяет рационально использовать объем при транспортировке и экономить площади складского хозяйства. Не высокая стоимость производства объясняет то, что цена квадрата металлического доступна для покупателей с различными возможностями.  
