Кольца для колодца
Безопасная и многолетняя эксплуатация колодца возможна при правильном его обустройстве, гарантирующем стойкость к износу и герметичность стенок. Применение качественных материалов – условие получения источника качественной питьевой воды.
Виды колец для колодца
Для изготовления колодезных колец используют либо бетон, либо ПВХ. В настоящее время самым популярным материалом для колец является бетон. Железобетонные технологии гарантируют изделию характеристики, необходимые для эффективного функционирования колодца.
Выбор типа конструкции колодца зависит от условий его функционирования, а именно:

· предполагаемой глубины;
· уровня сточных вод;
· состава грунта;
· глубины промерзания.

Так, для строительства колодца большой глубины в пучинистой почве оптимально использование колец из бетона. В отличие от полимерных колец железобетонные отличаются высокой устойчивостью к деформациям, связанным с вспучиванием грунтов, и сохраняют герметичность конструкции.
В холодное время года полимерные трубы подвержены влиянию низких температур, их хрупкость повышается, что может деформировать кольцо и вызвать в нем трещины.

Требования к качеству колец для колодца

Кольца для колодца должны соответствовать определенным требованиям в независимости от того, из какого материала они изготовлены:
· сохранять прочность при сжатии;
· быть стойкими к низким температурам.
Наиболее соответствуют этим требованиям железобетонные кольца. Они изготавливаются из смесей разных марок бетона, щебня, песка и металлической арматуры. Их качество и свойства определяет ГОСТ 8020-90.
Прочность бетонному кольцу гарантирует следующее.

1. Использование металлической арматуры, препятствующей растяжению конструкции. Благодаря бетону металлическая арматура защищена от коррозии. Такой состав отличается сверхпрочностью.
2. Соблюдение технологии производства. Кольцо отливают в особой форме и придают нужные свойства путем утрамбовки материала и последующей вибрации. 
Морозоустойчивость и высокую водонепроницаемость кольцам придают высшие марки тяжелого бетона, не ниже В15.

Устойчивость железобетонного кольца к деформации обуславливает значительные сроки использования. В среднем срок службы составляет более 25 лет. Кольца не подвержены химическим и механическим воздействиям. Им не страшна кислотная или щелочная среда, действие активного ила и канализационных стоков.
Собственное производство является дополнительной гарантией качества изделий. Контроль соблюдения технологии и применяемых материалов обеспечивает выпуск колец, пригодных для набора и хранения питьевой воды.

Особенности монтажа бетонных колец

При значительных глубинах колодцев кольца не всегда удается прочно соединить между собой. Это вызывает появление щелей. Современные технологии позволяют скрепить кольца специальным раствором бетона, безвредным для питьевой воды.
У колец обычной модели на торце не предусмотрены монтажные узлы, что в некоторых случаях приводит к сдвигу колец под действием слоя земли. Поэтому для питьевого колодца наиболее полезны железобетонные кольца с замком. В торце такого кольца располагается углубление, в которое входит следующее кольцо путем раструбного соединения. Кольца с замком гарантируют плотное прилегание друг к другу и исключают течь на стыках, гарантируя герметичность колодца и надежность всех соединений. Кольцо с замком, верхнее в колодезной шахте, удобно для монтажа на него деревянного сруба.
Безопасность бетонных колец

В некоторых производствах как связующий материал при отливке кольца применяют отработку машинного масла. Оно покрывает стенки колец и впитывается в бетон. Такие кольца при эксплуатации выделяют машинное масло, и вода покрывается маслянистой пленкой. Оптимальным вариантом железобетонного кольца для колодца с питьевой водой является конструкция, отлитая в форме, смазанной восковой жидкостью. Это кольцо, покрытое восковой пленкой, наиболее безопасно. Вода, наполняющая колодец из таких колец, не будет иметь нефтяных примесей.
