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Text:

Климатические условия чаще всего мешают садоводам-любителям выращивать ранние овощи или рассаду под открытым небом. Но ситуацию могут исправить алюминиевые теплицы, имеющие массу преимуществ:
· невосприимчивость к окислению – коррозии;
· легкий вес;
· долговечность, эстетичный внешний вид даже спустя годы после установки;
· герметичность конструкции, позволяющая создавать оптимальные условия для растений;
· практичность и эргономичность использования;
· легкость монтажа и демонтажа;
· безопасность;
· выбор дизайна под предпочтения владельца участка.

Различия по типу строения
Поскольку теплицы из алюминия – очень практичные сооружения, они могут иметь различную форму крыши. От этого зависит эстетический вид и функциональные особенности конструкции.
Итак, разновидности каркасов:
1. Односкатная крыша. Они пристраиваются к одной из стен дома или другой отапливаемой постройки, имеют относительно низкую общую стоимость, небольшую площадь и не лучший внутренний микроклимат (мало света).
2. Двускатная крыша. Бывают различной площади вплоть до очень крупных. Практичность и эргономика находятся на высоком уровне, позволяя выращивать овощи или рассаду в больших количествах.
3. Арочная крыша характеризуется отличной освещенностью и повышенной устойчивостью на грунте во время снегопадов и сильных ветров.
4. Многогранная, купольная крыша и др. В этом случае вам будет чрезвычайно удобно размещать внутри стеллажи или полки для растений. При этом сохраняется возможность распределить их так, чтобы света хватало всем культурам.
Самые востребованные из перечисленных теплиц – двускатные и в форме арки. А в качестве материала перекрытия в данной ситуации лучше всего использовать стекло. 
В обеих случаях высоту можно изменить в зависимости от выращиваемых растений. Например, для перца, баклажанов или низкорослых помидоров идеально подойдет арочная невысокая крыша. 
А вот для цветов, зелени, огурцов или других высоких культур используйте теплицу из стекла и алюминия с двухскатной крышей. Именно при таком подходе и удается достигать максимальной полезности от каждой разновидности строений.

Выбираем материал для фундамента
Несмотря на то, что алюминий – достаточно легкий металл, теплице и в этом случае фундамент просто необходим. Прежде всего потому, что кроме каркаса есть еще материал перекрытия, а вот он уже может иметь значительный вес. 
Стекло в несколько раз тяжелее поликарбоната, что уж говорить об обычной полиэтиленовой пленке. Так что при выборе фундамента надо учесть влияние максимума переменных.
Ведь общая надежность теплицы из стекла и алюминия очень важна при сильных ветрах и снегопадах. Чем жестче будет конструкция, тем легче постройка перенесет все природные испытания.
Типы фундаментов:
· винтовые сваи;
· деревянный брус;
· бетон в форме ленты или плиты (блока).
Алюминиевые теплицы с надежным фундаментом долговечны и создают оптимальные условия для выращивания множества разновидностей растений и овощей. Как раз основа строения защищает металл от негативного воздействия земли и сохраняет эстетичный внешний вид каркаса многие годы.

Особенности монтажа теплиц из алюминия
Один из вариантов – сварка металла при помощи специального оборудования. Несмотря на относительную простоту процесса, сварочный аппарат (инвертор) встречается в частном хозяйстве не так часто.
Но имея его и специальные электроды, а также после некоторой практики вы сможете своими руками сваривать любые детали для будущей теплицы из стекла и алюминия.
Вторым способом сборки конструкции являются болтовые соединения с применением деталей из нержавеющей стали или заклепки. В данном случае вы также получите надежную постройку, которая прослужит вам не один год. Но обратите внимание, что при использовании заклепок ваша теплица не будет разборной.
В случае же если вы купите готовый, но разобранный каркас, то останется только применить заводские крепления, чтобы собрать его. Начинайте с чтения инструкции – это избавит от многих хлопот, особенно, если вы занимаетесь сборкой впервые.

Стекло как оптимальный вариант для перекрытия теплицы из алюминия
Обратите внимание, что при использовании алюминиевого профиля для монтажа каркаса материалом перекрытия чаще всего будет стекло. И это связано не с огромной популярностью последнего, а с особенностями конструкции металла. 
Так, при нагревании алюминия и последующем прохождении через профильную матрицу на его краях формируются пазы. Они имеют определенную толщину, которая в среднем соответствует толщине стекла. Так что применить в качестве материала перекрытия, например, поликарбонат не получится.
Зато в эти пазы идеально заходит одинарное стеклянное покрытие, имеющее пластиковые или резиновые прокладки (для улучшения термоизоляции), или обычное двойное стекло. 
А вот при монтаже каркаса из алюминиевых труб вы сможете применить в качестве покрытия много других материалов, в том числе – поликарбонат или стеклопакеты. Так что перед тем, как сделать окончательный выбор, стоит учесть функциональные особенности и стоимость.

Если принято решение изготовить теплицу из стекла и алюминия, помните о высокой теплопроводности металла. Она наверняка выше, чем у дерева, пластика или стали. Поэтому на этапе проектировки будущего строения решите вопрос с плотностью прилегания материала перекрытия к алюминиевому каркасу и герметизацией мест стыка.

