


Как и чем грунтовать пол перед стяжкой 


Глядя по тому, какое перекрытие между этажами в вашем помещении, вы сможете понять, для чего наносить грунтовку для стягивания основания пола. Пропитка для полов стоит сравнительно недорого, а значит сэкономить на данном материале вряд ли получится. Но качество ремонта напрямую зависит от выбора грунтовки.
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С какой целью применяется грунтовка


Грунтовки способные проникать вглубь покрытия, очень нужны для предварительного стягивания на основе цемента или песка, а так же для ячеистого бетона. В результате применения этого стройматериала мы получим: во-первых связывание пыли и другого мелкого мусора; во-вторых снижение способности впитывать влагу и другие вредные вещества; а так же получить хорошее сцепление и антибактериальные свойства.


Какие-либо материалы наносимые на грунт, высыхают достаточно медленно, следовательно, они будут крепкими. В случае проведения работ не специалистами, появляется возможность возникновения воздушных пузырьков или лишней влаги. Собственно за этим на обрабатываемую поверхность размещают грунт, он позволяет избавиться от данных неприятностей.



Что нужно сделать перед нанесением грунтовки


До того как нанести грунтовку обязательно убедиться в отсутствии на полу загрязнений, мусора или трещин. Если краску или масло удалить не представляется возможность, то можно попробовать нанести растворитель, а если и это не поможет, то придется использовать шлифовальную машину.

Бывает, что на грунт укладывают ДСП, в данной ситуации обязательна защита от излишней влаги, в противном случае не исключена деформация, а то и полное разрушение основы.


Как использовать грунтовку на монолите


Когда основой является монолитный бетон, часто появляется затруднение со склеиванием монолита и стяжки, потому что бетон очень гладкий. В данной ситуации рекомендуется применять грунт с кварцевым песком, так как благодаря этому повышается адгезия основания и стяжки.

Так же рекомендуется применять грунтовки глубокого проникновения до укладки стяжки, с целью удаления с пола всей пыли. Убрать всю пыль пылесосом или веником в принципе нельзя, а грунт свяжет весь мелкий мусор и покроет его тонким слоем.


Какие бывают пропитки

Грунтовки классифицируются по двум большим подвидам:

универсальные грунтовки (применяются как для внутренних так и для наружных работ);

специализированные (применяются исключительно для внутренних или наружных работ).


Знающие люди настоятельно рекомендуют производить пропитку основания пола исключительно узкоспециализированными строительными материалами. Аргументируется это тем, что данная грунтовка лучше защищает от нагрузок и других вредных наружных воздействий, то есть обеспечивает превосходную защиту пола.

В продажу пропитки поступают как в виде готовой смеси, так и виде концентрата. Некоторые специалисты, вопреки инструкциям изготовителя, применяют для пропитывания основания концентрат, ошибочно считая, что это повысит долговечность покрытия. Но это совершенно не так, разводить концентрат нужно строго по инструкции.


Грунтовки так же подразделяются в зависимости от материала основания. Имеются четыре часто встречающихся типа грунтов:


Акриловый. Этот вид грунта применяется чаще всех остальных. Акриловая пропитка может применяться не только для бетона, а и для дерева, кирпича, гипсокартона и глины. К наибольшим достоинствам данного грунта относятся достаточно высокая скорость высушивания и реализация его в форме концентрата. До применения акрилового грунта необходимо быть уверенным, что для высушивания созданы все необходимые условия, тогда весь процесс займет приблизительно четыре часа. Существует возможность использования грунтовки как проникающей глубоко так и поверхностной, и та и другая не представляют опасности ни для людей, ни для домашних питомцев.


Эпоксидный. Данный грунт имеет в своем составе растворитель и различные красители. Обычно применяется для бетонных полов или поверхностей которые выравниваются сами. Прекрасно зарекомендовал себя перед применением эмалей.

Алкидный. В случае нанесения пропитки на деревянный пол, наилучшим вариантом будет как раз алкидный грунт. Время абсолютного высушивания во многом зависит от внешних факторов, но он с большой скоростью насыщает и разрыхляет дерево.


С полистироловой основой. Обычно используется для деревянных или бетонных покрытий, он намного усиливает адгезию материалов и хорошо упрочняет поверхность. При нехорошем состоянии пола, лучше всего для пропитки использовать грунт глубокого проникновения, что значительно укрепляет сооружение. По степени пропитывания грунтовки могут быть поверхностными или глубокими. Поверхностные используются для крепких и специально приготовленных покрытий, глубина пропитки не более 2 см. Пропитка глубокого проникновения может нивелировать щели до 10 см. и применяется для упрочнения поверхности. И хотя глубинные пропитки имеют более высокую стоимость, их можно использовать в самых трудных ситуациях.
 


Выбор материала

Для безошибочного выбора грунта, нужно сначала определить каково состояние пола. После изучения самых употребляемых типов напольных грунтовок, необходимо обратить внимание на некоторые условия, способные помочь в выборе пропитки.


 Допустим, в помещениях с высоким уровнем влажности лучше всего применять акриловую пропитку. Хороший материал требует использование специальных препаратов, которые позволят избежать возникновение плесени и грибков. С той же целью перед пропиткой обрабатывают поверхности в подвальных или иных помещениях, куда не проникают солнечные лучи.


Если бетонное покрытие расслаивается или имеет заметные повреждения, лучше всего подойдет грунтовка глубокого проникновения. Иначе существует возможность получения дефектной стяжки. В случае необходимости защиты покрытия от влажности и сделать его не проводящим электрический ток, наиболее подходящим будет полистирольная пропитка.


При обработке деревянных покрытий лучше всего подойдет фенольная грунтовка. Здесь необходимо учитывать возможность отравления (интоксикации), следовательно, обязательно применение средств индивидуальной защиты и периодически проветривать помещение.


Как грунтовать

Подбор оптимальной грунтовки обеспечивает наилучший результат. Но так же следует знать, как безошибочно грунтовать поверхность, для простого и удобного изготовления стяжки. До нанесения грунта необходимо старательно приготовить напольное покрытие. Самых лучших результатов можно достичь используя специальный промышленный пылесос, он прекрасно очищает поверхность. В случае его отсутствия возможно применение обычного пылесоса или веника.

Для наибольшего улучшения работ по пропитке, оптимальным будет приобретение, перед нанесением грунта, специальной посуды. Стоимость ее не очень велика, но она существенно ускорит процесс грунтования.

Для того чтобы нанести бетонную пропитку лучше всего использовать обычную кисть или малярный валик. Так же не следует забывать о применении средств индивидуальной защиты. Пропитка сама по себе очень липкая, она впитывается в кожу и вызывает раздражение. Чтобы получить наилучший результат, необходимо следить за равномерностью нанесения грунта и тщательно обработать всю поверхность.

Все что необходимо знать о применении грунта, есть в инструкции изготовителя, при неукоснительном соблюдении этих рекомендаций, никаких затруднений в работе возникнуть не должно. Полностью пропитка высохнет в течении 4-12 часов, затем рекомендуется нанести еще один слой. И лишь после окончательного затвердевания пола и образования на нем пленки, можно делать стяжку.
