Монтаж гидроаккумулятора

Учитывая определенные различия устройства гидроаккумулятора по назначению, легко разделить устройство на виды: 
· Для подачи холодного потока. 
В основном его функции заключаются в снабжении и накапливании воды. Также данный механизм предотвращает гидроудары внутри оборудование при перепадах давления. К тому же, помогает предотвратить скорый износ насоса в результате частого запуска. 

· Для подачи горячего потока. 
Данный тип устройства отличается от предыдущего тем, что способен выполнять свои функции в среде с повышенной температурой. 

· Для систем отопления.
Такой аппарат точнее будет назвать расширительным баком. Он является неотъемлемым элементом отопительных систем закрытого типа.
Стоит заметить, монтаж устройства должен проводиться мастерами профессионалами, в соблюдении технической инструкции. Какой тип подсоединения гидроаккумулятора к скважине требуется в квартире или индивидуальном доме, зависит от определенных задач и целей, возлагаемых на конкретное оборудование. Установка происходит в несколько способов. 

Что стоит учесть в процессе монтажа:
· Подключение гидроаккумуляторов с видимыми наружными повреждениями недопустимо.

· Критерии рабочей среды в месте подсоединения гидроаккумулятора должны соответствовать требованиям к критериям, указанным производителем.

· Необходимо, чтобы платформа, предназначенная для подключения гидроаккумулятора, выдерживала вес сосуда полностью наполненного водой.

· В месте нахождения гидроаккумулятора рекомендуется продумать осуществление слива воды из бака. Поскольку такая необходимость может возникнуть. 

· Необходимо, чтобы помещение, где расположен бак, отапливалось. Нельзя допускать, чтобы вода внутри бака промерзала.

· Нужно предотвратить влияние статической нагрузки от подводящих трубопроводов или другого оборудования на детали устройства гидроаккумулятора.

· Гидроаккумулятор должен быть защищен от влаги и повреждений механического характера.

· Необходимо заблаговременно убедиться, что гидроаккумулятор поместится в дверных проемах. Поскольку его вес может достигать сотни килограмм. Габариты устройства более 750 литров в объеме могут повлиять на установку затруднительно.
Подключение с поверхностным насосом

Такой вариант образует своеобразное комплексное насосное оснащение. А потому применение поверхностного насоса в паре с гидроаккумулятором считается основным вариантом подключения. К тому же, заказчик может использовать такое оборудование по собственному усмотрению.

Такой тип монтажа гидроаккумулятора в системе водоснабжения или отопления предполагает потребность в установке обратного клапана. Клапан необходим в целях предотвращения возможных изменений в направлении потока. Также не стоит забывать о необходимости монтажа реле давления. Данный прибор восприимчив к перепадам давления воды. А вот установка манометра обеспечит проверкой рабочих параметров.

Полезная информация: качественная установка к водопроводному контуру подразумевает использование углового патрубка. Данный прибор монтируется непосредственно к фланцу.

Подключение с погружным насосом

Активная работа погружного насоса может продолжаться максимально долго с учетом заявленных включений за единицу времени. Обычно, просчитывается количество включений за час. Среднее значение данного показателя достигает примерно от 5 до 20 включений.

При подсоединении гидравлического бака к погружному насосу, как обязательное условие, применяется обратный клапан. Такой клапан не позволяет воде стекать назад в подающий трубопровод даже после того, как отключается насос. Иначе после выключения насосного оборудования давление в баке будет выталкивать воду в скважину. Обратный клапан крепится к насосному оборудованию до того, как подключить все остальные устройства системы водоснабжения. 
Последующие действия выполняют в такой очередности: 
· В первую очередь погружной насос нуждается в правильной установке. В этих целях с помощью каната с грузом выявляют глубину скважины. 

· Затем по мокрому следу на веревке определяют, на какую глубину погрузился насос. Уже по завершении опускания насоса в скважину канат, к которому он прикреплен, фиксируется на поверхности оголовка гидротехнической конструкции. 

· Затем шланг, исходящий от насоса, соединяется с прибором реле при помощи штуцера. Эта специальная деталь должна располагать пятью разъемами. 

· К этим разъемам подключается и гидравлический бак, и система водопровода в целом, а также устройство управления всей системой водоснабжения. 

· Завершающим этапом идет регулировка работы прибора реле.
Понижение давления в водопроводной сети непременно вызывает включение реле. В таком случае вода будет подаваться снова. Есть предположения, что если это в нужный момент не срабатывает правильно, груша гидроаккумулятора нуждается в ремонте. Но все же, данное мнение не что иное, как заблуждение. Причина однозначно кроется в другом.

Полезная информация: применение накопительного водонагревателя в системе значительно расширяет спектр функций гидроаккумулятора. К тому же, он также начинает выполнять функцию расширительного бака.

Дело обстоит следующим образом: вода при нагревании расширяется, что приводит к повышению занимаемого ею объема. Лучше учесть эту особенность заранее. Иначе стенки нагревателя начнут распадаться. Гидроаккумулятор предотвращает возможную опасность, что в значительной степени повышает итоговый срок службы системы.

Подключение гидроаккумулятора к контуру снабжения

Чтобы монтаж приспособления был осуществлен правильно, следует придерживаться специальной последовательности. При ее соблюдении мембрана гидроаккумулятора, как и любой другой элемент оборудования, будет служить долго. В таком случае можно с уверенностью говорить - необходимости в ремонте не возникнет.

Этапы подключения устройства:
· Установка системы поставки воды через цокольный этаж или фундамент здания;
· Подключение силового кабеля для насоса;
· Настройка параметров гидроаккумулятора (данный пункт следует выполнять только по завершению сборки линии);
· Подсоединение устройства к системе поставки воды;
· Введение в работу второго гидробака;
· Монтаж манометра;
· Монтаж обратного клапана;
· Установка системы слива.
Полезная информация: производить подключение самостоятельно не рекомендуется, поскольку эта задача не из легких. Лучше вызвать мастера. В таком случае устройство прослужит как можно дольше.

Как оформить заказ

Мы предлагаем установку гидроаккумулятора в Москве по приемлемой цене. Стоимость материала и услуги монтажа, предоставленные нашей компанией, приятно порадуют любой бюджет. Мы также уверены в высоком качестве выполненных работ, а потому с легкостью предоставляем гарантию.

Если у Вас возникла необходимость в новом гидроаккумуляторе, свяжитесь с нами. Вы также можете получить любые дополнительные консультации со стороны наших операторов. Консультация предоставляется лично или по телефону. Наши специалисты помогут определить верный тип подключения и определиться с выбором.
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