Как правильно выбрать входную металлическую дверь

Сейчас большинство людей стремятся заменить старые ненадёжные, советские деревянные двери на современные, функциональные, металлические (стальные). Многие люди уже сделали это за последние 10-15 лет, когда такие двери стали доступны и их начали предлагать населению многие фирмы. Из-за огромного выбора металлических дверей сейчас возникают сложности с оптимальным их подбором, ведь можно переплатить за хороший товар, а можно получить некачественный товар по низкой цене. Попробуем разобраться, какие факторы нужно учитывать при выборе металлической двери для обычной городской квартиры в многоэтажке.

Сразу скажем, что мы не будем писать о складской металлической двери, о двери на лестничной площадке перед лифтом или офисной двери между помещениями. К ним предъявляются меньшие требования по защите, и не требуется сколько-нибудь изысканный дизайн. Также оставим в стороне надёжную входную дверь загородного дома — это тоже отдельный разговор. Будем рассматривать только самый массовый и востребованный вариант — входную дверь для жилого помещения в обычном многоэтажном доме.

Металлическая входная дверь удобна для жильцов по многим причинам. Её нельзя высадить плечом, качественную дверь не открыть с помощью лома или топора. Надёжные замки не позволят открыть дверь с помощью отмычки. Также входная металлическая дверь обеспечивает тепловую и звуковую изоляцию от лестничной площадки и определённую пожаробезопасность жилища. Заметим, что металлические двери часто называют «бронированными», однако настоящая бронированная дверь — это тяжёлая конструкция от 120 кг из бронелиста от 3 мм. Сама такая дверь может достигать в толщину 30 см и использоваться совместно с другими мерами защиты жилища — армированными стенами, бронестёклами. То, что продаётся в магазинах и предлагается фирмами — обычные добротные металлические двери для среднестатистического жилища.

У человека, желающего установить металлическую дверь, сразу возникает дилемма: покупать готовую дверь в магазине и устанавливать её самостоятельно или заказывать её по индивидуальному заказу. Если Вы не работаете в фирме по установке металлических дверей, и не имеете соответствующего навыка, отработанного годами, то самостоятельно правильно установить входную металлическую дверь Вам будет затруднительно. Поэтому сразу рассматриваем вариант заказа двери в специализированной фирме. Такой вариант имеет множество преимуществ. Вам не нужно изучать все тонкости замеров и монтажа двери. Не придётся самостоятельно выносить на свалку старую дверь (работники фирм, устанавливающих двери, обычно делают это сами), не нужно приобретать специальные инструменты для монтажа двери и т.д. Короче, доверьте работу профессионалам, имеющим многолетний опыт работы.

Цены на металлические двери могут быть разными. Если не рассматривать варианты китайских дешёвых конструкций, то в зависимости от комплектации металлическая дверь обойдётся Вам от 300 долларов до нескольких тысяч долларов. Надёжные замки стоят дорого, но на безопасности своего жилья экономить не стоит, иначе, зачем же тогда нужна металлическая дверь? Вам придётся походить по нескольким фирмам, производящим и устанавливающим двери, чтобы выбрать оптимальный для себя вариант конструкции двери по очень многим параметрам. Вот их мы сейчас и рассмотрим.

Дверная коробка

Металлическая дверь монтируется в металлическую дверную коробку, которая обеспечивает надёжное крепление двери к стене жилого помещения. На дверную коробку приходится более 70% всех силовых нагрузок конструкции металлической двери. Между установленной дверью и дверной коробкой должен быть минимальный зазор, что обеспечивает тепловую и звукоизоляцию. Дверная коробка по всему своему периметру должна крепиться к стене с помощью стальных штырей. Как правило, после монтажа двери на дверную коробку устанавливаются декоративные наличники. Также важно обеспечить механическую прочность соединения дверной коробки со стеной, иначе установленная дверь может быть вывернута вместе с коробкой с помощью длинного лома. Лучшим материалом для того, чтобы обеспечить механическую прочность этого соединения является бетон, а не строительная монтажная пена. Дверная коробка также требует утепления, как и полотно металлической двери, иначе через дверную коробку холод будет проникать в квартиру.

Полотно двери

Добротная металлическая дверь состоит из двух и даже трёх металлических листов качественной легированной калёной стали. Толщина стального листа должна быть не меньше 2 мм. Стальной лист меньшей толщины без проблем вскрывается ножом или консервным ключом. Слишком толстый стальной лист (4 мм и более) создаёт ненужную нагрузку на дверные петли, которые могут не выдержать увеличенного веса всей конструкции и заклинить или просто отвалиться. В тех же случаях, когда не избежать использования толстого стального листа, следует увеличить число петель с обычных двух до 3-4 или использовать не дверные петли, а специальные рычаги на балке, которая вращается на двух подшипниках. Однако, этот вариант вряд ли нужен в обычной городской квартире. Иногда некоторые фирмы используют переменную толщину стального листа в лицевом листе двери. Так, делают обычную толщину листа не меньше 2 мм, а в районе замков и анкеров толщина стального листа увеличивается до 4-5 мм. Такое решение значительно усиливает конструкцию двери и серьёзно предохраняет её от силового взлома. Надёжность конструкции полотна двери обеспечивают рёбра жёсткости, сделанные из стального проката прямоугольного профиля. Минимальное число рёбер жёсткости — одно горизонтальное и два вертикальных. В качественных дверях помимо рёбер жёсткости есть ещё дополнительные секции и специальные распорки, придающие конструкции дополнительную прочность. Спереди и сзади на рёбра жёсткости привариваются лицевой и задний стальной лист. В дорогих эксклюзивных дверях внутри ставится ещё один (третий) стальной лист. Получается многослойный бутерброд: лицевой стальной лист – внутренние распорки – внутренний стальной лист – второй слой распорок, внутренний стальной лист.
Лицевой стальной лист должен быть цельным, а не сварным, поскольку сварные швы являются самым слабым местом металлических конструкций. Входную дверь со сварным листом можно легко вскрыть, нанеся удары кувалдой по сварному шву. Шов треснет и разойдётся, остальное будет делом несложной слесарной техники. 

Внутри металлической двери также находится тепло- и звукоизолирующий материал. Обычно для этого используется минеральная вата, поролон, пенопласт и другие материалы с хорошими теплоизолирующими свойствами. Если используется мягкий утеплитель, он должен быть помещён в гидроизолирующую плёнку или другой изолирующий материал. В противном случае со временем мягкий утеплитель начнёт впитывать конденсат, который неизбежно присутствует в городских квартирах, утеплитель потеряет свои теплоизолирующие свойства, станет проводником холода, а не теплоизолятором и даже может привести к ускоренной коррозии материала дверной коробки.

Иногда для дополнительной защиты от отгибания фомкой на полотно двери устанавливают Т-образный молдинг.

Замки

Выбор замка для металлической двери — это отдельная тема, поскольку на рынке представлено множество самых разнообразных конструкций по самым разным ценам. Обычно в металлическую дверь устанавливают два замка: один цилиндровый (английский) и один сувальдный (сейфовый). Цилиндровый замок защищает от «интеллектуального взлома» с помощью отмычки. Сувальдный замок хорош от грубого физического взлома. Рекомендуется выбирать замок, в котором будет не меньше четырёх ригелей со стороны замка, а также один ригель вверху и один внизу (всего шесть). Некоторые фирмы предлагают специальную защитную фурнитуру для замков, которая предохранит их от выпиливания или высверливания. Например, используется марганцевая пластина и броненакладка сердцевины замка с внешней его стороны. Иногда с внутренней стороны замка ставят скрытую врезную броненакладку. Она намного надёжнее внешней. Следует помнить, что вскрыть можно любой замок. Вопрос лишь в том, сколько времени на это потребуется квалифицированному злоумышленнику. Так, замок 2-го класса можно вскрыть за 5 минут без разрушения его механизма, а на замок 4-го класса уйдёт полчаса, за которые можно успеть вызвать милицию или охранную фирму. Эксперты рекомендуют устанавливать на входные металлические двери замки 3 и 4 классов.

Анкеры

Кроме ригельной защиты с торца дверного полотна устанавливаются торцевые штыри (анкеры). Когда дверь закрыта, эти штыри входят в круглые отверстия, которые прорезаны в дверной коробке и таким образом блокируют дверь в неизменном положении. Снять с петель закрытую дверь с анкерной защитой невозможно, она надёжно зафиксирована в дверной коробке.

Дверные петли

Они могут быть наружными или скрытыми. Наружные петли позволяют открывать дверь на 180 градусов. Однако они легко могут быть срезаны болгаркой по сварному шву или сбиты кувалдой. Чтобы такого не случилось, через дверную коробку в стену устанавливают специальные противосъёмные штыри — «пальцы» или «язычки». Чтобы срезать «язычки» потенциальному злоумышленнику потребуется время и значительные усилия. Иногда производители дверей делают так называемый противовзломный лабиринт со стороны дверных петель. 

Скрытые петли делают входную дверь эстетически более привлекательной, но они не позволяют открывать её на 180 градусов, как правило, только на 90 градусов. 

Если дверь будет интенсивно эксплуатироваться и открываться в течение дня более 50 раз, рекомендуется устанавливать не две дверные петли, а 3-4. Это снизит нагрузку на петли и увеличит срок их службы. Также лучше ставить 3-4 дверные петли, если масса двери больше 70 кг. Основная причина проседания дверей — истирание петель. Качественные дверные петли имеют в своей конструкции опорный шарик или подшипник. 

Внешняя отделка

Даже несмотря на то, что металлическая дверь устанавливается внутри обычного жилого подъезда, вопрос её внешнего вида не является последним по важности. Сейчас, благодаря широкой гамме современных отделочных материалов можно выбрать различные виды отделок двери «на любой вкус и кошелёк».

Неплохо выглядит металлическая дверь, отделанная МДФ (8 или 16 мм) или ламинатом. Для тонких ценителей прекрасного хорошим выбором будет отделка двери натуральным деревом, которое, к тому же обеспечит дополнительную теплоизоляцию.

Винилкожа сейчас редко используется при отделке входных дверей, только в случае самых бюджетных вариантов. 

Самым стойким вариантом внешнего покрытия двери сейчас является порошковое напыление, которое не боится механических воздействий. Дверь с таким напылением можно устанавливать даже для выхода на улицу. 

Качественная внешняя отделка двери позволяет повысить её теплоизолирующие и звукоизолирующие свойства. В этом отношении лучшим решением является отделка МДФ снаружи и толстым слоем теплоизоляционного материала, прикрытого винилкожей внутри квартиры. 

Глазок

Обычный дверной глазок даёт угол обзора порядка 120 градусов. Иногда этого недостаточно, тогда есть смысл ставить чуть более сложный и чуть более дорогой глазок с углом обзора 200 градусов. В него виден даже коврик у входной двери. Оптика дверного глазка может быть стеклянной или пластиковой. Сам корпус глазка изготавливается из металла или пластмассы. Дверной глазок имеет резьбу на корпусе, которая позволяет подогнать длину глазка под толщину дверного полотна. Самый качественный дверной глазок (и самый дорогой) изготовлен из металла со стеклянными линзами.

В некоторых случаях устанавливается видеоглазок, который выводит сигнал на домофон или систему видеонаблюдения. Не забудьте про освещение на лестничной площадке. Оно должно быть достаточно интенсивным, чтобы видеть, что происходит за дверью, но в то же время не слепить Вам глаза. В конструкции дверного глазка должна быть предусмотрена заслонка с внутренней стороны, которая не позволит посетителю увидеть у Вас в квартире включённый свет или то, что Вы подошли к двери и перекрыли световой поток из комнаты. В некоторых конструкциях глазков для этой же цели делают наружное зеркальное напыление на объектив глазка.

Прокладка-уплотнитель

Не забудьте про прокладку-уплотнитель для входной двери. Такой уплотнитель позволит резко улучшить тепловую и звукоизоляцию двери, предохранит от попадания пыли и дыма с лестничной площадки через зазор между дверью и дверной коробкой. Качественный уплотнитель исполнит роль амортизатора и смягчит удары дверного полотна о дверную коробку при закрывании двери. Уплотнители бывают различных профилей и обычно изготавливаются из поролона, резины, силикона, полиуретана, поливинилхлорида. Часто уплотнитель для входной двери имеет самоклеящуюся основу, что позволяет установить его самостоятельно владельцу двери, если фирма-изготовитель двери забыла или не захотела сама ставить уплотнитель. Иногда уплотнитель крепится на винтах-саморезах. Такое решение более надёжно, но чуть более хлопотно в установке. Определённой экзотикой является магнитный уплотнитель. Он легко устанавливается на дверь, однако, если сила притяжения магнита будет слишком большой, такую дверь будет сложно открывать. Если притяжение магнита, наоборот, будет слабым, уплотнитель может неплотно прилегать к двери или просто изредка отваливаться.

Гарантия на готовую дверь

Входную дверь не меняют каждые 2-3 года, поэтому важным является вопрос, как фирма-изготовитель двери будет обеспечивать её обслуживание в случае каких-либо неисправностей. Уточните у фирмы-производителя, что они понимают под гарантией. Работоспособность двери в течение гарантийного срока? Любые ремонтные работы в случае выхода из строя узлов смонтированной двери? Восстановление двери в случае попытки её взлома и т.д. В настоящее время гарантия на металлическую дверь в 10 лет является типичным рыночным предложением.

