Роллеты защитные
Универсальным достижением в защитной системе окон и дверей на сегодня стали роллеты – алюминиевое полотно, состоящее из ламелей. Качественные и надёжные за техническими характеристиками роллеты производит компания «Алютех». Специалисты компании конструируют надёжные и долговечные, ручные и автоматические системы на эксклюзивном оборудовании Японии, Италии, Германии. Главная задача производителя – обеспечить клиентам максимально комфортные условия жизни.
Основные задачи роллетных систем:
· Ограждение частной жизни от любопытных глаз и попытки взлома.
· Снижение уровня шума до 35 дБ. Конструкции оснащены профилями, наполненные пеной. Это позволяет обеспечить уют и комфорт в помещении.
· Высокая устойчивость к атмосферным условиям. Окна с жесткими рольставнями противостоят силе ветра до 37 м/с.
· Мощная защита от краж. Роллеты «Алютех» имеют защиту 5 классов, что гарантирует невозможность взлома.
· Экономия на расходе электроэнергии и отоплении помещения до 20%. Зимой конструкции помогают сохранять тепло, а летом – прохладу.
Основные преимущества роллет Economy и Classic:
Отличное соотношение цены и качества. 
Classic и Economy соответствуют высоким запросам потребителей. Стоимость Economy выше на 18-20%.
Долговечная и надёжная конструкция.
Лакокрасочное двухслойное покрытие, нанесённое на полотно, обеспечивает системе 5000 открытий и закрытий, что равно 10 годам ежедневной эксплуатации.  В профилях используется равномерная пена, благодаря  чему роллеты обладают высокой прочностью, не повреждаются при транспортировке.
Безопасность и полное соответствие сертификатам качества.
Системы «Алютех» своими техническими характеристиками отвечают общепринятым нормам соблюдения безопасности. При конструировании моделей учитывают пункты документа СНиП 2.01.07. 
Комфорт и удобность в использовании.
Серии Economy и Classic удобны и просты в эксплуатации. Их можно использовать при строительстве дома и при ремонте.
Правильный выбор роллет.
1.Цвет конструкции. В каталоге холдинга представлена богатая колористическая палитра цветов, от белого до тёмно-синего. Краска «Алютех» стойка к истиранию; механическим воздействиям; отслаиванию; сохраняет насыщенный цвет при агрессивных воздействиях природы.
2.Тип профиля. Консультанты компании помогут подобрать тип профиля для дома и учреждений. Алюминиевые профили роликовой прокатки покрыты двумя слоями лакокраски. Пена без вредных веществ наполняет профили. Они имеют 15 типов размеров, и 30+ оттенков цвета для покраски.
	 Модели « Экструзия» имеют утолщённые стенки, обладают высокой прочностью к проникновению уровня P3 и P4. Конструкции делятся на 10 типоразмеров, 6 оттенков для шагрени, 19 расцветок.
3. Типы короба для защиты. Подбор короба нужно совершать, исходя из особенностей монтажа для определённого оконного проема.  Скрытая установка предпочтительна для короба, который устанавливают в фасад. При необходимости монтажа снаружи здания, короб устанавливается на верхние границы окон.
 Серии защитных наружных  коробов: 200, 450, полукруглый, круглый.
На сегодня в Киеве можно купить защитные роллеты с любым видом короба.
4.Выбор направляющих с определённым уровнем жесткости. Грамотно подобранные шины защищают от шума, пыли, позволяют полотну плавно двигаться.
5.Способы управления. Управление вручную больше подходит для небольших зданий с 2-3 окнами. Автоматическое выгодно на предприятиях, где можно программировать время включения системы.
6. Системы запирания. Благодаря механическому ригелю роллета закрывается снизу. При запирании электронным  ригельным замком система запирается снаружи и изнутри автоматически.
Выгода покупки защитных систем «Алютех» в компании ВСВ-групп
Наша компания представляет комплексные услуги по выгодным на сегодняшний день ценам в Киеве и областях.
Покупатели получают качественную систему, быстрый монтаж, высокий сервис обслуживания. Гарантия на конструкцию – 2 года, на установочные работы – 5 лет.
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